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[bookmark: _Toc202954154]Введение
Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. 
ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Любая производственная деятельность является потенциально опасной для окружающей среды, поскольку в процессе выполнения различных технологических операций происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образуются отходы, технологическое оборудование может являться источником шумового загрязнения, что в целом может негативно сказаться на состоянии окружающей среды.
Целями проведения ОВОС являются:
- предотвращение или уменьшение воздействия планируемой (намечаемой) деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий;
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при реализации планируемой деятельности;
- выбор оптимального варианта реализации деятельности с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказ от деятельности.
В данных материалах представлено обобщение результатов, полученных при проведении оценки воздействия на окружающую среду для разработки проектной документации по объекту: «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем кмавтодороги Воротынец – Спасское».
Задачи ОВОС:
- формирование необходимой экологической информации для выработки обеспеченного экологически и рационального с экономических позиций решения с учетом предполагаемых технологических решений по осуществлению намечаемой хозяйственной деятельности; 
- определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности и определение природоохранных мероприятий, направленных на устранение и смягчение этих воздействий; 
- выработка мер по предупреждению возникновения неприемлемых экологических последствий реализации хозяйственной деятельности с учетом общественного мнения.
Результаты ОВОС:
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;
- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;
- решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (в том числе о выборе технологий) или отказа от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду. 
Материалы ОВОС для объекта «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское» подготовлены в соответствии с требованиями:
-	Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-	Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
-	Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
-	Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
-	Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
-	Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
-	Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-	Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
-	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2024 года № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» 
А также иными законами, подзаконными и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, нормами и правилами, действующими в РФ на момент разработки настоящей документации.
При проведении ОВОС учтены технические и технологические решения, принятые в целях реализации намечаемой деятельности, сведения о состоянии окружающей природной среды в районе реализации деятельности по рекультивации свалки ТБО. 
Проведена прогнозная оценка изменения состояния окружающей среды в периоды ведения работ, дан анализ и оценка достаточности принимаемых мер по сокращению негативного воздействия. 
Настоящие материалы являются окончательными, при формировании данных материалов ОВОС учтены замечания и предложения, которые поступили в ходе проведения общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС.
[bookmark: _Toc202954155][bookmark: _Toc162513586]
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: _Toc202954156]1.1. Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Полное наименование: Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.
Краткое наименование: Отдел по Строительству, Архитектуре и ЖКХ Администрации городского округа Воротынский.
Юридический и почтовый адрес: 606260, Нижегородская область, Воротынский район, рабочий поселок Воротынец, Советская пл., д. 6, кабинет 305.
Тел./факс: +7(831)642-24-57.
E-mail: stroi@adm.vrt.nnov.ru.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСфера» (ООО «ГрандСфера»).
Юридический и почтовый адрес: 141701, Россия, Московская область, г.Долгопрудный, пр-д Промышленный, д.14, эт/пом/оф 2/XVIII-пом.1/209, 210.
Ответственные представители исполнителя ООО «ГрандСфера»:
Должность: Генеральный директор Паршин А.Ф.
E-mail: GrandSfera@gmail.com.
[bookmark: _Toc202954157]1.2. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации
Наименование объекта: «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское» (далее по тексту – Объект). 
Месторасположение проектируемого объекта: объект расположен в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское.
Наименование и характеристика обосновывающей документации: обосновывающей документацией для составления ОВОС являются следующие материалы:
-	Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-	Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
-	Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
-	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2024 года № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»;
-	Техническое задание на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское»;
-	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для Объекта, шифр: 97-23-ИГИ (техническая документация);
-	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для Объекта, шифр: 97-23-ИГМИ (техническая документация);
-	Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям для подготовки проектной документации для Объекта, шифр: 97-23-ИЭИ (техническая документация);
-	Проект организации строительства/проект рекультивации (проектная документация).
Объект рекультивации располагается за территорией населенного пункта р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области, площадка действует для складирования и утилизации отходов с 1990 г. (согласно выписке из ЕГРН на объект с кадастровым номером 52:28:0150001:605). С 30.12.2013 года по 01.08.2016 года находился на праве аренды у ОАО «Тепловик» (согласно Распоряжению от 01.08.2016 г. № 350-р «О расторжении договора № 21 аренды объекта недвижимости и закрытия площадки для складирования и утилизации ТБО»). 
Свалка отходов на площадке не была внесена в Государственный реестр объектов размещения отходов.
Эксплуатация площадки не осуществляется с 01.08.2016 г. (согласно Распоряжению Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2016 г. № 350-р).
На земельном участке имеется объект капитального строительства – площадка для складирования и утилизации ТБО (Кадастровый номер Объекта: 52:28:0150001:605).
С севера от Объекта на расстоянии 2630 метров расположен районный поселок Воротынец. С восточной стороны, на расстоянии 1740 метров, ближайшим к месту осуществления деятельности населенным пунктом является село Огнёв-Майдан. Западнее места планируемой деятельности на расстоянии 1640 метров расположено село Елвашка. Ближайшим населенным пунктом с южной стороны является сельский посёлок Красные Языки, он расположен на расстоянии 3610 метров.
Земельный участок не обременен ограничениями в его использовании. Земельный участок не попадает в ЗОУИТ и другие зоны особого использования природоохранного значения. Однако, по территории земельного участка проходит подземный газопровод с выделенной охранной зоной газопроводов.
Рис.1.2.1. Обзорная карта участка[image: ]
Идентификационные сведения об объекте (общие сведения о проектируемом объекте)
Название объекта проектирования: «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское».
Место реализации работ по рекультивации: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, на расстоянии примерно 2650 м.
Кадастровый номер Объекта: 52:28:0150001:605 (площадка для складирования и утилизации ТБО). Площадь границ площадки составляет 1,00 га (10000 м2). Согласно выполненным инженерным изысканиями представляет собой противофильтрационный экран.
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 52:28:0150001:1285 (Категория земель: «Земли сельскохозяйственного назначения». Виды разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание»). Площадь землеотвода составляет 1,72 га (17020 м2).
Складирование свалочных масс велось традиционным методом навала по неподготовленной карте складирования без устройства комплекса мероприятий по гидроизоляции основания и устройству дренажной сети для сбора фильтрата с последующим перемещением в овражную сеть (согласно выполненным инженерным изысканиям).
На объекте захоранивались твердые коммунальные отходы, незапрещенные к размещению на объектах размещения отходов (ОРО).
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее – ОВОС) выполнен в составе проектной документации: «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское».
Цель разработки проекта – рекультивация земельного участка под несанкционированной свалкой.
Рекультивация объекта размещения отходов представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение состояния окружающей среды. Рекультивационные мероприятия направлены на снижение воздействия несанкционированного объекта размещения отходов на окружающую среду.
Согласно выполненным работам и сформированному отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выявлено, что за кадастровой границей овражная сеть нарушена складом отходов. После проведения инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий подтвердился факт нахождения мусора за площадкой и кадастровой границей землеотвода в овражной системе.
[image: ]Рисунок 1.2.2. Фактическая схема размещения отходов
Краткая техническая характеристика свалки
· Площадка (ОКС:605) – выведенная из эксплуатации площадка с инвентарным номером 000008387 для складирования и утилизации отходов с кадастровым номером 52:28:0150001:605 ((согласно инженерным изысканиям – Глиняный противофильтрационный экран с грунтовой обваловкой по периметру), выписка из ЕГРН).
· Земельный участок (ЗУ:1285) – земельный участок с видом разрешенного использования под коммунальное обслуживание с кадастровым номером 52:28:0150001:605 (Выписка из ЕГРН).
· Свалка – территория размещения отходов в кадастровых границах и, в том числе за территорией, поставленной на Государственный кадастровый учет.
· Год завершения строительства площадки – 1990 г. (согласно выписке из ЕГРН на объект с кадастровым номером 52:28:0150001:605).
· Год прекращения эксплуатации свалки – 2016 г. (Официально объект закрыт Распоряжением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2016 г № 350-р).
· Вид отходов на свалке – размещались отходы IV – V классов опасности.
Технические показатели:
1) Общая площадь земельного участка в границах землепользования (земельный участок с кадастровым номером 52:28:0150001:1285) – 1,7 га (17020 м2).
2) Площадь земельного участка размещения отходов, подлежащая рекультивации – 1,7 га.
3) Общая площадь освобождаемых земель (от свалочных масс) – 1,1 га.
4) Объем свалочных масс, подлежащих вывозу (на март 2024 г.) – 37,861 тыс.м3.
5) Средняя мощность существующей свалочной массы – 1,8 м.
6) Максимальная мощность существующей свалочной массы (глубина оврага по тальвегу) – 6.8 м.
Таблица 1.2.1. Сводная таблица (на март 2024 г.)
	№
	Участок склада отходов
	Площадь, м2
	Объем, м3

	1
	Участок № 1. Площадка (ОКС:605), в т.ч.:
	10000
	6192

	1.1
	Техногенный грунт
	10000
	6142

	1.2
	Отходы на площадке (крупнообломочный ж/б бой)
	Локально
	50

	2
	Участок № 2. Техногенный грунт в границах земельного участка (ЗУ:1285) (метод сепарации).
	4445
	10 475

	3
	Участок № 3. Отходы за кадастровой границей земельного участка (в овраге).
	6726
	21 184

	4
	Участок №4. Обваловка площадки.
	2575
	3156

	5
	Охранная зона газопровода.
	946
	Не учитывается

	5.1
	В границах земельного участка (ЗУ:1285)
	629
	Не учитывается

	5.2
	За кадастровой границей
	317
	Не учитывается

	6
	Итого (без учета охранной зоны газопровода):
	41007

	7
	Техногенный грунт (п.1.1, п.2, п.4)
	19773

	8
	Отходы (свалочные массы под вывоз) (п.1.2, п.3)
	21 234


Поскольку проектируемый объект не является объектом капитального строительства, экономические показатели проектной документацией не определялись.
Рисунок 1.2.3. Сведения о размещаемых отходах на территории рекультивации
[bookmark: _Toc202954158]1.3. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Свалка отходов эксплуатировалась в течение 26 лет, на площадке локально выявлен факт накопления отходов. На прилегающей территории земельного участка и в овражной системе выявлен факт несанкционированной свалки отходов.
Согласно лабораторным исследованиям отходов, проведенным ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» Филиал «ЦЛАТИ по Чувашской республике», на свалке размещены отходы IV – V классов опасности. Морфологический состав отходов, которые размещены на свалке, представлен в таблице 1.3.1.


Таблица 1.3.1. Морфологический состав отходов, размещенных на свалке
	Проба
	Место отбора проб
	Морфологический состав

	
	
	Компонент
	Содержание, %

	ТКО № 1 (проба 68-О)
	Складируемая площадка, глубина отбора 0 – 1 м
	Полимерный материал
	23,02±6,91

	
	
	Древесина
	2,93±0,88

	
	
	Стекло
	7,43±2,23

	
	
	Камни
	3,50±1,05

	
	
	Металлический черный лом
	0,80±0,24

	
	
	Отсев
	62,32±18,7

	ТКО № 1 (проба 71-О)
	Складируемая площадка, глубина отбора 1 – 2 м
	Полимерный материал
	15,75±4,73

	
	
	Древесина
	2,57±0,77

	
	
	Стекло
	7,03±2,11

	
	
	Камни
	2,63±0,79

	
	
	Металлический черный лом
	12,57±3,77

	
	
	Резина
	0,22±0,07

	
	
	Текстиль
	7,25±2,18

	
	
	Отсев
	51,98±15,59

	ТКО № 1 (проба 80-О)
	Складируемая площадка, глубина отбора 2 – 3 м
	Текстиль
	7,16±2,15

	
	
	Полимерный материал
	38,23±11,47

	
	
	Камни
	5,33±1,60

	
	
	Металлический черный лом
	6,09±1,83

	
	
	Стекло
	5,64±1,69

	
	
	Древесина
	4,76±1,43

	
	
	Отсев
	32,79±9,84

	ТКО № 2 (проба 74-О)
	Складируемая площадка, глубина отбора 0 – 1 м
	Камни
	64,31±19,29

	
	
	Древесина
	5,03±1,51

	
	
	Металлический черный лом
	21,41±6,42

	
	
	Стекло
	8,53±2,56

	
	
	Полимерный материал
	0,72±0,22

	ТКО № 2 (проба 77-О)
	Складируемая площадка, глубина отбора 1 – 2 м
	Стекло
	14,99±4,50

	
	
	Полимерный материал
	85,01±25,5


В результате эксплуатации свалки отходы перемещались по склону в овражную сеть, что привело к образованию территории, являющейся техногенной системой, загрязняющей экологическую среду (что подтверждается выводами, сделанными по итогам проведения гидрометеоролических и экологических изысканий). Это приводит к загрязнению почв и других компонентов окружающей среды.
Ориентировочный объем накопленных отходов на свалке, подлежащих вывозу, составляет 37,861 тыс. м3 (см. Таблица № 1.2.1. Сводная таблица (на март 2024 г.)).
Весь объем накопленных отходов, подлежащий вывозу на полигон, эксплуатируемый в соответствии с требованиями законодательства, находится в овражной системе глубиной до 7 метров. В результате такого несанкционированного складирования отходов происходит анаэробное разложение органической фракции отходов. Этот процесс сопровождается выделением свалочного газа (биогаза). К основным компонентам биогаза относят метан и диоксид углерода, которые являются парниковыми газами. Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере ведет к глобальному изменению климатических условий, которое проявляется в росте температуры. В соответствии с действующим законодательством РФ, выбросы парниковых газов подлежат государственному регулированию. Политика Российской Федерации направлена на сокращение выбросов парниковых газов.
Резюмируя, объем накопленных отходов представляет угрозу для жизни и здоровья населения как источник загрязнения атмосферы. Ввиду чего требуется рекультивация свалки.
Законодательством РФ об отходах запрещено размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Свалки, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, могут эксплуатироваться до 1 января 2026 года. На указанных объектах возможно размещение отходов при условии:
- наличия заключения о возможности их использования для размещения твердых коммунальных отходов;
- включения их в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов.
После 1 января 2026 года такие свалки запрещено эксплуатировать, их необходимо обустроить и рекультивировать в соответствии с законодательством РФ.
Следовательно, рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское, также необходима в соответствии с требованиями природоохранной и нормативно-технической документации РФ.
Рекультивация свалки твердых бытовых отходов планируется на земельном участке площадью 1,702 га.
В настоящее время на участке размещен газопровод. Согласно письму ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 10.01.2024 г. № 0716-24-13, по территории закрытой свалки проходит подземный стальной газопровод высокого давления 1 категории d 273 мм (сталь), от газораспределительной станции Воротынец на с. Огнев Майдан.
В районе складирования отходов выявлен факт высокой коррозионной активности, которая не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Учитывая данное обстоятельство, нахождение на участке газопровода высокого давления и то что зафиксированы факты горения свалки ТБО, предусмотрена ее рекультивация. В результате рекультивации свалки ТБО будет выполнена выемка свалочных масс с их заменой на грунт.
Таким образом, потребность намечаемой деятельности по рекультивации свалки объясняется следующими факторами:
1. Очистки атмосферного воздуха для здоровья и благополучия населения Воротынского района и увеличения хозяйственных площадей. Рекультивация участка улучшит экологическую обстановку в городском округе, исключит возможность загрязнения прилежащей территории.
2. Выполнение требований природоохранного законодательства.
3. Освобождение территории от потенциально опасного объекта, подверженного возгоранию. В период с 2014 по 2023 года зарегистрировано 20 случаев горения сухой травы и свалочных масс, на территории свалки ТБО (Письмо МЧС России от 27.02.2024 г. № ИВ-165-2-35-30).
4. Очистка овражной системы с целью освобождения территории от свалочных масс в охранной зоне газопровода (Письмо ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 10.01.2024 г. № 0716-24-13).
[bookmark: _Toc202954159]1.4. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты и возможность отказа от деятельности
В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, оценка воздействия на окружающую среду должна проводится на вариантной основе. Альтернативные варианты прорабатываются на ранних стадиях планирования намечаемой хозяйственной деятельности с целью принятия оптимальных решений по выполнению рекультивационных работ. Это позволяет обеспечить экономию финансовых средств, защиту окружающей природной среды, положительный эффект для социальной среды.
В качестве вариантов осуществления намечаемой деятельности по рекультивации свалки ТБО рассмотрены следующие сценарии ее реализации:
1. Отказ от деятельности («нулевой вариант»).
2. Основной (базовый) вариант – комплексная рекультивация свалки с выемкой отходов, свалочного грунта и нарушенного (загрязненного) грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов с благоустройством и озеленением территории.
3. Альтернативный вариант – работы по рекультивации свалки ТБО с фиксацией загрязнителей на месте, планировке поверхности, компактированию, выполаживанию откосов, благоустройству и озеленению территории.
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Принятие и реализация «нулевого» варианта означают отказ от деятельности по рекультивации свалки ТБО.
Согласно требованиям Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ:
- одним из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;
- собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить работы по восстановлению нарушенных земель;
- все свалки по складированию отходов, в отношении которых не получена и не разработана предусмотренная законодательством РФ документация, после 1 января 2026 года подлежат обустройству и рекультивации.
Свалка ТБО начала эксплуатироваться в 1990 году (согласно выписки из ЕГРН). При ее организации и строительстве не были учтены санитарно-эпидемиологические и экологические требования и нормы.
Свалка не имеет системы защиты, предотвращающей загрязнение окружающей среды (противофильтрационного экрана, системы отвода и очистки фильтрата, послойной пересыпки грунтом, системы отвода свалочного газа и др.).
При отказе от работ по проведению рекультивации свалки будут происходить следующие негативные процессы:
- отравление подземных вод токсичными веществами, опасными органическими и неорганическими соединениями;
- загрязнение почвы за счет процессов гниения и разложения отходов;
- поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ, ухудшающих состояние окружающей среды и способствующих развитию парникового эффекта;
- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и распространение возбудителей заболеваний.
Таким образом, при отказе от рекультивации свалки отходов будут нарушены требования природоохранного законодательства об отходах. Негативное воздействие на окружающую среду, которое оказывает свалка, продолжится.
Проведение мероприятий по рекультивации свалки является необходимой и действенной мерой по соблюдению требований природоохранного законодательства и предотвращению негативного воздействия свалки на прилегающую территорию.
Выполнение рекультивации позволит восстановить овражную сеть, а также будет способствовать вовлечению земельного участка в хозяйственную деятельность (автомойка, склад строительных материалов и др.) в соответствии с функциональным зонированием после завершения всех этапов рекультивации.
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Анализ норм природоохранного законодательства и существующего состояния компонентов окружающей среды района расположения свалки обуславливает необходимость проведения работ по ее рекультивации. Рекультивация свалки должна содержать комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под полигон, с целью дальнейшего их использования. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический.
Техническое задание на разработку проекта рекультивации земель представлено в приложении С.
Технический этап рекультивации:
Техническая рекультивация нарушенных земель выполняется в следующей последовательности:
1. Подготовительный этап (инженерная подготовка участка, геодезические работы, завоз и установка строительного городка).
2. Выборка свалочных масс на территории подлежащей рекультивации и их перемещение с вывозом на полигон ТКО.
3. Пограничные участки (граница землеотвода земельного участка с кадастровым номером 52:28:0150001:1285 и с кадастровым номером 52:28:0150001:605) рекультивируются посредством механизированного деления на фракции. Отделение отходов от грунта происходит с помощью метода грохочения – сепарации свалочных масс.
На восстанавливаемой территории имеются подземные коммуникации. Исполнитель работ обязан разработать до начала проведения рекультивации свалки проект производства работ в охранной зоне газопровода (согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», учитывая требования письма ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 10.01.2024 г. № 0716-24-13).
4. После выемки свалочных масс выполняется засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения рекультивационных работ. Сначала засыпается минеральный грунт, обеспечивающий создание ровной поверхности после уплотнения грунта. В процессе обратной засыпки рекультивируемой площади производится уплотнение минерального объема грунта.
5. Завоз плодородного почвогрунта (плодородный слой почвы, наносимый на рекультивируемые земли, должен иметь более высокое содержание гумуса и элементов питания, отличаться большей степенью насыщенности основаниями по сравнению с почвами или породами этих земель, а также иметь суглинистый или глинистый механический состав. Допускается использовать плодородный слой почвы с содержанием гумуса равным или несколько более низким, но не менее 1%, чем фоновые значения, а также плодородный слой почвы супесчаного механического состава. Плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором).
Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ Р 59057-2020. Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года. Откосы бурта допускается засеивать гидроспособом.
6. Перед перемещением плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерным его распределением в пределах рекультивируемой в овражной части территории требуется выполнить укладку по откосной части биоматов (предотвратить оползневые процессы по склону оврага). Перед нанесением плодородного слоя производится уборка строительного мусора. Нанесение плодородного слоя почвы должно проводиться в теплый безморозный период времени в состоянии естественной влажности почв.
7. После нанесения плодородного почвогрунта производится грубая планировка поверхности.
8. Окончательная (чистовая) планировка выполняется на всей рекультивируемой территории земельного участка с её приведением в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
После завершения вышеуказанных работ участок считается подготовленным для следующего этапа – восстановление плодородия почв в зависимости от сельхозугодий (биологический этап рекультивации).
Срок проведения технической рекультивации – 1 год.
Биологический этап рекультивации:
Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологической рекультивации подлежат все земли, нарушенные при производстве земляных и строительных работ.
Биологический этап должен осуществляться после полного завершения технического этапа, то есть после выборки и вывоза свалочных масс и нанесения плодородного слоя почвы. Он заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе травосмесей, посеве и уходе за посевами. Данный этап направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений и предотвращение водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.
Биологическую рекультивацию необходимо проводить только в теплое время года (в безморозный период года) осенью или весной, после схода снежного покрова. Срок проведения рекультивации – 3 года.
Первичную обработку проводят путем культивации и прикатывания. Прикатывание устраняет чрезмерное пересыхание и высушенность почвы, восстанавливает поднятие влаги из нижних горизонтов в пахотный слой, ускоряет оттаивание, улучшает тепловые свойства и водно-воздушный режим.
Основную обработку выполняют в год, предшествующий посеву, предпосевную (дискование, внесение минеральных удобрений, заделка в почву, прикатывание) – весной, перед посевом. На участке с хорошо разложившимся торфом и устойчивым водным режимом для обеспечения условий раннего посева однолетних культур полную подготовку почвы можно проводить осенью.
Посев трав выполнить после окончания всех работ, ранней весной или в августе – сентябре, в тихую, безветренную погоду. На крутых склонах (более 10°) и труднодоступных участках предусмотрен гидропосев.
На участках, имеющих неправильную форму, неудобных для применения техники, все работы по рекультивации целесообразно проводить вручную.
Семена высеваемых культур хранятся отдельно от удобрений. Минеральные удобрения вывозятся по мере их поступления и хранятся в складских помещениях.
Перед посевом трав необходимо внести минеральные и органические удобрения. Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву необходимо измельчить и просеять через сито.
Сельскохозяйственная техника транспортируется в нерабочем положении. После завершения работ очищается от грязи, остатков семян, удобрений, промывается водой и хранится под навесом.
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Альтернативный вариант проведения работ по рекультивации свалки ТБО также предполагает осуществление работ в 2 этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации:
Технический этап рекультивации предполагает комплекс работ:
1. Планировка и организация рельефа для отведения условно-чистого поверхностного стока с прилегающей территории, устройство технологического проезда.
2. Устройство водоотводной канавы, устройство глиняного замка (валика).
3. Устройство системы карт полигона, необходимых для рекультивации согласно требованиям формирования полигона.
4. Засыпание плодородного слоя почвы и равномерное его распределение в пределах рекультивируемой территории с планировкой и созданием ровной поверхности.
5. Окончательная планировка всей рекультивируемой территории земельного участка с её приведением в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
Биологический этап рекультивации:
В биологический этап рекультивации входит комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по задерновке поверхности объекта. Выбор способов биологической рекультивации определяют с учетом климатической зоны, зонального биологического разнообразия, экономической целесообразности, целевого назначения и разрешенного использования земель.
Повышение продуктивности земель осуществляют путем внесения органических и минеральных удобрений, проведения необходимых мелиоративных мероприятий, применения специальных агротехнических приемов.
В период производства работ биологического этапа рекультивации проводят подбор трав, посев различных травянистых растений и сельскохозяйственных культур и уход за посевами. Травосмесь для проведения биологического этапа рекультивационных работ на территории свалки определяется с учетом климатических и зональных характеристик расположения свалки, целевого назначения и дальнейшего использования рекультивируемых земель.
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При осуществлении оценки воздействия на окружающую среду рассмотрено три варианта:
· основной (базовый) вариант;
· альтернативный вариант;
· отказ от деятельности («нулевой вариант»).
В случае отказа от намечаемой деятельности состояние окружающей среды продолжит ухудшаться. При отказе от деятельности можно выделить следующие основные виды воздействия на окружающую среду:
1. Загрязнение атмосферного воздуха свалочным газом.
2. Загрязнение почвы, земель и прилегающих территорий продуктами разложения отходов. Верхний слой почвы повреждается, что отрицательно влияет на плодородие земель и в дальнейшем приводит к негативному воздействию на растительный покров.
Кроме того, ухудшение качества почв и земель приводит к нарушению и подавлению всей наземной экосистемы.
3. Загрязнение водных объектов. Химические вещества, образуемые при гниении отходов, могут мигрировать в поверхностные и подземные воды, что приводит к их загрязнению. Загрязнение водных объектов может происходить и при попадании поверхностного стока с территории свалки в подземные водные объекты и на водосборную площадь.
Также одним из главных факторов отрицательного воздействия на водные ресурсы является фильтрат. Он образуется в теле полигона за счёт поступления атмосферных осадков и биохимических реакций, протекающих внутри тела полигона. Сток фильтрата, попадая в водные объекты, приводит к их загрязнению.
Стоить отметить, что при рекультивации свалки по альтернативному варианту есть риск, что данный вид негативного воздействия продолжится, так как свалочные массы останутся в теле полигона.
4. Засорение прилегающих территорий отходами, находящимися на поверхности земли.
5. Горение свалочных масс на территории свалки ТБО, что приводит к выделению в атмосферный воздух продуктов горения (загрязняющих веществ, взвесей). Возникновение пожара на свалке ТБО также негативно влияет на растительный и животный мир.
Проведение работ по рекультивации свалки ТБО при основном и альтернативном варианте окажет негативное воздействие на существующее состояние окружающей среды в зоне непосредственного размещения объекта и на близлежащих территориях. Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения рекультивационных работ и выразится в виде:
· загрязнения атмосферного воздуха; 
· воздействия на земельные ресурсы в зоне проведения работ;
· образования и размещения отходов;
· воздействия на растительный и животный мир.
Воздействие на атмосферный воздух:
При выполнении рекультивационных работ негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают: движение и работа автотранспорта и спецтехники, пыление сыпучего материала при земляных работах и отделении отходов от грунта, выбросы свалочного газа от тела полигона.
Выбросы загрязняющих веществ при проведении рекультивации носят временный характер.
Для снижения воздействия со стороны объекта на состояние воздушной среды предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Стоит отметить, что при реализации деятельности по альтернативному варианту полигон ТКО продолжит оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух. Поскольку свалочные массы не изымаются из тела полигона, то это приведет к дальнейшему образованию свалочного газа и его поступлению в атмосферный воздух.
Воздействие на земельные ресурсы:
Основным воздействием на состояние почвы при проведении процесса рекультивации является загрязнение почв автотранспортом. Это связано с выбросами выхлопных газов и последующим оседанием загрязняющих веществ в почве.
Также транспорт оказывает негативное воздействие на земельные ресурсы путем снятия слоя почвы, уплотнения грунтов участка в результате движения техники и при планировке территории объекта. Негативное воздействие на земельные участки в виде их уплотнения осуществляется и при складировании плодородного слоя грунта, а также прочего сырья и материалов, необходимых для рекультивации свалки. Воздействие на земельные ресурсы носит временный характер и прекратится после осуществления рекультивационных работ.
Образование и размещение отходов:
При рекультвации свалки ТБО по основному варианту большая часть отходов будет образовываться при выемке свалочных масс из тела полигона. Рекультвация свалки по основному и альтернативному варианту сопровождается образованием большого количества отходов грунта, также образуются другие отходы: от расчистки территории, от использования материалов и прочее. Отходы, не относящиеся к ТКО, планируется размещать на ближайшем полигоне, ТКО будут передаваться региональному оператору ООО «МСК-НТ». Размещение отходов на специализированных полигонах не противоречит требованиям природоохранного законодательства, однако в более далекой перспективе это приводит к отрицательному влиянию на окружающую среду. В целях минимизации негативного воздействия отходов на природную среду большая часть отходов будет передаваться на утилизацию.
Воздействие на растительный и животный мир:
Основными видами воздействия на состояние растительного и животного мира при проведении рекультивации свалки ТБО будут являться:
· шумовое, вибрационное, звуковое воздействие от техники, используемой в период технического этапа рекультивации. Это влияет на жизнедеятельность животных ввиду повышения степени воздействия фактора беспокойства;
· воздействие на растительный покров при расчистке и планировке территории, снятии плодородного слоя почвы, складировании плодородной почвы и других материалов.
Это приведет к локальному разрушению сформировавшихся на рассматриваемой территории биоценозов.
Работы по рекультивации не затрагивают особо охраняемые природные территории, объекты историко-культурного значения. Согласно данным инженерно-экологических изысканий, на участке рекультивации не обнаружены виды животных и растений, занесенные в Красную книгу РФ.
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В административном отношении земельный участок с кадастровым номером 52:28:0150001:1285 площадью 17020 кв.м. расположен в Воротынском районе Нижегородской области, в 2 км южнее р.п. Воротынец. Рассматриваемый объект расположен на территории Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское.
Объектом рекультивации является общая площадь (17020 кв.м.) земельного участка (кадастровый номер: 52:28:0150001:1285), на котором планируется вести земляные работы, связанные с очисткой территории от захламления свалочных масс, снятием плодородного слоя почвы и восстановлением плодородия почвы для дальнейшего сельскохозяйственного производства.
Воротынский район расположен в восточной части Нижегородской области, граничит с Воскресенским, Лысковским, Спасским, Пильнинским районами Нижегородской области, а также с республиками Чувашией и Марий Эл.
По особенностям морфологии, климата и почвенно-растительного покрова район работ относится к северо-западной части Приволжской возвышенности (Приволжской возвышенной многоярусной эрозионно-денудационной равнине) – Волго-Сурская морфоструктурная зона. 
Приволжская возвышенность представляет собой равнину с глубокими эрозионными врезами – оврагами, балками, речными долинами с перепадами высот в пределах одного водораздела до 100 и более метров. Северная граница Приволжской возвышенности проходит по высокому крутому Окско-Волжскому откосу, для которого характерны активно протекающие геологические процессы: оползни, обвалы, развитие многочисленных крутотальвеговых оврагов. Приволжская возвышенность в пределах Нижегородской области называется Мордовским плато, которое в геоморфологическом отношении целесообразно подразделять на следующие районы: Мстёрско-Козьмодемьянская гряда, возвышенность Стародубье, Арзамасская возвышенность, Спасская возвышенность, Межпьянье, Сеченовская возвышенность, Лесостепное Поалтырье. Юго-западная окраина Нижегородской области расположена на Окско-Тешинской низине, относящейся к Мещерскому Полесью.
В геоморфологическом отношении территория водозабора приурочена к правобережью р. Волга, с абсолютными отметками поверхности 140 – 150 м.
Воротынец – поселок городского типа в Нижегородской области, расположенный на федеральной автотрассе «Москва-Казань-Уфа» в 154 километрах к востоку от города Нижнего Новгорода.
По лесорастительному районированию территория Воротынского района находится в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации лесорастительной зоны хвойно-широколиственной лесов.
Рекой Волгой Воротынский район разбивается на две части: левобережную и правобережную.
Территория Воротынского левобережья расположена в пределах Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. Она представляет собой зандровую поверхность древней перигляциальной террасы долины реки Волги, образовавшейся в среднюю пору неоплейстоценовой эпохи четвертичного периода.
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Климат Нижегородской области в целом характерен для центра Европейской части России. Климат района умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, с умеренно холодной зимой и относительно тёплым летом.
Вследствие большой протяженности области с севера на юг и неоднородности мезорельефа Правобережья и Заволжья наблюдается довольно существенное различие в климате этих регионов. Климат Правобережья более тёплый и сухой, нежели в Заволжье. Климатические условия южных районов ближе к более континентальному климату Среднего Поволжья, поэтому летом здесь часто наблюдается жаркая погода, а зимой нередки сильные морозы. Исключение составляют крайние юго-западные районы с более мягким климатом.
Одним из главных климатообразующих факторов является атмосферная циркуляция. Равнинный рельеф территории области способствует свободному проникновению воздушных масс с Атлантического и Северного Ледовитого океанов, а также из континентальных районов южной и восточной части страны. Над областью преобладают воздушные массы умеренных широт. Воздушные массы, которые приходят с Атлантики, смягчают климат западных районов области, делая его менее континентальным, чем климат восточных районов. Влажные воздушные массы с Атлантики приносят циклоны, с фронтальными зонами которых связаны обильные осадки. Особенно подвержена циклонической деятельности северная половина области. Часто циклоны наблюдаются сериями. Довольно часто на территорию Нижегородской области с севера и северо-востока вторгаются арктические воздушные массы, с которыми зимой связаны сильные морозы, а весной возвраты холодов. Гораздо реже на территорию области проникают тропические воздушные массы, с которыми связано повышение температуры воздуха. Летом с приходом сухих континентальных масс с юго-востока на длительный период начинаются засухи и суховеи. Сильные морозы зимой и сильная жара летом обычно связаны с антициклонами, но повторяемость антициклонов на территории области гораздо меньше, чем циклонов. Повторяемость антициклонов выше в летний период.
Климат территории относится ко II климатическому району с отчетливо выраженными сезонами года: характеризуется холодной продолжительной зимой и теплым довольно коротким летом. Согласно рисунку А.1 СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», территория проведения работ относится к климатическому подрайону II В.
В непосредственной близости от участка проведения работ расположена репрезентативная метеостанция Сергач, станция открыта в 1898 году и действует по настоящее время. Метеорологическая станция Сергач расположена в северной части Приволжской возвышенности, в холмистой лесостепной местности, в долине р. Пьяны, имеющей направление с юго-запада на северо-восток.
Климатическая характеристика приведена по ближайшим метеостанциям района проведения работ и согласно Научно-прикладному справочнику «Климат России», ВНИИГМИ-МЦД. Дополнительно использовались данные, представленные в СП 131.13330.2025 с Изм. 1, 2 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», СП 20.13330.2016 с Изм. 1, 2, 3, 4 (актуализированная редакция 2.01.07-85*) (Карты районирования РФ по климатическим характеристикам).
Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены согласно СП 131.13330.2025 по ближайшему населенному пункту к месту проведения работ.
Таблица 3.2.1. Климатические параметры холодного периода года, мст. Чебоксары
	Метрологическая характеристика
	Значение

	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °С
	-36

	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °С
	-33

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °С
	-32

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
	-29

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,94, °С
	-16

	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	-44

	Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С
	6,9

	Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
	≤ 0ºС
	Продолжительность
	155

	
	
	Средняя температура
	-7,7

	
	≤ 8ºС
	Продолжительность
	211

	
	
	Средняя температура
	-4,6

	
	≤10ºС
	Продолжительность
	226

	
	
	Средняя температура
	-3,7

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	84

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
	82

	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	160

	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	6,1

	Средняя скорость ветра, м/с, за период со сред. суточной температурой воздуха ≥8°С
	5,0


Таблица 3.2.2. Климатические параметры теплого периода года, мст. Чебоксары
	Метрологическая характеристика
	Значение

	Барометрическое давление, гПа
	996

	Температура воздуха обеспеченностью 0,95, °С
	23

	Температура воздуха обеспеченностью 0,98, °С
	27

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	25

	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	40

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
	10

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	68

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	54

	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	380

	Суточный максимум осадков, мм
	93

	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	З

	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	3,9


Ниже приведена климатическая характеристика по ближайшим метеостанциям к району работ согласно Научно-прикладному справочнику «Климат России», ВНИИГМИ-МЦД.
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	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-9,6
	-9,4
	-3,3
	5,7
	13,3
	17,9
	20,1
	17,6
	11,7
	5,0
	-2,9
	-7,8
	4,9


[bookmark: _Hlk202081437]Таблица 3.2.4. Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС), мст. Порецкое 1891 – 2021 г.г.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-11,5
	-11,1
	-5,2
	4,9
	13,1
	17,3
	19,2
	17,3
	11,3
	4,0
	-3,1
	-8,9
	3,9


Таблица 3.2.5. Средняя минимальная температура воздуха (ºС), мст. Порецкое 1891 – 2021 г.г.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-15,0
	-14,7
	-9,0
	0,6
	7,3
	11,5
	13,7
	12,0
	6,9
	1,0
	-5,7
	-12,2
	-0,3


Таблица 3.2.6. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы (ºС), мст. Порецкое 1966-2021 гг.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-11,4
	-11,2
	-5,2
	4,9
	16,4
	21,9
	23,8
	20,5
	12,5
	4,2
	-2,8
	-8,5
	5,4


[bookmark: _Hlk202081944]Таблица 3.2.7. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы (°С), мст. Порецкое 1977-2022 г.г.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,4
	3,6
	20,4
	40,0
	57,6
	59,9
	60,7
	59,9
	47,6
	30,7
	15,1
	7,5
	60,7

	2007
	2016
	2020
	1977
	2014
	2011
	2012
	2010
	1996
	2005
	2013
	2008
	июл.12


Таблица 3.2.8. Абсолютный минимум температуры воздуха с указанием года (°С), мст. Порецкое 1892 – 2023 г.г.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-44,5
	-38,8
	-31,0
	-26,5
	-6,0
	-2,1
	3,6
	-0,6
	-6,1
	-21,3
	-34,8
	-44,3
	-44,5

	1979
	1956
	1963
1930
	1963
	1913
	1930
	1935
	1914
	1904
	1920
	1961
	1978
	1979


Таблица 3.2.9. Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам (ºС), мст. Порецкое 1967-2021 гг.
	Глубина, м
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0,8
	1,9
	1,6
	1,4
	2,0
	6,9
	10,9
	13,9
	14,7
	13,0
	9,4
	5,6
	2,9

	1,6
	4,1
	3,3
	2,9
	2,6
	5,0
	8,1
	10,8
	12,4
	12,2
	10,4
	7,8
	5,4

	3,2
	6,8
	6,0
	5,4
	4,8
	4,8
	5,7
	7,0
	8,4
	9,3
	9,5
	9,0
	7,9


Влажность. Относительная влажность воздуха характеризует степень его насыщения водяным паром и возможность испарения. В годовом ходе средней месячной относительной влажности значение всегда больше 60%. Максимумы наблюдаются в холодный период года, в ноябре (86%). Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%.
Таблица 3.2.10. Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха (%), мст. Порецкое 1967-2021 гг.
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя
	84
	81
	80
	69
	59
	68
	71
	71
	76
	81
	86
	85
	76


Осадки и снежный покров. Количество осадков определяется толщиной (в миллиметрах) слоя выпавшей воды. Суточный слой осадков вероятностью превышения 1% по м/с Порецкое – 108,9 мм. Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток. Наблюденный суточный максимум осадков составил 68 мм.
Данные по количеству осадков, наблюдаемые на метеостанции Сергач, представлены в таблицах 3.2.11, 3.2.12.
[bookmark: _Hlk202082421]Таблица 3.2.11. Среднее количество осадков в месяц и за год (мм), мст. Сергач 1966 – 2019 гг.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	39
	31
	29
	33
	42
	62
	71
	59
	58
	55
	46
	46
	572


Таблица 3.2.12. Суточный максимум осадков (мм), мст. Сергач 1966 – 2019 гг.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	18
	36
	19
	31
	39
	53
	68
	55
	63
	31
	25
	20
	68


Снежный покров – это слой снега, лежащий на поверхности почвы или льда, образовавшийся во время снегопадов в зимнее время. Высота снежного покрова определяется по трем постоянным рейкам, установленным на открытых и защищённых участках. Один раз в декаду проводятся снегомерные съемки по различным маршрутам (лес, поле), которые более точно отражают характер залегания снежного покрова в данной местности.
По данным метеостанции Сергач снежный покров может наблюдаться с сентября по май. Максимальная высота снежного покрова – 78 см. Средняя высота – 41 см, минимальная высота снежного покрова – 14 см. Среднее число дней со снежным покровом – 136.
Таблица 3.2.13. Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова, мст. Сергач 1966 – 2019 г.г.
	Даты появления снежного покрова
	Даты образования устойчивого снежного покрова
	Даты разрушения устойчивого снежного покрова
	Даты схода снежного покрова

	Самая ранняя
	Средняя
	Сама поздняя
	Самая ранняя
	Средняя
	Сама поздняя
	Самая ранняя
	Средняя
	Сама поздняя
	Самая ранняя
	Средняя
	Сама поздняя

	21.09
	25.10
	28.11
	20.10
	20.11
	31.12
	18.03
	06.04
	25.04
	25.03
	11.04
	17.05


[bookmark: _Hlk202083320]Таблица 3.2.14. Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см), мст. Сергач 1966-2019 гг.
	Месяц

	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	⁕
	⁕
	⁕
	⁕
	⁕
	7
	10
	14
	18
	22
	25
	29
	33
	34
	36
	36
	32
	26
	⁕
	⁕
	⁕


Примечание: ⁕ ‒ снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим.
Среднее из наибольших высот снежного покрова за зиму получено путем осреднение ежегодных максимальных декадных высот не зависимо от того, на какой месяц этот максимум приходился.
Согласно «Методике определения объёмов снегопереноса», характеристики снегопереноса рассчитываются по выборке числа случаев, когда скорость ветра превышала 5 м/с при отрицательной температуре и наличии на поверхности земли снежного покрова.
Таблица 3.2.15. Характеристика снегопереноса м3/м, 1977-2019 гг.
	Характер
	Направление ветра

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Средний
	6
	4,5
	5,8
	6,5
	6,6
	8,8
	10,6
	6,7

	Максимальный
	21,8
	23,8
	25,2
	24,5
	20,3
	19,1
	25,3
	16,4

	За зиму
	Средний – 55,5
	Максимальный – 99,8


[bookmark: _Hlk202084122]Таблица 3.2.16. Высота снежного покрова по снегомеркам в поле на последний день декады (см), мст. Сергач
	Месяц

	
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	Ср.
	Макс.
	Мин.
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	55
	99
	33
	7
	7
	10
	11
	15
	19
	23
	26
	30
	30
	31
	32
	32
	29
	24
	17
	⁕
	⁕


Примечание: ⁕ - снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим
Выше приведены средние высоты снежного покрова на последний день декады, рассчитанные по снегомерным съемкам в поле за период 1966-2019 гг. Среднее из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму и наибольшие и наименьшие значения получены по максимальным декадным высотам за каждый год независимо от того, в какой месяц и декаду этот максимум отмечался. Для декад начала и конца зимы, в которые снежный покров наблюдается в менее 50% зим, средняя высота не вычислялась.
Таблица 3.2.17. Плотность снежного покрова по снегомеркам в поле на последний день декады (г/см3), мст. Сергач 1966-2019 гг.
	Месяц

	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	0,19
	0,19
	0,17
	0,20
	0,22
	0,23
	0,23
	0,25
	0,25
	0,26
	0,27
	0,29
	0,29
	0,31
	0,33
	0,33
	0,32
	⁕


Примечание: ⁕ - снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим
Запас воды в снеге повторяемость 1 раз в 25 лет – 202,9 мм (1967-2019). Значения получены аналитическим способом с использованием аппроксимации эмпирического ряда годовых максимумов запасом воды в снеге теоретическим распределением Гумбеля (первое предельное распределение).
Ветер. Ветер представляет собой движение воздуха относительно земной поверхности и характеризуется скоростью и направлением перемещения. За направление ветра принимается то направление, откуда перемещается воздух. Измерения скорости и направления ветра на метеостанциях производятся на высоте 10-12 метров над поверхностью земли анеморумбометрами или с помощью флюгеров с легкой и тяжелой досками. Вследствие турбулентного состояния атмосферы скорость и направление ветра в каждый момент времени существенно колеблются около среднего значения, поэтому измеряются средняя скорость ветра за промежуток времени 2 минуты или 10 минут, максимальное значение мгновенной скорости ветра за тот же промежуток времени (скорость ветра при порывах) и определяется среднее направление ветра за 2 минуты. 
Наибольшие скорости ветра различной вероятности определялись с учтём аппроксимации эмпирического ряда максимальной скорости с учетом порывов теоретическим распределением Фреше (второе предельное распределение) с помощью специальной номограммы.
Таблица 3.2.18. Повторяемость направления ветра и штилей за год (%), мст. Козьмодемьянск
	[bookmark: _Hlk202085777]Румб
	Направление ветра
	Штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Год
	6,5
	5,0
	9,4
	12,8
	13,6
	21,6
	23,0
	8,1
	7,7


[bookmark: _Hlk202085265]Таблица 3.2.19. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), мст. Порецкое 1966-2021 г.г.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,7
	46
	4,4
	4,2
	3,8
	3,3
	2,9
	3,0
	3,5
	4,2
	4,4
	4,7
	4,0


[image: ]
Рис.3.2.1. Роза ветров по данным наблюдений МС Козьмодемьянск
[bookmark: _Hlk202085426]Таблица 3.2.20. Наибольшие скорости ветра различной вероятности (с учетом порывов), мст. Сергач 1977-2019 г.г.
	Скорость ветра, возможная один раз за

	5 лет
	20 лет
	50 лет
	100 лет
	10000 лет

	23,1
	26,3
	28,6
	30,4
	45,8


Таблица 3.2.21. Наибольшие скорости ветра различной вероятности с 10-минутным интервалом определения, мст. Сергач 1977-2019 гг.
	[bookmark: _Hlk202085563]Скорость ветра, возможная один раз за

	5 лет
	20 лет
	50 лет
	100 лет
	10000 лет

	15,8
	19,3
	21,5
	23,1
	34


Наибольшие скорости ветра различной вероятности определялись по рядам годовых максимумов средней скорости ветра с использованием аппроксимации эмпирических рядов теоретическим распределением Гумбеля (первое предельное распределение). Наблюденная скорость ветра без учетов порывов рассчитана за период 1966-2019, с учетом порывов - 1977-2019 гг.
Таблица 3.2.22. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, мст. Сергач
	Скорость ветра

	Среднегодовая
	Среднесуточная
	Наблюденная (без учета порывов)
	Наблюденная (с учетом порывов)

	3,7
	5,8
	7,0
	13


Таблица 3.2.23. Повторяемость направления ветра при метелях (%), мст. Сергач 1985- 2019 гг.
	Месяц
	Направление ветра

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	1
	6
	3
	5
	18
	33
	15
	10
	10

	2
	5
	4
	10
	18
	14
	17
	11
	11

	3
	5
	12
	9
	17
	14
	18
	16
	9

	4
	36
	21
	3
	0
	0
	8
	8
	24

	5
	9
	0
	0
	0
	0
	3
	41
	47

	

	9
	27
	9
	3
	6
	25
	0
	21
	9

	10
	10
	11
	14
	27
	19
	9
	5
	5

	11
	6
	4
	12
	29
	23
	13
	8
	5

	12
	7
	7
	15
	25
	18
	12
	10
	6


Повторяемость направлений ветра и штилей приведена согласно данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 27.02.2024 г. № 301/02-28/518.
Таблица 3.2.24. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей
	Румб
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	8,5
	5,7
	9,0
	11,5
	22,6
	18,5
	15,3
	9,0
	7,4


Дополнительные данные. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно СП 131.13330.2025 и СП 22.13330.2016 (п.5.5.3) для суглинков и глин составляет – 1,30 м, для супесей, песков пылеватых и мелких – 1,58 м, для средних, крупных и гравелистых песков – 1,69, для крупнообломочных грунтов – 1,92.
Таблица 3.2.25. Нормативная глубина промерзания почвы, м
	Тип грунта
	do
	Козьмодемьянск

	
	
	Mt
	dfn

	Суглинок и глина
	0,23
	33
	1,32

	Супесь, песок мелкий и пылеватый
	0,28
	33
	1,61

	Песок гравелистый, крупный и средний
	0,30
	33
	1,72

	Крупнообломочный грунт
	0,34
	33
	1,95


Таблица 3.2.26. Снеговые, ветровые и гололедные районы
	Характеристика грунта
	СП 20.13330.2016

	
	Номер района
	Нормативное значение

	Давление ветра
	I
	0,23 кПп

	Толщина стенки гололеда
	I
	3 мм

	Вес снегового покрова
	IV
	2,0 kH/m2


Таблица 3.2.27. Климатические характеристики по метеостанции Сергач
	Характеристика
	Значение

	Среднее число дней с гололедом за год
	4

	Наибольшее число дней с гололедом за год
	24

	Среднее число дней с гололедицей за год
	18

	Наибольшее число дней с гололедицей за год
	35

	Среднее число дней с поземком за год
	25

	Наибольшее число дней с поземком за год
	42

	Максимальная наблюденная толщина стенки гололеда (1961 -2019 гг.)
	8,4 мм


Опасные природные явления. Опасное природное явление (ОЯ) – гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
Таблица 3.2.28. Опасные метеорологические явления, м/с Сергач 1966-2019 гг.
	Явление
	Интенсивность/Характеристика явления
	Число случаев

	Очень сильный ветер - ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с
	27 м/с
	04.10.2015 г.

	Очень сильный дождь - количество выпавших осадков не менее 50 мм за период не более 12ч
	68 мм
61 мм
53 мм
51 мм
61 мм
58 мм
51 мм
	25.07.1974 г 
10.08.1977 г 
28.06.1978 г
30.07.1982 г
21.07.1996 г
23.06.2001 г
06.09.2013 г

	Сильный ливень - сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч
	41 мм
44 мм
37 мм
34 мм
	25.07.1974 г
27.07.1974 г
31.07.1982 г
11.07.1988 г

	Всего
	12


В результате анализа выявлено, что из 12-ти видов метеорологических опасных явлений, отмеченных за период, наиболее часто встречается очень сильный дождь. Селеносных водотоков на территории проведения работ нет. Снежные лавины не характерны для региона.
[bookmark: _Toc202954167]3.3. Геологические и гидрогеологические условия
[bookmark: _Toc202954168]3.3.1. Геологические условия
Участок работ расположен в пределах:
· номенклатурного листа О-38-XXXIV (Лысково) Государственной геологической карты масштаба 1:200000, Средневолжская серия;
· номенклатурного листа О-(38), 39 (Киров) Государственной геологической карты масштаба 1:1000000 (новая серия).
Геологическое строение района работ до глубины 249 м охарактеризовано картировочной скважиной № 42, пробуренной в окрестностях с. Огнев-Майдан. Скважиной вскрываются четвертичные образования, подстилаемые средне- и верхнепермскими отложениями.
[image: ]
Рис.3.3.1.1. Фрагмент геологического разреза по линии А-Б

Рис.3.3.1.2. Фрагмент государственной геологической карты Российской Федерации
масштаба (карта четвертичных образований) 1:200000, лист О-38-XXXIV
Рассматриваемая территория находится в пределах Волго-Уральской синеклизы. Строение территории определяется двумя основными структурными комплексами, сформировавшимися при разных тектонических режимах – оргогеосинклинального для кристаллического фундамента и платформенного для осадочного чехла. Фундамент представлен породами архей-раннепротерозойского возраста, чехол сложен породами позднепротерозойского-фанерозойского возраста.
В геологическом строении рассматриваемой территории на глубину, представляющую интерес для водоснабжения, принимают участие пермские, юрские и четвертичные отложения.
Пермская система
Средний отдел
Казанский ярус (P2kz)
Казанский ярус представлен нижним подъярусом. Его отложения представлены доломитами с прослоями известняков, в верхней части разреза доломиты сильно трещиноватые, участками разрушенные до щебня и муки. Абсолютные отметки кровли составляют 0 – 30 м. Вскрытая мощность нижнеказанских отложений достигает 20 – 30 м.
Уржумский ярус (P2ur)
Уржумские отложения развиты повсеместно. Нижняя граница горизонта проводится по смене карбонатных пород казанского яруса пестроокрашенными терригенными. По литолого-фациальным признакам и палеомагнитным свойствам в разрезе выделяют нижний и верхний подгоризонты. Нижний подгоризонт (P2ur1) сложен красноцветными терригенными осадками, которые представлены алевролитами коричневыми, розовато- и красновато-коричневыми, неяснослоистыми, крепкими с прослойками мергелей, песчаников, глин аргиллитоподобных. Вскрывается он на абсолютных отметках около 34 м. Вскрытая мощность подгоризонта составляет 10 – 50м. Верхний подгоризонт (P2ur2) сложен мергелем, доломитизированным, с маломощными прослоями песчаников, переслаивающимся с глинами, массивными, иногда переходящими в алевролиты. Вскрывается он на абсолютных отметках около 65 м. Общая мощность отложений составляет 31,2 м.
Верхний отдел
Северодвинский ярус
Котельничские отложения (P3kt) распространены на изучаемой территории повсеместно, трансгрессивно залегают на подстилающих уржумских отложениях. Отложения, в отличие от подстилающих образований, характеризуются ритмичным строением разреза, широким распространением аллювиально-речных, аллювиально-дельтовых и прибрежно-озерных фаций. В разрезе выделяется три ритма осадконакопления, соответствующие слободской, юрпаловской и путятинской свитам.
Слободская свита (P3sl). Строение свиты заключается в ритмичном чередовании песчаников глинистых, мелкозернистых, полимиктовых и алевролитов желтовато-коричневых, известковистых, глин аргиллитоподобных, мергелей розовато-серых, доломитизированных и известняков. Характерно преобладание в нижней части песчаников и алевролитов, верхняя часть сложена преимущественно глинами, мергелем и известняками. Мощность свиты – 14-19,8 м.
Юрпаловская свита(P3jur). Литологический состав свиты разнообразен. Доля песков и песчаников в разрезе составляет 5-48%, алевролитов – 3-62%, глин – 5-84%, мергелей и известняков – 3-70%. В нижней части разреза преобладают песчано-алевритовые породы, в верхней – глинисто-мергелистые. Песчаники желтовато-зеленовато-коричневые, мелкозернистые, полимиктовые, с прослоями конгломератов. Алевролиты пестроцветные, слюдистые, известковистые. Глины красно-коричневые, известковистые, мергели светло-розовато-серые, глинистые, доломитизированные. Мощность свиты – до 24,3 м.
Путятинская свита (P3pt) представлена песчаниками, алевролитами, глинами, мергелями и известняками, роль которых в разрезе различна в разных частях территории и меняется в больших пределах даже на небольших расстояниях. Мощность отложений составляет 20-29,8 м.
Вятский ярус (P3vt)
Отложения яруса распространены в южной части территории, слагая склоны и вершины водораздела. Залегают на северодвинских отложениях. Представлены песками среднезернистыми, алевралитами, глинами. Мощность толщи 20 м.
Юрская система
Средний отдел
Батский ярус (J2bt)
Отложения яруса распространены в восточной части территории, слагая склоны и вершины водораздела. В строении толщи выделяются две пачки. Нижняя пачка сложена глинами, алевритами и песками с редкими конкрециями пирита, мощностью до 14 м. Верхняя, мощностью до 15 м, представлена песками и алевритами светло- и желтовато-серыми, кварцевыми, слюдистыми, с прослоями глин и песчаников. Мощность яруса до 21 м.
Келловейский ярус (J2к)
Отложения яруса распространены в восточной части территории, слагая склоны и вершины водораздела. Залегают на батских отложениях. Представлены глинами серыми, тёмно-серыми, чёрными, песчанистыми, безизвестковистыми, с конкрециями пирита, с растительными остатками, переслаивающимися с песками серыми, кварцевыми, мелко- и тонкозернистыми, глинистыми, с прослоями алевритов, иногда алевролитов и песчаников. Мощность толщи 13-30 м.
Четвертичная система
Характер разреза четвертичного покрова позволяет выделить в пределах изучаемой территории элювиально-делювиальные образования. На всей территории в долинах рек распространены аллювиальные отложения среднего, верхнего звеньев и голоцена.
Нижнее, верхнее звенья
Элювиально-делювиальные образования (ed I-III) распространены на водоразделах, склонах и поверхностях выравнивания. Представлены суглинками. Мощность с 3-х метров на водоразделах возрастает к подножию пологих склонов до 15-20 м.
Среднее звено
Чекалинский и московский горизонты. Аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы (a3II ck-ms). Представлены отложения песками серыми, светло-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми, с прослоями суглинков мощностью до 1 м. В основании разреза встречаются средне- и крупнозернистые пески, с гравием и единичными гальками осадочных пород. Мощность отложений до 8 м.
Верхнее звено
Микулинский и калининский горизонты. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2III mk-kl). Их поверхность на 13-20 м выше уреза воды в Волге. Представлены песками серыми, светло-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми, с прослоями суглинков, мощностью до 1 м. В основании разреза встречаются средне- и крупнозернистые пески, с гравием и единичными гальками осадочных пород. Мощность отложений до 20,0 м.
Ленинградский и осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1 III ln - os) пользуются широким распространением в долине р. Волги, представлены песками и суглинками. Суглинки коричневато-серые, песчанистые слагают верхнюю часть разреза. Мощность их до 3 - 5 м. Ниже залегают пески светло-серые, серые, кварцевые, разнозернистые, преимущественно мелко- и тонкозернистые, с гравием и галькой в подошве. Мощность отложений первой надпойменной террасы до 18 –42 м.
Современное звено
Аллювиальные отложения пойменных террас (a Н). Современные аллювиальные образования слагают пойменную террасу всех рек района. Для отложений характерна частая изменчивость литологического состава и непостоянство мощностей. В основании залегают разнозернистые кварцевые пески со значительной гравийно-галечниковой примесью. Выше аллювий сложен мелкозернистыми кварцевыми песками и суглинками серыми и коричневыми, вязкими. Содержание суглинистых отложений в разрезе достигает 60 – 80 %. Мощность современного аллювия колеблется от 6 до 25 м.
В геологическом разрезе рассматриваемого участка до глубины 15,0 м выделены 4 основные грунтовые единицы – инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
· ИГЭ № 1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): cвалочный мусор. Класс – техногенные грунты, подкласс – антропогенные, вид – отходы производств, бытовые отходы, подвид – свалки бытовых отходов. Характеризуются неравномерной плотностью и сжимаемостью, грунты разнородные, неслежавшиеся и рыхлые. Для них рекомендуется принять расчетное сопротивление не более 80 кПа.
· ИГЭ № 2. Суглинки легкие пылеватые (dQII-III), полутвердые. Относится к классу дисперсных, подклассу – связных, типу – осадочных, виду – минеральных, подвиду – глинистых. Разновидность по среднему значению числа пластичности – суглинок легкий, по содержанию песчаных частиц – пылеватый, по показателю текучести – полутердый. По полевому описанию – светло-коричневый, с прослоями супесей желтовато-коричневых, лессовидный, макропористый, точечно гумусированный, без включений. По степени морозной пучинистости – слабопучинистый. ИГЭ №2 слабопросадочные при замачивании под нагрузкой свыше 0,2 МПа, слабо- и средненабухающие (ГОСТ 12248.6-2020), сильнодеформируемые по ГОСТ 25100-2020 (табл.В.5), быстроразмокаемые (РСН 51-84 (прил.8)). Грунты неагрессивные к бетону на основе портландцемента и к арматуре в железобетонных конструкциях, высокоагрессивные по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
· ИГЭ № 3. Суглинки легкие пылеватые (dQII-III), мягкопластичные. Относится к классу дисперсных, подклассу – связных, типу – осадочных, виду – минеральных, подвиду – глинистых. Разновидность по среднему значению числа пластичности – суглинок легкий, по содержанию песчаных частиц – пылеватый, по показателю текучести – мягкопластичный. По полевому описанию – светло-коричневый, серовато-коричневый, серый, с прослоями супесей желтовато-коричневых, лессовидный, макропористый, точечно гумусированный и ожелезненный, без включений. По степени морозной пучинистости – среднепучинистый (согласно ГОСТ 25100-2020 (табл.Б.24)). ИГЭ №3 непросадочные, сильнодеформируемые по ГОСТ 25100-2020 (табл.В.5). Грунты неагрессивные к бетону на основе портландцемента и к арматуре в железобетонных конструкциях, высокоагрессивные по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
· ИГЭ № 4. Глины легкие пылеватые (edQII), полутвердые. Относится к классу дисперсных, подклассу – связных, типу – осадочных, виду – минеральных, подвиду – глинистых. Разновидность по среднему значению числа пластичности – глина легкая, по содержанию песчаных частиц – пылеватая, по показателю текучести – полутвердая. По полевому описанию – коричневая, серовато-коричневая, ожелезненная, с тонкими прослойками песка, без включений. Глины легкие пылеватые (edQII), полутвердой консистенции по ГОСТ 25100-2020 (табл.Б.16), среднедеформируемые по ГОСТ 25100-2020 (табл.В.5). Грунты неагрессивные к бетону на основе портландцемента и к арматуре в железобетонных конструкциях, высокоагрессивные по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
Сводный краткий инженерно-геологический разрез участка с поверхности до исследованной глубины 15,0 м, приведен в таблице 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1. Сводный краткий инженерно-геологический разрез участка с поверхности до исследованной глубины
	Стратигр.
индекс
	№№
ИГЭ
	Описание
	Характер залегания
Абс. отметки подошвы, м
	Мощность, м

	tQIV
	1
	Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): cвалочный мусор, неоднородный по составу и сложению (бытовой мусор, перемешанный с суглинком). Залегают с поверхности и имеют повсеместное распространение
	В пределах тела свалки
141,0 – 151,3
	0,1 – 8,0

	dQII-III
	2
	Суглинки светло-коричневые, легкие, пылеватые, полутвердые, с прослоями супесей желтовато-коричневых, лессовидные, макропористые, точечно гумусированные и ожелезненные.
	Площадное
135,8 – 136,8
	0,8 – 4,6

	
	3
	Суглинки светло-коричневые, серовато-коричневые, серые, легкие, пылеватые, мягкопластичный, с прослоями супесей желтовато-коричневых, лессовидные, макропористые, точечно гумусированные и ожелезненные
	
	5,2 – 10,4

	edQII
	4
	Глины коричневые, серовато-коричневые, легкие, пылеватые, полутвердые, ожелезненные, с тонкими прослойками песка.
	Площадное
<133,8 – 136,6
	вскрытой мощностью
0,2 – 5,5


[bookmark: _Toc202954169]3.3.2. Гидрогеологические условия
Территория расположена в северной части Волго-Сурского артезианского бассейна. На основании стратиграфо-генетической принадлежности вскрытых отложений, типа и характера их залегания и водопроницаемости, особенностей формирования и функционирования подземных вод на участке работ выделено одно гидрогеологическое подразделение: водоносный средне-верхнечетвертичный делювиальный горизонт (edQII).
Водовмещающими отложениями являются мягкопластичные делювиальные суглинки. Верхним водоупорным горизонтом являются суглинки полутвердой консистенции того же стратиграфо-генетического подразделения. В исключительных случаях на территории проведения работ верхний водоупор отсутствует, так как перекрывающими породами являются техногенные отложения. Нижним водоупором являются нижележащие элювиально-делювиальные тугопластичные глины. 
Учитывая уровни залегания водоносного горизонта, а также мощность и литологию перекрывающих горизонт грунтов, горизонт можно охарактеризовать как слабозащищенный от загрязнения с поверхности.
Источником питания водоносного горизонта является инфильтрация атмосферных осадков. Поток подземных вод направлен согласно общему понижению рельефа – к востоку и юго-востоку.
В процессе производства инженерно-геологических изысканий (ноябрь 2023 г.) грунтовые воды были вскрыты в интервале глубин от 0,1 м до 8,0 м. По характеру залегания воды спорадического характера, в основном безнапорные, уровни воды устанавливались на глубине вскрытия. Установившиеся уровни вод находятся на глубине от 0,1 м (абсолютная отметка 138,5 м) до 7,6 м (абсолютная отметка 139,6 м). Вскрытая мощность горизонта изменяется от 5,2 м до 10,4 м.
Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям. В периоды половодья ожидается его подъем на 1,0 – 1,5 м.
Рассматриваемая территория по критериям типизации по подтопляемости, согласно СП 11- 105-97 (ч.II, прил.И), является потенциально подтопляемой.
Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов по результатам экспресс-откачек составил 0,21 – 0,56 м/сут (Кфср. = 0,37 м/сут), для водоупорных грунтов по справочным данным (справочное руководство гидрогеолога под редакцией Максимова В.М.) – 0,01 – 0,05 м/сут.
По химическому составу грунтовые воды пресные (М = 0,5 – 0,7 г/дм3), гидрокарбонатные натриево-кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, очень жесткие, нейтральной и слабокислой реакциями по pH, неагрессивные к бетону (W4) нормальной водонепроницаемости и к арматуре ж/б. конструкций, согласно СП 28.13330.2017. Степень агрессивного воздействия по содержанию сульфатов и хлоридов на металлические конструкции – среднеагрессивная при свободном доступе воздуха и интервале температур 0 – 50℃.
Водоносный горизонт не защищен от возможности загрязнения с поверхности. Качественная оценка защищенности подземных вод дана в Техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям.
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Согласно СП 116.13330.2012 приложение В (таблица В.1) на территории Нижегородской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, такие как оползни, карст, подтопление, переработка берегов и пучение. При проведении инженерно-геологических изысканий было выявлено такое опасное геологическое явление как просадочность в отношении полутвердых делювиальных суглинков.
Просадочность. Делювиальные суглинки полутвердой консистенции обладают слабопросадочными свойствами на всю мощность вскрытия. Данные грунты залегают под техногенными грунтами. При замачивании под нагрузкой свыше 0,2 МПа относительная просадочность Ɛsl = 0,015 – 0,02. Грунты отличаются тем, что значительно теряют прочностные свойства при замачивании. При полном водонасыщении показатель текучести IL = 0,73.
Подтопление. По данным гидрогеологических наблюдений, проведённых в процессе изысканий, уровень подземных вод зарегистрирован от поверхности тела свалки на глубине от 0,1 до 7,6 м (абс. отм. 138,5 – 139,6 м). Необходимо учитывать, что сезонные колебания уровня подземных вод составляют 1,0 – 1,5 м (в периоды половодья). В периоды обильных дождей и снеготаяния, в техногенных грунтах возможно формирование водоносного горизонта типа «верховодки». 
Участок проектируемого проведения работ вследствие строения геологического разреза (развитие с поверхности рыхлых техногенных грунтов) и с учетом глубины залегания водоносного горизонта в некоторых скважинах до 3- м, по характеру подтопления относится к I-А-2- типу (подтопленные в естественных условиях-сезонно (ежегодно) подтапливаемые), а с учетом хозяйственного освоения территории (учитывая развитую систему инженерных коммуникаций на площадке проведения работ) – участок относится к II-Б1 типу - потенциально подтопляемые в результате техногенных воздействий.
Также, при нарушении естественных условий при любом виде хозяйственного освоения отмечается существенная активизация процессов подтопления.
Для осуществления системы мониторинга загрязнения геологической среды в процессе функционирования свалки после ее рекультивации рекомендуется устройство трех наблюдательных скважин (пьезометров), оборудованных на первый от поверхности водоносный горизонт. Одна контрольная скважина закладывается выше объекта по потоку грунтовых вод и две скважины ниже объекта.
Морозное пучение наиболее интенсивно развивается в глинистых, пылеватых породах. Промерзание обусловливает миграцию влаги к зоне охлаждения, физическое разрушение, дезинтеграцию и пучение пород. Последующее оттаивание обычно резко снижает их прочность и устойчивость. 
В районе проведения работ развит сезонно-мерзлый слой. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно СП 131.13330.2025 и СП 22.13330.2016 (п. 5.5.3) для суглинков и глин составляет – 1,30 м.
В геокриологическом отношении изучаемая территория характеризуется отсутствием многолетнемерзлых грунтов.
На рассматриваемом участке, в зоне сезонного промерзания, залегают суглинки мягкопластичные, характеризующиеся как среднепучинистые, и полутвердые, характеризующиеся как слабопучинистые, которые при возможном замачивании могут стать среднепучинистыми.
Карст. По данным карты развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов территории Нижегородской области («Противокарстовая и береговая защита», г. Дзержинск), карты карстоопасности территории Российской Федерации (Лаборатория геоинформатики и компьютерной картографии ИГЭ РАН) изучаемый район относится к территории, где отсутствуют проявления карстово-суффозионных процессов.
При визуальном обследовании площадки, проведенном во время изысканий, опасных суффозионно-карстовых явлений, способных повлиять на процесс рекультивации и пострекультивационный период не наблюдается. По категории устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к VI категории, согласно СП 11-105-97 (ч.II, п.5.2.11, табл.5.1).
Оползни. В ходе визуального обследования активные признаки оползнеобразования (стенки срыва, валы и бугры выпирания) не обнаружены.
Сейсмичность. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района проведения работ принята на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской федерации - ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) и составляет по картам ОСР-2015-А (10%) – ≤ 5 баллов, B (5%) – 6 баллов, С (1%) – 7 баллов, для средних грунтовых условий (в баллах шкалы MSK-64). 
В соответствии с СП 14.13330.2018 (табл. 4.1), категория грунтов по сейсмическим свойствам на рассматриваемой территории – II и III.
Специальные мероприятия для защиты сооружений от сейсмических воздействий на рассматриваемом участке не требуются (СП 22.13330.2016, п. 6.13.1).
Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов, которые могли бы негативно повлиять на устойчивость грунтового массива территории и отрицательно сказаться на процессе рекультивации, проявиться в пострекультивационный период, в пределах рассматриваемого участка не обнаружены.
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Район работ относится к северо-западной части Приволжской возвышенности. Речная сеть рассматриваемой территории относится к бассейну Волги – самой крупной реки Восточно-Европейской равнины. Волга протекает по южной окраине Воротынского левобережья, отделяя низменную Заволжскую часть от возвышенного Правобережья. Фактически Волга представлена на данном участке Чебоксарским водохранилищем, которое покрывает пойму и нижнюю надпойменную террасу. Длина участка долины Волги на территории Воротынского района – 45 км.
В Воротынском Заволжье помимо Волги протекает 18 рек, речек и ручьев длиннее 1 км. Длина всех водотоков составляет около 160 км, густота речной сети приблизительно 0,16 км/кв.км. Все эти водотоки можно отнести к разряду малых рек, некоторые условно можно выделить в группу ручьев. Реки медленно протекают преимущественно в южном и юго-восточном направлении среди песчаных дюн. Небольшая скорость во многом определяется слабым уклоном. Долины разработаны слабо, что объясняется их малым возрастом. Русла рек довольно сильно меандрируют. В структуре русел также встречаются плёсы и перекаты. Особенностью бассейнов малых рек Воротынского левобережья является их высокая лесистость, заболоченность и заозёренность.
Реки Воротынского Заволжья относятся к восточноевропейскому типу. Для данного типа характерно:
· высокое половодье весной, вызванное таянием снега;
· низкая летняя межень из-за высокого испарения;
· несколько повышенный сток осенью, вызванный снижением испарения и увеличением осадков;
· низкая зимняя межень в связи с отсутствием осадков и промерзанием отдельных рек до дна.
В связи с этим наблюдается резкое колебание воды в реках в течение года. Средняя температура воды в реках в летние месяцы 17-20℃.
Ледостав обычно начинается во второй половине ноября и продолжается от 140 до 170 дней. Толщина льда не превышает 50-75 см и только в суровые малоснежные зимы может увеличиваться до 120-140 см. Пик половодья приходится на конец апреля – начало мая и продолжается 1 – 1,5 месяца.
Также отличительной особенностью рек Заволжья является темный, «чайный» цвет воды, вызванный высоким содержанием примесей железа и фульвокислот.
Непосредственно участок проведения работ приурочен к водоразделу между долинами рек Огневка и Гремячка. Река Огневка – приток р. Сура. Устье реки находится в 1,6 км по левому берегу реки Сура. Длина реки составляет 22 км, площадь бассейна — 77,7 кв. км. Река Гремячка – приток р. Чугунка. Устье реки находится в 16 км по правому берегу реки Чугунка. Длина реки составляет 12 км, площадь бассейна — 49,1 кв. км. Основное питание рек осуществляется снеговыми, грунтовыми и дождевыми водами. Режим характеризуется весенним половодьем, малой водностью в период летней и зимней межени, изредка прерываемая паводками от дождей и осенними паводками.
Согласно ст.65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью от десяти до пятидесяти километров устанавливается в размере 100 метров. Таким образом, для рек Огневка и Гремячка ширина водоохранной зоны равна 100 метров.
Территория свалки расположена в пределах верхних звеньев русловой сети в бассейне р. Огнёвка (левого притока р. Сура). По данным топографической съемки и картографическому материалу естественных водных объектов на территории рассматриваемого участка нет. В юго-восточном и восточном направлениях на расстоянии 70 м и 400 м от тела свалки расположены 2 водоема. В северо-восточном направление на расстояние 98 м от тела свалки расположен лог, в котором во время обильных дождей и весеннего снеготаяния может протекать временный водоток.
Гидрографическая сеть территории проведения работ представлена на рисунке 4.1. Территория свалки располагается в верховьях левого притока р. Огнёвка, ручья без названия, на левом склоне и по тальвегу ложбины 1 и на левом склоне ложбины 2 (рисунок 4.2). В ложбине 2 выше створа свалки образован пруд 1 (рисунок 4.2). Расстояние от тела свалки до пруда 70 м. 
Обследование современного состояния свалки показало, что произошло сползание тела свалки с перекрытием тальвега ложбины 1. Сравнение разновременных космических снимков показало, что данный процесс нарушил естественную гидрографическую сеть территории. Талые и дождевые воды, стекающие по ложбине 1, задерживаются выше тела свалки, в связи с этим ложбина частично заболочена, возможно образование временного водоёма. Сток частично фильтруется сквозь тело свалки, затем впадает в ложбину 2 и идёт далее по гидрографической сети. В ложбине 2 сток аккумулируется в пруду. 
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[image: ]Обследование пруда 1 показало, что плотина пруда грунтовая некапитальная. В теле плотины обнаружена бетонная труба, диаметром 20 см, полностью забитая наносами, не функционирующая. В нижней части плотины (нижний бьеф), в месте нахождения трубы обнаружен эрозионный врез, который может нарушить целостность плотины при интенсивных осадках или снеготаянии. Развитие данного эрозионного вреза может привести к прорыву плотины и спуску воды из пруда 1. Возникновение эрозионного вреза может быть связано с интенсивной фильтрацией сквозь тело плотины, следов перелива через гребень не обнаружено, однако, в случае перелива воды через гребень плотины очень высока вероятность ее размыва.
Минимальная отметка гребня плотины 148,67 м. Отметка уреза пруда 147,6 м (апрель 2024 г.) Труба находится на отметке 147,7 м. Максимальная глубина пруда 1 составляет 1 м. 
Была проведена оценка условий формирования стока пруда 1, а также определены границы водосбора. Площадь водосбора пруда 1 составляет около 148,6 м2. Площадь водного зеркала составляет 1530 м2. Территория бассейна пруда частично застроена; залесённость – 19,5%, озёрность – 0%, заболоченность – 0%. 
В верхней части пруд впадает ложбина. Склоны ложбины крутые (более 5 градусов), высокие до 5 м над тальвегом, задернованные; бровки чёткие. Ширина днища — до 10 м, заросшее древесно-кустарниковой растительностью. Русло либо эрозионный врез отсутствуют, однако отмечены следы и признаки деятельности поверхностных вод, следовательно, в ложбине возможно образование временного водотока. 
В ложбине 2 ниже пруда отсутствует выраженное русло, однако, также обнаружены следы и признаки деятельности поверхностных вод, следовательно, в ложбине 2 ниже пруда образуется временный водоток. Склоны ложбины крутые (более 5 градусов), высокие до 8 м над тальвегом, задернованные; бровки чёткие. Ширина днища — до 15-20 м, заросшее травянистой влаголюбивой растительностью.
Максимальные расходы весеннего половодья и дождевых паводков для ложбин выполнены и представлены в разделах 4.2, 4.3 тома 97-23 ИГМИ. Расчет производился согласно СП 33-101-2003. Площадь водосбора определялась по карте и составляет для створа 1 – 0,276 км2, для створа 2 – 0,149 км2, для створа 3 – 0,173 км2, для створа 4 – 0,468 км2. Схема водосборов в расчётных створах представлена на рисунке 4.3.
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Рис.4.3. Схема водосборов
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Почва является компонентом окружающей среды, способным накапливать загрязняющие вещества, а также быть агентом переноса и распространения загрязнения.
На территории Нижегородской области выделяют участки трех почвенных подзон: дерново-подзолистых и подзолистых почв; серых лесных почв; черноземов.
Дерново-подзолистые и подзолистые почвы распространены на всей левобережной части области, а также юго-западе Правобережья. Эти почвы формируются под хвойными лесами в условиях преобладания осадков над испаряемостью и равнинного рельефа. Подзолистые почвы малоплодородны.
В северной части Правобережья, где расположены современные дубравы и другие лиственные леса, а также на открытых пространствах, на местах бывших лесов, распространены серые лесные почвы. Серые лесные почвы занимают примерно пятую часть территории, распространены в Правобережье. Они покрывают большие площади в Приокских и приволжских районах – Павловском, Богородском, Кстовском, Лысковском, Воротынском (светло-серые лесные почвы) и соседних районах – Княгининском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, где они несколько темнее (серые лесные почвы). 
Серые лесные почвы формируются в условиях довольно расчлененного рельефа и примерно равного количества выпадающих осадков и испарения. Среди серых лесных почв преобладают суглинистые, которые приурочены к покровным водно-ледниковым суглинкам. Серые лесные почвы содержат больше, чем подзолистые, перегноя (3-4%), и гумусовый слой в них более значительный, а поэтому они и плодороднее, представляя в целом переходный тип почв между подзолистыми и черноземными. Серые лесные почвы большей частью окультурены: человек, в течение нескольких веков вспахивая землю, внося удобрения, изменил их состав. В результате чего эти почвы и стали больше содержать перегноя.
Для серых лесных почв особенно характерно передвижение гуматов калия из верхних горизонтов в более глубокие и выпадение там на поверхности структурных отдельностей в виде гумусовых плёнок («лаки», «зеркала»). В профиле данного типа почв выделяют горизонты:
· Ао — лесная подстилка (только в почвах под лесом);
· А1 — гумусовый горизонт (содержание гумуса 2 – 8%) мощностью 12 – 30 см, серого цвета;
· A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт серовато-белесоватого цвета, пластинчатый или плитчато-ореховатый, с кремнеземистой присыпкой, постепенным переходом в горизонт А2В;
· А2В — переходный горизонт с ореховатой или крупнозернистой структурой (на структурных отдельностях гумусовые плёнки), темно-серой окраски. Мощность горизонтов А1А2 + А2В в основном не превышает 15 – 20 см;
· В – иллювиальный горизонт, бурый, плотный, вязкий во влажном состоянии;
· С — материнская порода.
Серые лесные почвы распространены в той части области, которая сильно овражиста и больше всего подвержена эрозии. На территории области встречаются три типа серых лесных почв: светло-серые лесные почвы – в Приокских и Приволжских районах, серые лесные – южнее, ближе к реке Пьяне, темно-серые лесные, самые плодородные – на самом юге области.
На юге и юго-востоке области небольшие площади занимают черноземы. В поймах рек встречаются пойменные почвы, плодородие которых поддерживается перегниванием остатков растений, илом, приносимым при разливе рек.
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория проведения рекультивации свалки ТБО приурочена к III почвенно-биоклиматической области (Центральная лиственно-лесная, лесостепная и степная), для которой характерны умеренно-промерзающие серые лесные почвы лиственных лесов.
Тип почв района участка проведения работ – серые лесные, легко и среднесуглинистого состава (информация о почвенном зонировании принята на основании Атласа почв Российской Федерации). Уникальные почвы на участке проведения работ отсутствуют.

[image: ]Рис.3.5.1. Карта почвенного зонирования Нижегородской области
[image: ]Почвенный покров непосредственно на самом участке размещения свалки существенно нарушен в результате антропогенной деятельности. На большей части территории свалки в результате техногенного воздействия почвы удалены в процессе проведения планировочных и строительных работ, почвы техногенно-преобразованные. Свалочные массы перемешаны с техногенными привозными и местными грунтами. Почвы на участке рекультивации представлены техногенным грунтом. Почвенный слой на исследованном участке загрязнен остатками отходов разного времени размещения на свалке.
Рис.3.5.2 (а). Современное состояние почвенного покрова
[image: ]Рис.3.5.2 (б). Современное состояние почвенного покрова
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По ботанико-географическому районированию Нижегородской области, предложенному Д.С. Аверкиевым, правобережная часть города входит в Приокский дубовый подрайон, для которого характерно преобладание дубрав с примесью хвойных элементов. Этот подрайон входит в лесостепной район, занимающий всю правобережную часть области. На правобережье встречаются луговые степи и дубравы, где растут клён, черёмуха, липа, дикая яблоня, ясень, дуб, вяз.
Согласно лесорастительному зонированию РФ, утвержденному Приказом Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», Воротынский муниципальный район расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов и относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.
Хвойные породы представлены в основном сосной, елью, реже встречается лиственница и другие хвойные породы. Широколиственные породы древостоя представлены березой, липой, кленом, реже дубом и ясенем.
При маршрутном обследовании рассматриваемого участка была обнаружена рудеральная травянистость с участками лугового разнотравья. Травянистый ярус представлен:
- злаковыми: тимофеевка луговая (Phleum pratense), ежа сборная (Dactylis glomerata), пырей ползучий (Elytrigia repens);
- разнотравьем: манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga), бодяк полевой (Cirsium arvense), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), лютик едкий (Ranunculus acris), ромашка непахучая (Matricaria perforata), крапива двудомная (Urtica dioica), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), подмаренник цепкий (Galium aparine).
Единично встречаются розга золотистая (Solidago virgaurea) и пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare).
Древесные насаждения представлены следующими породами: клен ясенелистный, береза, липа.
При проведении изысканий и полевых работ установлено отсутствие мест произрастания редких и исчезающих видов растений, включенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области.
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На территории Нижегородской области зарегистрировано 438 видов позвоночных животных, в том числе: млекопитающих – 75, птиц – 287 (208 гнездящихся), пресмыкающихся – 7, земноводных – 11, рыб – 57, круглоротых – 2. Полного списка беспозвоночных животных, обитающих в Нижегородской области, нет.
Видовой состав наземных позвоночных животных в течение последнего столетия претерпел заметные изменения. С территории области исчезли 7 видов наземных позвоночных – росомаха, северный олень, серый гусь, лебедь-кликун, дрофа, стрепет, оляпка. При этом 18 видов появилось. Это енотовидная собака, каменная куница, американская норка, кабан, косуля, ондатра, степной сурок, белый аист, лебедь-шипун, длиннохвостый крохаль, клуша, серебристая чайка, восточная клуша, хохотунья, кольчатая горлица, дроздовидная камышевка, ремез, болотная черепаха.
Среди млекопитающих наибольший интерес представляют следующие виды: лось, кабан, медведь. Наблюдается рост поголовья лося и кабана и благополучное состояние популяции медведя. Очень редкое охотничье животное области – рысь, встречающаяся преимущественно в Заволжье. Также представляют промысловый интерес лесные хищники семейства куньих. Численность остальных видов охотничьих животных находится в пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном абиотическими факторами, наличием кормов и угодий.
В области отмечено 287 видов птиц. 31 вид птиц является объектом охоты. 67 видов относятся к редким и охраняемым.
К пресмыкающимся и земноводным относятся 18 видов животных. Среди них четыре вида являются редкими и подлежат охране. Это гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная, черепаха болотная, углозуб сибирский.
В водоемах круглоротые представлены миногами. Основными промысловыми видами являются лещ, плотва, судак, щука, сом, берш, густера, синец, сапа, налим, чехонь, жерех. За время существования водохранилищ отмечено появление новых видов рыб. 15 видов рыб являются редкими и подлежат охране.
Всего в Красную Книгу области занесено 118 видов позвоночных животных и 138 видов беспозвоночных животных.
В ходе обследования участка проведения работ установлено отсутствие следов обитания редких и исчезающих видов животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области
Поскольку участок проведения работ подвергается высокой техногенной нагрузке, то обитание диких и охотничьих видов животных маловероятно.
В ходе исследований на участке работ и прилегающей территории мест постоянного обитания и мест прохода животных обнаружено не было. Возможно временное нахождение птиц на участке.
Амфибии и рептилии на территории не встречены.
Обследованная территория является местом добычи корма для птиц и мелких животных.
На рассматриваемой территории обитаемых или регулярно используемых гнёзд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства (размножения) не обнаружено.
Крупных позвоночных животных во время поведения изысканий не выявлено. Из беспозвоночных было отмечено незначительное количество насекомых, главным образом жуки и двукрылые (в основном мухи).
Орнитофауна была представлена несколькими видами: чайка и галка. Численность остальных видов не превышала 10 особей. Распределение птиц и млекопитающих на полигоне позволяет выделить 4 зоны: тело полигона, с максимальной концентрацией представителей фауны, зона рудеральной растительности, зона степной растительности и зона лесной растительности.
Наиболее существенно влияющим на местную фауну антропогенным фактором является нарушенность территории, уничтожение мест обитаний, высокий уровень беспокойства в предгнездовой и гнездовой период. В результате фактора беспокойства возможна миграция видов животных с территории участка работ.
[bookmark: _Toc202954175]3.8. Качество окружающей среды
[bookmark: _Toc202954176]3.8.1. Атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций.
Подразделениями ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на государственной сети наблюдений на территории Нижегородской области выполняются наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха по физическим, химическим и радиационным показателям.
Согласно справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе объект характеризуется следующими основными показателями, приведенными в таблице 3.8.1.1.

Таблица 3.8.1.1. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Единица измерения
	Фоновая концентрация, Сф

	1
	Взвешенные вещества
	мг/м3
	0,192

	2
	Диоксид серы
	мг/м3
	0,020

	3
	Оксид углерода
	мг/м3
	1,2

	4
	Диоксид азота
	мг/м3
	0,043

	5
	Оксид азота
	мг/м3
	0,027

	6
	Бенз(а)пирен
	мг*10-6/м3
	0,75


В рамках проведения изысканий по данному объекту исследование физических факторов не предусмотрены, поскольку нормируемые объекты расположены на значительном удалении от территории проведения работ, а также проектируемый объект расположен за пределами населенного пункта
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Рассматриваемый участок расположен вне границ водоохранных зон водных объектов. Ввиду чего исследования поверхностной воды не проводились.
В рамках инженерно-экологических изысканий была отобрана 1 проба подземной воды. Лабораторные исследования осуществлялись с привлечением Аккредитованной испытательной лаборатории «ЭИЦ».
Таблица 3.8.2.1. Результаты химического исследования подземных вод
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Единица измерения
	Значение
	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21

	1
	Аммиак и аммоний ионы
	мг/дм3
	0,398
	1,5

	2
	Барий
	мг/дм3
	0,140
	0,7

	3
	Водородный показатель
	ед. pH
	7,13
	6 – 9

	4
	Гидрокарбонаты 
	мг/дм3
	656
	‒

	5
	Железо общее
	мг/дм3
	более 5
	0,3

	6
	Кадмий
	мг/дм3
	0,0081
	0,001

	7
	Кальций
	мг/дм3
	более 150
	‒

	8
	Магний
	мг/дм3
	более 60
	50

	9
	Медь
	мг/дм3
	более 0,5
	1

	10
	Мышьяк
	мг/дм3
	0,0076
	0,01

	11
	Нитраты
	мг/дм3
	0,67
	45

	12
	Нитриты
	мг/дм3
	0,0238
	45

	13
	Ртуть
	мг/дм3
	0,00076
	0,005

	14
	Свинец
	мг/дм3
	более 0,1
	0,01

	15
	Сульфаты
	мг/дм3
	285
	500

	16
	Сухой остаток
	мг/дм3
	1247
	‒

	17
	Хлориды
	мг/дм3
	157
	350

	18
	ХПК
	мг/дм3
	878
	‒

	19
	Хром
	мг/дм3
	более 0,03
	0,05

	20
	Цианиды
	мг/дм3
	менее 0,02
	0,07


Результаты исследования показали, что качество подземной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21, по всем показателям, кроме железа (превышение в 16,6 раз), кадмия (превышение в 8,1 раз), магния (превышение в 1,2 раза), свинца (превышение в 10 раз).
В 2025 году был проведен повторный анализ исследования поверхностной воды. При обследовании подземной воды в 2025 году обнаружены превышения железа в 21 раз (согласно данным раздела 6.5 инженерно-экологических изысканий (том 97-23-ИЭИ)).
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При проведении инженерно-экологических изысканий осуществлялось опробование почв для их экотоксикологической оценки.
Для микробиологического анализа был произведен отбор тридцати объединенных проб с глубины 0 – 20 см. Каждая объединенная проба состоит из 3-х точечных.
Для паразитологического анализа был произведен отбор 3-х объединенных проб с глубины 0 – 20 см. Объединенная проба состоит из 10-ти точечных.
Таблица 3.8.3.1. Результаты исследований почв по паразитологическим показателям
	Наименование показателя
	Норматив
	Результаты испытаний

	Пробная площадка № 1

	Личинки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Куколки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	0 – чистая
	0

	Пробная площадка № 2

	Личинки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Куколки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	0 – чистая
	0

	Пробная площадка № 3

	Личинки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Куколки синантропных мух
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных
	0 – чистая
	0

	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	0 – чистая
	0


Таблица 3.8.3.2. Результаты исследований почв по бактериологическим показателям
	Наименование показателя
	Результаты испытаний
	Норматив

	Пробная площадка № 1

	Проба № 1

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 2

	Общие колиформные бактерии
	130
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 3

	Общие колиформные бактерии
	100
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 4

	Общие колиформные бактерии
	80
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 5

	Общие колиформные бактерии
	120
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 6

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 7

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 8

	Общие колиформные бактерии
	150
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 9

	Общие колиформные бактерии
	110
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 10

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Пробная площадка № 2

	Проба № 1

	Общие колиформные бактерии
	130
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 2

	Общие колиформные бактерии
	130
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 3

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 4

	Общие колиформные бактерии
	70
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 5

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 6

	Общие колиформные бактерии
	140
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 7

	Общие колиформные бактерии
	120
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 8

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 9

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 10

	Общие колиформные бактерии
	130
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Пробная площадка № 3

	Проба № 1

	Общие колиформные бактерии
	110
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 2

	Общие колиформные бактерии
	150
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 3

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 4

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 5

	Общие колиформные бактерии
	70
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 6

	Общие колиформные бактерии
	140
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 7

	Общие колиформные бактерии
	110
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 8

	Общие колиформные бактерии
	130
	Опасная – 100 и выше

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 9

	Общие колиформные бактерии
	90
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0

	Проба № 10

	Общие колиформные бактерии
	80
	Умеренно-опасная – 10-99

	Энтерококки
	0
	Чистая – 0

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	0
	Чистая – 0


Согласно п.24 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 4.6) по паразитологическим показателям пробы почвы с площадок относятся к «чистой», по бактериологическим – к «опасной».
Для химического исследования был произведен отбор шести объединенных проб с глубины 0 – 20 см, 20 – 150 см.
Проба №1 отбиралась с участка с назначением: сооружение коммунального хозяйства (территория, выделенная под складирования грунта (участок отсыпан), кадастровый номер: 52:28:0150001:605). В пробах почвы с 1 площадки не выявлено превышений. Использование без ограничений.
Проба №2 территория за участком 52:28:0150001:605, в границах земельного участка с кадастровым номером 52:28:0150001:1285. В пробах почвы с 2 площадки выявлены превышения по бензапирену (в 1,35 раз).
Проба №3 территория за границами участка 52:28:0150001:1285 (территория оврага). В пробах почвы с 3 площадки выявлены превышения по меди (в 1,6 рази в 2 раза), цинку (в 3,2 и 3,4 раза), свинцу (в 1,5 раз), бензапирену (в 3,1 и 21 раз).
Таблица 3.8.3.3. Результаты химических исследований почв
	Наименование показателя, ед. изм.
	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21
	Результаты испытаний
ОДК выбраны для почв при рН KCl > 5,5

	
	
	1-П (Х)
	2-П (Х)
	3-П (Х)

	Результаты испытаний для проб, отобранных с глубины 0 – 20 см

	ПХБ, мг/кг
	0,004
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	АПАВ, мг/кг
	‒
	0,02
	0,02
	0,02

	Сера, мг/кг
	160
	14,2
	20,4
	18,9

	Хлориды, мг/кг
	‒
	6,3
	8,6
	10,7

	Никель (валовое содержание), мг/кг
	80
	24
	24,5
	30

	Свинец (валовое содержание), мг/кг
	130
	9,7
	8,3
	201

	Медь (валовое содержание), мг/кг
	132
	25
	15,7
	219

	Цинк (валовое содержание), мг/кг
	220
	48
	47
	710

	Кадмий (валовое содержание), мг/кг
	2
	0,29
	0,30
	0,92

	Мышьяк (валовое содержание), мг/кг
	10
	3,6
	3
	3,2

	Ртуть (валовое содержание), мг/кг
	2,1
	0,03
	0,025
	0,130

	Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг
	‒
	2780
	1550
	223

	Бенз(а)пирен (валовое содержание), мг/кг
	0,02
	менее 0,005
	0,027
	0,063

	pH солевой вытяжки, ед.pH
	‒
	5,9
	5,6
	7,6

	Фенолы, мг/кг
	‒
	менее 0,05
	менее 0,05
	менее 0,05

	Результаты испытаний для проб, отобранных с глубины 20 – 150 см

	ПХБ, мг/кг
	0,004
	менее 0,0005
	менее 0,0005
	менее 0,0005

	АПАВ, мг/кг
	‒
	0,02
	0,02
	0,02

	Сера, мг/кг
	160
	3
	4,1
	более 400

	Хлориды, мг/кг
	‒
	4,11
	3,96
	18,9

	Никель (валовое содержание), мг/кг
	80
	26
	25
	31

	Свинец (валовое содержание), мг/кг
	130
	6,1
	7,6
	106

	Медь (валовое содержание), мг/кг
	132
	15,5
	16,2
	273

	Цинк (валовое содержание), мг/кг
	220
	35
	43
	760

	Кадмий (валовое содержание), мг/кг
	2
	0,29
	0,31
	1,81

	Мышьяк (валовое содержание), мг/кг
	10
	3,5
	2,8
	2,6

	Ртуть (валовое содержание), мг/кг
	2,1
	0,015
	0,022
	0,45

	Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг
	‒
	71
	1140
	2650

	Бенз(а)пирен (валовое содержание), мг/кг
	0,02
	0,05
	0,021
	0,42

	pH солевой вытяжки, ед.pH
	‒
	5
	5,4
	7,5

	Фенолы, мг/кг
	‒
	менее 0,05
	менее 0,05
	менее 0,05


Оценка уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проводится по расчетам коэффициента концентрации химического вещества, суммарного показателя химического загрязнения.
Результаты расчета коэффициента концентрации химического вещества и суммарного показателя загрязнения представлены в таблице 3.8.3.4.
Таблица 3.8.3.4. Значения коэффициента концентрации химических веществ в почве, суммарного показателя загрязнения
	Наименование показателя
	Результаты исследования
	Cреднерегиональный фон для России
	Коэффициент концентрации, Ксi

	
	1
	2
	3
	Серые лесные
	1
	2
	3

	Никель
	24
	24,5
	30
	35
	40
	0,8
	0,8

	Свинец
	9,7
	8,3
	201
	16
	0,6
	0,5
	3,7

	Медь
	25
	15,7
	219
	18
	1,4
	0,8
	12

	Цинк
	48
	47
	710
	60
	0,8
	0,8
	11,8

	Кадмий
	0,29
	0,30
	0,92
	0,20
	1,45
	1,5
	4,6

	Мышьяк
	3,6
	3
	3,2
	2,6
	1,4
	1,2
	1,2

	Ртуть
	0,03
	0,025
	0,130
	0,15
	0,2
	0,2
	0,8

	Суммарный показатель Zc
	2,25
	1,7
	30,3

	Никель
	26
	25
	31
	35
	0,7
	0,7
	0,9

	Свинец
	6,1
	7,6
	106
	16
	0,4
	0,5
	6,6

	Медь
	15,5
	16,2
	273
	18
	0,8
	0,9
	15

	Цинк
	35
	43
	760
	60
	0,6
	0,7
	13

	Кадмий
	0,29
	0,31
	1,81
	0,20
	1,45
	1,55
	9

	Мышьяк
	3,5
	2,8
	2,6
	2,6
	1,3
	1,1
	1

	Ртуть
	0,015
	0,022
	0,45
	0,15
	0,1
	0,14
	3

	Суммарный показатель Zc
	1,75
	1,65
	42,6


По полученным значениям суммарного показателя загрязнения определяется категория загрязнения почв и возможности использования территории. Если значение суммарного показателя загрязнения пробы почвы менее 16, почва относится к «допустимой» категории загрязнения почв, при значении 16 < Zc < 32 – «умеренно опасная» категория, 32 < Zc < 128 – «опасная» категория, Zc > 128 – «чрезвычайно опасная» категория.
По значению суммарного показателя загрязнения пробы почвы с 1 и 2 площадок относятся к «допустимой» категории загрязнения, пробы почвы с 3 площадки относятся к категории «опасной».
Согласно агрохимическому анализу, представленному в техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям, почва участка не может считаться плодородной, снятие плодородного слоя почвы нецелесообразно. В связи с чем плодородный слой почвы для рекультивации свалки ТБО будет использоваться привозной.
По результатам биотестирования, проведенного в соответствии с Приказом Минприроды России от 31.03.2025 г. № 158, сделаны выводы о степени токсичности проб почв:
- образцы с площадок 1 и 2 не токсичны, они не оказывают токсическое действие и отнесены к 5 классу опасности. Рекомендуется использование без ограничений.
- почвы с 3 площадки (овраг) относятся к 4 классу опасности. Рекомендуется вывоз и утилизация на специализированный полигон.
По результатам исследования почв сделаны следующие выводы:
· В пробах почвы с 1 площадки (территория участка под складирование грунта ЗУ 52:28:0150001:605) не выявлено превышений. Использование без ограничений.
· В пробах почвы с 2 площадки (участок за границами 52:28:0150001:605, но в границах ЗУ 52:28:0150001:1285) выявлены превышения по бензапирену (в 1,35 раз). Почва относится к умеренно-опасной. Рекомендуемое использование в ходе строительных работ: под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические культуры.
· В пробах почвы с 3 площадки (территория оврага за кадастровой границей) выявлены превышения по меди (в 1,6 раз и в 2 раза), цинку (в 3,2 и 3,4 раза), свинцу (в 1,5 раз), бензапирену (в 3,1 и 21 раз). Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем.
· Для всей территории работ предусмотреть проведение дезинвазии.
[bookmark: _Toc202954179]3.8.4. Газогеохимические исследования
В рамках изысканий проводились газогеохимические исследования грунтов химико-аналитической лабораторией. При проведении газогеохимических исследований было пробурено 15 скважин. Отбор проб был произведен на поверхности земли, на глубине 1, 2 и 3 метра. Оценка степени газогеохимической опасности грунтов и возможности их использования была произведена согласно СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (Таблица 5.5). Результаты газогеохимического исследования приведены в таблице.
Таблица 3.8.4.1. Результаты газогеохимического анализа.
	№ скважины
	Глубина отбора проб, м
	Показатель
	Массовая доля, об.%
	Опасность грунтов
	Возможность использования грунта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	на поверхности
	СН4
	0,1080
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	0,600
	
	

	
	
	О2
	19,2
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,1700
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	1,130
	
	

	
	
	О2
	14,8
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,291
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	1,700
	
	

	
	
	О2
	12,2
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,315
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	2,00
	
	

	
	
	О2
	9,70
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	2
	на поверхности
	СН4
	0,0930
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,10
	
	

	
	
	О2
	20,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,210
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	6,00
	
	

	
	
	О2
	16,3
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,455
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,50
	
	

	
	
	О2
	6,50
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,520
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	9,80
	
	

	
	
	О2
	4,20
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	3
	на поверхности
	СН4
	0,307
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,10
	
	

	
	
	О2
	20,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,412
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	7,30
	
	

	
	
	О2
	3,70
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,742
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,9
	
	

	
	
	О2
	0,00
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,940
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	12
	
	

	
	
	О2
	0,00
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	4
	на поверхности
	СН4
	0,0860
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	1,600
	
	

	
	
	О2
	19,8
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,215
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,10
	
	

	
	
	О2
	10,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,470
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,19
	
	

	
	
	О2
	3,50
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,700
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,43
	
	

	
	
	О2
	2,40
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	5
	на поверхности
	СН4
	0,0250
	безопасные
	может использоваться без ограничения

	
	
	СО2
	0,050
	
	

	
	
	О2
	21,8
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,068
	безопасные
	может использоваться без ограничения

	
	
	СО2
	0,150
	
	

	
	
	О2
	21,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,086
	безопасные
	может использоваться без ограничения

	
	
	СО2
	0,220
	
	

	
	
	О2
	20,8
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,1090
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	0,340
	
	

	
	
	О2
	19,2
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	6
	на поверхности
	СН4
	0,220
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	3,30
	
	

	
	
	О2
	20,0
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,379
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	5,20
	
	

	
	
	О2
	16,3
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,460
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	9,70
	
	

	
	
	О2
	8,00
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,621
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,8
	
	

	
	
	О2
	7,60
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	7
	на поверхности
	СН4
	0,210
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	2,24
	
	

	
	
	О2
	20,0
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,1760
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,20
	
	

	
	
	О2
	14,8
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,410
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,91
	
	

	
	
	О2
	9,30
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,530
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,5
	
	

	
	
	О2
	6,80
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	8
	на поверхности
	СН4
	0,0780
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	2,23
	
	

	
	
	О2
	20,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,0820
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,33
	
	

	
	
	О2
	14,1
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,1210
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,8
	
	

	
	
	О2
	7,20
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,1510
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	12,3
	
	

	
	
	О2
	4,50
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	9
	на поверхности
	СН4
	0,0750
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	1,320
	
	

	
	
	О2
	20,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,0950
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	3,30
	
	

	
	
	О2
	16,1
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,1270
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,06
	
	

	
	
	О2
	9,30
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,1470
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,1
	
	

	
	
	О2
	6,90
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	10
	на поверхности
	СН4
	0,820
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	0,060
	
	

	
	
	О2
	21,1
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	1,060
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	0,440
	
	

	
	
	О2
	20,7
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	1,302
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	1,150
	
	

	
	
	О2
	19,7
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	1,520
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	1,400
	
	

	
	
	О2
	17,6
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	11
	на поверхности
	СН4
	0,250
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	3,50
	
	

	
	
	О2
	21,0
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,380
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	5,50
	
	

	
	
	О2
	16,2
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	
	
	

	
	
	О2
	
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	
	
	

	
	
	О2
	
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	12
	на поверхности
	СН4
	0,250
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	2,31
	
	

	
	
	О2
	20,7
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,1780
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,30
	
	

	
	
	О2
	14,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,440
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,87
	
	

	
	
	О2
	9,10
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,550
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,8
	
	

	
	
	О2
	6,40
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	13
	на поверхности
	СН4
	0,0810
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	2,23
	
	

	
	
	О2
	20,3
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,0850
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	4,30
	
	

	
	
	О2
	14,2
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,1190
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,6
	
	

	
	
	О2
	7,10
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,1490
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	12,1
	
	

	
	
	О2
	4,30
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	14
	на поверхности
	СН4
	0,0760
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	1,350
	
	

	
	
	О2
	20,7
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	0,0970
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	3,40
	
	

	
	
	О2
	16,3
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	0,1270
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	8,01
	
	

	
	
	О2
	9,50
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	0,1510
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	10,3
	
	

	
	
	О2
	7,10
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	15
	на поверхности
	СН4
	0,850
	потенциально опасные
	для инженерной подготовки территории

	
	
	СО2
	0,070
	
	

	
	
	О2
	21,0
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	1
	СН4
	1,090
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	0,450
	
	

	
	
	О2
	20,6
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	2
	СН4
	1,308
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	1,190
	
	

	
	
	О2
	19,5
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	

	
	3
	СН4
	1,550
	газогеохимически опасные
	не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей

	
	
	СО2
	1,420
	
	

	
	
	О2
	17,3
	
	

	
	
	Н2
	менее 0,08
	
	


Исследования показали, что наиболее газогеохимически опасные грунты залегают на глубине и в месте, где произошло сползание тела свалки.
[bookmark: _Toc202954180]3.8.5. Радиационная обстановка
При проведении изысканий осуществлялись:
- оценка гамма-фона на территории расположения объекта производства работ, в том числе: пешеходная гамма-съемка в поисковом режиме работы и определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках;
- радиометрическое опробование с последующим гамма-спектрометрическим или радиохимическим анализом проб почв в лаборатории (определение радионуклидного состава загрязнений и их активности). Для проведения анализа отбиралось по одной объединенной пробе на каждой из трех площадок (всего три пробы (образца)).
Лабораторные исследования осуществлялись с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории.
Таблица 3.8.5.1. Мощность дозы гамма-излучения на территории земельного участка (МЭД)
	Наименование
	Измеренные значения
	Единица измерения

	Измерения № 1

	Количество контрольных точек
	15
	штук

	Минимальное значение H
	0,1
	мкЗв/час

	Максимальное значение H
	0,1
	мкЗв/час

	Среднее значение Hср 
	0,1
	мкЗв/час

	Измерения № 2

	Количество контрольных точек
	15
	штук

	Минимальное значение H
	0,1
	мкЗв/час

	Максимальное значение H
	0,1
	мкЗв/час

	Среднее значение Hср 
	0,1
	мкЗв/час


Таблица 3.8.5.2. Результаты измерения активности естественных радионуклидов в почве
	Шифр пробы
	Радионуклид
	Удельная активность Q, Бк/кг

	1П (Р) – 1
0 – 20 см
	Радий – 226
	14,9

	
	Торий – 232
	25,5

	
	Калий - 40
	464

	
	Цезий-137
	менее 3

	
	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов 90

	2П (Р) – 1
0 – 20 см
	Радий – 226
	14,1

	
	Торий – 232
	27,7

	
	Калий - 40
	499

	
	Цезий-137
	менее 3

	
	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов 95

	3П (Р) – 1
0 – 20 см
	Радий – 226
	16,1

	
	Торий – 232
	27,7

	
	Калий - 40
	461

	
	Цезий-137
	3,3

	
	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов 82


По результатам измерений мощность эквивалентной дозы не превышает 0,14 мк3в/ч. Результаты измерения эффективной удельной активности естественных радионуклидов показали, что почва рассматриваемой территории соответствуют требованиям норм радиационной безопасности. Эффективная активность радионуклидов не превышает значения 370 Бк/кг, из чего следует, что почвенные образцы относятся к категории радиационно-безопасных строительных материалов I класса (п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)») и могут быть использованы без ограничений.
Проведенные радиологические исследования свидетельствуют о соблюдении на рассматриваемой территории действующих нормативов, установленных в области радиационной безопасности, аномалии отсутствуют.
[bookmark: _Toc202954181][bookmark: _Hlk201661737]3.9. Социально-экономическая ситуация района реализации планируемой деятельности
Воротынский район — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует городской округ Воротынский. Административный центр — поселок городского типа Воротынец. Воротынский район расположен в восточной части Нижегородской области, граничит с Воскресенским, Лысковским, Спасским, Пильнинским районами Нижегородской области, а также с республиками Чувашией и Марий Эл.
Площадь района составляет 1936 кв.км(193 600 га). Из них лесами занято — 96 500 гa или 49,9% всей территории района, сельскохозяйственными угодьями — 57 100 га, в том числе пашней — 41 600 га. На территории района имеются месторождения торфа.
Население:
По данным Росстата численность населения на 1 января 2023составляет 13643 человек, из них: 6397 – городское население; 7246 – сельское население (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). Древнейшими жителями Воротынского района являются марийцы. Основная часть населения — русские, есть большие национальные группы чувашей и марийцев.
Экономика:
В городском округе Воротынский наиболее развиты следующие отрасли экономики:
- обрабатывающие производства (ведущие предприятия отрасли: АО «Спиртзавод Чугуновский» и ИП Стурова Л.А.);
- строительство (ведущая организация отрасли: ООО «Ремстрой»);
- сельское хозяйство (ведущие организации: АО «Семьянское» и ООО «Искра-М»).
За 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил 2743,8 млн. руб. В процентном соотношении вклад каждого вида экономической деятельности составил:
- строительство – 36,5%;
- обрабатывающие производства – 34,3%;
- сельское хозяйство – 15,6%;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 7,9%;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2,4%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха –1,2%;
- водоснабжение, водоотведение – 1,1%;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 0,2%;
- торговля оптовая и розничная – 0,2%;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом –0,5%;
- прочие – 0,2%.
В сельском хозяйстве городского округа Воротынский насчитывается 8 сельхозпредприятий, на их долю приходится 52,8% сельскохозяйственного производства. Зарегистрировано 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 22,2% сельскохозяйственного производства, и 7 личных подсобных хозяйств (25,0%). Растениеводство представлено в основном выращиванием зерновых культур. В животноводстве основным направлением является производство молочной продукции.
В Воротынском районе успешно развивается малый и средний бизнес. Общее количество субъектов МСП составляет 1068 единиц, из них: 94 – малые и микропредприятия; 274 – индивидуальные предприниматели; 700 – самозанятые граждане.
Преобладающими видами деятельности СМП являются:
- торговля оптовая и розничная – 163;
- сельское хозяйство – 36;
- строительство – 30;
- промышленность – 21;
- транспортировка и хранение – 40;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 18;
- прочие – 56.
По итогам 2023 года в структуре работающего населения городского округа 52,9% от числа занятых в экономике по всем видам деятельности оценочно составили работающие на крупных и средних организациях, порядка 36,6% – в малом бизнесе, ранее входившие в состав крупных и средних организаций – 3,0%, занятые в домашнем хозяйстве – 7,5%. 
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2024 года составил 0,28%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 01.01.2024 года, – 25 человек.
Транспорт:
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в границах Воротынского муниципального района Нижегородской области составляет 507,5 км, в том числе:
- федерального значения – 42,3 км;
- межмуниципального значения – 222,5 км;
- местного значения – 242,7 км.
Ближайшая автостанция находится в районном центре – пгт Воротынец. Связь между населенными пунктами осуществляется рейсовыми автобусами и маршрутными такси.
Образование и культура:
В Воротынском районе расположено 22 образовательных учреждения, из них: 8 школ, 12 детских садов, 2 центра дополнительного образования.
В городском округе работают 21 библиотека, Воротынский районный краеведческий музей и его филиал Васильсурский краеведческий музей, Детская школа искусств, 28 клубных учреждений и другие учреждения культуры.
Большую работу по патриотическому воспитанию и краеведению проводит Воротынский районный краеведческий музей. Посетителями музея являются не только жители России, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья.
По состоянию на 01.09.2020 г. на территории городского округа Воротынский Нижегородской области расположено 57 объектов культурного наследия (в том числе 12 объектов федерального значения и 41 объект регионального значения), 23 памятника археологии, 19 памятников природы.
На территории Воротынского городского округа расположен МАУ ДО ФОК «Волга». Он способствует спортивному воспитанию детей и играет значимую роль в привлечении населения к занятиям физической культурой и спортом. Обеспеченность спортивными сооружениями – 45, плоскостными сооружениями – 25, спортивными залами – 16, плавательными бассейнами – 2.
[bookmark: _Toc202954182]3.10. Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
К особо охраняемым объектам и территориям относятся заповедники, памятники истории и культуры, археологические объекты, природные феномены. 
Наиболее надежным способом сохранения естественных ландшафтов, ценных природных комплексов растительного и животного мира является установление природоохранного статуса территории – выделение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов РФ, согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 30.04.2020 г. №15-47/10213, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения, в Нижегородской области находится планируемая ООПТ федерального значения Нижегородское Заволжье.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Нижегородской области, ближайшая ООПТ регионального значения – памятник природы регионального значения «Парк с. Покров-Майдан» расположен на расстоянии 7 км в юго-западном направлении.
Согласно данным публичной кадастровой карты, ближайшей ООПТ федерального значения является особо охраняемая природная территория государственного природного биосферного заповедника «Керженский». ООПТ расположена северо-западнее рекультивируемой свалки на расстоянии около 60 км.
Согласно ответу Администрации на территории рассматриваемого участка особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. Ближайшая ООПТ местного значения, согласно перечню ООПТ, размещенному на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, – охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов Графская сосна (КНЗУ: 52:20:1200017:144). ООПТ расположена на расстоянии 100 км в северо-западном направлении.
Также на расстоянии около 100 км в западном направлении расположена ООПТ местного значения – территория охраняемого ландшафта «Березовая роща - Школьный парк», г. Бор. Постановление Администрации города Бор Борского района Нижегородской области от 18.08.2009 № 13. Паспорт утверждён тем же постановлением. Постановлением администрации г.о.г. Бор Нижегородской области от 19.01.2015 № 98 внесены изменения в режим охраны ООПТ. Новая редакция паспорта утверждена постановлением администрации г.о.г. Бор Нижегородской области от 11.12.2015 № 6301. Постановлением администрации г.о.г. Бор Нижегородской области от 08.06.2020 № 2439 внесены изменения в паспорт.
Ближайшая ООПТ местного значения Чувашской республики, согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики №17 от 14.01.2025 г. «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по Чувашской Республике», – памятное природное место Родник д. Сятракасы (КНЗУ: 21:17:170302:128). ООПТ расположена восточнее рассматриваемого участка на расстоянии 59 км.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года», на территории Иркутской области отсутствуют водно-болотные угодья международного значения. 
Согласно полному списку водно-болотных угодий (http://www.fesk.ru/list/index.html), на территории Нижегородской области отсутствуют ценные болота. На территории Нижегородской области расположена Камско-Бакалдинская группа болот (включая государственный природный заповедник «Керженский»). Водно-болотное угодье расположено на расстоянии около 24 км севернее и северо-западнее от участка рекультивируемой свалки.
Ближайшие ключевые орнитологические территории к участку проведения работ расположены на расстоянии (https://huntmap.ru/kljuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii):
- около 6 км севернее рассматриваемого участка – Сурской отрог Чебоксарского водохранилища;
- около 17 км юго-восточнее рассматриваемого участка – Курмышская пойма (см. Приложение Ш). 
На территории рекультивируемой свалки ключевые орнитологические территории отсутствуют.
Согласно разделу 5.15 Инженерно-экологических изысканий (Том 97-23-ИЭИ), в зоне проведения работ земель, включенных в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 24 декабря 2010 г. № 949 (редакция от 20 ноября 2023 г. № 1000), не имеется.
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[bookmark: _Toc165632672][bookmark: _Toc202954184]4.1. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности при «нулевом» варианте
[bookmark: _Toc165632673][bookmark: _Toc202954185]4.1.1. Воздействие на атмосферный воздух
При реализации намечаемой деятельности по «нулевому» варианту (при отказе от деятельности) основным источником выбросов в атмосферный воздух будет являться тело полигона.
Свалка ТБО была предназначена для размещения бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности жителей из ближайших к ней населённых пунктов Воротынского района. Свалка начала эксплуатироваться в 1990 году, год окончания эксплуатации – 2016. Таким образом, площадка функционировала 26 лет. Объем свалочных масс, подлежащих вывозу при рекультивации свалки, составляет 37861 м3 (март 2024). Во время эксплуатации свалки на ней размещались твердые коммунальные отходы, а также строительные отходы преимущественно IV – V классов опасности.
Источником загрязнения атмосферы от свалки ТКО может являться биогаз, образующийся в результате распада бытовых отходов и выделяющийся из тела свалки. Качественный состав биогаза зависит от климатических и геологических условий места расположения свалки, состава размещаемых отходов, условий складирования, влажности отходов. Согласно ГОСТ Р 59417-2021, биогаз состоит из смеси газов метана, углекислого газа и примесей азота, сероводорода и органических веществ.
Различают пять фаз процесса распада отходов на полигоне:
· 1-я фаза – аэробное разложение;
· 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
· 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;
· 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
· 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.
Первая и вторая фазы наблюдаются в первые 20 – 40 дней с момента размещения отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до700 дней. Длительность четвёртой фазы определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере). Исходя из сроков эксплуатации свалки, на сегодняшний день возможно выделение биогаза из тела полигона.
Согласно «Методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» (издание дополненное и переработанное), 2004 г., Москва (далее – Методика), производим расчет периода полного сбраживания органической части отходов, tсбр – период полного сбраживания органической части отходов, лет:

где: tср.тепл – средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона твердых бытовых отходов за теплый период года (tср.мес > 0.), в ℃;
Ттепл – продолжительность теплого периода года в районе полигона твердых отходов, в днях;
10248 и 0,301966 – удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.
Для площадки, расположенной в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области, возможно принять следующие показатели:
- tср.тепл – 13°С (средняя температура за апрель-октябрь по мст. Козьмодемьянск);
- Ттепл – 218 суток (для г. Нижний Новгород согласно СП 131.13330.2025.
Таким образом, период полного сбраживания органической части отходов на площадке составляет:

Распределение объема свалочных масс по годам
Так как для площадки отсутствует информация об объемах свалочных масс по каждому году функционирования, примем, что накопление отходов происходило равномерно во времени, то есть 37861 м3 за 26 лет (~1456,2 м3 в год), период активного выделения биогаза начинается через 2 года после складирования согласно Методике. Далее стоит учесть, что количество отходов, стабильно генерирующих биогаз, уменьшается на 1/22 каждый год в соответствии с периодом полного сбраживания. Результаты оценки предполагаемого объема свалочных масс и суммарного объема отходов, генерирующих биогаз, представлены в Таблице 4.1.1.1. 
Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении определяется по уравнению (за весь период полного сбраживания):

где: Q – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;
W – влажность в %;
R – содержание органической составляющей в отходах, %;
Ж – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;
У – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;
Б – содержание белковых веществ в органике отходов, %;
R, Ж, У и Б – определяются анализами отбираемых проб отходов, однако ввиду отсутствие таких данных, приняты данные из Методики.
Согласно Методике, усредненные показатели свалочных масс ТБО:
Плотность (насыпная масса) отходов составляет 0,2-0,3 т/м3 (для дальнейших усредненных расчетов принято 0,25 т/м3). Согласно Приложению к Методике (Пример 2), для полигона, функционирующего порядка 30 лет, для дальнейших расчетов принято:
- содержание органического вещества (в процентах на сухую массу) принято 55%;
- содержание жироподобных веществ в органике отходов 2%;
- содержание углеводоподобных веществ в органике отходов 83%;
- содержание белковых веществ в органике отходов 15%;
- влажность – 47%.

[bookmark: _Hlk201905762]Результаты расчета выхода биогаза по годам представлены в Таблице 4.1.1.1.
Таблица 4.1.1.1. Распределение объема свалочных масс по годам и стабильно генерирующих биогаз отходов
	Год
	Объем свалочных масс, м3
	Количество отходов, стабильно генерирующих биогаз с учетом периода полного сбраживания, м3
	Выход биогаза за 1 год, тонн

	1990
	0
	0
	0

	1991
	1456,2
	0
	0

	1992
	2912,4
	0
	0

	1993
	4368,6
	1456,2
	2,817

	1994
	5824,8
	2846,2
	5,506

	1995
	7281
	4170,0
	8,067

	1996
	8737,2
	5427,7
	10,500

	1997
	10193,4
	6619,1
	12,805

	1998
	11649,6
	7744,3
	14,981

	1999
	13105,8
	8803,4
	17,030

	2000
	14562
	9796,3
	18,951

	2001
	16018,2
	10722,9
	20,744

	2002
	17474,4
	11583,4
	22,408

	2003
	18930,6
	12377,7
	23,945

	2004
	20386,8
	13105,8
	25,353

	2005
	21843
	13767,7
	26,634

	2006
	23299,2
	14363,4
	27,786

	2007
	24755,4
	14893,0
	28,810

	2008
	26211,6
	15356,3
	29,707

	2009
	27667,8
	15753,4
	30,475

	2010
	29124
	16084,4
	31,115

	2011
	30580,2
	16349,2
	31,627

	2012
	32036,4
	16547,7
	32,012

	2013
	33492,6
	16680,1
	32,268

	2014
	34948,8
	16746,3
	32,396

	2015
	36405
	16746,3
	32,396

	2016
	37861 (закрытие)
	16746,3
	32,396

	2017
	37861 (не увеличивается)
	16746,3
	32,396

	2018
	37861 (не увеличивается)
	16746,3
	32,396

	2019
	37861 (не увеличивается)
	15290,1
	29,579

	2020
	37861 (не увеличивается)
	13900,1
	26,890

	2021
	37861 (не увеличивается)
	12576,3
	24,329

	2022
	37861 (не увеличивается)
	11318,6
	21,896

	2023
	37861 (не увеличивается)
	10127,2
	19,591

	2024
	37861 (не увеличивается)
	9002,0
	17,414

	2025
	37861 (не увеличивается)
	7942,9
	15,366

	2026
	37861 (не увеличивается)
	6950,0
	13,445

	2027
	37861 (не увеличивается)
	6023,4
	11,652

	2028
	37861 (не увеличивается)
	5162,9
	9,988

	2029
	37861 (не увеличивается)
	4368,6
	8,451

	2030
	37861 (не увеличивается)
	3640,5
	7,043

	2031
	37861 (не увеличивается)
	2978,6
	5,762

	2032
	37861 (не увеличивается)
	2382,9
	4,610

	2033
	37861 (не увеличивается)
	1853,3
	3,585

	2034
	37861 (не увеличивается)
	1390,0
	2,689

	2035
	37861 (не увеличивается)
	992,9
	1,921

	2036
	37861 (не увеличивается)
	661,9
	1,280

	2037
	37861 (не увеличивается)
	397,1
	0,768

	2038
	37861 (не увеличивается)
	198,6
	0,384

	2039
	37861 (не увеличивается)
	66,2
	0,128

	2040
	37861 (не увеличивается)
	0
	0



Для наглядности, полученные данные представлены в виде графиков на рис. 1 и 2.
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Рисунок 1. График распределения объемов свалочных масс по годам, м3
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Рисунок 2. График распределения выхода биогаза по годам, тонн в год
[bookmark: _Hlk201906276]При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов полигона ТБО может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый при проектировании (согласно Методике), который представлен в Таблице 4.1.1.2.
Таблица 4.1.1.2. Усредненный состав биогаза.
	Компонент
	Свес, %

	Метан
	52,915

	Толуол
	0,723

	Аммиак
	0,533

	Ксилол
	0,443

	Углерода оксид
	0,252

	Азота диоксид
	0,111

	Формальдегид
	0,096

	Этилбензол
	0,095

	Ангидрид сернистый
	0,070

	Сероводород
	0,026


Проведение работ по рекультивации свалки ТБО планируется осуществлять с 2025 по 2028 год. Выделение биогаза возможно в 2025, 2026 г.г., когда отходы находятся в теле свалки. В процессе проведения рекультивации свалки по основному (базовому) варианту все отходы будут изъяты из тела свалки ТБО, поэтому выделение биогаза на биологическом этапе рекультивации не ожидается. Таблица суммарных выбросов биогаза от тела свалки на период проведения работ по рекультивации приведена ниже.
Таблица 4.1.1.3. Суммарные выбросы биогаза от тела свалки на период проведения работ по рекультивации
	Год
	Объем свалочных масс, м3
	Количество отходов, стабильно генерирующих биогаз с учетом периода полного сбраживания, м3
	Выход биогаза за 1 год, тонн

	2025
	37861 (не увеличивается)
	7942,9
	15,366

	2026
	37861 (не увеличивается)
	6950,0
	13,445

	Итого: 
	28,811


В сентябре 2024 года при проведении газогеохимических исследований было пробурено 15 скважин. Отбор проб был произведен на поверхности земли и на глубине 1, 2 и 3 метра. Оценка степени газогеохимической опасности грунтов и возможности их использования была произведена согласно СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (Таблица 5.5). По результатам оценки степени газогеохимической опасности территории наблюдаются выделения метана и диоксида углерода из тела свалки. Результаты газогеохимического исследования приведены в разделе 3.8.4 настоящего проекта.
Грунты площадки по степени газогеохимической опасности отнесены к:
- безопасным (может использоваться без ограничения);
- потенциально-опасным (для инженерной подготовки территории);
- газогеохимически опасным (не может вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и траншей).
Исследования показали, что наиболее газогеохимически опасные грунты залегают на глубине и в месте, где произошло сползание тела свалки.
Фактические максимально разовые значения выбросов метана, определенные лабораторией ООО «УкуЛаб», представлены в таблице 4.1.1.4.
Таблица 4.1.1.4. Максимально разовые значения выбросов метана от тела полигона
	№ п/п
	Номер скважины, глубина отбора проб
	Определяемая характеристика
	Максимальное разовое (в г/с) значение выброса ЗВ для ИЗАВ
	Валовые выбросы ЗВ для ИЗАВ (т/год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Скважина №5. На поверхности (из-под накопительного колпака, установленного на устье скважины)
	Метан
	0,000716
	0,022579776

	2
	Скважина №5 (глубина 1,0 м)
	Метан
	0,0015928
	0,050230541

	3
	Скважина №5 (глубина 2,0 м)
	Метан
	0,001118
	0,035257248

	4
	Скважина №5 (глубина 3,0 м)
	Метан
	0,001416
	0,044654976

	5
	Скважина №10. На поверхности (из-под накопительного колпака, установленного на устье скважины)
	Метан
	0,023451
	0,739550736

	6
	Скважина №10 (глубина 1,0 м)
	Метан
	0,0220314
	0,69478223

	7
	Скважина №10 (глубина 2,0 м)
	Метан
	0,0236786
	0,74672833

	8
	Скважина №10 (глубина 3,0 м)
	Метан
	0,0197247
	0,622038139

	9
	Скважина №15. На поверхности (из-под накопительного колпака, установленного на устье скважины)
	Метан
	0,0243089
	0,76660547

	10
	Скважина №15 (глубина 1,0 м)
	Метан
	0,0226549
	0,714444926

	11
	Скважина №15 (глубина 2,0 м)
	Метан
	0,0047823
	0,150814613

	12
	Скважина №15 (глубина 3,0 м)
	Метан
	0,0080456
	0,253726042


Согласно выводам, сделанным в результате оценки степени газогеохимической опасности территории, не требуется предусматривать специальные мероприятия по защите помещений здания от проникновения в них биогаза. Перемещаемые в ходе выполнения рекультивационных работ грунты с поверхности можно использовать для инженерной подготовки территории. Грунты, залегающие на глубине 2 – 3 метра, являются газогеохимически опасными и не могут быть вторично использованы для засыпки пазух котлованов и траншей. Поскольку пожаро- и взрывоопасные грунты на территории проведения работ отсутствуют, то необходимость принятия решений по обеспечению безопасных условий строительства и строящихся зданий отсутствует.
Результаты исследований показывают, что происходит гниение и разложение отходов. Отказ от деятельности приведет к дальнейшему разложению отходов, что будет способствовать загрязнению окружающей среды.
[bookmark: _Toc202954186]4.1.2. Воздействие на земли и почвы
В настоящее время участок рекультивации представляет собой техногенную насыпь в овраге неправильной формы, сформированную в результате складирования в его границах коммунальных и строительных отходов.
Техногенные грунты представляют сбой суглинки с минимальным включением строительных отходов.
В период эксплуатации свалки основными видами воздействия на земли и почвы были:
- изъятие земельных участков из оборота;
- нарушение естественного почвенно-растительного покрова;
- прямое и косвенное загрязнение почв размещаемыми отходами полигона и других загрязнителей, выделяемых телом свалки.
После прекращения эксплуатации полигона интенсивность нагрузки на земли и почву снизилась ввиду прекращения поступления и размещения коммунальных и строительных отходов. Однако загрязнение почв и земель продолжает осуществляться и после прекращения эксплуатации свалки. Земли не могут использоваться в сельскохозяйственных целях, поскольку не соответствуют установленным требованиям.
В ходе проведения изыскательских работ были выполнены лабораторные исследования почвы. Результаты лабораторных исследований почв приведены в разделе 3.8.3 данного документа. 
По результатам исследования почв сделаны следующие выводы:
· По паразитологическим показателям пробы почвы относятся к «чистой», по бактериологическим – к «опасной». Учитывая, что почва по бактериологическим показателям относится к опасной, то рекомендуется предусмотреть мероприятия по дезинфекции (дезинвазии) почвы.
‒	В пробах почвы с 1 площадки (территория участка под складирование грунта ЗУ 52:28:0150001:605) не выявлено превышений по содержанию химических веществ. Использование без ограничений.
‒	В пробах почвы с 2 площадки (участок за границами 52:28:0150001:605, но в границах ЗУ 52:28:0150001:1285) выявлены превышения по бензапирену (в 1,35 раз). Почва относится к умеренно-опасной. Рекомендуемое использование в ходе строительных работ: под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические культуры.
‒	В пробах почвы с 3 площадки (территория оврага за кадастровой границей) выявлены превышения по меди (в 1,6 раз и в 2 раза), цинку (в 3,2 и 3,4 раза), свинцу (в 1,5 раз), бензапирену (в 3,1 и 21 раз). Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным контролем.
Из приведенных выводов следует, что свалка ТБО приводит к загрязнению почв. При отказе от намечаемой деятельности (от рекультивации свалки) загрязнение почв продолжится в результате дальнейшего разложения отходов и миграции загрязняющих веществ по профилю почв.
[bookmark: _Toc202954187]4.1.3. Воздействие на водные объекты
В случае реализации намечаемой деятельности по «нулевому» варианту основным источником загрязнения водных объектов будет являться сама свалка. Вблизи свалки отсутствуют водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (согласно проведенным инженерным изысканиям).
Воздействие на водные объекты может происходить через вынос загрязняющих веществ с территории свалки с дождевыми и талыми водами по естественному уклону, а также в результате загрязняющего действия фильтрата, образующегося в теле свалки (согласно выводам инженерно-гидрометеорологических изысканий).
Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока с близлежащих территорий и осадков, выпадающих непосредственно на площадь свалки. Глубина просачивания и количество проходящей в толщу влаги зависит от степени уплотнения отходов и от влагоемкости складируемой массы. Уплотнение отходов снижает коэффициент фильтрации, уменьшая количество образующегося фильтрата.
Фильтрат содержит в себе растворы солей, в том числе и экзогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и неприятный запах. В фильтрате обычно содержится много хлоридов, сульфатов, бикарбонатов, органических и взвешенных веществ. В зависимости от химического состава отходов в фильтрат могут попасть соли тяжелых металлов, токсичные вещества. При попадании в почву и грунтовые воды фильтрат может вызвать их химическое и биологическое загрязнение.
Согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям, водовмещающими грунтами на рассматриваемой территории являются мягко пластичные делювиальные суглинки. Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов по результатам экспресс-откачек составил 0,21 – 0,56 м/сут (Кфср.=0,37м/сут).
Рассматриваемая территория по критериям типизации по подтопляемости, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил.И), является потенциально подтопляемой – II-Б1.Основными факторами развития подтопления на техногенно-измененных территориях является изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке, уменьшение испарения из-за большого количества строительного и бытового мусора, инфильтрация водповерхностного стока.
На участке были отобраны две пробы грунтовых вод на стандартный химический анализ воды для оценки ее агрессивности. По химическому составу грунтовые воды пресные, гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-магниево-кальциевые, очень жесткие, нейтральной и слабокислой реакции по pH, неагрессивные к бетону (W4) нормальной водонепроницаемости и к арматуре ж/б конструкций, согласно СП 28.13330.2017 (табл.В.3; В.4; Х.3) (текст. прил. И).Степень агрессивного воздействия по содержанию сульфатов и хлоридов на металлические конструкции – среднеагрессивная при свободном доступе воздуха и интервале температур 0 – 50℃.
Результаты химического исследования подземных вод показали, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 по всем показателям, кроме железа (превышение в 16,6 раз), кадмия (превышение в 8,1 раз), магния (превышение в 1,2 раза), свинца (превышение в 10 раз).
[bookmark: _Hlk202090153]По результатам проведенных изысканий следует, что водоносный горизонт не защищен от возможности загрязнения с поверхности. Поток подземных вод направлен согласно общему понижению рельефа – к востоку и юго-востоку. В свою очередь, в юго-восточном и восточном направлениях на расстоянии 70 м и 400 м от тела свалки расположены 2 водоема. Следовательно, при отказе от рекультивации свалки ТБО загрязнённый поверхностный сток с тела свалки и фильтрат, попадающие в подземные водные объекты, могут привести к загрязнению подземных вод и близлежащих поверхностных водных объектов.
[bookmark: _Toc202954188]4.2. Оценка воздействия на окружающую среду при реализации деятельности по базовому варианту
[bookmark: _Toc202954189]4.2.1. Воздействие на атмосферный воздух
Рекультивация свалки ТКО осуществляется в два этапа: технический и биологический.
В период технического этапа рекультивации будут выполняться следующие работы:
· разметка участка;
· уборка и вывоз бытовых отходов;
· срезка мелколесья;
· снятие плодородного грунта с земельного участка с кадастровым номером 52:28:0150001:1285;
· разравнивание минерального грунта с планировкой поверхности;
· прикатывание минерального грунта;
· завоз плодородного грунта;
· разравнивание плодородного почвогрунта с планировкой поверхности.
Биологический этап рекультивации включает в себя следующие работы:
· внесение органических удобрений;
· культивация;
· боронование;
· посев многолетних трав (кострец безостый, овсяница красная, овсяница луговая, пырей, житняк гребневидный, райграс однолетний, клевер красный луговой, донник желтый) с внесением минеральных азотных удобрений;
· прикатывание посевов;
· подкормка минеральными фосфорно-калийными удобрениями;
· скашивание;
· ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки;
· скашивание;
· ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки.
В проектных материалах оптимальный комплект машин для производства работ по рекультивации полигона выбран из различных комбинаций марок бульдозеров, экскаваторов, автосамосвалов и другой техники. Виды работ и используемая на каждом этапе рекультивации техника приведены в таблице 4.2.1.1.
Таблица 4.2.1.1. Вид, объем и способ выполнения работ.
	Вид работ
	Способ механизации
	Ед. изм.
	Объем работ

	Технический этап рекультивации

	1. Разметка участка
	Вручную
	га
	1,7

	2. Уборка и вывоз ТКО
	Бульдозер ДЗ-42Г
Самосвалы
	га
куб.м.
	1,7
64114,5

	3. Срезка мелколесья
	Кусторез на тракторе
	га
	0,01

	4. Снятие плодородного грунта
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
Самосвалы 15 т
	куб.м.
(тонн)
	6808
(10892,8)

	5. Разравнивание минерального грунта с планировкой поверхности
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
	га
	1,7

	6. Прикатывание минерального грунта
	ДТ-75 + СП-11+1
ЗСКШ-6А
	га
	1,7

	7. Завоз плодородного грунта (до 10 км)
	Самосвалы 15 т
	т
	10892,8

	8. Разравнивание плодородного почвогрунта с планировкой поверхности
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
	га
	1,7

	Биологический этап рекультивации

	9. Внесение органических удобрений (навоз перепревший)
	РОУ-6
	га
т/га
	1,7
60

	10. Культивация (обработка комбинированными агрегатами)
	ДТ-75М + РВК-3,6
	га
	1,7

	11. Боронование
	МТЗ-80 + БЗТС-1,0
	га
	1,7

	12. Посев многолетних трав (кострец безостый, овсяница красная, овсяница луговая, пырей, житняк гребневидный, райграс однолетний, клевер красный луговой, донник желтый) с внесением минеральных азотных удобрений
	Т-150 + СЗТ-3,6
	га
кг/га
кг/га д.в.
	
46
40

	13. Прикатывание посевов
	ДТ-75 + СП-11+1
ЗСКШ-6А
	га
	1,7

	14. Подкормка минеральными фосфорно-калийными удобрениями
	МТЗ-80 + МВУ-6
	Га

кг/га д.в. Р2О5

кг/га д.в. К2О
	

90



140

	15. Скашивание
	МТЗ-80 + КС-2,1
	га
	1,7

	16. Ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки
	МТЗ-80 + ГБК-6,0
	га
	1,7

	17. Скашивание
	МТЗ-80 + КС-2,1
	га
	1,7

	18. Ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки
	МТЗ-80 + ГБК-6,0
	га
	1,7


При выполнении работ по рекультивации свалки негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают:
- движение и работа автотранспорта и спецтехники – ИЗАВ 6501;
- земляные работы по пересыпке грунта – ИЗАВ 6502.
Рекультивационные работы будут производиться в дневное время суток, с 8:00 до 17:00.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и строительной техники произведен программой «Автотранспорт и ДМ» компании «ЭКО ЦЕНТР», реализующей следующие методики:
– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012;
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998;
– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999;
Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен программой «Складирование и перегрузка материалов» компании «ЭКО ЦЕНТР» в соответствии с:
– «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;
– «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.
Территория проведения работ удалена от жилой и общественной застройки, особо охраняемые природные территории вблизи земельного участка отсутствуют.
Критериями качества состояния атмосферного воздуха принимались гигиенические нормативы качества – предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ (ЗВ), установленные для населенных мест. В соответствии с СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 1.1 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»), основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются гигиенические нормативы – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого и косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.
Согласно п. 70 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне – 1,0ПДК (ОБУВ).
Все вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух, подлежат государственному нормированию в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2023 г. № 2909-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства РФ».
Таблица 4.2.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на техническом этапе рекультивации
	Вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³
	Класс опасности
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год

	код
	Наименование
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р.
	0,2
	3
	0,3066865
	2,573710

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,04
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм.р.
	0,4
	3
	0,0498381
	0,418227

	
	
	ПДКс.г.
	0,06
	
	
	

	0328
	Углерод
	ПДКм.р.
	0,15
	3
	0,0428218
	0,360209

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,025
	
	
	

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р.
	0,5
	3
	0,0315972
	0,265919

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р.
	5
	4
	0,2561066
	2,148398

	
	
	ПДКс.с.
	3
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	3
	
	
	

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,0728765
	0,613490

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	ПДКм.р.
	0,3
	3
	0,2058667
	0,545280

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	
	

	Всего веществ (7):
	0,9657934
	6,925233

	в том числе твердых (2):
	0,2486885
	0,905489

	жидких и газообразных (5):
	0,7171049
	6,019744

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6204. Азота диоксид, серы диоксид


Таблица 4.2.1.3. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на биологическом этапе рекультивации
	Вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³
	Класс опасности
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год

	код
	Наименование
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р.
	0,2
	3
	0,1047530
	0,287424

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,04
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм.р.
	0,4
	3
	0,0170232
	0,046705

	
	
	ПДКс.г.
	0,06
	
	
	

	0328
	Углерод
	ПДКм.р.
	0,15
	3
	0,0146977
	0,040629

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,025
	
	
	

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р.
	0,5
	3
	0,0107271
	0,029611

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р.
	5
	4
	0,0874686
	0,238097

	
	
	ПДКс.с.
	3
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	3
	
	
	

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,0249409
	0,068286

	Всего веществ (6):
	0,2596105
	0,710752

	в том числе твердых (1):
	0,0146977
	0,040629

	жидких и газообразных (5):
	0,2449128
	0,670123

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6204. Азота диоксид, серы диоксид


Таблица 4.2.1.4. Перечень загрязняющих веществ от двух этапов рекультивации
	Вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³
	Класс опасности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2023 год)

	код
	наименование
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р.
	0,2
	3
	2,861134

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,04
	
	

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм.р.
	0,4
	3
	0,464932

	
	
	ПДКс.г.
	0,06
	
	

	0328
	Углерод
	ПДКм.р.
	0,15
	3
	0,400838

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,025
	
	

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р.
	0,5
	3
	0,295530

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р.
	5
	4
	2,386495

	
	
	ПДКс.с.
	3
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	3
	
	

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,681776

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	ПДКм.р.
	0,3
	3
	0,545280

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	

	Всего веществ (7):
	7,635985

	в том числе твердых (2):
	0,946118

	жидких и газообразных (5):
	6,689867

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6204. Азота диоксид, серы диоксид


При рекультивации свалки ТБО валовый выброс загрязняющих веществ на техническом этапе рекультивации составит 6,925233 т/год, на биологическом этапе – 0,710752 т/год. Общий валовый выброс при рекультивации свалки ТБО составит 7,635985 т/год.
Расчет выбросов произведен для каждого источника выбросов. Источниками выделения выбросов является техника, которая будет использоваться при рекультивации свалки, а также работы по пересыпке грунта.
Расчёт рассеивания выполнен в системе координат МСК-52, зона 2.
Расчёт рассеивания выполнен при помощи программы расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020 г. №140-08474/20И). Результаты детальных расчётов загрязнения атмосферного воздуха с учётом фонового загрязнения, а также карты-схемы с нанесёнными на них изолиниями расчётных приземных концентраций загрязняющих веществ приведены в приложениях.
Согласно п.2.2 Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий (том 97-23-ИГИ), площадка существующей свалки прямоугольной формы. С северной стороны свалки выполнено обвалование глинистым грунтом и посадка лесозащитной полосы. С восточной стороны поверхностный сток подпирается автодорожной насыпью. Юго-восточная часть свалки приурочена к верховьям оврага (овраг № 2) северо-восточного простирания. Продольный профиль корытообразной формы, глубиной до 9 м. С юга свалку ограничивает левый отвершек оврага (овраг №1), который засыпан в устьевой части техногенными грунтами (cвалочный мусор). Абсолютные отметки поверхности земли в пределах рассматриваемого участка изменяются от 138,6 м до 150,6 м, в Балтийской системе высот (по скважинам). Общее понижение рельефа направлено к юго-востоку, в сторону оврага №1.
В соответствии с разделом VII Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных Приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273, влияние рельефа местности на значение максимальной приземной концентрации от источника выброса учитывается безразмерным коэффициентом η. В случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, η = 1.
Согласно данным изысканий и топографической карте, рельеф местности слабопересеченный с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км. В связи с чем коэффициент рельефа местности при расчетах рассеивания принимаем равным единице, η = 1.
Максимальный размер зоны влияния выбросов от работ по рекультивации свалки на уровне 0,05 ПДК (расстояние до изолинии 0,05 ПДК от границы промплощадки) составляет 1650 м на техническом этапе и 660 м на биологическом этапе. Поэтому при расчёте рассеивания была использована расчётная сетка шириной 4759 м с учетом зоны влияния и ближайшей жилой зоны. Характеристики расчётных точек и расчётных областей приведены в таблице 4.2.1.3.
По результатам расчета рассеивания наблюдаются превышения ПДК на границе предприятия по ряду загрязняющих веществ: диоксид азота; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20. Превышения ПДК на границе ближайшей жилой зоны отсутствуют. В целях минимизации негативного воздействия выбросов в проекте предусмотрены мероприятия по уменьшению и контролю выбросов в период проведения работ.
Расчет уровня концентраций загрязняющих веществ производился в 5 расчетных точках, расположенных на границе участка работ, в 7 расчетных точках, расположенных на границе ближайшей жилой зоны.
[bookmark: _Hlk201583268]Таблица 4.2.1.5. Параметры расчетных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1. Гр.участка
	Точка
	-
	497625,05
	2331659,27
	-
	-
	-
	2

	2. Гр.участка
	Точка
	-
	497607,58
	2331740,7
	-
	-
	-
	2

	3. Гр.участка
	Точка
	-
	497540,56
	2331772,15
	-
	-
	-
	2

	4. Гр.участка
	Точка
	-
	497508,64
	2331680,38
	-
	-
	-
	2

	5. Гр.участка
	Точка
	-
	497579,71
	2331612,01
	-
	-
	-
	2

	6. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497445,88
	2330207,76
	-
	-
	-
	2

	7. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497373,23
	2330165,68
	-
	-
	-
	2

	8. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497710,32
	2330165,34
	-
	-
	-
	2

	9. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497675,64
	2330132,63
	-
	-
	-
	2

	10. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497278,2
	2333318,22
	-
	-
	-
	2

	11. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497194,89
	2333309
	-
	-
	-
	2

	12. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497092,6
	2333304,81
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14. СЗЗ (север)
	Точка
	-
	498131,01
	2331655,86
	-
	-
	-
	2

	15. СЗЗ (восток)
	Точка
	-
	497558,62
	2332283,21
	-
	-
	-
	2

	16. СЗЗ (юг)
	Точка
	-
	496994,35
	2331698,73
	-
	-
	-
	2

	17. СЗЗ (запад)
	Точка
	-
	497563,47
	2331102,08
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	18. Сетка
	Сетка
	250
	498854,32
	2331621,41
	495703,93
	2331621,41
	4759,43
	2


В данном проекте расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен с целью определения максимальных приземных и долгопериодных средних концентраций в точках на границе промплощадки, на границе территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания и на границе ориентировочной СЗЗ. Расчет производился для теплого периода, поскольку все работы выполняются в теплое время года. В связи с чем, расчет рассеивания для холодного периода не проводится, средняя температура наиболее холодного месяца не учитывается в расчетах.
При расчете рассеивания учитывались фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, принятые согласно справке о фоновых концентрациях, выданной ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 05.03.2024 г. № 301/12-29/128. Данные о долгопериодных фоновых концентрациях приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024-2028 гг.», утвержденным Росгидрометом от 28.08.2023 г.
Таблица 4.2.1.6. Максимальные приземные концентрации ЗВ
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Технический этап

	Критерий: См.р./ОБУВ

	2732. Керосин
	5
	-
	0,077
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	15
	-
	-
	0,008
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,0019
	6501
	100
	Площадка ТБО

	Критерий: См.р./ПДКм.р.

	0301. Азота диоксид
	5
	0,22
	2,17
1,95
	-
	-
	6501
	90,07
	Площадка ТБО

	
	15
	0,22
	-
	0,42
0,2
	-
	6501
	48,25
	Площадка ТБО

	
	6
	0,22
	-
	-
	0,26
0,048
	6501
	18,36
	Площадка ТБО

	0304. Азот (II) оксид
	5
	0,068
	0,23
0,16
	-
	-
	6501
	70,13
	Площадка ТБО

	
	15
	0,068
	-
	0,084
0,016
	-
	6501
	19,44
	Площадка ТБО

	
	6
	0,068
	-
	-
	0,07
0,004
	6501
	5,50
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	5
	-
	0,49
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	15
	-
	-
	0,04
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,0047
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	5
	0,04
	0,12
0,08
	-
	-
	6501
	66,77
	Площадка ТБО

	
	15
	0,04
	-
	0,048
0,0083
	-
	6501
	17,11
	Площадка ТБО

	
	6
	0,04
	-
	-
	0,042
0,002
	6501
	4,74
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	5
	0,24
	0,31
0,065
	-
	-
	6501
	21,36
	Площадка ТБО

	
	15
	0,24
	-
	0,25
0,0067
	-
	6501
	2,71
	Площадка ТБО

	
	6
	0,24
	-
	-
	0,24
0,0016
	6501
	0,67
	Площадка ТБО

	2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	3
	-
	3,14
	-
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	17
	-
	-
	0,095
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,019
	6502
	100
	Площадка ТБО

	6204. Азота диоксид, серы диоксид
	5
	0,26
	2,29
2,03
	-
	-
	6501
	88,84
	Площадка ТБО

	
	15
	0,26
	-
	0,46
0,21
	-
	6501
	45,01
	Площадка ТБО

	
	6
	0,26
	-
	-
	0,31
0,05
	6501
	16,47
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.с./ПДКс.с.

	0301. Азота диоксид
	3
	0,52
	1,64
1,12
	-
	-
	6501
	68,28
	Площадка ТБО

	
	15
	0,39
	-
	0,49
0,104
	-
	6501
	21,18
	Площадка ТБО

	
	6
	0,34
	-
	-
	0,37
0,023
	6501
	6,22
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	0
	0,52
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	0
	-
	0,035
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	0
	-
	-
	0,0033
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	3
	0,37
	0,6
0,23
	-
	-
	6501
	38,19
	Площадка ТБО

	
	15
	0,31
	-
	0,33
0,021
	-
	6501
	6,56
	Площадка ТБО

	
	6
	0,29
	-
	-
	0,3
0,0047
	6501
	1,57
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	3
	0,34
	0,38
0,031
	-
	-
	6501
	8,30
	Площадка ТБО

	
	15
	0,33
	-
	0,33
0,0029
	-
	6501
	0,88
	Площадка ТБО

	
	6
	0,32
	-
	-
	0,32
0,00063
	6501
	0,20
	Площадка ТБО

	2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	3
	0
	2,04
	-
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	0
	-
	0,05
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	0
	-
	-
	0,0085
	6502
	100
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.г./ПДКс.с.

	0301. Азота диоксид
	2
	0,21
	0,49
0,28
	-
	-
	6501
	57,14
	Площадка ТБО

	
	14
	0,21
	-
	0,23
0,021
	-
	6501
	9,05
	Площадка ТБО

	
	6
	0,21
	-
	-
	0,21
0,0026
	6501
	1,23
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	-
	0,13
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	-
	-
	0,0063
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,00038
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	2
	0,18
	0,24
0,058
	-
	-
	6501
	24,32
	Площадка ТБО

	
	14
	0,18
	-
	0,18
0,0043
	-
	6501
	2,34
	Площадка ТБО

	
	6
	0,18
	-
	-
	0,18
0,00054
	6501
	0,30
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	2
	0,23
	0,24
0,008
	-
	-
	6501
	3,23
	Площадка ТБО

	
	14
	0,23
	-
	0,23
0,00058
	-
	6501
	0,25
	Площадка ТБО

	
	6
	0,23
	-
	-
	0,23
7,25e-5
	6501
	0,03
	Площадка ТБО

	2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	3
	-
	0,21
	-
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	-
	-
	0,0044
	-
	6502
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,00048
	6502
	100
	Площадка ТБО

	6204. Азота диоксид, серы диоксид
	2
	0,39
	0,73
0,34
	-
	-
	6501
	46,42
	Площадка ТБО

	
	14
	0,39
	-
	0,42
0,025
	-
	6501
	6,07
	Площадка ТБО

	
	6
	0,39
	-
	-
	0,39
0,0031
	6501
	0,80
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.г./ПДКс.г.

	0301. Азота диоксид
	2
	0,53
	1,22
0,7
	-
	-
	6501
	57,14
	Площадка ТБО

	
	14
	0,53
	-
	0,58
0,052
	-
	6501
	9,05
	Площадка ТБО

	
	6
	0,53
	-
	-
	0,53
0,0065
	6501
	1,23
	Площадка ТБО

	0304. Азот (II) оксид
	2
	0,2
	0,28
0,076
	-
	-
	6501
	27,49
	Площадка ТБО

	
	14
	0,2
	-
	0,21
0,0057
	-
	6501
	2,75
	Площадка ТБО

	
	6
	0,2
	-
	-
	0,2
0,0007
	6501
	0,35
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	-
	0,26
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	-
	-
	0,0125
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,00075
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	2
	0,23
	0,24
0,008
	-
	-
	6501
	3,23
	Площадка ТБО

	
	14
	0,23
	-
	0,23
0,00058
	-
	6501
	0,25
	Площадка ТБО

	
	6
	0,23
	-
	-
	0,23
7,25e-5
	6501
	0,03
	Площадка ТБО


	Биологический этап

	Критерий: См.р./ОБУВ

	2732. Керосин
	5
	-
	0,026
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	15
	-
	-
	0,0027
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,00065
	6501
	100
	Площадка ТБО

	Критерий: См.р./ПДКм.р.

	0301. Азота диоксид
	5
	0,22
	0,88
0,67
	-
	-
	6501
	75,61
	Площадка ТБО

	
	15
	0,22
	-
	0,28
0,07
	-
	6501
	24,15
	Площадка ТБО

	
	6
	0,22
	-
	-
	0,23
0,017
	6501
	7,13
	Площадка ТБО

	0304. Азот (II) оксид
	5
	0,068
	0,12
0,054
	-
	-
	6501
	44,51
	Площадка ТБО

	
	15
	0,068
	-
	0,073
0,0056
	-
	6501
	7,61
	Площадка ТБО

	
	6
	0,068
	-
	-
	0,07
0,00134
	6501
	1,95
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	5
	-
	0,17
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	15
	-
	-
	0,0134
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	0,0016
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	5
	0,04
	0,067
0,027
	-
	-
	6501
	40,55
	Площадка ТБО

	
	15
	0,04
	-
	0,043
0,0028
	-
	6501
	6,55
	Площадка ТБО

	
	6
	0,04
	-
	-
	0,04
0,00068
	6501
	1,66
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	3
	0,24
	0,26
0,022
	-
	-
	6501
	8,49
	Площадка ТБО

	
	15
	0,24
	-
	0,24
0,0023
	-
	6501
	0,94
	Площадка ТБО

	
	6
	0,24
	-
	-
	0,24
0,00055
	6501
	0,23
	Площадка ТБО

	6204. Азота диоксид, серы диоксид
	5
	0,26
	0,95
0,69
	-
	-
	6501
	73,12
	Площадка ТБО

	
	15
	0,26
	-
	0,33
0,07
	-
	6501
	21,84
	Площадка ТБО

	
	6
	0,26
	-
	-
	0,27
0,017
	6501
	6,31
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.с./ПДКс.с.

	0301. Азота диоксид
	3
	0,53
	0,78
0,24
	-
	-
	6501
	31,39
	Площадка ТБО

	
	15
	0,36
	-
	0,38
0,023
	-
	6501
	5,95
	Площадка ТБО

	
	6
	0,33
	-
	-
	0,34
0,005
	6501
	1,47
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	0
	0,11
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	0
	-
	0,008
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	0
	-
	-
	0,00072
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	3
	0,35
	0,4
0,05
	-
	-
	6501
	12,54
	Площадка ТБО

	
	15
	0,3
	-
	0,3
0,0047
	-
	6501
	1,54
	Площадка ТБО

	
	6
	0,29
	-
	-
	0,29
0,001
	6501
	0,35
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	3
	0,33
	0,34
0,0068
	-
	-
	6501
	1,99
	Площадка ТБО

	
	15
	0,32
	-
	0,32
0,00063
	-
	6501
	0,19
	Площадка ТБО

	
	6
	0,32
	-
	-
	0,32
0,00014
	6501
	0,04
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.г./ПДКс.с.

	0301. Азота диоксид
	2
	0,21
	0,24
0,031
	-
	-
	6501
	12,96
	Площадка ТБО

	
	14
	0,21
	-
	0,21
0,0023
	-
	6501
	1,10
	Площадка ТБО

	
	6
	0,21
	-
	-
	0,21
0,00029
	6501
	0,14
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	-
	0,014
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	-
	-
	0,0007
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	4,26e-5
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0330. Сера диоксид
	2
	0,18
	0,19
0,0064
	-
	-
	6501
	3,46
	Площадка ТБО

	
	14
	0,18
	-
	0,18
0,00048
	-
	6501
	0,27
	Площадка ТБО

	
	6
	0,18
	-
	-
	0,18
0,00006
	6501
	0,03
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	2
	0,23
	0,23
0,00086
	-
	-
	6501
	0,37
	Площадка ТБО

	
	14
	0,23
	-
	0,23
6,44e-5
	-
	6501
	0,03
	Площадка ТБО

	
	6
	0,23
	-
	-
	0,23
8,04e-6
	6501
	< 0,01
	Площадка ТБО

	6204. Азота диоксид, серы диоксид
	2
	0,39
	0,43
0,038
	-
	-
	6501
	8,82
	Площадка ТБО

	
	14
	0,39
	-
	0,39
0,0028
	-
	6501
	0,72
	Площадка ТБО

	
	6
	0,39
	-
	-
	0,39
0,00035
	6501
	0,09
	Площадка ТБО

	Критерий: Сс.г./ПДКс.г.

	0301. Азота диоксид
	2
	0,53
	0,6
0,08
	-
	-
	6501
	12,96
	Площадка ТБО

	
	14
	0,53
	-
	0,53
0,006
	-
	6501
	1,10
	Площадка ТБО

	
	6
	0,53
	-
	-
	0,53
0,00073
	6501
	0,14
	Площадка ТБО

	0304. Азот (II) оксид
	2
	0,2
	0,21
0,0085
	-
	-
	6501
	4,06
	Площадка ТБО

	
	14
	0,2
	-
	0,2
0,00063
	-
	6501
	0,31
	Площадка ТБО

	
	6
	0,2
	-
	-
	0,2
0,00008
	6501
	0,04
	Площадка ТБО

	0328. Углерод
	2
	-
	0,029
	-
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	14
	-
	-
	0,0014
	-
	6501
	100
	Площадка ТБО

	
	6
	-
	-
	-
	8,52e-5
	6501
	100
	Площадка ТБО

	0337. Углерод оксид
	2
	0,23
	0,23
0,00086
	-
	-
	6501
	0,37
	Площадка ТБО

	
	14
	0,23
	-
	0,23
6,44e-5
	-
	6501
	0,03
	Площадка ТБО

	
	6
	0,23
	-
	-
	0,23
8,04e-6
	6501
	< 0,01
	Площадка ТБО


Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в Приложении. Карта-схема источников загрязняющих веществ и расчетные точки представлены в Приложении.
С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ от строительной техники на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм проектом предусмотрены мероприятия технического характера по охране атмосферного воздуха и снижению выбросов.
[bookmark: _Toc202954190]4.2.2. Физическое воздействие на атмосферный воздух
Шум является одним из важных факторов вредного воздействия на здоровье человека. Шум служит источником нарушения акустического комфорта для человека, так как он действует на нервную систему, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость организма к сердечнососудистым и другим заболеваниям. Уровень звука, продолжительность воздействия, частотный состав шума определяют степень воздействия на человека.
Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
Уровень шума в РФ нормируется в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Согласно указанным санитарным нормам и правилам на различных территориях допустимый уровень шума имеет определенные значения.
Эквивалентный (LАэкв, дБА) уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 
Максимальный (LАмакс, дБА) уровень звука – уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.
Таблица 4.2.2.1. Допустимый уровень звукового давления (таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21)
	Назначение территорий
	Время суток
	Уровень звукового давления, Дб
(в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц)
	Уровень звука LA экв, дБА
	Уровень звука LA макс, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов
	с 07:00 до 23:00
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	
	с 23:00 до 07:00
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	Границы санитарно-защитных зон
	с 07:00 до 23:00
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	
	с 23:00 до 07:00
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60


Источниками шума в период проведения работ по рекультивации свалки ТБО является дорожная техника. Конструктивные решения, предложенные в проекте, направлены на выполнение мер, обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов по уровню шума, создаваемого техникой как внутри площадки рекультивации, так и на прилегающей территории. 
Шумовое воздействие строительных машин будет носить временный характер и будет происходить только в дневное время суток. Участок работ удален от жилой и общественной застройки (ближайшая жилая застройка находится в 1,5 км).
[bookmark: _Hlk201911553]Технический этап:
При выполнении технического этапа источниками шума будет являться дорожная техника: грохот, бульдозеры, самосвалы, экскаватор, трактор. Параметры источников шума и шумовые характеристики представлены в таблицах 4.2.2.2, 4.2.2.3.
Таблица 4.2.2.2. Параметры источников шума
	Источник шума
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Площадка. Цех. Источник
	Стилизация
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	001 Грохот
	01 Точечный
	2
	497561,64
	2331688,01
	-
	-
	-
	-

	002 Бульдозер
	02 Линейный
	1,5
	497597,04
	2331705,78
	98,7
	-
	101,8
	-

	003 Самосвал
	02 Линейный
	1,5
	497532,64
	2331681,27
	110,9
	-
	104,1
	-

	004 Экскаватор
	02 Линейный
	1,5
	497589,91
	2331677,93
	68,7
	-
	101,6
	-

	005 Трактор ДТ-75
	02 Линейный
	1,5
	497577,41
	2331695,75
	123,9
	-
	101,9
	-

	008 ФОН
	02 Линейный
	1,5
	497615,01
	2331602,42
	86,2
	-
	12,8
	-


Таблица 4.2.2.3. Шумовые характеристики источников шума
	Источник шума 
	Уровень звукового давления (мощности в случае R=0) в октавных полосах частот Гц, дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.Источник |Режим
	R,м
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.001 Грохот|01
	-
	81
	81
	81
	83
	85
	87
	84
	80
	74
	90,6
	91,9

	1.002 Бульдозер|01
	7,5
	36,8
	36,8
	30,4
	27,4
	24,6
	24,7
	21
	16,1
	8,1
	28,4
	48

	1.003 Самосвал|01
	7,5
	40,6
	40,6
	34,2
	31,2
	28,4
	28,5
	24,8
	19,9
	11,9
	32,2
	48

	1.004 Экскаватор|01
	7,5
	36,8
	36,8
	30,4
	27,4
	24,6
	24,7
	21
	16,1
	8,1
	28,4
	48

	1.005 Трактор ДТ-75|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.008 ФОН|01
	7,5
	78,9
	78,9
	72,5
	69,5
	66,7
	66,8
	63,1
	58,2
	50,2
	70,5
	88


Расчёт внешнего шума выполнен согласно п. 7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2–2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1–2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой». Рекультивационные работы будут производиться в теплой время года в дневное время суток, с 8:00 до 17:00.
Результаты расчёта уровня звукового давления для технического этапа приведены в таблице 4.2.2.4.

Таблица 4.2.2.4. Уровень звукового давления в расчётных точках
	Тип назначения (норматив)
	Высота + уровень, координаты
	L для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Расч.точка
	H+Z, м
	X
	Y
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1 Расчётная точка

	18.116 Сетка
	1,5
	497642,63
	2331621,41
	75
	75
	68
	65
	62
	63
	59
	54
	45
	67
	87

	9 Граница предприятия

	01 Гр.участка
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	66
	66
	60
	57
	55
	54
	50
	44
	33
	58
	78

	02 Гр.участка
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	60
	60
	54
	51
	52
	50
	45
	38
	26
	54
	72

	03 Гр.участка
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	58
	58
	52
	49
	50
	48
	42
	35
	23
	52
	69

	04 Гр.участка
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	60
	60
	54
	51
	50
	49
	45
	38
	27
	53
	72

	05 Гр.участка
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	73
	73
	66
	63
	61
	61
	57
	51
	42
	65
	85

	Точка санитарно-защитной зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	14 СЗЗ (север)
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	50
	50
	43
	40
	37
	36
	30
	17
	-18
	40
	60

	15 СЗЗ (восток)
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	48
	47
	41
	37
	35
	33
	26
	12
	-31
	37
	57

	16 СЗЗ (юг)
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	48
	48
	42
	38
	36
	34
	27
	14
	-27
	38
	58

	17 СЗЗ (запад)
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	50
	50
	43
	40
	37
	36
	30
	18
	-17
	40
	60

	Точка жилой зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	06 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	41
	41
	35
	31
	26
	23
	13
	-11
	-95
	28
	48

	07 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	41
	41
	34
	30
	26
	22
	13
	-13
	-99
	28
	48

	08 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	41
	41
	34
	30
	26
	23
	13
	-12
	-98
	28
	48

	09 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	41
	41
	34
	30
	26
	22
	12
	-13
	-100
	28
	48

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497278,20
	2333318,23
	40
	39
	33
	28
	24
	20
	9
	-20
	-
	26
	46

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	40
	39
	33
	28
	24
	20
	8
	-21
	-
	26
	46

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	39
	39
	33
	28
	24
	19
	8
	-21
	-
	26
	45

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
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Биологический этап:
При выполнении биологического этапа источниками шума будет являться тракторы. Параметры источников шума и шумовые характеристики представлены в таблицах 4.2.2.5, 4.2.2.6.
Таблица 4.2.2.5. Параметры источников шума
	Источник шума
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Площадка.Цех.Источник
	Стилизация
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	005 Трактор ДТ-75
	02 Линейный
	1,5
	497577,41
	2331695,75
	123,9
	-
	101,9
	-

	006 Трактор МТЗ
	02 Линейный
	1,5
	497554,78
	2331688,70
	119,5
	-
	102,9
	-

	007 Трактор т-150
	02 Линейный
	1,5
	497544,14
	2331683,50
	117,6
	-
	103,1
	-

	008 ФОН
	02 Линейный
	1,5
	497615,01
	2331602,42
	86,2
	-
	12,8
	-


Таблица 4.2.2.6. Шумовые характеристики источников шума
	Источник шума 
	Уровень звукового давления (мощности в случае R=0) в октавных полосах частот Гц, дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.Источник |Режим
	R,м
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.005 Трактор ДТ-75|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.006 Трактор МТЗ|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.007 Трактор т-150|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.008 ФОН|01
	7,5
	78,9
	78,9
	72,5
	69,5
	66,7
	66,8
	63,1
	58,2
	50,2
	70,5
	88


Расчёт внешнего шума выполнен согласно п. 7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2–2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1–2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой». Рекультивационные работы будут производиться в теплой время года в дневное время суток, с 8:00 до 17:00.
Результаты расчёта уровня звукового давления для биологического этапа приведены в таблице 4.2.2.7.

Таблица 4.2.2.7. Уровень звукового давления в расчётных точках
	Тип назначения (норматив)
	Высота + уровень, координаты
	L для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Расч.точка
	H+Z, м
	X
	Y
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1 Расчётная точка

	18.116 Сетка
	1,5
	497642,63
	2331621,41
	75
	75
	68
	65
	63
	63
	59
	54
	45
	67
	87

	9 Граница предприятия

	01 Гр.участка
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	66
	66
	60
	57
	56
	55
	50
	44
	33
	59
	78

	02 Гр.участка
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	60
	60
	54
	51
	53
	51
	45
	38
	25
	55
	72

	03 Гр.участка
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	58
	58
	52
	49
	53
	51
	44
	37
	25
	54
	70

	04 Гр.участка
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	60
	60
	54
	52
	55
	52
	46
	39
	27
	56
	72

	05 Гр.участка
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	73
	73
	66
	63
	61
	61
	57
	52
	42
	65
	85

	Точка санитарно-защитной зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	14 СЗЗ (север)
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	50
	50
	43
	40
	38
	36
	30
	17
	-18
	40
	60

	15 СЗЗ (восток)
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	48
	47
	41
	38
	37
	34
	26
	12
	-31
	38
	57

	16 СЗЗ (юг)
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	48
	48
	42
	38
	37
	35
	28
	14
	-27
	39
	58

	17 СЗЗ (запад)
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	50
	50
	44
	40
	38
	36
	30
	18
	-17
	41
	60

	Точка жилой зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	06 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	41
	41
	35
	31
	28
	24
	13
	-11
	-95
	29
	48

	07 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	13
	-13
	-99
	29
	48

	08 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	13
	-12
	-98
	29
	48

	09 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	12
	-13
	-100
	28
	48

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497278,20
	2333318,23
	40
	39
	33
	29
	26
	21
	9
	-20
	-
	27
	46

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	40
	39
	33
	28
	25
	20
	9
	-21
	-
	27
	46

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	39
	39
	33
	28
	25
	20
	8
	-21
	-
	26
	46

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
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Машины-механизмы работают на стройплощадке не постоянно, с перерывами, обусловленными технологией и этапностью производства работ. Согласно проведенным расчетам звукового воздействия, шумовое воздействие на жилую зону и на границе санитарно-защитной зоны прогнозируется в пределах допустимых норм.
Электромагнитное излучение (ЭМИ) – это совокупность электромагнитных волн, испускаемых различными объектами, или распространение волн энергии. 
Согласно классификации Центра Электромагнитной безопасности (ЦЭМБ), электромагнитные поля выделены в 2 группы:
1.	имеющие природное происхождение – радиоволны космических источников, электромагнитное поле Земли, электромагнитные колебания в ионосфере, электромагнитные поля живых организмов;
2.	имеющие искусственное происхождение:
а) излучатели электромагнитной энергии – теле-радиостанции, радиолокационные установки, медицинское оборудование и т.п.;
б) промышленные установки – линии электропередач, трансформаторные подстанции, бытовая, оргтехника.
Рассматриваемый объект не является источником общей вибрации. Основными источниками вибрационного влияния являются автомобильный транспорт, используемый при рекультивации свалки ТБО, а также грохот. Ввиду того, что в настоящее время отсутствуют утвержденные расчетные методики для оценки воздействия промышленных объектов по фактору вибрации, в рамках проведения инженерно-экологических изысканий исследование физических факторов не предусмотрены, расчет уровней вибрации от техники не представляется возможным.
Транспорт и оборудование, задействованные в работах по рекультивации свалки, должны быть обеспечены необходимыми сертификатами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что гарантирует гигиеническую безопасность их применения для среды обитания и здоровья человека.
Согласно методам производства работ, производственные процессы не сопровождаются проявлением инфразвукового, электромагнитного и ультразвукового воздействия. Оценка данных видов воздействия не проводится.
Величины уровней физического воздействия, действующего на население и окружающую среду, являются незначительными, ввиду вышеизложенного, а также виду расположения участка работ на значительном расстоянии от жилой застройки (более 1,5 км). Превышения действующих нормативных требований не ожидается.
[bookmark: _Toc202954191]4.2.3. Воздействие на водные объекты
Воздействие на водную среду при проведении рекультивации свалки выражается в:
· возможном локальном загрязнении подземных вод материалами и сырьем, применяемыми при осуществлении работ;
· нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностного стока распределения дождевых и талых вод.
Участок проведения работ располагается вне водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ближайшие к свалке водоемы расположены в юго-восточном и восточном направлениях на расстоянии 70 м и 400 м. Непосредственно на рассматриваемой территории естественные водные объекты отсутствуют.
По результатам проведенных изысканий следует, что водоносный горизонт не защищен от возможности загрязнения с поверхности. Поток подземных вод направлен согласно общему понижению рельефа – к востоку и юго-востоку. В свою очередь, в юго-восточном и восточном направлениях на расстоянии 70 м и 400 м от тела свалки расположены 2 водоема. Основным источником загрязнения подземных вод являются отходы, размещенные на теле полигона.
Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в районе осуществления работ должен быть определен режим водопотребления и водоотведения.
В период осуществления работ по рекультивации свалки ТБО вода необходима для обеспечения работников питьевой водой. Для территории проведения работ характерны обильные и сильные дожди, работы будут выполняться в короткий срок (согласно графику проведения работ), территория проведения работ удалена от жилой зоны на значительное расстояние (1,5 км), ввиду чего полив и пылеподавление не предусмотрены проектными решениями. Для обеспечения потребностей работников предусмотрено использование привозной воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды работников, занятых в проведении рекультивационных работ. 
Работники, задействованные при проведении рекультивационных работ, будут проживать и питаться в пгт Воротынец. Въезд на участок работ осуществляется через контрольно-пропускной пункт, при выезде с участка работ автотранспорт проходит через мойку колес автомобилей (типа «Мойдодыр») с оборотной системой водоснабжения.
Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды производим согласно п.5.2 разделу 5 СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Используемые для расчета данные:
– 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
– Численный состав работающих составляет 5 чел;
– продолжительность работы составит около 641 дня (согласно Календарному графику работ).
Таким образом, потребность воды на хозяйственно-бытовые нужды составит 0,075 м3/сутки (48,1 м3/период).
Также вода используется для заправки установка мойки колес, которая осуществляется следующим образом: производится одна заправка до начала рекультивационных работ в объеме 10 м3 и долив 20% за период проведения работ, соответственно 2 м3. Итого на установку мойки колес потребуется 12 м3 воды.
Итоговая потребность в воде площадки проведения работ составит 60,1 м3/период.
В период проведения рекультивационных работ воздействие на водную среду будет оказываться в результате образования хозяйственно-бытовых сточных вод. Сбор фильтрата не предусмотрен строительными решениями. Отвод поверхностного стока во время проведения рекультивационных работ не осуществляется, поскольку поверхностные сточные воды имеют естественное происхождение. Строительная техника на площадке проведения работ находится только во время проведения работ, её стоянка и хранение осуществляется вне территории проведения работ в специально отведенных для этого местах (гаражи, стоянки). Работники будут проживать в пгт Воротынец. Это позволяет свести к минимуму возможность загрязнения поверхностного стока нефтепродуктами. 
Загрязняющие вещества, присутствующие в хозяйственно-бытовых и ливневых сточных водах, можно классифицировать следующим образом:
– минеральные вещества естественного происхождения, образующиеся в результате абсорбции газов из атмосферы и при эрозии почвы, в том числе: растворенные органические и минеральные вещества, а также грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса);
– органические примеси образуются за счет поступления в хозяйственно-бытовые сточные воды отходов жизнедеятельности человека, веществ растительного происхождения. Органические вещества характеризуются присутствием в их составе углерода, водорода, во многих случаях кислорода и азота, а также серы, фосфора, хлора, металлов;
– вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии – нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, СПАВ и другие компоненты, перечень которых зависит от профиля объекта;
– бактериальные загрязнения (дрожжи, грибки, бактерии, включая болезнетворные), поступающие в сток при неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии канализационных сетей промышленных и бытовых сточных вод.
Для обеспечения бытовых нужд работников на площадке будут использоваться мобильные туалетные кабины с изолированными фекальными баками (биотуалеты). Санитарную обработку туалетных кабин производят организации, предоставляющие данный вид услуг по договору.
Хозяйственно-бытовые сточные воды объекта характеризуются следующими загрязняющими веществами (глава 43 справочника проектировщика «Канализация населенных мест и промышленных предприятий» Самохин В.Н. - 1981 г): взвешенные вещества, азотные соединения (азот-аммония, нитриты и нитраты), фосфаты, хлориды, СПАВ, БПК5 (БПК полн), сухой остаток, сульфаты.
Ориентировочный уровень загрязнения сточных вод в период проведения рекультивационных работ приведен в Таблице 4.2.3.1.

Таблица 4.2.3.1. Ориентировочный уровень загрязнения хозяйственно-бытовых вод.
	Вид сточных вод
	Деятельность по обращению со сточными водами
	Возможные загрязняющие вещества
	Ожидаемые концентрации загрязняющих веществ, мг/л
	Нормативная документация

	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Сбор в накопительные ёмкости мобильных туалетных кабин, вывоз на очистные сооружения
	БПК 5
	200
	таблица 43.1 глава 43 справочника проектировщика «Канализация населенных мест и промышленных предприятий» Самохин В.Н. - 1981 г

	
	
	БПК полн
	280
	

	
	
	Взвешенные вещества
	250
	

	
	
	Сухой остаток
	800
	

	
	
	Хлориды
	35
	

	
	
	Аммоний-ион
	30
	

	
	
	Общий азот
	45
	

	
	
	Фосфаты
	15
	

	
	
	СПАВ
	10
	


Расчет массы образования стоков при очистке накопительных баков мобильных туалетных кабин приводится на основании справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест», АКХ, 1997 г. (Л-85).
М = q*n*0,5*0,3*T/1000,
где: q – норматив образования жидких отходов на 1 человека в год (1,23 кг);
n – количество человек, работающих на площадке проведения работ (5 чел.);
0,5 – коэффициент испаряемости;
0,3 – коэффициент использования биотуалета;
Т – количество рабочих дней в период выполнения работ (736 дней);
1000 – плотность жидких отходов, кг/м3.
М = 1,23*5*0,5*0,3*736/1000 = 0,679 м3/период
Хозяйственно-бытовые сточные воды будут передаваться МУП «Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство», ИНН 5211759886, адрес: г.о. Воротынский Нижегородской области, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.7 «Г» (приложение Т).
Таким образом, вероятность негативного воздействия на водную среду непосредственно от работ по рекультивации свалки ТБО сводится к минимуму.
[bookmark: _Toc202954192]4.2.4. Воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды
Проведение работ по рекультивации свалки неизбежно связано с образованием отходов. Данный подраздел разрабатывается в целях определения перечня и ожидаемого количества отходов, образующихся при выполнении работ по рекультивации свалки.
[bookmark: _Hlk202090682]По предварительной оценке, общая продолжительность рекультивационных работ составит 4 года. Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену – 5 человек. Постоянное нахождение работников на территории проведения работ не предусмотрено. Проживание и питание работников будет осуществляться в пгт Воротынец.
Техническое обслуживание автотранспорта и техники, связанное с заменой деталей, узлов и агрегатов; заменой технической жидкостей (масла, тормозная жидкость и пр.) проводятся вне границ объекта на базе специализированной организации. Поэтому отходы при ТО и ТР от автотранспорта и спецтехники в проекте не учитываются. Заправка автотранспорта на территории площадки не предусмотрена.
Основными источниками образования отходов в период производства работ по рекультивации свалки будут являться следующие технологические процессы и материалы: остатки сырья и материалов, используемых в работах; расчистка и планировка участка; выемка отходов из тела свалки. Грунты, изъятые при рекультивации свалки ТБО, будут являться отходами. Обращение с грунтами должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». «Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные» будут использоваться для планировки территории на территории с кадастровым номером земельного участка 52:28:0150001:605.
Плодородный слой почвы для проведения биологической рекультивации будет завозиться на рекультивируемый земельный участок с кадастровым земельным номером 52:28:0150001:1285.
Перечень отходов, ожидаемых к образованию при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, представлен в таблице 4.2.4.1. Наименование отходов, образующихся в период проведения работ, приведено в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242.
Таблица 4.2.4.1. Перечень отходов, ожидаемых к образованию при рекультивации свалки
	№ п/п
	Наименование отхода
	Код по ФККО
	Класс опасности
	Происхождение или источник образования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке
	7 41 111 11 71 4
	IV
	Выемка отходов из тела свалки и их сортировка

	2
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
	8 11 111 11 49 4
	IV
	Проведение открытых земляных работ

	3
	Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные
	7 33 387 11 20 4
	IV
	Подготовка участка, кошение травы

	4
	Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси
	4 34 991 11 20 4
	IV
	Растаривание и подкормка посевов минеральными удобрениями

	5
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	9 19 201 02 39 4
	IV
	Ликвидация проливов ГСМ (при наличии)

	6
	Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности
	8 90 011 11 72 5
	V
	Выемка отходов из тела свалки ТБО

	7
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные
	8 11 111 12 49 5
	V
	Проведение открытых земляных работ

	8
	Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
	1 52 110 01 21 5
	V
	Подготовка участка, срезка мелколесья

	9
	Отходы корчевания пней
	1 52 110 02 21 5
	V
	Подготовка участка, срезка мелколесья


Все образующиеся отходы I – V класса опасности подлежат обязательной процедуре отнесения к конкретному классу опасности. Для отходов I – IV классов опасности необходимо разработать паспорта отходов в порядке, установленном Приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1026.
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке»:
Количество отходов определяется в соответствии с ведомостью об объеме проводимых работ. Масса отходов при ликвидации свалок ТКО определяется по формуле:
М = 𝑉 ∗ 𝛾
где: М – масса образуемых отходов за время проведения работ, т за период;
V – объем отходов, которые будут извлечены из тела свалки в соответствии с проектной документацией, м3;
γ – удельный вес отходов, который определяется в соответствии с нормативами накопления ТКО для Нижегородской области, утвержденными Постановлением Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 г. № 905.
𝑀 = 21184 ∗ 0,089 = 1885,38 т за период
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные»:
Количество отходов определяется в соответствии с ведомостью об объеме проводимых работ. Масса отходов грунта определяется по формуле:
М = 𝑉 ∗ 𝛾
где: М – масса образуемых отходов за время проведения работ, т за период;
V – объем загрязненного грунта, который будут извлечен при проведении рекультивации в соответствии с проектной документацией. Согласно инженерно-геодезическим изысканиям, объем загрязненного грунта составляет 16617 м3;
γ – удельный вес отходов, который определяется в соответствии с проектной документацией (1,9 – принята в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий).
𝑀 = 16617 ∗ 1,9 = 31572,3 т за период
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные»:
В соответствии с технологической картой № 12, утвержденной Приказом Госстроя России от 10.12.1999 г. № 145, норма образования скошенной травы со 100 м2 газона составляет 0,150 т.
Максимальное количество образования отхода за один покос определяется в соответствии с Приказом Минприроды России от 07.12.2020 г. № 1021 по формуле:
𝑀 = 𝐻 ∗ 𝑞
где: М – масса образуемых отходов за время проведения работ, т за период;
Н – норматив образования отходов, тонн на единицу продукции;
q – объем продукции (выполненных услуг, использованных материалов, и т.п.) за единицу времени. Расчет производится относительно площади земельного участка, на котором осуществляется кошение травы.
𝑀 = 0,150 ∗ 170,2 = 25,53 т за один покос
За время проведения работ планируется осуществлять кошение травы 3 раза, соответствия масса образуемых отходов составит 76,59 т за весь период осуществления работ по рекультивации.
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси»:
Максимальное количество образования отхода определяется в соответствии с Приказом Минприроды России от 07.12.2020 г. № 1021 по формуле:

где, Мmax – норматив образования отхода, т/период;
Но – норматив образования отходов, т/шт;
q– объем продукции (выполненных услуг, использованных материалов, и т.п.) за единицу времени. Расчет производится на основании сведений о количестве загрязненной тары.
Количество загрязненной тары определяется по формуле («Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления», Санкт-Петербург, 1998 г.):

где: q – количество загрязненной тары i-того вида, шт;
Qi – расход сырья i-того вида, т;
Mi – вес сырья i-того вида в упаковке, т.
	№ п/п
	Наименование тары
	Наименование сырья
	Расход сырья, т/год
	Вес сырья в единице упаковки, т
	Норматив образования отхода, т/шт
	Объем образования,
т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Полиэтиленовая упаковка
	Азотные удобрения
	0,068
	0,02
	0,00004
	0,000136

	2
	Полиэтиленовая упаковка
	Фосфорно-калийные удобрения
	0,39
	0,02
	0,00004
	0,00078

	Итого
	0,00092


Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)»:
В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, количество промасленного материала определяется по формуле:

где: Qi – объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов, м3;
ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3. В среднем плотность песка составляет 1,7 т/м3 («Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», НИЦПУРО, М., 2003 г.);
Ni – количество проливов i- того нефтепродукта (4, из расчета 1 аварийная ситуация за год);
Кзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (принимаем равным 1,15).

Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности»:
Количество отходов определяется в соответствии с ведомостью об объеме проводимых работ. Масса строительных отходов определяется по формуле:
М = 𝑉 ∗ 𝛾
где: М – масса образуемых отходов за время проведения работ, т за период;
V – объем отходов, которые будут извлечены из тела свалки в соответствии с проектной документацией, м3;
γ – удельный вес отходов, 1,2 т/м3 (Согласно справочнику «Объемные веса и удельные объемы грузов», Найденов Б. Ф. Изд-во «Транспорт», 1971 г.).
𝑀 = 50 ∗ 1,2 = 60 т за период
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные»:
Количество отходов определяется в соответствии с ведомостью об объеме проводимых работ. Масса отходов грунта определяется по формуле:
М = 𝑉 ∗ 𝛾
где: М – масса образуемых отходов за время проведения работ, т за период;
V – объем загрязненного грунта, который будут извлечен при проведении рекультивации в соответствии с проектной документацией. Согласно инженерно-геодезическим изысканиям, объем грунта от обваловки площадки составляет 3156 м3;
γ – удельный вес отходов, который определяется в соответствии с проектной документацией (1,9 – принята в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий).
𝑀 = 3156 ∗ 1,9 = 5996,4 т за период
Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок»:
Согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001, Москва 2009, Приложение 1.7 в таблице «Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника» следует, что на 1 га может произрастать в среднем 3000 кустов. Таким образом, с площади 0,01 га будет срезано 30 кустов. Объем отходов сучьев, ветвей одного куста составляет 0,15 м3/шт. Общий объем отходов будет равен:

Норматив образования отхода определяется по формуле:

где: Vобщ – складочный объем отходов сучьев, ветвей кустов, подлежащих сносу;
ρ – плотность сырой древесины, 0,8 т/м3 (приложение 5 к Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления, НИЦПУРО, М., 2003 г.);
К1 – доля сучьев, ветвей в общем складочном объеме кустов, 0,9;
К2 – коэффициент полнодревесности, 0,12 (Таблица Б.1 ГОСТ Р 56070-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Отходы древесные. Технические условия»).

Расчет предполагаемого норматива образования отхода «Отходы корчевания пней»:
Согласно Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному Госкомэкологией РФ от 07.03.1999 г., объем образования корней и пней составляет 14-20% от объема срубленной наземной части деревьев.
В соответствии с расчетом предполагаемого норматива образования отхода «Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок», масса срубленной наземной части деревьев составит 0,39 т. Соответственно, масса отходов пней будет равна:

Таблица 4.2.4.2. Обобщенные данные по образованию отходов
	[bookmark: _Hlk201646711]№ п/п
	Наименование отхода по ФККО
	Код отхода по ФККО
	Предполагаемый норматив образования
	Предполагаемый способ обращения
	Сведения об организации, принимающей отход

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке
	7 41 111 11 71 4
	1885,38
	Размещение
	ООО «МСК-НТ»
ИНН: 7734699480
Адрес: Нижегородская область, Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, промзона

	2
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
	8 11 111 11 49 4
	31572,3
	Размещение 
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	3
	Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные
	7 33 387 11 20 4
	76,59
	Размещение
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	4
	Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси
	4 34 991 11 20 4
	0,00092
	Размещение
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	5
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	9 19 201 02 39 4
	0,078
	Размещение
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	6
	Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности
	8 90 011 11 72 5
	60
	Размещение/
утилизация
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	7
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные
	8 11 111 12 49 5
	5996,4
	Утилизация
	Отход используется на территории проведения работ в качестве планировочного грунта

	8
	Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
	1 52 110 01 21 5
	0,39
	Размещение/
утилизация
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона

	9
	Отходы корчевания пней
	1 52 110 02 21 5
	0,078
	Размещение/
утилизация
	ООО «ОРБ Нижний»
ИНН: 5256068455
Адрес: 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Лазарево, промзона



Временное накопление отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями п.п.213-239 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Для обращения с отходами планируется заключение договора с ООО «ОРБ Нижний».
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональными операторами. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
Твердые коммунальные отходы, образуемые в процессе осуществления деятельности по рекультивации свалки, будут передаваться по договору региональному оператору. Согласно разделу 9 Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 г. № 843, региональным оператором в зоне осуществления деятельности по рекультивации свалки является ООО «МСК-НТ» (на момент разработки проектной документации). 
[bookmark: _Toc202954193]4.2.5. Воздействие на земли и почвы
Участок рекультивации представляет собой техногенную насыпь, образованную в результате многолетней деятельности по складированию в пределах его границ твердых бытовых (коммунальных) отходов и малотоксичных строительных отходов.
Проведение деятельности по рекультивации и благоустройству земель закрытого полигона планируется на территории всего земельного участка с кадастровым номером 52:28:0150001:1285. Изъятия во временное или постоянное пользование дополнительных земельных участков проектными решениями не предусматривается.
После рекультивации свалки ТБО ожидается восстановление экологического и эстетического качества рекультивируемых земель, что положительно скажется на состоянии земельных ресурсов.
В период проведения работ по рекультивации и благоустройству территории полигона основными дополнительными видами воздействия на земельные ресурсы и почвы будут:
· поступление и перемещение привозных грунтов с последующим формированием стабилизированной формы антропогенного насыпного рельефа с оптимальной вертикальной и горизонтальной планировкой;
· геомеханическое воздействие при работе специализированной техники и автотранспорта;
· гидродинамическое (геофизическое) воздействие, которое проявляется в изменении областей и характера питания поверхностных и подземных вод;
· геохимическое воздействие, связанное с возможностью прямого и/или косвенного загрязнения почв. В частности, возможно загрязнение почв ГСМ при возникновении аварийных ситуаций;
· локальное изменение геологических и гидрологических условий при вертикальной планировке территории.
Негативное воздействие на почвы носит временный и локальный характер, поскольку работы будут проводиться только в определенный промежуток времени, установленный планом проведения работ, и только на участке размещения свалки. Кроме того, предусмотрен биологический этап, который приведет к восстановлению почв и минимизации негативного последствия на почвы.
Негативное воздействие на почвы и земли в основном связано с многократным проездом тяжелой техники (автотранспорт, бульдозеры) по территории рекультивируемого полигона и по подъездным путям к участкам производства работ. Это приводит к уплотнению земель, изменению их физических свойств, что негативно сказывается на водопроницаемости почв. При этом время воздействия ограничено сроками производства рекультивационных работ.
Чтобы минимизировать оказываемое негативное воздействие, передвижение специализированной техники должно осуществляться в границах земельного участка и автодорог. Это позволит снизить нагрузку на почвенный покров прилегающей территории и сохранить целостность его поверхности.
При производстве рекультивационных работ возможно также случайное загрязнение почв горюче-смазочными материалами (ГСМ) на путях транспортировки, загрузки и выгрузки грунта, а также их косвенное загрязнение при выбросах выхлопах загрязняющих веществ, сопровождающих работу специализированной техники. Химическое воздействие также обусловлено возможным захламлением территории отходами.
Согласно проектным решениям, отходы должны накапливаться в специально организованных местах в соответствии с классом опасности, физико-химическими свойствами и агрегатным состоянием, а затем вывозиться в целях дальнейшего размещения, утилизации по договорам со специализированными организациями.
Данные мероприятия позволят снизить риск захламления территории свалочной массой и отходами, образующимися в период рекультивации полигона.
[bookmark: _Toc202954194][bookmark: _Hlk201929814]4.2.6. Воздействие на растительный и животный мир
Активное воздействие на животный и растительный мир будет происходить в период непосредственного осуществления работ по рекультивации полигона.
В ходе рекультивационных работ возможны следующие виды воздействия на биоту территории и зоны влияния объекта (прилегающая территория):
– загрязнение растительности и почв выбросами ЗВ и пыли;
– уплотнение и загрязнение грунта в результате использования автотранспорта и спецтехники;
– повышение уровня пожароопасности;
– токсичное воздействие выхлопных газов;
– гибель животных (в первую очередь мелких) под колесами автомобилей и спецтехники;
– шумовое воздействие от работающих машин и механизмов;
– загрязнение прилегающей территории бытовыми и строительными отходами;
– влияние фактора беспокойства, вызванное присутствием людей и собак;
– изменение путей миграции животных;
– увеличение риска возникновения пожара.
Вышеперечисленные факторы могут оказывать на элементы биоты как прямое, так и опосредованное влияние. Степень воздействия будет зависеть от пространственного охвата, продолжительности и интенсивности воздействия, а также от времени года. Поскольку работы проводятся в теплый период времени, то вероятность причинения вреда растительности и животному миру увеличивается.
Растительный мир
Наибольшее воздействие на растительный мир будет оказано при производстве земляных и планировочных работ в период срезки мелколесья и почвенно-растительного покрова. Согласно проектным решениям, удалены будут только те растения, которые укоренились на территории проведения работ. Растительность, укоренившаяся за границей земельного участка, на котором будут проводиться рекультивационные работы, не планируется к срезке и уничтожению.
При организации технического этапа рекультивации, поверхность рекультивированного полигона будет перекрыта толстым слоем минерального грунта. На минеральный грунт будет положен слой плодородного грунта, необходимый для посева многолетних трав.
При планировке поверхности объекта вся растительность будет уничтожена и заменена искусственно созданным газоном. Это не приведет к значительному экологическому ущербу, поскольку существующий растительный покров объекта возник при естественном зарастании мусора сорняками. На территории объекта не произрастают редкие, особо охраняемые и хозяйственно важные виды растений.
От удаления растительности, произрастающей на территории объекта, ожидается положительный экологический эффект, поскольку помимо прочих растений будут удалены сорняки. При проведении биологического этапа будет осуществлен посев многолетних трав, таких как кострец безостый, овсяница красная, овсяница луговая, пырей, житняк гребневидный, райграс однолетний, клевер красный луговой, донник желтый.
Животный мир
Согласно данным инженерных изысканий, животный мир в видовом отношении обеднен. Ввиду чего, воздействие на животный мир будет носить ограниченный характер.
При рекультивации свалки все биотопы животных, попадающие на территорию проведения работ, будут разрушены при проведении земляных работ. После проведения рекультивации полигона, территория окажется необитаемой на какое-то время. Однако в скором времени она начнет заселяться насекомыми и другими видами животных.
При проведении рекультивационных работ будет завезен большой объем грунта, пригодного для обитания беспозвоночных животных. В первую очередь ожидается восстановление популяции дождевых червей. Цветущие травы и растения (клевер, донник) привлекут насекомых.
Ещё одним фактором, оказывающим негативное воздействие на животный мир, является фактор беспокойства. Он обусловлен работой автотранспорта и другой дорожной техники. По мере адаптации некоторые виды животных вернуться в свои естественные места обитания, расположенные на прилегающих к объекту территориях.
После рекультивации полигона и с исчезновением фактора беспокойства появится новое жизненное пространство и с соседних территорий придут рептилии, змеи и мелкие млекопитающие. Когда их численность станет достаточной, ожидается заселение территории хищниками: как пернатыми, так и млекопитающими.
Согласно данным, приведённым в отчете инженерно-экологических изысканий, территория производства работ не находится на путях массовых перемещений наземных позвоночных животных. Ценные виды животных и места их обитания на площадке отсутствуют. Промысловых видов животных также нет. Отсутствуют виды, внесенные в Красную Книгу России и Красную Книгу Московской области. Сам процесс рекультивации нарушенных земель является мероприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на животный мир.
Воздействие на видовой состав и численность животных будет носить локальный характер, несущественные изменения фауны будут наблюдаться только в пределах площадки рекультивации.
[bookmark: _Toc202954195]4.2.7. Воздействие на геологическую и гидрогеологическую среды
При реализации деятельности по рекультивации свалки ТБО основное воздействие на геологическую среду будет связано с выполнением работ по инженерной подготовке территории (производства планировочных работ, разработки траншей, организация временной строительной инфраструктуры, проникновения загрязняющих веществ в геологические горизонты).
При выполнении рекультивационных работ ожидаются следующие виды воздействия на геологическую и гидрологическую среды:
- геомеханическое — механическое нарушение сплошности грунтовой толщи из-за планировочных работ (срезка грунта, перемещение грунта), работ по изъятию отходов и техногенных грунтов из тела свалки;
- геохимическое — загрязнение геологической среды из-за миграции загрязняющих веществ от выбросов в геологическую среду, из-за возможных проливов горюче-смазочных материалов (ГСМ) от используемой техники, возможной инфильтрации загрязнённых поверхностных вод;
- гидродинамическое — изменение динамического режима грунтовых вод из-за изменения условий их питания.
При выполнении работ по рекультивации свалки ТБО будет происходить нарушение естественной целостности почв, грунтов и растительности. В результате работы дорожной техники при рекультивации свалки в пределах земельного отвода и других технических объектов могут формироваться условия для развития рельефообразующих процессов, не характерных для данной территории в естественном ее состоянии.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, территория проведения работ находится вне зоны распространения многолетнемерзлых грунтов, на рассматриваемой территории многолетнемерзлые грунты отсутствуют. Экзогенные геологические процессы и образования в естественных условиях характеризуются неактивной динамикой. Линейная и боковая эрозии отсутствуют. В пределах территории проведения работ опасные геологические явления не наблюдаются. Исключение составляют просадочность, а также процессы, вызывающие подтопление территории и морозное пучение.
Изменение природных условий при хозяйственном освоении территории приводит к изменению глубин промерзания, активизации геологических процессов и явлений, просадкам грунтов.
Основными видами работ, оказывающими воздействие на рельеф и динамику опасных геологических процессов и явлений в зоне проведения работ, могут являться:
- планировочные работы (создание временных площадок для складирования стройматериалов, стоянок тяжелой строительной и землеройной техники и др.);
- рекультивационные работы (комплекс землеройных работ, сопутствующие работы по устройству временных отвалов грунта);
- работы по благоустройству территории после завершения рекультивации (восстановление нарушенного рельефа, высадка травянистой растительности).
При выполнении рекультивации свалки ТБО могут развиться следующие опасные геологические процессы и явления:
- формированием промоин;
- формирование различных просадок;
- подтопление;
- морозное пучение грунтов.
В пострекультивационный период негативного влияния на геологическую и гидрогеологическую среды не ожидается, благодаря выполнению проектных решений. После рекультивации свалки ТБО будет осуществлена планировка поверхности и выполнен биологический этап рекультивации.
[bookmark: _Toc202954196]4.3. Оценка воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативному варианту
При реализации деятельности по альтернативному варианту воздействие на окружающую среду будет аналогичным основному (базовому) варианту. Различие будет лишь в масштабе воздействия.
Альтернативный вариант не предусматривает выемку отходов из тела полигона. Что приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду от деятельности по размещению отходов.
Увеличение и снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и шумового воздействия при реализации альтернативного варианта не ожидается, поскольку данный вариант предусматривает многократную прокатку тяжелой техники по телу полигона в целях компактирования и уплотнения отходов. Выбросы свалочного газа не учитываются, поскольку альтернативный вариант предусматривает уплотнение и закрытие тела полигона. 
При реализации альтернативного варианта, отходы останутся в теле полигона, что приведет к дальнейшему разложению отходов и будет способствовать загрязнению окружающей среды.
При рекультивации свалки ТБО по альтернативному варианту необходимо осуществлять мероприятия по устройству системы сбора и отвода дренажных вод с тела свалки и фильтрата. Поскольку при альтернативном варианте не предусмотрена выемка отходов из тела свалки, то данные мероприятия позволят снизить риск дальнейшего загрязнения водных объектов и земель. Устройство дренажных систем для отвода сбросов приведет к необходимости проведения работ на смежных участках и сбросов сточных вод в водный объект. Ввиду чего, при реализации альтернативного варианта ожидается увеличение негативного воздействия на водные объекты и земли.

[bookmark: _Toc202954197]5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
[bookmark: _Toc202954198]5.1. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух
Выбросы загрязняющих веществ при проведении рекультивации свалки носят временный характер. Основное воздействие на атмосферный воздух будет происходить в течение первого года проведения работ, в период технического этапа рекультивации. Главными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются работающие двигатели строительной техники и земельные работы. 
Для снижения воздействия источников выбросов на состояние воздушной среды в районе проведения работ, предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, направленные на предупреждение негативного воздействия на воздушный бассейн выбросами.
С целью снижения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период проведения рекультивационных работ и с целью повышения экологической культуры выполнения работ рекомендуются следующие мероприятия:
‒	контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе. Стремиться к сокращению времени работы техники на холостом ходе;
‒	контроль и соблюдение технологического регламента работы дорожной техники и оборудования, в зависимости от которого рассчитаны значения интенсивности выбросов, принятые при оценке воздействия на окружающую среду;
‒	рассредоточение во время работы дорожных машин, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
‒	обеспечение профилактического ремонта механизмов, допуск к эксплуатации машин только в исправном техническом состоянии;
‒	контроль за соответствием содержания вредных веществ в выхлопных газах двигателей техники и автотранспорта. Контроль токсичности и дымности должен проводиться на специализированных базах и станциях, осуществляющих диагностику и техническое обслуживание машин;
‒	в сухое время года производить увлажнение грунта с целью сокращения пыления (до начала работ). Время и периодичность полива определяются генподрядчиком;
‒	работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума;
‒	максимально возможное ограничение одновременного использования строительной техники.
Учитывая характер запланированных работ, можно предположить, что в процессе проведения работ массированного загрязнения атмосферного воздуха, сверх существующего, не произойдет. Качество атмосферного воздуха окружающей среды в период производства работ по рекультивации свалки ТБО будет соответствовать критериям, регламентированным СанПиН 1.2.3685-21.
[bookmark: _Toc202954199]5.2. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного акустического воздействия
Рекультивация свалки ТБО будет сопровождаться повышением уровня шума в районе проведения работ, что вызвано работой используемой техники. Работы будут проводиться последовательно, шумовое воздействие при проведении рекультивационных работ носит временный характер и непостоянен в течение дня.
Участок планируемых работ удален от жилой застройки (ближайшая жилая застройка находиться в 1,5 км). В связи с чем, проведение специальных мероприятий по защите от воздействия шума территории жилой застройки нецелесообразно. Ввиду удаленности участка проведения работ от жилой зоны для снижения шумовой нагрузки в период проведения рекультивационных работ предусматриваются мероприятия организационного характера:
· работы проводить строго в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов;
· по возможности использовать звукогасящие ограждения;
· ограничение скорости движения транспортных средств по территории проведения работ;
· временное выключение неиспользуемой шумной техники;
· использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом оборудования.
Решения, предложенные в проекте, направлены на выполнение мер, обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов по уровню шума, создаваемого техникой как внутри площадки рекультивации свалки, так и на прилегающей территории. Машины работают на стройплощадке не постоянно, с перерывами, обусловленными технологией и этапностью производства работ. Техническое оборудование используется сертифицированное, шумовое воздействие прогнозируется в пределах допустимых норм.
[bookmark: _Toc202954200]5.3. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия на водные объекты
Деятельность по рекультивации свалки ТБО не оказывает прямого негативного воздействия на водные объекты.
Участок проведения работ располагается вне водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ближайшие к свалке водоемы расположены на расстоянии 70 м и 400 м. Непосредственно на территории проведения работ водные объекты отсутствуют.
Основными мероприятиями по охране подземных и поверхностных водных объектов в период рекультивации являются:
· проведение всех видов работ в строгом соответствии с календарным графиком, с соблюдением запланированных сроков;
· запрет на сброс сточных вод в непредусмотренном для этого месте (на рельеф местности);
· осуществить вывоз отходов в первую очередь с водосборных территорий, поскольку основными источниками загрязнения подземных вод являются отходы;
· организация водоснабжения за счет привозной воды без забора природной воды из водных объектов;
· установка мобильных туалетных кабин с неповрежденными изолированными баками для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жизнедеятельности работников;
· при наличии сбросов организовать водоотведение в герметичные емкости с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения водоканала;
· запрет на мойку (за исключением колёс) и ремонт машин в границах производства работ;
· оборудование поста мойки колёс в месте выезда автотранспорта с площадки проведения работ. Организовать оборотное водоснабжение при мойке колес или организовать накопление образовавшегося стока от мойки колес в герметичной емкости с последующей передачей стока на очистные сооружения;
· защита сырья, материалов и отходов от воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом или другим водонепроницаемым материалом);
· накопление сырья, материалов, отходов на площадке, имеющей твердое водонепроницаемое покрытие;
· использование на территории проведения работ автотранспорта и технических устройств только в исправном состоянии, с герметичной топливной и масляной системой;
· заправка используемой техники и автотранспорта на городских автозаправочных станциях;
· перемещение автодорожной и другой техники должно осуществляться по существующей дорожной сети и специально оборудованным временным проездам;
· организовать дорожную сеть и временные дороги таким образом, чтобы минимизировать воздействие на водосборные площади (по возможности не осуществлять движение по водосборным площадям, чтоб не нарушать естественный сток воды).
Учитывая возможные опасные явления, такие как сильные дожди и подтопления, в процессе рекультивации свалки следует предусмотреть мероприятия по снижению проявления негативных процессов и явлений на окружающую среду согласно СП 104.13330.2016, а также с учетом СП 32.13330.2018. Рекомендуется предусмотреть укрепления на участках рекультивации в пределах тальвегов ложбин стока, препятствующие активизации размывов с последующим ежегодным регулярным мониторингом за состоянием тальвегов после периодов высокой водности.
[bookmark: _Toc202954201]5.4. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия отходов на окружающую среду
Намечаемая деятельность по рекультивации свалки ТБО является комплексом мероприятий, связанным с ликвидацией накопленного ущерба окружающей среде в связи с нарушением требований законодательства по обращению с отходами. Таким образом, работы по рекультивации свалки ТБО сами по себе являются мероприятиями по предотвращению негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Мероприятиями по предотвращению негативного воздействия отходов на природные компоненты при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности являются:
· выемка отходов из тела полигона;
· недопущение захламления территории производства работ и прилегающей территории отходами и свалочной массой в период производства работ по рекультивации полигона;
· организация системы сбора отходов, образующихся в период производства работ в соответствии с их классом опасности, физико-химическими свойствами и агрегатным состоянием;
· накопление отходов в специально отведенных местах, поверхность которых имеет твердое водонепроницаемое покрытие и защищенных от воздействия атмосферных осадков и ветров, или накопление отходов в герметичных водонепроницаемых контейнерах;
· заключение договоров со специализированными организациями, оказывающими услуги по вывозу и конечному обращению с отходами, имеющими соответствующие лицензии на осуществляемые виды деятельности;
· контроль за своевременным вывозом отходов, образующихся в результате проведения рекультивационных работ.
Накопление отходов, образующихся в период производства работ, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа. Металлические контейнеры для накопления отходов установлены на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, утилизации. 
Места накопления отходов должны быть идентифицированы/обозначены. При складировании отходов необходимо сортировать отходы для удобства дальнейшего сбора и вывоза в специализированные организации.
При выполнении данных мероприятий и накоплении образующихся отходов в соответствии с требованиями законодательства вероятность отрицательного воздействия отходов на почву, подземные и поверхностные воды и атмосферный воздух сводится к минимуму.
В целях обращения с отходами заключаются договоры по обращению с отходами со специализированными организациями, которые имеют лицензии на право обращения с отходами.
Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления (п.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ). Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз (п.13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156). Региональный оператор регулирует потоки ТКО, передает их специализированной организации для размещения, с которой у него заключен договор, и несет ответственность за обращение с ТКО.
[bookmark: _Toc202954202]5.5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия на земли и почву
Деятельность по рекультивации свалки представляет собой комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде, и включает в себя в том числе рекультивацию земель, нарушенных при размещении отходов. Таким образом, намечаемая деятельность в целом направлена на предотвращение негативного воздействия на земли и почву.
Мероприятиями по предотвращению негативного воздействия на земли и почву при осуществлении рекультивационных работ являются:
· выполнение работ строго в границах земельного участка, запрет на передвижение специализированной техники и автотранспорта вне специально отведенных маршрутов и автодорог;
· техника и автотранспорт, не участвующие в проведении работ, должны располагаться на специально отведенном участке (стоянке);
· допуск к работе строительных машин в технически исправном состоянии, исключающем утечку ГСМ;
· недопущение захламления и загрязнения территории;
· хранение материалов, используемых для рекультивации полигона, на площадке, имеющей твердое водонепроницаемое покрытие и защищенной от атмосферных осадков;
· перемещение отходов по территории проведения работ должно быть устроено таким образом, чтобы исключить их раздувание и просыпание;
· соблюдение требований к накоплению отходов (поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, а поверхность такой площадки должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие) и своевременный вывоз отходов специализированными организациями.
Наиболее значимым и ориентированным на долгосрочную перспективу мероприятием по охране почв и земельных ресурсов является сама рекультивация нарушенных земель закрытого полигона.
Согласно проектным решениям, рекультивация земель, занятых свалкой ТБО, будет проведена в два этапа: технический и биологический. При проведении технического этапа, будут осуществлены работы по удалению отходов из тела полигона, планированию территории, нанесению плодородного слоя почвы. На биологическом этапе будет реализован комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
Выполненные работы по рекультивации свалки ТБО обеспечат полное восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования.
[bookmark: _Toc202954203]5.6. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия на растительный и животный мир
При проведении инженерных изысканий на территории проведения работ не обнаружены растения и животные, занесенные в Красную книгу или находящиеся под особой охраной.
Места массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая водноболотные угодья и ключевые орнитологические территории, особо ценные земли, защитные леса и особо защитные участки лесов (п.8.5.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения») на участке проектируемого проведения работ отсутствуют.
В настоящий момент объект рекультивации представляет собой земельный участок с уже нарушенным гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, измененным составом флоры и фауны. Вследствие чего на территории свалки был образован техногенный рельеф. Видовое разнообразие животного и растительного мира невелико.
Сам процесс рекультивации свалки ТБО является мероприятием, способствующим предотвращению отрицательного воздействия объекта на растительный и животный мир. Проведение рекультивации свалки и восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приведет к созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных и растений, улучшению условий обитания, размножения и формированию кормовой базы. По окончании работ предполагается, что животное население восстановится за счет миграции с прилегающих территорий.
В целях минимизации отрицательного воздействия на растительный покров и животный мир при проведении рекультивационных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
· запретить передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;
· исключить пребывание работников за пределами объекта;
· соблюдать правила пожарной безопасности на площадке;
· накопление отходов с условием соблюдения технологий, гарантирующих предотвращение негативного воздействия на животных и растительный мир (поверхность отходов, накапливаемых насыпью, должна быть укрыта, а поверхность такой площадки должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие или накопление отходов в закрытых контейнерах);
· запрет применения технологий, материалов и удобрений, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;
· организация экологического просвещения и повышение уровня образованности персонала, занятого в проведении работ, в области охраны животных;
· минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц;
· недопущение загрязнения территории горюче-смазочными материалами в период проведения работ по рекультивации;
· недопущение захламления травянистой и массива древесно-кустарниковой растительности отходами.
При осуществлении биологического этапа рекультивации территория будет засеяна травосмесью, в состав которой входят растения, характерные для средней полосы. По мере восстановления растительного покрова ожидается постепенное восстановление ранее обитающих видов насекомых, жуков и других представителей животного мира, обитающих в зоне почвенно-растительного покрова.
[bookmark: _Toc202954204]5.7. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия на геологическую и гидрологическую среды
В целях предотвращения сильного механического воздействия и проникновения загрязняющих веществ в геологические горизонты, и их дальнейшего распространения в проектной документации предусмотрены мероприятия по охране геологической среды. 
Для уменьшения воздействия на геологическую среду, все строительные площадки должны быть обустроены в соответствии со строительными нормами. 
Техническое обслуживание, заправка и слив ГСМ строительных машин и механизмов должна производится на территории специализированных организаций и заправок или на местах, оборудованных специальными устройствами, обеспечивающими безопасность окружающей среды.
Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. 
В связи с тем, что сейсмичность на участке проведения работ составляет 7 баллов, в качестве защитных мероприятий на период проведения работ, в проектной документации необходимо провести оценку общей устойчивости насыпи, в случае необходимости ее укрепление. 
Учитывая возможность развития опасных геологических процессов и явлений, выявленных при проведении геологических изысканий, необходимо выполнять следующие мероприятия:
- производить опережающую отсыпку непучинистым грунтом площадку рекультивации и укрепление насыпного грунта от развевания и эрозии;
- обеспечить мероприятия по инженерной подготовке территории с целью предотвращения возможности подтопления территории; 
- рекомендуется организация работ по проведению мониторинга на предмет изменения инженерно-геологической среды в период рекультивации площадных сооружений;
- земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017;
- руководствоваться рекомендациями СП 22.13330.2016.
При выполнении предусмотренных проектных мероприятий инженерной защиты территории, конструктивных и технологических решений негативное влияние опасных процессов можно свести к минимуму.
[bookmark: _Toc202954205]5.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду
Причинами возникновения аварийных ситуаций при рекультивации свалки ТБО могут являться антропогенные факторы. Все аварийные ситуации, которые могут возникнуть при проведении работ, имеют локальный характер, и зона их действия ограничивается территорией объекта.
Технические и конструктивные решения при рекультивации свалки приняты на основании действующих нормативных документов и обеспечивают безаварийную работу, в соответствии с принятой технологией производства работ. Тем не менее, полностью исключить риск возникновения аварийной ситуации невозможно.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте являются: нарушение технологических процессов, технические ошибки сотрудников, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности.
Работы по рекультивации свалки ТБО будут происходить посредством выборки свалочных масс, которые скопились в период эксплуатации свалки, и вывозом данных отходов на полигон, эксплуатируемый в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Сбор фильтрата и биогаза не предусмотрен проектными решениями по реализации намечаемой деятельности. Поскольку отходы будут полностью вывезены при осуществлении технического этапа рекультивации свалки, то образование биогаза и фильтрата невозможно и в пострекультивационный период. Таким образом, аварийные ситуации, связанные с разливом фильтрата и выбросом биогаза невозможны и не рассматриваются в данном разделе.
Возможные аварии на площадке при проведении рекультивационных работ:
· розлив горюче-смазочных материалов;
· пожар;
· повреждение газопровода, проходящего по территории свалки ТБО.
Розлив горюче-смазочных материалов:
Авария, связанная с разливом нефтепродуктов, может произойти в период проведения работ по рекультивации свалки. Последствием аварийной ситуации может быть загрязнение приземного слоя атмосферы углеводородами, почвенного покрова, растительного мира. Аварийная ситуация носит техногенный характер и является локальной.
На территории проведения работ отсутствует склад ГСМ, не производится ремонт и заправка дорожной техники. Возникновение аварийной ситуации возможно в случае форс-мажорных обстоятельств при повреждении топливного бака автотранспорта.
[bookmark: _Hlk202110504]Наиболее опасными веществами являются: бензины марок Аи-92, Аи-95, дизельное топливо. Перечисленные нефтепродукты являются сложными смесями углеводородов с различными примесями. Возможной причиной наиболее вероятного сценария аварий может быть повреждение топливного бака автотранспорта, нарушение его целостности.
Сценарий развития аварийной ситуации:
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[bookmark: _Hlk202110529]При аварийном разливе нефтепродуктов возможен следующий вид ущерба окружающей среде:
– загрязнение почвы;
– загрязнение атмосферы в следствии испарения легкий фракций нефтепродуктов.
Для заправки дорожных и строительных машин используется дизельное топливо. Перечень загрязняющих веществ и предполагаемый объем выброса представлен в таблице 5.7.1.
Таблица 5.7.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при аварийном розливе нефтепродуктов
	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия
	Класс опасности
	Объем выброса

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	ПДКм.р.
	0,008
	2
	0,0002014
	1,0192·10-9

	2754
	Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)
	ПДКм.р.
	1,0
	4
	0,071743
	0,0000004


Согласно методике «Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории» М.: ГУГПС МВД России, ВНИИПО МВД России, 1997 г. рассматриваем вариант определения зоны разлива, вследствие нарушения технологии наполнения резервуара нефтепродуктом или локального повреждения резервуара (топливного бака строительной техники). При разгерметизации топливного бака автомобиля объём разлившегося нефтепродукта будет равен максимально возможному объему бака одного грузового автомобиля.
Разлив нефтепродуктов в случае аварии характеризуется площадью разлива и толщиной слоя разлившейся жидкости. Площадь зоны розлива определяем по формуле:

где: Fзр – площадь зоны розлива, м2;
fз – коэффициент розлива, м-1. Коэффициент разлива определяют исходя из расположения наземного резервуара на местности. Коэффициент равен 5 при расположении резервуара в низине или на ровной поверхности с уклоном, 12 – при расположении на возвышенности.
Ер – степень заполнения резервуара. Допускается принимать равной 0,9;
Vр – номинальная вместимость резервуара, м3. При разгерметизации топливного бака объём разлившегося нефтепродукта будет равен максимально возможному объему бака строительной техники: объем топливного бака трактора Т-150 составляет 315 литров (0,315 м3).

Таким образом, при полном истечении дизельного топлива из бака одной машины (трактор Т-150) площадь разлития составит 1,42 м2.
В случае возникновения аварийной ситуации, необходимо выполнить следующие работы:
· локализовать и собрать разлив нефти, засыпав место розлива нефти песком;
· собрать загрязненный песок и загрязненный слой грунта в контейнер;
· передать загрязненный песок и грунт в специализированную организацию в целях дальнейшего обращения с ними.
Аварийная ситуация носит локальный характер и не приведет к последствиям, оказывающим негативное воздействие на экосистему региона. Для минимизации возникновения аварийной ситуации предусмотрены следующие мероприятия:
· заправка используемой техники и автотранспорта на городских автозаправочных станциях или на территории проведения работ в специально оборудованном для этого месте;
· использование на территории проведения работ автотранспорта и технических устройств только в исправном состоянии, с герметичной топливной и масляной системой. В случае обнаружения неполадки, автотранспорт отправляется в специализированную организацию для проведения ремонта;
· техника и автотранспорт, не участвующие в проведении работ, должны располагаться на специально отведенном участке (стоянке);
· на площадке проведения работ должны быть средства для локализации и сбора разливов нефтепродуктов (песок);
· ежедневный контроль за исправностью строительных машин и механизмов.
Пожар:
Авария, связанная с возникновением пожара, может произойти в период проведения рекультивационных работ. Последствием аварийной ситуации может быть загрязнение атмосферного воздуха, нанесение вреда растительному и животному миру.
Возникновение аварийной ситуации возможно при возгорании разливов нефти, нарушении техники пожарной безопасности, неправильном обращении с отходами.
Сценарий развития аварийной ситуации:
[image: ]
Экологическая опасность пожаров при разливе нефтепродуктов прямо обусловлена изменением химического состава, температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды.
[bookmark: _Hlk202110581]В условиях пожара горение, как правило, протекает в диффузионном режиме. Вещества и материалы при этом сгорают не полностью и наряду с частичками сажи попадают в окружающую среду в виде газообразных, жидких продуктов горения.
При возникновении аварийной ситуации происходит выброс следующих веществ в атмосферный воздух: оксиды углерода, серы, азота, хлористый водород, углеводороды различных классов. 
При пожарах может происходить загрязнение природных сред: воздуха и почвы. В результате естественных процессов загрязняющие вещества могут переходить из одной среды в другую, мигрировать во внутренние водоемы, подземные воды и т.д. В настоящее время отсутствуют методики, позволяющие оценить воздействие выбросов от пожаров на окружающую среду.
Наряду с токсичными и вредными продуктами горения загрязнение окружающей среды может быть вызвано огнетушащими веществами, используемыми в пожаротушении. 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые в пожарной охране как смачиватели и пенообразователи, также причиняют вред окружающей среде. Попадая в окружающую среду, они препятствуют поступлению кислорода. Многие ПАВ биологически трудно разлагаются (ПО-1, ПО-10, Форэтол, ПО-6К).
Кроме того, при пожарах на людей, флору и фауну оказывает негативное влияние тепловой фактор (для человека критической во время пожара принята температура, равная 70℃). В зоне горения температура может возрастать до 800-1500℃, а иногда (при огненном шторме, горение металлов) и выше. Размер зоны теплового воздействия зависит от интенсивности массо- и теплообмена, вида горючего и так далее. Вблизи и в зоне горения причинение вреда природной среде и технообъектам неизбежно. Действие высоких температур во время пожара приводит к гибели растительности, либо заставляет представителей флоры и фауны искать новые места обитания, подчас менее благоприятные, так как отдельные виды флоры и фауны способны существовать в определённом температурном режиме. Огонь воздействует на почву до глубины 25 см, разрушая ее плодородный слой. При пожарах тепловой фактор изменяет минеральный состав почвы, кислотность (рН) почвенного покрова, происходит смена видов растительности.
В случае возникновения аварийной ситуации, необходимо выполнить следующие работы:
· сообщить о возникновении пожара главному инженеру;
· вызвать пожарную службу;
· локализовать или потушить пожар средствами пожаротушения.
Для минимизации возникновения аварийной ситуации предусмотрены следующие мероприятия:
· проведение инструктажа для сотрудников по технике пожарной безопасности;
· соблюдение правил пожарной безопасности;
· запрет на курение вблизи стоянки дорожной техники и мест накопления отходов;
· на территории проведения работ должны быть средства пожаротушения;
· запрет на сжигание мусора;
· возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на площадке;
· выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями.
Повреждение газопровода, проходящего по территории свалки ТБО:
Авария, связанная с повреждением газопровода, проходящего по территории свалки ТБО, может произойти в период проведения рекультивационных работ. Авария может произойти в результате антропогенных факторов (повреждения строительной техникой), в результате природных факторов (под влиянием движения грунта), в результате износа оборудования (коррозия, разрыв сварных швов).
Сценарий развития аварийной ситуации:
1. Разрыв трубопровода (механические повреждения, коррозия металла, ошибки персонала);
2. Истечение газа из повреждённого участка и загрязнение окружающей среды;
3. Образование газовоздушной смеси;
4. Воспламенение газовоздушной смеси при наличии источника зажигания. Это вызывает пожар или взрыв, который оказывает термическое и барическое воздействие на людей и оборудование;
5. Распространение поражающих факторов, загрязнение окружающей среды, травмирование персонала.
[bookmark: _Hlk202110615]Последствием аварийной ситуации может быть загрязнение атмосферного воздуха. В результате повреждения газопровода происходит утечка газа и в атмосферный воздух выбрасывается метан.
Выбросы метана представляют значительный риск для окружающей среды из-за их высокого потенциала глобального потепления, вклада в изменение климата, воздействия на качество воздуха и воздействия на экосистемы.
Метан — это парниковый газ, вносящий значительный вклад в глобальное потепление. Его высокий потенциал глобального потепления означает, что даже небольшие концентрации могут оказать большое влияние на изменение климата.
Выбросы метана могут влиять на экосистемы, изменяя состав атмосферы и почвы. Повышенный уровень метана может изменить характер роста растений, поведение животных и общее состояние экосистем. В водной среде метан может способствовать гипоксии (низкому уровню кислорода), отрицательно влияя на морскую жизнь.
Повреждение газопровода может привести к социальным последствиям – нарушение газоснабжения повлечет сбои поставки газа и может оставить без газа жилые районы, предприятия и другие объекты.
В случае возникновения аварийной ситуации, необходимо выполнить следующие действия:
· сообщить о прорыве газопровода главному инженеру и обслуживающей газопровод организации; 
· вызвать аварийную службу;
· прекратить работы на участке;
· вывести людей из опасной зоны;
· не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать в опасную зону посторонних лиц.
Для минимизации возникновения аварийной ситуации предусмотрены следующие мероприятия:
· проведение инструктажа для сотрудников по технике безопасности при ведении работ в районе расположения газопровода;
· соблюдение правил работы при извлечении грунта и отходов в районе газопровода;
· разработка до начала работ проекта производства работ в охранной зоне газопровода (согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», с учетом требований письма ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 10.01.2024 г. № 0716-24-13);
· проведение работ в присутствии сотрудников, обслуживающих газопровод;
· проведение диагностики технического состояния газопровода.
[bookmark: _Toc202954206][bookmark: _Hlk201932319]5.9. Расчет затрат на уплату компенсационных выплат
Одним из основных принципов охраны окружающей среды является платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде. Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в Российской Федерации, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. 
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется в соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 г. № 881 «Об утверждении Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.04.2024 г. № 492 «О применении в 2024 и 2025 годах ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
От внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду освобождены юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность исключительно на объектах IV категории негативного воздействия на окружающую среду.
При рекультивации свалки ТБО в атмосферный воздух не будут поступать загрязняющие вещества I, II классов опасности, валовый выброс составляет 7,635985 т/год, сбросы сточных вод от осуществления деятельности отсутствуют, бытовые сточные воды поступают в накопительные емкости (приемники-накопители, мобильные туалетные кабины).
Таблица 5.8.1. Характеристика и масса выбросов загрязняющих веществ
	Вещество
	Класс опасности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год 

	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4

	0301
	Азота диоксид
	3
	2,861134

	0304
	Азот (II) оксид
	3
	0,464932

	0328
	Углерод
	3
	0,400838

	0330
	Сера диоксид
	3
	0,295530

	0337
	Углерод оксид
	4
	2,386495

	2732
	Керосин
	-
	0,681776

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	3
	0,545280

	Всего веществ (7):
	7,635985


На объекте по рекультивации свалки ТБО осуществляется деятельность, не указанная в разделах I – IV Критериев, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398. По уровню воздействия на окружающую среду объект соответствует п.7 раздела IV Критериев, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398, – в отношении объекта одновременно выполняются следующие условия:
· отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, а также при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ;
· отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Таким образом, объект по рекультивации свалки ТБО отнесен к IV категории НВОС и в отношении него плата за негативное воздействие не вносится. 
[bookmark: _Hlk202110730]Расчет затрат на внесение платы за НВОС производится только в отношении отходов. Плата за НВОС взимается за хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). Плательщиками платы за НВОС при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются хозяйствующие субъекты, в результате деятельности которых образовались отходы. Плательщиками платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению. 
Таким образом, расчет платы за НВОС производим только для отходов, которые полежат размещению и которые не относятся к ТКО.
	Наименование отхода по ФККО
	Класс опасности отхода
	Объем образования
	Способ обращения
	Ставка платы за НВОС
	Доп. коэффициент к ставке платы
	Сумма платы за НВОС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
	4
	31572,3
	Размещение
	663,2
	1,32
	27639149,16

	Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные
	4
	76,59
	Размещение
	663,2
	1,32
	67048,72

	Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси
	4
	0,00092
	Размещение
	663,2
	1,32
	0,81

	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	4
	0,078
	Размещение
	663,2
	1,32
	68,28

	Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности
	5
	60
	Размещение/
утилизация
	17,3
	1,32
	1370,16

	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные
	5
	5996,4
	Утилизация
	0
	0
	0

	Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
	5
	0,39
	Размещение/
утилизация
	17,3
	1,32
	8,91

	Отходы корчевания пней
	5
	0,078
	Размещение/
утилизация
	17,3
	1,32
	1,78

	Итого:
	27 707 647,82




[bookmark: _Toc202954207]6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический мониторинг (контроль) – комплекс мероприятий, включающий наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства.
Экологический контроль осуществляется на трех уровнях: государственном, общественном и производственном.
В соответствии со ст. 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определено, что производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.
Производственный экологический контроль за характером изменений всех компонентов экосистемы, необходим как в период осуществления рекультивационных работ, так и в пострекультивационный период, а также и при возможных авариях.  
Данный раздел разработан в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ к проведению производственного экологического контроля, решениями, заложенными в проектной документации, а также с учетом данных инженерных изысканий. Производственный экологический контроль предусматривает комплекс мероприятий, необходимых для контроля состояния компонентов окружающей среды.
Цели производственного экологического контроля:
- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
- обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
Основные задачи производственного экологического контроля:
- контроль за соблюдением природоохранных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды;
- контроль за обращением с опасными отходами;
- контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов, определенных договорами, лицензиями и разрешениями;
-контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого физического и биологического воздействия;
-контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный и муниципальный экологический контроль;
- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды;
- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в области охраны окружающей среды и природопользования;
- контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов;
- контроль за соблюдением режима охраны и использования особоохраняемых природных территорий (при их наличии);
- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств.
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется по следующим основным направлениям:
- мониторинг атмосферного воздуха;
- мониторинг акустической обстановки;
- мониторинг геологической среды;
- мониторинг подземных вод;
- мониторинг поверхностных водных объектов;
- мониторинг в области обращения с отходами;
- мониторинг почвенного покрова;
- мониторинг растительного покрова;
- мониторинг животного мира;
- гидробиологический мониторинг.
Нормативной базой, которой необходимо руководствоваться при осуществлении производственного экологического контроля, являются:
· Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей редакции);
· Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действующей редакции);
· Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции);
· Федерального закона РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции);
· Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции);
· Федерального закона РФ от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах» (в действующей редакции);
· Федерального закона РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
· Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды»; 
· Постановления Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»; 
· Постановления Правительства РФ от 08.052025 № 604 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов»; 
· ГОСТ Р 56059-2014. Производственный экологический мониторинг. Общие положения;
· ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля;
· ГОСТ Р 56062-2014. Производственный экологический контроль. Общие положения;
· ГОСТ Р 56063-2014. Производственный экологический мониторинг. Требования к Программе производственного экологического мониторинга.
· ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Экологический контроль (мониторинг) состояния окружающей среды необходимо проводить в период проведения рекультивации и в послерекультивационный период. Экологический мониторинг организуется с целью проведения контроля за всеми компонентами природной среды, которые могут пострадать в ходе выполнения рекультивационных работ.
ПЭК осуществляется путем натурного обследования площадки объекта работ, а также прилегающей территории. Проверяется соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также выполнение предусмотренных в проектной документации природоохранных мероприятий.
Для качественного и своевременного выполнения необходимых лабораторных исследований привлекаются субподрядные организации, имеющие необходимые лицензии и аттестаты аккредитации.
[bookmark: _Toc202954208]6.1. Предложения по производственному экологическому контролю в период рекультивации свалки ТБО
Учитывая ожидаемое воздействие работ на окружающую среду можно рекомендовать для включения в систему производственного экологического мониторинга следующие подсистем наблюдений:
- мониторинг атмосферного воздуха;
- мониторинг подземных вод;
- обращение с образующимися отходами;
- почвенный мониторинг;
- мониторинг растительности.
[bookmark: _Toc202954209]6.1.1. Предложения по производственному экологическому контролю атмосферного воздуха
[bookmark: _Hlk202110189]Мониторинг атмосферного воздуха предусмотрен в период производства работ. Мониторинг атмосферного воздуха после проведения рекультивационных работ не предусмотрен в связи с прекращением загрязнения атмосферы по окончании работ.
Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха будет заключаться в контроле выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Контролю не подлежат источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ на границе земельного участка объекта.
Расчетные методы контроля допустимо использовать для определения показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях:
- отсутствие аттестованных в установленном законодательством РФ о единстве измерений порядке методик измерения загрязняющего вещества;
- отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие доступа к источнику выбросов;
- выбросы источника по результатам последней инвентаризации выбросов формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли ПДК.
Поскольку все источники выбросов на объекте неорганизованные, то контроль источников выбросов может проводиться расчетным методом, т.к. нет практической возможности проведения инструментальных измерений.
В рамках мониторинга загрязнения атмосферного воздуха предлагается осуществлять:
- расчетный контроль выбросов от источников выбросов 1 раз в год;
- контроль токсичности и дымности выхлопных газов автотранспорта 1 раз в год.
Также можно рекомендовать организовать пункты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на расстоянии от источников выбросов. Для оценки степени загрязнения атмосферы выбросами от источников, работающих при ликвидации свалки и рекультивации земельного участка, предусматриваются пункты наблюдения с подветренной стороны на границе участка рекультивации и с наветренной стороны (фон) за границей участка рекультивации. Конкретные точки отбора следует устанавливать с учетом данных метеосводки по розе ветров на период отбора проб воздуха.
Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется переносным оборудованием: автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей или электрораспираторами через поглотительные приборы (сорбционные трубки).
Перечень контролируемых компонентов и периодичность наблюдений, осуществляемых в рамках мониторинга атмосферного воздуха, определяется на основании требований РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Перечень показателей: диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества. 
Отбор, хранение, транспортировка и анализ проб атмосферного воздуха выполняется в соответствии с государственными стандартными методиками. Для оценки условий рассеивания загрязняющих веществ параллельно с отбором проб проводятся измерения следующих метеорологических параметров: температура окружающего воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление, уровень влажности воздуха. 
Метрологическое обеспечение проведения исследований должно соответствовать требованиям ГОСТ. Используемые при контроле технические средства должны быть проверены в установленном порядке.
Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния участка рекультивации используются предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
[bookmark: _Toc202954210]6.1.2. Предложения по производственному экологическому контролю поверхностных и подземных вод
Мониторинг поверхностных вод не предусмотрен в связи со значительной удаленностью водных объектов.
Поскольку источником питания водоносного горизонта в месте проведения работ является инфильтрация атмосферных осадков, то возможно попадание загрязняющих веществ вместе с атмосферными осадками в подземные воды. Ввиду чего рекомендуется организовать мониторинг подземных вод.
В период рекультивации свалки ТБО выявляются наиболее значимые участки возможных и активных нарушений, на которых организуются пункты наблюдения (скважины отбора проб). Участки возможного загрязнения подземных вод выявляются на основе анализа данных о наличии водоносных горизонтов, условиях залегания, распространения и естественной защищенности горизонтов подземных вод, составе, фильтрационных и сорбционных свойствах грунтов.
Потенциально опасными объектами могут быть участки, которые предполагается использовать под временное или постоянное хранение материалов и веществ, под накопление отходов.
Рекомендуется организовать мониторинг путем обустройства как минимум двух наблюдательных гидрогеологических скважин: первая – фоновая скважина обустраивается за пределами площадки выше по потоку подземных вод и вторая – контрольная скважина – ниже по потоку. Периодичность отбора проб подземных вод в ходе рекультивации объекта - не реже одного раза в 3 месяца.
Мониторинг грунтовых вод предусмотрен в течении двух лет после окончания работ. 
Для контроля гидрохимической ситуации отбор проб грунтовых вод будет производиться из прикопок выше по рельефу от участка рекультивации (фоновая точка) и ниже по рельефу по потоку ливневых вод от участка рекультивации.
Результаты мониторинга позволят оценить риск изменения качества грунтовых вод. 
Перечень показателей в подземных водах определяется на основании СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», приложения № 6 к СанПиН 2.1.3684-21 применительно для полигонов ТБО: нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, свинец, марганец, перманганатная окисляемость, запах, мутность, санитарно-показательные микроорганизмы.
Содержание химических веществ не должно превышать нормативные значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
[bookmark: _Toc202954211]6.1.3. Предложения по производственному экологическому контролю при обращении с образующимися отходами
Мониторинг в области обращения с отходами организуется и осуществляется в целях проверки соблюдения требований законодательства об отходах при осуществлении рекультивации свалки ТБО.
Производственный экологический контроль в области обращения с отходами включает:
- проверку порядка и правил обращения с отходами;
- осмотр мест накопления отходов с целью проверки соблюдения требований к временному складированию отходов;
- контроль за периодичностью вывоза отходов;
- анализ существующих производств с целью выявления возможности образования новых отходов;
- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных или полученных, а также размещенных отходов;
- составление и утверждение паспортов отходов I – IV классов опасности.
[bookmark: _Toc202954212][bookmark: _Hlk201829706]6.1.4. Предложения по производственному экологическому контролю почвенного покрова
Мониторинг почвенного покрова организуется с целью анализа и оценки состояния почвенной среды, определения тенденций развития и трансформации возможных негативных процессов в зоне воздействия объекта.
Мониторинг за состоянием почв рекомендуется организовать посредством отбора проб и проведением химического анализа проб почв для определения степени загрязненности почв.
Отбор проб почв регламентируется государственными стандартами по общим требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа.
Мониторинг почв предусмотрен до начала работ, в период производства работ и в течение двух лет после окончания работ. До начала работ и в период производства работ предусмотрен визуальный осмотр на предмет отсутствия остатков производственного мусора в пределах участка работ и на прилегающей территории. 
После окончания работ и в течение двух лет после окончания работ мониторинг почв заключается в наблюдениях за химическим составом почв (отбор проб), отсутствием остатков производственного мусора. Опробование почв проводится на показатели согласно СанПиН 2.1.3684-21 для почв на стандартный перечень: рН, нефтепродукты, тяжелые металлы (кадмий, никель, цинк, свинец, медь, ртуть), мышьяк, бензапирен.
Опробование производится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 из поверхностного слоя методом «конверта» (смешанная проба на площади 20 – 25 м2) на глубину от 0,0 до 0,2 м. 
Содержание химических веществ не должно превышать нормативные значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель, утвержденные Роскомземом 28.12.1994.
[bookmark: _Toc202954213]6.1.5. Предложения по производственному экологическому контролю растительности и животного мира
Мониторинг растительности предусмотрен до начала работ, в период производства работ и в течении двух лет после окончания работ. Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей среды. Основная задача контроля состояния растительного покрова – выявление ответных реакций, как отдельных видов растений, так и их сообществ на нарушения и загрязнения в результате производства работ и пострекультивационный период.
Программа мониторинга до начала работ и в период производства работ включает мониторинг состояния растительности на прилегающей территории – видового состава, структуры, проективного покрытия и жизненного состояния растительных сообществ.
После проведения биологической рекультивации наблюдение за растительностью проводят на всей площади рекультивируемого участка и в течение двух лет после рекультивации для контроля всхода семян. В случае необходимости на участках с отсутствием растительности будет производиться подсев семян и внесение удобрений.
Проектом предусматривается ликвидация несанкционированной свалки и рекультивация земельного участка, место производства работ подвергалось сильной трансформации. Представители ценных пород животного мира на участке отсутствуют. Проведение мониторинга животного мира на данном участке не целесообразно ввиду отсутствия объекта мониторинга.
[bookmark: _Toc202954214][bookmark: _Hlk201830813]6.2. Предложения по производственному экологическому контролю в пострекультивационный период
Для объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду осуществляется в рамках контроля за их состоянием и воздействием на окружающую среду. Прекращение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов допускается по истечении срока, предусмотренного проектной документацией на вывод объекта размещения отходов из эксплуатации, при условии, если по результатам данного мониторинга подтверждено отсутствие негативного воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
После проведения рекультивации свалки ТБО можно рекомендовать для включения в систему производственного экологического мониторинга следующие подсистемы наблюдений:
- мониторинг подземных вод;
- почвенный мониторинг;
- мониторинг растительности.
В пострекультивационный период мониторинг по перечисленным в данном разделе подсистемам наблюдения рекомендуется осуществлять по тем показателям и с той периодичностью, которая указана в программе экологического мониторинга (Таблица 6.1.).
Таблица 6.1. Программа экологического мониторинга на период и после производства работ
	Компоненты окружающей среды
	Контрольные точки
	Контролируемые параметры
	Периодичность проведения
	Методики измерений

	Период ликвидации и рекультивации

	Атмосферный воздух
	1. Точка на границе промплощадки с восточной стороны. Координаты точки (в географических координатах): 56,025950; 45,859645. Замеры проводить при западном направлении ветра.

2. Точка на границе СЗЗ с восточной стороны. Координаты точки (в географических координатах): 56,026112; 45,867859. Замеры проводить при западном направлении ветра.
	диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, взвешенные вещества
	в период проведения работ (1 раз в год)
	ГОСТ Р 59059-2020; РД 52.04.186-89; Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ Газоанализатор портативный Эколаб; ФР.1.31.2010.06966; РД 52.04.893-2020. Допустимо использование иных методов и методик в соответствии с перечнем аккредитованных методик

	Почва 
	1. Точка на участке производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,026297; 45,858605.
2. Точка на прилегающей территории, за границами участка производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,025629; 45,857119.
	- визуальное обследование;
- нефтепродукты, тяжелые металлы (кадмий, никель, цинк, свинец, медь, ртуть), мышьяк, бензапирен
	- в период проведения работ (1 раз в год) и после их окончания (1 раз)
	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03; ГОСТ Р 58595-2019; М-МВИ-80-2008; ПНД Ф 16.1:2.21-98; ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39.
Допустимо использование иных методов и методик в соответствии с перечнем аккредитованных методик

	Растительность
	Точка на прилегающей территории, за границами участка производства работ (на участке производства работ в момент производства работ растительность отсутствует).
Координаты точки (в географических координатах): 56,025629; 45,857119.
	Визуальное обследование видового состава, структуры, проективного покрытия и жизненного состояния растительных сообществ
	в период проведения работ (1 раз) и после их окончания (1 раз)
	Для контроля используются справочные материалы, атласы растительности

	После проведения рекультивационных работ
	

	Грунтовые 
воды
	1 – фоновая проба – выше по рельефу от участка рекультивации из прикопки. Координаты точки (в географических координатах): 56,025593; 45,859438
2 – ниже по рельефу по потоку ливневых вод от участка рекультивации из прикопки. Координаты точки (в географических координатах): 56,026767; 45,857314
	нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, свинец, марганец, перманганатная окисляемость, запах, мутность, санитарно-показательные микроорганизмы
	в течение 2-х лет после завершения работ (1 раз в год во время паводка)
	ГОСТ Р 70282-2022; ГОСТ Р 59024-2020; ГОСТ 31867; ГОСТ 33045; ГОСТ 31870; РД 52.24.476-2022; РД 52.24.488-2022; ГОСТ Р 57164.
Допустимо использование иных методов в соответствии с перечнем аккредитованных методик 

	Почва 
	1. Точка на участке производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,026297; 45,858605.
2. Точка на прилегающей территории, за границами участка производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,025629; 45,857119
	- визуальное обследование;
- нефтепродукты, тяжелые металлы (кадмий, никель, цинк, свинец, медь, ртуть), мышьяк, бензапирен
	в течение 2-х лет после завершения работ (1 раз в год)
	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03; ГОСТ Р 58595; М-МВИ-80-2008; ПНД Ф 16.1:2.21; ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39.
Допустимо использование иных методов и методик в соответствии с перечнем аккредитованных методик

	Растительность
	1. Точка на участке производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,026297; 45,858605.
2. Точка на прилегающей территории, за границами участка производства работ. Координаты точки (в географических координатах): 56,025629; 45,857119 
	Визуальное обследование. Мониторинг состояния растительности, состава и структуры растительных сообществ наземных экосистем, степени их антропогенной трансформации. Контроль численности популяций, видовой состав
	в течение 2-х лет после завершения работ (1 раз в год)
	Для контроля используются справочные материалы, атласы растительности


[bookmark: _Toc202954215]6.3. Предложения по производственному экологическому контролю при возникновении аварийных ситуаций
Производственный экологический мониторинг состояния окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и качественную оценку. Количественная и качественная оценка последствий аварий включает расчеты параметров аварии, определение объемов и характеристика воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения.
При возникновении аварийной ситуации производится оперативное оповещение представителей уполномоченных государственных органов, а также выполняется оперативное внеплановое обследование.
Аварийная ситуация при ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации участка может возникнуть при утечке дизельного топлива и масел от колесного и гусеничного транспорта.
Анализ условий обращения с опасными веществами на данном объекте показал, что типовыми сценариями аварий являются: 
Сценарий С1 (выброс опасных веществ) – выброс опасного вещества – загрязнение окружающей природной среды (экологическое загрязнение). 
Сценарий С2 (пожар пролива на открытой площадке) – выброс опасного вещества и его растекание - воспламенение опасного вещества при условии наличия источника инициирования - пожар разлития - термическое поражение оборудования и персонала (тепловое излучение). 
Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций отличается от мониторинга окружающей среды при штатном (безаварийном) выполнении намечаемой хозяйственной деятельности высокой оперативностью. Для проведения мониторинга воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций должны привлекаться специализированные организации и аккредитованные в установленном порядке аналитические лаборатории. 
При аварийной ситуации на участке рекультивации, где на период работ отсутствует растительность и животный мир, произойдет загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных объектов, а также растительности на прилегающей территории. 
Мероприятия по проведению мониторинга воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций (разлив нефтепродуктов) рассмотрены в таблице, где приведены решения по организации и выполнению мониторинговых исследований в случае возникновения указанной аварийной ситуации. 
Контролируемые параметры в почве приняты согласно Регламента приемки нарушенных и загрязнённых нефтью и нефтепродуктами земель после проведения восстановительных работ. Подземные воды контролируются по тем же показателям, что и при штатном режиме на основании СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» применительно к нефтяным месторождениям.


Таблица 6.2. Программа экологического мониторинга на период аварийных ситуаций
	Площадь и форма поражения 
	Компоненты окружающей среды, подлежащие мониторингу 
	Критерий оценки загрязнения окружающей среды 
	Виды наблюдений
	Контролируемые параметры 
	Зоны контроля 
	Периодичность контроля 

	Определяется по факту возникновения аварийной ситуации 

	Атмосферный воздух 
	Наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в месте аварии
	Отбор проб атмосферного воздуха в районе аварии
	Сценарий С1 (разлив нефтепродуктов): масло минеральное, алканы C12-C19 (углеводороды предельные C12-C19). Сценарий С2 (горение разлива нефтепродуктов): диоксид азота, сажа, сероводород
	Участок 
аварии 
	1-ый этап – проводится в период аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа ликвидации аварийной 
ситуации 

	
	Почва
	Наличие загрязнения почвенного покрова (отходы и нефтезагрязненный грунт)
	Определяется визуально по факту возникновения аварийной ситуации 
	Площадь загрязнения, глубина проникновения 
	Определяется по факту 
	1-ый этап -проводится в период аварийной ситуации; 
2-ой этап - по окончании этапа ликвидации аварийной ситуации 

	
	
	Наличие превышений 
предельно- 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
исследуемой среде 
	Отбор проб почвы 
	рН (водной и солевой вытяжки), гранулометрический состав, содержание органического вещества (гумуса), нефтепродукты 
	Прямая зона воздействия и прилегающие территории 
	1-ый этап – проводится в период аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа ликвидации аварийной 
ситуации

	
	Подземные воды
	Наличие
превышений предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ в
подземных водах
	Отбор проб воды из наблюдательных скважин: 
	нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, свинец, марганец, перманганатная окисляемость, запах, мутность, санитарно-показательные микроорганизмы
	1 – фоновая проба – выше по рельефу от участка аварийного разлива;
2 – ниже по рельефу по потоку ливневых вод от участка аварийного разлива
	1-ый этап – проводится в период аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа ликвидации аварийной 
ситуации

	
	Растительность 
	Наличие загрязненной и угнетенной растительности
	Определяется визуально по факту возникновения аварийной ситуации
	Площадь загрязнения
	Прилегающая территория
	1-ый этап – проводится в период аварийной ситуации; 
2-ой этап – по окончании этапа ликвидации аварийной ситуации 





[bookmark: _Toc202954216]7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При выполнении оценки в определении воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.
Неопределенность оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных.
Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, неопределенностей в идентификации источников загрязнения, ингредиентов-загрязнителей компонентов биосферы и возможных последствий, выявлено не было.


[bookmark: _Toc202954217]8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При разработке ОВОС выполнена оценка влияния на окружающую среду свалки ТБО. Реализация разработанных технических решений в составе намечаемой хозяйственной деятельности должна обеспечивать:
- ликвидацию источника негативного воздействия – массива твердых бытовых отходов;
- возможность использования рекультивированных земель после окончания работ в соответствии с их целевым назначением.
«Нулевой» вариант (полный отказ от намечаемой хозяйственной деятельности)
Принятие и реализация «нулевого» варианта означают отказ от деятельности по рекультивации полигона ТБО. Следует иметь в виду, что реализация намеченной деятельности имеет экологическое и экономическое значение. На сегодняшний день рассматриваемая территория не может использоваться в соответствии с её целевым назначением – для ведения сельскохозяйственного производства, создания агролесомелиоративных насаждений, агрофитомелиоративных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.
Свалка ТБО представляет собой объект накопленного ущерба окружающей среде, если ее не рекультивировать, то она продолжит оказывать негативное воздействие на природные компоненты. Существующее экологическое состояние территории отражено в техническом отчете по инженерным экологическим изысканиям, достоверность представленных данных подтверждена протоколами натурных измерений, письмами уполномоченных организаций.
Нулевой вариант не отвечает целям и потребностям намечаемой деятельности – недопущение дальнейшего ухудшения состояния окружающей среды, дальнейшей деградации земель, а также противоречит требованиям природоохранного законодательства.
Отказ от деятельности («нулевой вариант») как вариант реализации намечаемой деятельности не рассматривается, поскольку отказ от рекультивации свалки ТБО не соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды, наносит непоправимый вред природной среде и здоровью населения близлежащих домов, приводит к дальнейшей коррозии материала, из которого изготовлен трубопровод высокого давления.
Базовый (основной) вариант
При реализации базового варианта воздействие объекта на окружающую среду в период рекультивации увеличится, но оно будут характеризоваться как временное.
Отходы, образовавшиеся во время проведения работ, будут вывозиться по договорам со специализированными предприятиями на санкционированный полигон, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, или передаваться на утилизацию. Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов в период проведения работ не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта.
При реализации базового варианта планируется выемка всех отходов из тела свалки ТБО, что будет способствовать полному исключению ее негативного воздействия на окружающую среду, земли, трубопровод высокого давления и природная среда быстрее восстановятся. В пострекультивационный период салка не будет оказывать никакого негативного воздействия на природные компоненты.
Социально-экономические и экологические последствия реализации данного варианта оцениваются как положительные.
Решения по ликвидации свалки ТБО разработаны в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства, обеспечивая минимизацию экологических рисков и негативного воздействия на качество природных ресурсов.
Альтернативный вариант
В альтернативном варианте предусмотрено достижение целей намечаемой деятельности путем проведения ассимиляционного варианта рекультивации. Ассимиляционный вариант – это комплекс работ по рекультивации, который включает:
- планировку территории рекультивации (выравнивание поверхности отходов путем перемещения отходов на пониженные участки под проектную отметку с уплотнением);
- рекультивацию земель (технический этап), посредством устройства выравнивающего и изолирующего слоёв;
- мероприятия по отведению и сбору фильтрата;
- устройство скважин для удаления биогаза;
- устройство окончательного покрытия из плодородного слоя;
- устройство систем удаления поверхностного стока;
- выполнение работ по биологическому этапу рекультивации.
Таким образом, при ассимиляционном варианте свалочные массы останутся в толще земли и продолжат оказывать воздействие на окружающую среду. Также в данном варианте предусмотрены мероприятия по устройству систем для отведения биогаза и фильтрата, что говорит о том, что свалка продолжит оказывать негативное воздействие на природные компоненты и в пострекультивационный период. Выделение биогаза приводит к увеличению выбросов парниковых газов и парникового эффекта. Рекультивация свалки по ассимиляционному варианту не приводит к ликвидации накопленного отрицательного воздействия окружающей среде, а способствует его локализации.
Альтернативный вариант также отвечает целям и потребностям намечаемой деятельности, но за счет более продолжительного по времени (сравнительно с базовым вариантом) воздействия на окружающую среду, не рекомендуется к рассмотрению.
В районе складирования отходов выявлен факт высокой коррозионной активности, что отрицательно влияет на газопровод, проходящий по участку свалки ТБО. При реализации рекультивации свалки ТБО по альтернативному варианту негативное влияние отходов на трубопровод продолжится.
Вывод по выбору варианта реализации намечаемой деятельности
Реализация намеченной деятельности имеет экологическое и экономическое значение. На сегодняшний день земли на рассматриваемой территории не могут использоваться в соответствии со своим целевым назначением. При этом свалка ТБО не обустроена в соответствии с природоохранными требованиями, не используется и не выполняет свою производственно-экономическую функцию.
Как показывает практика, альтернативный вариант экономически выгоднее, реализуется в более быстрые сроки. Однако, при его реализации:
- воздействие на окружающую среду будет продолжаться и в пострекультивационный период;
- отходы продолжат оказывать коррозионное воздействие на газопровод, что может привести к его повреждению и авариям.
Исходя из проведенной оценки, можно сделать вывод о допустимости воздействия на окружающую среду при реализации основного (базового) варианта. В связи с чем, поскольку базовый вариант также отвечает целям и потребностям намечаемой деятельности, при его реализации негативное воздействие на окружающую среду будет оказываться только в период проведения рекультивационных работ, изъятие отходов из тела свалки ТБО полностью исключит коррозионное воздействие, то можно сделать выбор в пользу основного (базового) варианта.
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[bookmark: _Toc202954219]9.1. Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений
Наименование: Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области
Адрес места нахождения и фактический адрес: Нижегородская область, р.п. Воротынец, пл. Советская, д. 6
Контактный телефон: +7 (831) 642-14-44 (Андрей Владимирович Егоров)
Адрес электронной почты, факс: official@adm.vrt.nnov.ru

[bookmark: _Toc202954220]9.2. Данные объекта общественных обсуждений
Объект общественных обсуждений: проектная документация, предварительные материалы ОВОС
Место доступности объекта общественного обсуждения: городской округ Воротынский Нижегородской области, на расстоянии примерно 2650м от р.п. Воротынец (Земельный участок с кадастровым номером 52:28:0150001:1285)
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 05.08.2024 - 14.09.2024
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания
Дата и время проведения: 04.09.2024 14:00:00
Место проведения: Здание администрации городского округа Воротынский Нижегородской области. Адрес: 606260, Нижегородская область, р.п. Воротынец, пл. Советская, д. 6, актовый зал, каб.110
Форма проведения: очно
Форма и место представления замечаний и предложений: Замечания, комментарии и предложения в письменном виде, в свободной форме принимаются: - с 05.08.2024 г. по 14.09.2024 г по адресу: 606260, Нижегородская область, р.п. Воротынец, пл. Советская, д. 6, каб. 216; телефон 8(83164)2-26-72, адрес электронной почты stroi@adm.vrt.nnov.ru
Места размещения объекта общественного обсуждения: Официальный сайт городского округа Воротынский Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
[bookmark: _Toc202954221]9.3. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности
Согласно протоколу общественных слушаний от 04.09.2024 года (приложение М):
Место проведения общественных слушаний: Нижегородская область, р.п. Воротынец, пл. Советская д.6. Слушания проводились 04.09.2024 г. в актовом зале администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.
Предмет обсуждения: проведение общественных обсуждений по объекту «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское» в форме слушаний.
Для проведения слушаний была образована комиссия по проведению общественных обсуждений по объекту. Присутствовали члены комиссии: 
· Коннов Олег Николаевич – заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, председатель комиссии;
· Петухов Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации ­ начальник отдела имущественных отношений, муниципального контроля и закупок администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;
· Вершинин Илья Романович – заведующий сектором ЖКХ отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, секретарь комиссии;
· Муравьев Виталий Сергеевич – начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области;
· Егоров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации городского округа Воротынский Нижегородской области;
· Плаксина Наталья Александровна – заместитель начальника отдела имущественных отношений, муниципального контроля и закупок администрации городского округа Воротынский Нижегородской области; 
· Дмитриева Наталья Александровна – заместитель начальника отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области; 
· Гришунин Андрей Станиславович – заместитель начальника отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.
Информация о проведении общественных обсуждений среди населения о намеченной деятельности, которая подлежит экологический экспертизе, была размещена на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области (https://vorotynets.nobl.ru). В период с 05.08.2024 г. по 14.09.2024 г. принимались замечания, комментарии и предложения в письменном виде, в свободной форме.
Общественные слушания проходили по следующему регламенту:
1. Выступление докладчика на общественных обсуждениях до 20 минут;
2. Продолжительность выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных обсуждений – не более 5 минут;
3. Продолжительность ответов на поступившие вопросы не ограничена.
Конновым О.Н., председателем комиссии, было предложено участникам общественных обсуждений задать вопрос выступающему. Вопросов не последовало. Замечания по предварительным материалам ОВОС поступали в период с 05.08.2024 г. по 14.09.2024 г., когда материалы были доступны для ознакомления общественности (приложение Н). Замечания касаются вопросов обращения с отходами и необходимости проведения газогеохимических исследований грунтов. Замечания учтены, приняты к сведению и устранены.
В результате обсуждений принято решение одобрить намеченную деятельность по объекту «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское» по 2 варианту – основной (базовый) вариант – комплексная рекультивация свалки с выемкой отходов, свалочного грунта и нарушенного (загрязненного) грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов с благоустройством и озеленением территории.
· 

[bookmark: _Toc202954222]10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
[bookmark: _Toc202954223]10.1. Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в отношении объекта: «Рекультивация свалки ТБО, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское».
Проведение работ планируется на территории земельного участка с кадастровым номером: 52:28:0150001:1285. Площадь земельного участка: 17020 кв.м. Вблизи участка работ нет жилых и общественных объектов, отсутствуют особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территорий, имеющие природоохранное значение. По территории свалки ТБО проходит газопровод, для которого устанавливается охранная зона трубопроводов.
Реализация намеченной деятельности имеет экологическое и экономическое значение. В настоящее время свалка ТБО представляет собой объект накопленного ущерба окружающей среде. Она оказывает негативное воздействие на все природные компоненты: почву, водные объекты, атмосферный воздух, растительный покров. Земли, занятые свалкой ТБО, не могут использоваться в соответствии с их целевым назначением (земли сельскохозяйственного назначения).
Сельское хозяйство – это один из наиболее развитых видов экономической деятельности в регионе. Следовательно, помимо экологического отрицательного воздействия, свалка отрицательно влияет и на социально–экономическую обстановку.
На сегодняшний день свалка ТБО не эксплуатируется, она не обустроена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов, на её территории расположены неэксплуатриуемые здания и сооружения. Таким образом, свалка не выполняет свою производственно-экономическую функцию.
При осуществлении ОВОС рассматривались три альтернативных варианта:
1. Нулевой вариант (отказ от деятельности).
2. Ликвидационный вариант рекультивации свалки с извлечением всех отходов из тела полигона (базовый «основной» вариант).
3. Ассимиляционный вариант рекультивации свалки с компактированием и изоляцией отходов в теле полигона (альтернативный вариант).
Отказ от деятельности не рассматривался и не рекомендовался к реализации, поскольку отказ от рекультивации свалки ТБО не соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды. Кроме того, при отказе от деятельности по рекультивации свалки, она продолжит оказывать непоправимый вред природной среде, здоровью населения близлежащих домов, а также продолжит негативно влиять на газопровод высокого давления, проходящий по территории свалки.
При реализации намечаемой деятельности по рекультивации свалки ТБО по основному и альтернативному варианту ожидается приблизительно одинаковое воздействие на окружающую среду, оба варианта приведут к достижению целей и закрытию потребностей намечаемой деятельности. Однако, при реализации альтернативного варианта воздействие на окружающую среду будет более продолжительным во времени и будет осуществляться в пострекультивационный период, продолжится отрицательное влияние на газопровод.
В связи с чем, было принято решение осуществлять деятельность по базовому варианту, поскольку он также приводит к достижению поставленных целей. Для минимизации негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду предусмотрен комплекс мероприятий, перечисленных в разделе 5 настоящего документа.
[bookmark: _Toc202954224]10.2. Сведения о выявлении и учете общественных предпочтений при принятии решений, касающихся планируемой деятельности
Общественные обсуждения были проведены. Замечания и предложения, которые поступили от общественности при проведении обсуждений, были учтены. Общественность не высказывалась по выбору того или иного варианта осуществления деятельности.
[bookmark: _Toc202954225]10.3. Обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) деятельности
На сегодняшний день более перспективными методами рекультивации свалок ТБО являются: ликвидационный и ассимиляционный.
Ликвидационный метод рекультивации свалки представляет собой комплексную рекультивацию полигона, включающую выемку массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов. После проведения данных работ осуществляется засыпка выемки грунтом, планировка территории и биологический этап рекультивации с восстановлением плодородия почв и озеленением территории.
Ассимиляционный вариант производства работ – это комплекс работ по рекультивации массива в составе мероприятий по отведению условно-чистого поверхностного стока прилегающих территорий, планировке поверхности массива, компактированию отходов в теле полигона, выполаживанию откосов сформированием экрана поверхности. Заключительным этапом при ассимиляционном варианте также является биологическая рекультивация.
Таким образом, при планировании деятельности по рекультивации свалки рассматривалось три альтернативных варианта:
- нулевой вариант (отказ от деятельности);
- ликвидационный вариант рекультивации свалки ТБО (базовый вариант);
- ассимиляционный вариант рекультивации свалки ТБО (альтернативный вариант).
Нулевой вариант не рассматривался как способ реализации намечаемой деятельности по рекультивации полигона, поскольку отказ от рекультивации противоречит требованиям законодательства об охране окружающей среды. Кроме того, при отказе от деятельности по рекультивации свалки, она продолжит оказывать непоправимый вред природной среде и здоровью населения близлежащих домов.
При выборе варианта реализации деятельности было решено осуществлять деятельность ликвидационным методом рекультивации. Исходя из проведенной оценки, можно сделать вывод о допустимости воздействия на окружающую среду при реализации основного (базового) варианта. Базовый вариант отвечает целям и потребностям намечаемой деятельности, при его реализации негативное воздействие на окружающую среду будет оказываться только в период проведения рекультивационных работ. Кроме того, рекультивация свалки ТБО ликвидационным методом позволит в более короткий срок восстановить земли до состояния, пригодного для их использования в сельскохозяйственных целях, поскольку будет удален весь объем загрязненных почв и завезен новый грунт.
На основании вышеизложенного, было принято решение осуществлять рекультивацию свалки ликвидационным методом.



[bookmark: _Toc202954226]11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
Намечаемая хозяйственная деятельность подразумевает проведение комплекса мероприятий по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной в р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское. Свалка ТБО была закрыта в 2016 году Распоряжением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2016 г. № 350-р. Свалка отходов эксплуатировалась в течение 24 лет. Ориентировочный объем накопленных отходов на свалке ТБО составляет 67,7 тыс. м3.
В настоящее время свалка ТБО не функционирует, прием и размещение отходов не осуществляется. 
Земельный участок под свалкой ТБО располагается на землях сельскохозяйственного назначения. На участок проектирования не накладываются природоохранные ограничения, связанные с расположением территорий с особым режимом ведения хозяйственной деятельности.
В настоящее время свалка ТБО оказывает негативное воздействие на все природные компоненты: почву, воздух, водные объекты.
Свалка ТБО не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов. Согласно требованиям законодательства об отходах, свалки ТБО по окончании их эксплуатации должны быть закрыты и рекультивированы. Таким образом, в целях ликвидации негативного воздействия объекта на окружающую среду, выполнения требований природоохранного законодательства, возврата земель в оборот было принято решение о рекультивации полигона.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности рассматривались три варианта: нулевой вариант (отказ от деятельности), базовый вариант (рекультивация ликвидационным методом) и альтернативный вариант (рекультивация ассимиляционным методом).
Отказ от деятельности («нулевой вариант») как вариант реализации намечаемой деятельности не рассматривался, поскольку это приведет к причинению дальнейшего непоправимого вреда природной среде и здоровью населения.
Вариант осуществления рекультивации ассимиляционным методом с компактированием отходов в теле свалки («альтернативный вариант») отклонен, поскольку свалка продолжит оказывать вред в пострекультивационный период, земли в течение долго периода времени не смогут использоваться в соответствии с их целевым назначением. Кроме того, при рекультивации свалки по альтернативному варианту продолжит осуществляться коррозионное воздействие на газопровод, проходящий по территории свалки. Это в дальнейшем может привести к его повреждению.
Ликвидация накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды будет достигаться путем рекультивации свалки ТБО ликвидационным методом («базовый вариант»). Направление рекультивации – сельскохозяйственное. Рекультивация свалки ТБО будет осуществляться в два этапа: технический и биологический. Основные решения включают в себя:
1. Расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности.
2. Изъятие ТКО из тела полигона и их вывоз на специализированный объект размещения отходов.
3. Снятие плодородного слоя с зоны, подлежащей рекультивации и перемещение его во временный отвал для дальнейшего использования.
4. Снятие и вывоз загрязненного грунта на специализированные объекты размещения, утилизации отходов.
5. Засыпка рекультивируемой площади минеральным грунтом, его послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям.
6. Завоз и перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала, равномерное распределение плодородного слоя почвы в пределах рекультивируемой площади с планировкой поверхности.
7. Внесение органических удобрений и осуществление других мелиоративных мероприятий.
8. Посев многолетних трав и их подкормка минеральными удобрениями.
Технический этап рекультивации планируется осуществить в течение одного календарного года. Мероприятия по озеленению (биологический этап рекультивации) планируется осуществлять в течение 4-5 месяцев в безморозный период на протяжении 3 лет.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что при проведении рекультивационных работ имеет место превышение ПДК загрязняющих веществ на границе земельного участка. Однако, свалка ТБО удалена от жилой зоны (ближайший населенный пункт расположен в 1,5 км), воздействие на окружающую среду носит временный характер, ввиду чего не ожидается превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест.
Наибольшее воздействие будет оказано на почвенный покров и геологическую среду, а также на представителей животного и растительного мира при проведении земляных работ.
По результатам ОВОС предложены мероприятия по минимизации ожидаемого воздействия на компоненты окружающей среды. В качестве мероприятий по контролю за состоянием компонентов окружающей среды в разделе ОВОС подготовлены предложения по организации системы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды в районе влияния проектируемого объекта.
По результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности существенного негативного воздействия на компоненты окружающей среды не прогнозируется.
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Выполнение работ дорожно-строительными машинами (ИЗА №6501, вариант 1)

Источники выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:
– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.
– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.
Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся (выбрасываемых) в атмосферу, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,3066865
	2,573710

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0498381
	0,418227

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0428218
	0,360209

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0315972
	0,265919

	0337
	Углерод оксид
	0,2561066
	2,148398

	2732
	Керосин
	0,0728765
	0,613490


Исходные данные для расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта
	Наименование
	Расчётный параметр

	
	характеристика, обозначение
	единица
	значение

	ИВ №650101. Бульдозер ДЗ-42Г. ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная

	
	Количество ДМ
	-
	2

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	2

	
	Количество рабочих дней
	-
	92

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,976

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,3211

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,27

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,19

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	1,29

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,43

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,384

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,0624

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,06

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,097

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	2,4

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,3

	ИВ №650102. Самосвал 15т. ДМ мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.), колесная

	
	Количество ДМ
	-
	5

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	2

	
	Количество рабочих дней
	-
	92

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	6,933

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	6,4

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	2,667

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	5,176

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,8411

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,72

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,51

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	3,37

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	1,14

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,016

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,1651

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,17

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,25

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	6,31

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,79

	ИВ №650103. Экскаватор дизельный на гусеничном ходу. ДМ мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.), гусеничная

	
	Количество ДМ
	-
	2

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	2

	
	Количество рабочих дней
	-
	92

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,192

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,1937

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,17

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,12

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	0,77

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,26

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,232

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,0377

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,04

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,058

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	1,44

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,18

	ИВ №650104. Трактор ДТ-75 . ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная

	
	Количество ДМ
	-
	1

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	1

	
	Количество рабочих дней
	-
	46

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,976

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,3211

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,27

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,19

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	1,29

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,43

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,384

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,0624

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,06

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,097

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	2,4

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,3

	



Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.
Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1):
Gi =∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ ) · Nk / 3600, г/с (1)
Где: mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы без нагрузки, г/мин;
1,3mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы под нагрузкой, г/мин;
mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины к-й группы на холостом ходу, г/мин;
tДВ   – время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин;
tНАГР   – время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин;
tХХ  – время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин;
Nk –  наибольшее количество машин к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 
Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (2):
Mi =∑kk=1(mДВ ik·t’ДВ + 1,3 · mДВ ik · t’НАГР. + mХХ ik · t’ХХ ) · 10-6, т/год (2)
Где: t’ДВ   – суммарное время движения без нагрузки всех машин к-й группы, мин;
t’НАГР   – суммарное время движения под нагрузкой всех машин к-й группы, мин;
t’ХХ  – суммарное время работы двигателей всех машин к-й группы на холостом ходу, мин.

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.
ИВ №650101. Бульдозер ДЗ-42Г. ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная
G 0301 = (1,976 · 13 + 1,3 · 1,976 · 12 + 0,384 · 5) · 2 / 1800 = 0,0649272 г/с;
M 0301 = (1,976 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 1,976 · (3,2 · 2) · 60 + 0,384 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,172624 т/год.
G 0304 = (0,3211 · 13 + 1,3 · 0,3211 · 12 + 0,0624 · 5) · 2 / 1800 = 0,0105515 г/с;
M 0304 = (0,3211 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,3211 · (3,2 · 2) · 60 + 0,0624 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,02805 т/год.
G 0328 = (0,27 · 13 + 1,3 · 0,27 · 12 + 0,06 · 5) · 2 / 1800 = 0,0089143 г/с;
M 0328 = (0,27 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,27 · (3,2 · 2) · 60 + 0,06 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,023694 т/год.
G 0330 = (0,19 · 13 + 1,3 · 0,19 · 12 + 0,097 · 5) · 2 / 1800 = 0,0065767 г/с;
M 0330 = (0,19 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,19 · (3,2 · 2) · 60 + 0,097 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,01746 т/год.
G 0337 = (1,29 · 13 + 1,3 · 1,29 · 12 + 2,4 · 5) · 2 / 1800 = 0,0543267 г/с;
M 0337 = (1,29 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 1,29 · (3,2 · 2) · 60 + 2,4 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,143545 т/год.
G 2732 = (0,43 · 13 + 1,3 · 0,43 · 12 + 0,3 · 5) · 2 / 1800 = 0,0153321 г/с;
M 2732 = (0,43 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,43 · (3,2 · 2) · 60 + 0,3 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,040679 т/год.

ИВ №650102. Самосвал 15т. ДМ мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.), колесная
G 0301 = (5,176 · 13 + 1,3 · 5,176 · 12 + 1,016 · 5) · 2 / 1800 = 0,1701272 г/с;
M 0301 = (5,176 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 5,176 · (6,4 · 5) · 60 + 1,016 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 2,253794 т/год.
G 0304 = (0,8411 · 13 + 1,3 · 0,8411 · 12 + 0,1651 · 5) · 2 / 1800 = 0,0276465 г/с;
M 0304 = (0,8411 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 0,8411 · (6,4 · 5) · 60 + 0,1651 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,366242 т/год.
G 0328 = (0,72 · 13 + 1,3 · 0,72 · 12 + 0,17 · 5) · 2 / 1800 = 0,0238254 г/с;
M 0328 = (0,72 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 0,72 · (6,4 · 5) · 60 + 0,17 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,315631 т/год.
G 0330 = (0,51 · 13 + 1,3 · 0,51 · 12 + 0,25 · 5) · 2 / 1800 = 0,0175956 г/с;
M 0330 = (0,51 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 0,51 · (6,4 · 5) · 60 + 0,25 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,233104 т/год.
G 0337 = (3,37 · 13 + 1,3 · 3,37 · 12 + 6,31 · 5) · 2 / 1800 = 0,1421467 г/с;
M 0337 = (3,37 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 3,37 · (6,4 · 5) · 60 + 6,31 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 1,883186 т/год.
G 2732 = (1,14 · 13 + 1,3 · 1,14 · 12 + 0,79 · 5) · 2 / 1800 = 0,0406156 г/с;
M 2732 = (1,14 · (6,933 · 5) · 60 + 1,3 · 1,14 · (6,4 · 5) · 60 + 0,79 · (2,667 · 5) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,538072 т/год.

ИВ №650103. Экскаватор дизельный на гусеничном ходу. ДМ мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.), гусеничная
G 0301 = (1,192 · 13 + 1,3 · 1,192 · 12 + 0,232 · 5) · 2 / 1800 = 0,039168 г/с;
M 0301 = (1,192 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 1,192 · (3,2 · 2) · 60 + 0,232 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,104133 т/год.
G 0304 = (0,1937 · 13 + 1,3 · 0,1937 · 12 + 0,0377 · 5) · 2 / 1800 = 0,0063648 г/с;
M 0304 = (0,1937 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,1937 · (3,2 · 2) · 60 + 0,0377 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,016922 т/год.
G 0328 = (0,17 · 13 + 1,3 · 0,17 · 12 + 0,04 · 5) · 2 / 1800 = 0,0056254 г/с;
M 0328 = (0,17 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,17 · (3,2 · 2) · 60 + 0,04 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,01496 т/год.
G 0330 = (0,12 · 13 + 1,3 · 0,12 · 12 + 0,058 · 5) · 2 / 1800 = 0,0041356 г/с;
M 0330 = (0,12 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,12 · (3,2 · 2) · 60 + 0,058 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,01099 т/год.
G 0337 = (0,77 · 13 + 1,3 · 0,77 · 12 + 1,44 · 5) · 2 / 1800 = 0,0324689 г/с;
M 0337 = (0,77 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,77 · (3,2 · 2) · 60 + 1,44 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,085783 т/год.
G 2732 = (0,26 · 13 + 1,3 · 0,26 · 12 + 0,18 · 5) · 2 / 1800 = 0,0092632 г/с;
M 2732 = (0,26 · (3,5 · 2) · 60 + 1,3 · 0,26 · (3,2 · 2) · 60 + 0,18 · (1,3 · 2) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,024571 т/год.

ИВ №650104. Трактор ДТ-75 . ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная
G 0301 = (1,976 · 13 + 1,3 · 1,976 · 12 + 0,384 · 5) · 1 / 1800 = 0,0324641 г/с;
M 0301 = (1,976 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 1,976 · (3,2 · 1) · 60 + 0,384 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0431585 т/год.
G 0304 = (0,3211 · 13 + 1,3 · 0,3211 · 12 + 0,0624 · 5) · 1 / 1800 = 0,0052753 г/с;
M 0304 = (0,3211 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,3211 · (3,2 · 1) · 60 + 0,0624 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0070125 т/год.
G 0328 = (0,27 · 13 + 1,3 · 0,27 · 12 + 0,06 · 5) · 1 / 1800 = 0,0044567 г/с;
M 0328 = (0,27 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,27 · (3,2 · 1) · 60 + 0,06 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0059235 т/год.
G 0330 = (0,19 · 13 + 1,3 · 0,19 · 12 + 0,097 · 5) · 1 / 1800 = 0,0032893 г/с;
M 0330 = (0,19 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,19 · (3,2 · 1) · 60 + 0,097 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,004365 т/год.
G 0337 = (1,29 · 13 + 1,3 · 1,29 · 12 + 2,4 · 5) · 1 / 1800 = 0,0271643 г/с;
M 0337 = (1,29 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 1,29 · (3,2 · 1) · 60 + 2,4 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,035884 т/год.
G 2732 = (0,43 · 13 + 1,3 · 0,43 · 12 + 0,3 · 5) · 1 / 1800 = 0,0076656 г/с;
M 2732 = (0,43 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,43 · (3,2 · 1) · 60 + 0,3 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0101675 т/год.

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ (ИЗА №6502)

[bookmark: _Hlk202110886]Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.
Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т (K9 = 0,1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). Скорость ветра принимаем равной 4 м/с в соответствии с климатической характеристикой района проведения работ, приведенной в разделе 3.2 тома 97-23-ОВОС (K3 = 1,2).
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Пылеподавление, %
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	до
	после
	до
	после

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния
	-
	0,2058667
	0,2058667
	0,54528
	0,54528



Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
	Материал
	Параметры
	Одновременность

	Грунт
	Количество перерабатываемого материала: Gч = 193 т/час; Gгод = 142000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность до 3% (K5 = 0,8). Размер куска 500 мм и более (K7 = 0,1). 
	-


Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.
Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):
МГР = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * Gч * 106 / 3600, г/с (1.1.1)
Где: K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;
K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);
K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;
K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;
K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;
K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;
K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;
B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):
ПГР = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * Gгод, т/год (1.1.2)
Где: Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год.
При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Грунт
M29081 м/с = 0,05 · 0,02 · 1 · 1 · 0,8 · 0,1 · 1 · 0,1 · 0,4 · 193 · 106 / 3600 = 0,1715556 г/с;
M29084 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,8 · 0,1 · 1 · 0,1 · 0,4 · 193 · 106 / 3600 = 0,2058667 г/с;
M29086 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,4 · 1 · 0,8 · 0,1 · 1 · 0,1 · 0,4 · 193 · 106 / 3600 = 0,2401778 г/с;
M29088 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,8 · 0,1 · 1 · 0,1 · 0,4 · 193 · 106 / 3600 = 0,2916444 г/с;
П2908 = 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,8 · 0,1 · 1 · 0,1 · 0,4 · 142000 = 0,54528 т/год.
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Выполнение работ дорожно-строительными машинами (ИЗА №6501, вариант 2)
Источники выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:
– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.
– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.
Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся (выбрасываемых) в атмосферу, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,1047530
	0,287424

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0170232
	0,046705

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0146977
	0,040629

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0107271
	0,029611

	0337
	Углерод оксид
	0,0874686
	0,238097

	2732
	Керосин
	0,0249409
	0,068286


Исходные данные для расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта
	Наименование
	Расчётный параметр

	
	характеристика, обозначение
	единица
	значение

	ИВ №650104. Трактор ДТ-75 . ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная

	
	Количество ДМ
	-
	1

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	1

	
	Количество рабочих дней
	-
	46

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,976

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,3211

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,27

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,19

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	1,29

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,43

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,384

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,0624

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,06

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,097

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	2,4

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,3

	ИВ №650105. Трактор МТЗ-80. ДМ мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.), колесная

	
	Количество ДМ
	-
	1

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	1

	
	Количество рабочих дней
	-
	184

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	1,192

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,1937

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,17

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,12

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	0,77

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,26

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,232

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,0377

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,04

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,058

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	1,44

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,18

	ИВ №650106. Трактор Т-150 . ДМ мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.), колесная

	
	Количество ДМ
	-
	1

	
	Наибольшее количество ДМ к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал, Nk
	-
	1

	
	Количество рабочих дней
	-
	92

	
	Суммарное время движения без нагрузки всех ДМ k-й группы, t'ДВ
	ч/сут.
	3,5

	
	Суммарное время движения под нагрузкой всех ДМ k-й группы, t'НАГР
	ч/сут.
	3,2

	
	Суммарное время работы двигателей всех ДМ k-й группы на холостом ходу, t'ХХ
	ч/сут.
	1,3

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал без нагрузки, tДВ
	мин
	13

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, tНАГР
	мин
	12

	
	Время движения ДМ за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, tХХ
	мин
	5

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при движении ДМ, mДВ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	3,208

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,5213

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,45

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,31

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	2,09

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,71

	
	Удельный выброс i-го ЗВ при работе на холостом ходу, mХХ ik :
	
	

	
	    0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	г/мин
	0,624

	
	    0304. Азот (II) оксид (Азота оксид)
	г/мин
	0,1014

	
	    0328. Углерод (Сажа)
	г/мин
	0,1

	
	    0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	г/мин
	0,16

	
	    0337. Углерод оксид
	г/мин
	3,91

	
	    2732. Керосин
	г/мин
	0,49

	



Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.
Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1):
Gi =∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ ) · Nk / 3600, г/с (1)
Где: mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы без нагрузки, г/мин;
1,3mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы под нагрузкой, г/мин;
mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины к-й группы на холостом ходу, г/мин;
tДВ   – время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин;
tНАГР   – время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин;
tХХ  – время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин;
Nk –  наибольшее количество машин к-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп. 
Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (2):
Mi =∑kk=1(mДВ ik·t’ДВ + 1,3 · mДВ ik · t’НАГР. + mХХ ik · t’ХХ ) · 10-6, т/год (2)
Где: t’ДВ   – суммарное время движения без нагрузки всех машин к-й группы, мин;
t’НАГР   – суммарное время движения под нагрузкой всех машин к-й группы, мин;
t’ХХ  – суммарное время работы двигателей всех машин к-й группы на холостом ходу, мин.

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИВ №650104. Трактор ДТ-75 . ДМ мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.), гусеничная
G 0301 = (1,976 · 13 + 1,3 · 1,976 · 12 + 0,384 · 5) · 1 / 1800 = 0,0324641 г/с;
M 0301 = (1,976 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 1,976 · (3,2 · 1) · 60 + 0,384 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0431585 т/год.
G 0304 = (0,3211 · 13 + 1,3 · 0,3211 · 12 + 0,0624 · 5) · 1 / 1800 = 0,0052753 г/с;
M 0304 = (0,3211 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,3211 · (3,2 · 1) · 60 + 0,0624 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0070125 т/год.
G 0328 = (0,27 · 13 + 1,3 · 0,27 · 12 + 0,06 · 5) · 1 / 1800 = 0,0044567 г/с;
M 0328 = (0,27 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,27 · (3,2 · 1) · 60 + 0,06 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0059235 т/год.
G 0330 = (0,19 · 13 + 1,3 · 0,19 · 12 + 0,097 · 5) · 1 / 1800 = 0,0032893 г/с;
M 0330 = (0,19 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,19 · (3,2 · 1) · 60 + 0,097 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,004365 т/год.
G 0337 = (1,29 · 13 + 1,3 · 1,29 · 12 + 2,4 · 5) · 1 / 1800 = 0,0271643 г/с;
M 0337 = (1,29 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 1,29 · (3,2 · 1) · 60 + 2,4 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,035884 т/год.
G 2732 = (0,43 · 13 + 1,3 · 0,43 · 12 + 0,3 · 5) · 1 / 1800 = 0,0076656 г/с;
M 2732 = (0,43 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,43 · (3,2 · 1) · 60 + 0,3 · (1,3 · 1) · 60) · 46 · 10⁻⁶ = 0,0101675 т/год.

ИВ №650105. Трактор МТЗ-80. ДМ мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.), колесная
G 0301 = (1,192 · 13 + 1,3 · 1,192 · 12 + 0,232 · 5) · 1 / 1800 = 0,019584 г/с;
M 0301 = (1,192 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 1,192 · (3,2 · 1) · 60 + 0,232 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,104133 т/год.
G 0304 = (0,1937 · 13 + 1,3 · 0,1937 · 12 + 0,0377 · 5) · 1 / 1800 = 0,0031824 г/с;
M 0304 = (0,1937 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,1937 · (3,2 · 1) · 60 + 0,0377 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,016922 т/год.
G 0328 = (0,17 · 13 + 1,3 · 0,17 · 12 + 0,04 · 5) · 1 / 1800 = 0,0028132 г/с;
M 0328 = (0,17 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,17 · (3,2 · 1) · 60 + 0,04 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,01496 т/год.
G 0330 = (0,12 · 13 + 1,3 · 0,12 · 12 + 0,058 · 5) · 1 / 1800 = 0,0020678 г/с;
M 0330 = (0,12 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,12 · (3,2 · 1) · 60 + 0,058 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,01099 т/год.
G 0337 = (0,77 · 13 + 1,3 · 0,77 · 12 + 1,44 · 5) · 1 / 1800 = 0,0162354 г/с;
M 0337 = (0,77 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,77 · (3,2 · 1) · 60 + 1,44 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,085783 т/год.
G 2732 = (0,26 · 13 + 1,3 · 0,26 · 12 + 0,18 · 5) · 1 / 1800 = 0,0046321 г/с;
M 2732 = (0,26 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,26 · (3,2 · 1) · 60 + 0,18 · (1,3 · 1) · 60) · 184 · 10⁻⁶ = 0,024571 т/год.

ИВ №650106. Трактор Т-150 . ДМ мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.), колесная
G 0301 = (3,208 · 13 + 1,3 · 3,208 · 12 + 0,624 · 5) · 1 / 1800 = 0,0527049 г/с;
M 0301 = (3,208 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 3,208 · (3,2 · 1) · 60 + 0,624 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,140132 т/год.
G 0304 = (0,5213 · 13 + 1,3 · 0,5213 · 12 + 0,1014 · 5) · 1 / 1800 = 0,0085655 г/с;
M 0304 = (0,5213 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,5213 · (3,2 · 1) · 60 + 0,1014 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,02277 т/год.
G 0328 = (0,45 · 13 + 1,3 · 0,45 · 12 + 0,1 · 5) · 1 / 1800 = 0,0074278 г/с;
M 0328 = (0,45 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,45 · (3,2 · 1) · 60 + 0,1 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,019745 т/год.
G 0330 = (0,31 · 13 + 1,3 · 0,31 · 12 + 0,16 · 5) · 1 / 1800 = 0,00537 г/с;
M 0330 = (0,31 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,31 · (3,2 · 1) · 60 + 0,16 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,014256 т/год.
G 0337 = (2,09 · 13 + 1,3 · 2,09 · 12 + 3,91 · 5) · 1 / 1800 = 0,0440689 г/с;
M 0337 = (2,09 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 2,09 · (3,2 · 1) · 60 + 3,91 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,11643 т/год.
G 2732 = (0,71 · 13 + 1,3 · 0,71 · 12 + 0,49 · 5) · 1 / 1800 = 0,0126432 г/с;
M 2732 = (0,71 · (3,5 · 1) · 60 + 1,3 · 0,71 · (3,2 · 1) · 60 + 0,49 · (1,3 · 1) · 60) · 92 · 10⁻⁶ = 0,033547 т/год.
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	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: USB #1016952507.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 25,7;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 8;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 8.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.
Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	25,7

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-11,5

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	8,5

	  СВ
	5,7

	  В
	9

	  ЮВ
	11,5

	  Ю
	22,6

	  ЮЗ
	18,5

	  З
	15,3

	  СЗ
	9

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	8


Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.
Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при скорости ветра, м/с
	среднегодовая

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1. пост 1
	496933,91
	2330052,23
	0330
	Сера диоксид
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,009

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,7

	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,021

	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	4,00e-7

	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,012

	
	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,07


	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.
Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1. Гр.участка
	Точка
	-
	497625,05
	2331659,27
	-
	-
	-
	2

	2. Гр.участка
	Точка
	-
	497607,58
	2331740,7
	-
	-
	-
	2

	3. Гр.участка
	Точка
	-
	497540,56
	2331772,15
	-
	-
	-
	2

	4. Гр.участка
	Точка
	-
	497508,64
	2331680,38
	-
	-
	-
	2

	5. Гр.участка
	Точка
	-
	497579,71
	2331612,01
	-
	-
	-
	2

	6. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497445,88
	2330207,76
	-
	-
	-
	2

	7. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497373,23
	2330165,68
	-
	-
	-
	2

	8. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497710,32
	2330165,34
	-
	-
	-
	2

	9. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497675,64
	2330132,63
	-
	-
	-
	2

	10. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497278,2
	2333318,22
	-
	-
	-
	2

	11. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497194,89
	2333309
	-
	-
	-
	2

	12. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497092,6
	2333304,81
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14. СЗЗ (север)
	Точка
	-
	498131,01
	2331655,86
	-
	-
	-
	2

	15. СЗЗ (восток)
	Точка
	-
	497558,62
	2332283,21
	-
	-
	-
	2

	16. СЗЗ (юг)
	Точка
	-
	496994,35
	2331698,73
	-
	-
	-
	2

	17. СЗЗ (запад)
	Точка
	-
	497563,47
	2331102,08
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	18. Сетка
	Сетка
	250
	498854,32
	2331621,41
	495703,93
	2331621,41
	4759,43
	2


	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.
Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	6502
	3
	2,0
	-
	497565,85
497525,78
	2331694,36
2331687,16
	139,34
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2908
	0,2058667
	3
	17,65
	5,7

	6501
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,3066865
	1
	1,03
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0498381
	1
	0,17
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	0,0428218
	3
	0,43
	14,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0315972
	1
	0,106
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,2561066
	1
	0,86
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	0,0728765
	1
	0,25
	28,5






2 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3066865 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 2,17 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 1,95 (вклад неорганизованных источников – 1,95);
	- на границе СЗЗ – 0,42 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 0,2 (вклад неорганизованных источников – 0,2);
	- в жилой зоне – 0,26 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 0,048 (вклад неорганизованных источников – 0,048).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.
Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,3066865
	1
	1,03
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	1,86
	0,37
	0,22
	1,64
	0,5
	147
	1.6501
	1,64
	88,41

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	1,83
	0,37
	0,22
	1,61
	0,5
	234
	1.6501
	1,61
	88,23

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	2,16
	0,43
	0,22
	1,95
	0,5
	289
	1.6501
	1,95
	90,05

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	1,6
	0,32
	0,22
	1,39
	0,5
	20
	1.6501
	1,39
	86,59

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	2,17
	0,43
	0,22
	1,95
	0,5
	99
	1.6501
	1,95
	90,07

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,26
	0,053
	0,22
	0,048
	8
	85
	1.6501
	0,048
	18,36

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,26
	0,052
	0,22
	0,046
	8
	83
	1.6501
	0,046
	17,48

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,26
	0,052
	0,22
	0,046
	8
	95
	1.6501
	0,046
	17,58

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,26
	0,052
	0,22
	0,044
	8
	94
	1.6501
	0,044
	17,08

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,26
	0,05
	0,22
	0,04
	8
	280
	1.6501
	0,04
	15,74

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,25
	0,05
	0,22
	0,04
	8
	283
	1.6501
	0,04
	15,62

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,25
	0,05
	0,22
	0,039
	8
	286
	1.6501
	0,039
	15,27

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,4
	0,08
	0,22
	0,19
	8
	176
	1.6501
	0,19
	46,8

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,42
	0,083
	0,22
	0,2
	8
	271
	1.6501
	0,2
	48,25

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,4
	0,08
	0,22
	0,19
	8
	359
	1.6501
	0,19
	46,46

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,41
	0,083
	0,22
	0,2
	8
	90
	1.6501
	0,2
	48,15


	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 2.1.
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3 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3066865 г/с и 2,573710 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 1,64 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,52, вклад источников предприятия 1,12 (вклад неорганизованных источников – 1,12);
	- на границе СЗЗ – 0,49 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,104 (вклад неорганизованных источников – 0,104);
	- в жилой зоне – 0,37 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,34, вклад источников предприятия 0,023 (вклад неорганизованных источников – 0,023).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1.
Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,3066865
	1
	0,31
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2.

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	1,6
	0,16
	0,44
	1,16
	0,5
	147
	1.6501
	1,16
	72,33

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	1,64
	0,16
	0,42
	1,21
	0,5
	235
	1.6501
	1,21
	74,16

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	1,64
	0,16
	0,52
	1,12
	0,5
	288
	1.6501
	1,12
	68,28

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	1,39
	0,14
	0,45
	0,94
	0,5
	23
	1.6501
	0,94
	67,63

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	1,62
	0,16
	0,53
	1,09
	0,5
	99
	1.6501
	1,09
	67,25

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,37
	0,037
	0,34
	0,023
	8
	85
	1.6501
	0,023
	6,22

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,021
	8
	83
	1.6501
	0,021
	5,9

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,022
	8
	95
	1.6501
	0,022
	5,93

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,021
	8
	94
	1.6501
	0,021
	5,75

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,02
	8
	280
	1.6501
	0,02
	5,49

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,019
	8
	283
	1.6501
	0,019
	5,38

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,36
	0,036
	0,34
	0,019
	8
	286
	1.6501
	0,019
	5,17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,49
	0,05
	0,37
	0,12
	8
	176
	1.6501
	0,12
	24,24

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,49
	0,05
	0,39
	0,104
	8
	271
	1.6501
	0,104
	21,18

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,48
	0,048
	0,39
	0,093
	8
	359
	1.6501
	0,093
	19,46

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,49
	0,05
	0,39
	0,096
	8
	90
	1.6501
	0,096
	19,61



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 3.1.
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4 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,573710 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,49 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,28 (вклад неорганизованных источников – 0,28);
	- на границе СЗЗ – 0,23 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,021 (вклад неорганизованных источников – 0,021);
	- в жилой зоне – 0,21 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,0026 (вклад неорганизованных источников – 0,0026).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1.
Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0816118
	1
	0,05
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 4.2.

Таблица № 4.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,45
	0,045
	0,21
	0,24
	-
	-
	1.6501
	0,24
	53,53

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,49
	0,05
	0,21
	0,28
	-
	-
	1.6501
	0,28
	57,14

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,38
	0,038
	0,21
	0,17
	-
	-
	1.6501
	0,17
	45,08

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,39
	0,04
	0,21
	0,18
	-
	-
	1.6501
	0,18
	46,7

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,37
	0,037
	0,21
	0,16
	-
	-
	1.6501
	0,16
	43,38

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0026
	-
	-
	1.6501
	0,0026
	1,23

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0025
	-
	-
	1.6501
	0,0025
	1,15

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0025
	-
	-
	1.6501
	0,0025
	1,16

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0024
	-
	-
	1.6501
	0,0024
	1,12

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0024
	-
	-
	1.6501
	0,0024
	1,13

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0023
	-
	-
	1.6501
	0,0023
	1,09

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0022
	-
	-
	1.6501
	0,0022
	1,02

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,23
	0,023
	0,21
	0,021
	-
	-
	1.6501
	0,021
	9,05

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,22
	0,022
	0,21
	0,014
	-
	-
	1.6501
	0,014
	6,15

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,22
	0,022
	0,21
	0,012
	-
	-
	1.6501
	0,012
	5,27

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,22
	0,022
	0,21
	0,011
	-
	-
	1.6501
	0,011
	5,08



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 4.1.
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5 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,04 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,573710 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 1,22 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,7 (вклад неорганизованных источников – 0,7);
	- на границе СЗЗ – 0,58 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,052 (вклад неорганизованных источников – 0,052);
	- в жилой зоне – 0,53 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,0065 (вклад неорганизованных источников – 0,0065).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.
Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0816118
	1
	0,05
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2.

Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	1,13
	0,045
	0,53
	0,6
	-
	-
	1.6501
	0,6
	53,53

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	1,22
	0,05
	0,53
	0,7
	-
	-
	1.6501
	0,7
	57,14

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,96
	0,038
	0,53
	0,43
	-
	-
	1.6501
	0,43
	45,08

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,98
	0,04
	0,53
	0,46
	-
	-
	1.6501
	0,46
	46,68

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,93
	0,037
	0,53
	0,4
	-
	-
	1.6501
	0,4
	43,38

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0065
	-
	-
	1.6501
	0,0065
	1,23

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,006
	-
	-
	1.6501
	0,006
	1,15

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,006
	-
	-
	1.6501
	0,006
	1,16

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,006
	-
	-
	1.6501
	0,006
	1,12

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,006
	-
	-
	1.6501
	0,006
	1,13

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0058
	-
	-
	1.6501
	0,0058
	1,09

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0054
	-
	-
	1.6501
	0,0054
	1,02

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,58
	0,023
	0,53
	0,052
	-
	-
	1.6501
	0,052
	9,05

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,56
	0,022
	0,53
	0,034
	-
	-
	1.6501
	0,034
	6,15

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,55
	0,022
	0,53
	0,03
	-
	-
	1.6501
	0,03
	5,27

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,55
	0,022
	0,53
	0,028
	-
	-
	1.6501
	0,028
	5,09



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 5.1.
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6 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0304. Азот (II) оксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0498381 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,16 (вклад неорганизованных источников – 0,16);
	- на границе СЗЗ – 0,084 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,016 (вклад неорганизованных источников – 0,016);
	- в жилой зоне – 0,07 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,004 (вклад неорганизованных источников – 0,004).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1.
Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0304
	0,0498381
	1
	0,17
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2.

Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,2
	0,08
	0,068
	0,13
	0,5
	148
	1.6501
	0,13
	66,38

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,2
	0,08
	0,068
	0,13
	0,5
	234
	1.6501
	0,13
	65,99

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,23
	0,09
	0,068
	0,16
	0,5
	287
	1.6501
	0,16
	70,11

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,18
	0,07
	0,068
	0,11
	0,5
	22
	1.6501
	0,11
	62,58

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,23
	0,09
	0,068
	0,16
	0,5
	99
	1.6501
	0,16
	70,13

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,07
	0,029
	0,068
	0,004
	8
	85
	1.6501
	0,004
	5,5

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0037
	8
	83
	1.6501
	0,0037
	5,2

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0037
	8
	95
	1.6501
	0,0037
	5,23

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0036
	8
	94
	1.6501
	0,0036
	5,07

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0033
	8
	280
	1.6501
	0,0033
	4,61

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0032
	8
	283
	1.6501
	0,0032
	4,57

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0031
	8
	286
	1.6501
	0,0031
	4,45

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,083
	0,033
	0,068
	0,015
	8
	176
	1.6501
	0,015
	18,54

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,084
	0,034
	0,068
	0,016
	8
	271
	1.6501
	0,016
	19,44

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,083
	0,033
	0,068
	0,015
	8
	359
	1.6501
	0,015
	18,34

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,084
	0,033
	0,068
	0,016
	8
	90
	1.6501
	0,016
	19,38



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 6.1.
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7 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0304. Азот (II) оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,06 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,418227 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,28 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,076 (вклад неорганизованных источников – 0,076);
	- на границе СЗЗ – 0,21 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,0057 (вклад неорганизованных источников – 0,0057);
	- в жилой зоне – 0,2 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,0007 (вклад неорганизованных источников – 0,0007).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1.
Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0304
	0,0132619
	1
	0,008
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 7.2.

Таблица № 7.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,27
	0,016
	0,2
	0,066
	-
	-
	1.6501
	0,066
	24,67

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,28
	0,017
	0,2
	0,076
	-
	-
	1.6501
	0,076
	27,49

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,25
	0,015
	0,2
	0,047
	-
	-
	1.6501
	0,047
	18,92

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,25
	0,015
	0,2
	0,05
	-
	-
	1.6501
	0,05
	19,94

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,24
	0,015
	0,2
	0,044
	-
	-
	1.6501
	0,044
	17,89

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	0,35

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00066
	-
	-
	1.6501
	0,00066
	0,33

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00067
	-
	-
	1.6501
	0,00067
	0,33

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00064
	-
	-
	1.6501
	0,00064
	0,32

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00065
	-
	-
	1.6501
	0,00065
	0,32

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00063
	-
	-
	1.6501
	0,00063
	0,31

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,0006
	-
	-
	1.6501
	0,0006
	0,29

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,21
	0,012
	0,2
	0,0057
	-
	-
	1.6501
	0,0057
	2,75

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,0037
	-
	-
	1.6501
	0,0037
	1,83

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,0032
	-
	-
	1.6501
	0,0032
	1,56

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,003
	-
	-
	1.6501
	0,003
	1,5



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 7.1.
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8 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0428218 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,49 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,6 м/с, вклад источников предприятия 0,49 (вклад неорганизованных источников – 0,49);
	- на границе СЗЗ – 0,04 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,04 (вклад неорганизованных источников – 0,04);
	- в жилой зоне – 0,0047 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,0047 (вклад неорганизованных источников – 0,0047).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1.
Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0428218
	3
	0,43
	14,25


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2.

Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,43
	0,065
	-
	0,43
	0,5
	153
	1.6501
	0,43
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,44
	0,065
	-
	0,44
	0,5
	223
	1.6501
	0,44
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,49
	0,073
	-
	0,49
	0,6
	288
	1.6501
	0,49
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,38
	0,058
	-
	0,38
	0,5
	18
	1.6501
	0,38
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,49
	0,073
	-
	0,49
	0,6
	99
	1.6501
	0,49
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,0047
	0,0007
	-
	0,0047
	8
	85
	1.6501
	0,0047
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0044
	0,00066
	-
	0,0044
	8
	83
	1.6501
	0,0044
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0044
	0,00066
	-
	0,0044
	8
	95
	1.6501
	0,0044
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,0043
	0,00064
	-
	0,0043
	8
	94
	1.6501
	0,0043
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,004
	0,0006
	-
	0,004
	8
	280
	1.6501
	0,004
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0039
	0,00058
	-
	0,0039
	8
	283
	1.6501
	0,0039
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0038
	0,00056
	-
	0,0038
	8
	286
	1.6501
	0,0038
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,038
	0,0056
	-
	0,038
	8
	176
	1.6501
	0,038
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,04
	0,006
	-
	0,04
	8
	271
	1.6501
	0,04
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,037
	0,0055
	-
	0,037
	8
	359
	1.6501
	0,037
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,04
	0,006
	-
	0,04
	8
	90
	1.6501
	0,04
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 8.1.
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9 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0428218 г/с и 0,360209 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,52 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,52 (вклад неорганизованных источников – 0,52);
	- на границе СЗЗ – 0,035 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,035 (вклад неорганизованных источников – 0,035);
	- в жилой зоне – 0,0033 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,0033 (вклад неорганизованных источников – 0,0033).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1.
Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0428218
	3
	0,13
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 9.2.

Таблица № 9.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,48
	0,024
	-
	0,48
	0,5
	154
	1.6501
	0,48
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,52
	0,026
	-
	0,52
	0,5
	224
	1.6501
	0,52
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,44
	0,022
	-
	0,44
	0,6
	289
	1.6501
	0,44
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,39
	0,02
	-
	0,39
	0,5
	23
	1.6501
	0,39
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,43
	0,021
	-
	0,43
	0,6
	99
	1.6501
	0,43
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,0033
	0,00016
	-
	0,0033
	8
	85
	1.6501
	0,0033
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0031
	1,55e-4
	-
	0,0031
	8
	83
	1.6501
	0,0031
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0031
	0,00016
	-
	0,0031
	8
	95
	1.6501
	0,0031
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,003
	0,00015
	-
	0,003
	8
	94
	1.6501
	0,003
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,0029
	0,00014
	-
	0,0029
	8
	280
	1.6501
	0,0029
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0028
	0,00014
	-
	0,0028
	8
	283
	1.6501
	0,0028
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0027
	1,35e-4
	-
	0,0027
	8
	286
	1.6501
	0,0027
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,035
	0,0018
	-
	0,035
	8
	176
	1.6501
	0,035
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,03
	0,0015
	-
	0,03
	8
	271
	1.6501
	0,03
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,028
	0,0014
	-
	0,028
	8
	359
	1.6501
	0,028
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,028
	0,0014
	-
	0,028
	8
	90
	1.6501
	0,028
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 9.1.
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10 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0328. Углерод» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,360209 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,13 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,13 (вклад неорганизованных источников – 0,13);
	- на границе СЗЗ – 0,0063 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,0063 (вклад неорганизованных источников – 0,0063);
	- в жилой зоне – 0,00038 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,00038 (вклад неорганизованных источников – 0,00038).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1.
Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0114222
	3
	0,021
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 10.2.

Таблица № 10.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,11
	0,0054
	-
	0,11
	-
	-
	1.6501
	0,11
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,13
	0,0064
	-
	0,13
	-
	-
	1.6501
	0,13
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,073
	0,0036
	-
	0,073
	-
	-
	1.6501
	0,073
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,08
	0,004
	-
	0,08
	-
	-
	1.6501
	0,08
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,07
	0,0034
	-
	0,07
	-
	-
	1.6501
	0,07
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,00038
	1,89e-5
	-
	0,00038
	-
	-
	1.6501
	0,00038
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,00036
	1,78e-5
	-
	0,00036
	-
	-
	1.6501
	0,00036
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,00036
	1,79e-5
	-
	0,00036
	-
	-
	1.6501
	0,00036
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,00035
	1,73e-5
	-
	0,00035
	-
	-
	1.6501
	0,00035
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00035
	1,75e-5
	-
	0,00035
	-
	-
	1.6501
	0,00035
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,00034
	1,68e-5
	-
	0,00034
	-
	-
	1.6501
	0,00034
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,00031
	1,57e-5
	-
	0,00031
	-
	-
	1.6501
	0,00031
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0063
	0,00031
	-
	0,0063
	-
	-
	1.6501
	0,0063
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,004
	0,0002
	-
	0,004
	-
	-
	1.6501
	0,004
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0035
	0,00017
	-
	0,0035
	-
	-
	1.6501
	0,0035
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,0033
	0,00017
	-
	0,0033
	-
	-
	1.6501
	0,0033
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 10.1.
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11 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0328. Углерод» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,025 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,360209 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,26 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,26 (вклад неорганизованных источников – 0,26);
	- на границе СЗЗ – 0,0125 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,0125 (вклад неорганизованных источников – 0,0125);
	- в жилой зоне – 0,00075 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,00075 (вклад неорганизованных источников – 0,00075).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1.
Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0114222
	3
	0,021
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 11.2.

Таблица № 11.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,22
	0,0054
	-
	0,22
	-
	-
	1.6501
	0,22
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,26
	0,0064
	-
	0,26
	-
	-
	1.6501
	0,26
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,145
	0,0036
	-
	0,145
	-
	-
	1.6501
	0,145
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,16
	0,004
	-
	0,16
	-
	-
	1.6501
	0,16
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,14
	0,0034
	-
	0,14
	-
	-
	1.6501
	0,14
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,00075
	1,89e-5
	-
	0,00075
	-
	-
	1.6501
	0,00075
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0007
	1,78e-5
	-
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0007
	1,79e-5
	-
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,0007
	1,73e-5
	-
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,0007
	1,75e-5
	-
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,00067
	1,68e-5
	-
	0,00067
	-
	-
	1.6501
	0,00067
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,00063
	1,57e-5
	-
	0,00063
	-
	-
	1.6501
	0,00063
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0125
	0,00031
	-
	0,0125
	-
	-
	1.6501
	0,0125
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,008
	0,0002
	-
	0,008
	-
	-
	1.6501
	0,008
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,007
	0,00017
	-
	0,007
	-
	-
	1.6501
	0,007
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,0066
	1,65e-4
	-
	0,0066
	-
	-
	1.6501
	0,0066
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 11.1.
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12 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0315972 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,12 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,08 (вклад неорганизованных источников – 0,08);
	- на границе СЗЗ – 0,048 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,0083 (вклад неорганизованных источников – 0,0083);
	- в жилой зоне – 0,042 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,002 (вклад неорганизованных источников – 0,002).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1.
Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0315972
	1
	0,106
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 12.2.

Таблица № 12.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,11
	0,054
	0,04
	0,068
	0,5
	148
	1.6501
	0,068
	62,83

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,106
	0,053
	0,04
	0,066
	0,5
	235
	1.6501
	0,066
	62,4

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,12
	0,06
	0,04
	0,08
	0,5
	288
	1.6501
	0,08
	66,77

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,1
	0,05
	0,04
	0,057
	0,5
	22
	1.6501
	0,057
	58,86

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,12
	0,06
	0,04
	0,08
	0,5
	99
	1.6501
	0,08
	66,77

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,002
	8
	85
	1.6501
	0,002
	4,74

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0019
	8
	83
	1.6501
	0,0019
	4,49

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0019
	8
	95
	1.6501
	0,0019
	4,51

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0018
	8
	94
	1.6501
	0,0018
	4,36

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0017
	8
	280
	1.6501
	0,0017
	3,97

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0016
	8
	283
	1.6501
	0,0016
	3,94

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,042
	0,021
	0,04
	0,0016
	8
	286
	1.6501
	0,0016
	3,84

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,048
	0,024
	0,04
	0,008
	8
	176
	1.6501
	0,008
	16,31

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,048
	0,024
	0,04
	0,0083
	8
	271
	1.6501
	0,0083
	17,11

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,048
	0,024
	0,04
	0,0077
	8
	359
	1.6501
	0,0077
	16,13

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,048
	0,024
	0,04
	0,008
	8
	90
	1.6501
	0,008
	17,06



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 12.1.
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13 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0315972 г/с и 0,265919 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,6 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,37, вклад источников предприятия 0,23 (вклад неорганизованных источников – 0,23);
	- на границе СЗЗ – 0,33 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,31, вклад источников предприятия 0,021 (вклад неорганизованных источников – 0,021);
	- в жилой зоне – 0,3 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,29, вклад источников предприятия 0,0047 (вклад неорганизованных источников – 0,0047).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1.
Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0315972
	1
	0,032
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 13.2.

Таблица № 13.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,58
	0,029
	0,34
	0,24
	0,5
	149
	1.6501
	0,24
	41,08

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,58
	0,03
	0,33
	0,25
	0,5
	235
	1.6501
	0,25
	42,83

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,6
	0,03
	0,37
	0,23
	0,5
	287
	1.6501
	0,23
	38,19

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,53
	0,027
	0,34
	0,19
	0,5
	22
	1.6501
	0,19
	36,17

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,6
	0,03
	0,38
	0,22
	0,5
	99
	1.6501
	0,22
	37,32

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,0047
	8
	85
	1.6501
	0,0047
	1,57

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,0044
	8
	83
	1.6501
	0,0044
	1,48

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,0045
	8
	95
	1.6501
	0,0045
	1,49

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,0043
	8
	94
	1.6501
	0,0043
	1,44

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,004
	8
	280
	1.6501
	0,004
	1,37

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,004
	8
	283
	1.6501
	0,004
	1,34

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,3
	0,015
	0,29
	0,0038
	8
	286
	1.6501
	0,0038
	1,28

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,33
	0,016
	0,3
	0,024
	8
	176
	1.6501
	0,024
	7,5

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,33
	0,016
	0,31
	0,021
	8
	271
	1.6501
	0,021
	6,56

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,32
	0,016
	0,31
	0,019
	8
	359
	1.6501
	0,019
	5,94

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,33
	0,016
	0,31
	0,02
	8
	90
	1.6501
	0,02
	6,05



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 13.1.
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14 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,265919 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,058 (вклад неорганизованных источников – 0,058);
	- на границе СЗЗ – 0,18 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,0043 (вклад неорганизованных источников – 0,0043);
	- в жилой зоне – 0,18 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,00054 (вклад неорганизованных источников – 0,00054).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1.
Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0084323
	1
	0,005
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 14.2.

Таблица № 14.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,23
	0,0115
	0,18
	0,05
	-
	-
	1.6501
	0,05
	21,73

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,24
	0,012
	0,18
	0,058
	-
	-
	1.6501
	0,058
	24,32

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,22
	0,011
	0,18
	0,036
	-
	-
	1.6501
	0,036
	16,52

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,22
	0,011
	0,18
	0,038
	-
	-
	1.6501
	0,038
	17,42

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,21
	0,0107
	0,18
	0,033
	-
	-
	1.6501
	0,033
	15,59

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00054
	-
	-
	1.6501
	0,00054
	0,3

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,28

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,28

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,27

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,28

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00048
	-
	-
	1.6501
	0,00048
	0,26

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00045
	-
	-
	1.6501
	0,00045
	0,25

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0043
	-
	-
	1.6501
	0,0043
	2,34

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0028
	-
	-
	1.6501
	0,0028
	1,56

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0024
	-
	-
	1.6501
	0,0024
	1,32

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0023
	-
	-
	1.6501
	0,0023
	1,28



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 14.1.
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15 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2561066 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,31 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,065 (вклад неорганизованных источников – 0,065);
	- на границе СЗЗ – 0,25 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,0067 (вклад неорганизованных источников – 0,0067);
	- в жилой зоне – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,0016 (вклад неорганизованных источников – 0,0016).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 15.1.
Таблица № 15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,2561066
	1
	0,86
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 15.2.

Таблица № 15.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,29
	1,47
	0,24
	0,055
	0,5
	147
	1.6501
	0,055
	18,6

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,29
	1,47
	0,24
	0,054
	0,5
	234
	1.6501
	0,054
	18,32

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,31
	1,53
	0,24
	0,065
	0,5
	288
	1.6501
	0,065
	21,35

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,29
	1,43
	0,24
	0,046
	0,5
	23
	1.6501
	0,046
	16,2

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,31
	1,53
	0,24
	0,065
	0,5
	99
	1.6501
	0,065
	21,36

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0016
	8
	85
	1.6501
	0,0016
	0,67

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0015
	8
	83
	1.6501
	0,0015
	0,63

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0015
	8
	95
	1.6501
	0,0015
	0,63

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0015
	8
	94
	1.6501
	0,0015
	0,61

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,00134
	8
	280
	1.6501
	0,00134
	0,56

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0013
	8
	283
	1.6501
	0,0013
	0,55

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0013
	8
	286
	1.6501
	0,0013
	0,54

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,25
	1,23
	0,24
	0,0063
	8
	176
	1.6501
	0,0063
	2,56

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,25
	1,23
	0,24
	0,0067
	8
	271
	1.6501
	0,0067
	2,71

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,25
	1,23
	0,24
	0,0062
	8
	359
	1.6501
	0,0062
	2,53

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,25
	1,23
	0,24
	0,0067
	8
	90
	1.6501
	0,0067
	2,7



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 15.1.
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16 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2561066 г/с и 2,148398 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,38 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,34, вклад источников предприятия 0,031 (вклад неорганизованных источников – 0,031);
	- на границе СЗЗ – 0,33 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,33, вклад источников предприятия 0,0029 (вклад неорганизованных источников – 0,0029);
	- в жилой зоне – 0,32 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,32, вклад источников предприятия 0,00063 (вклад неорганизованных источников – 0,00063).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.1.
Таблица № 16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,2561066
	1
	0,26
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 16.2.

Таблица № 16.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,37
	1,11
	0,34
	0,032
	0,5
	148
	1.6501
	0,032
	8,72

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,37
	1,11
	0,34
	0,034
	0,5
	234
	1.6501
	0,034
	9,15

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,38
	1,13
	0,34
	0,031
	0,5
	289
	1.6501
	0,031
	8,3

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,36
	1,08
	0,34
	0,026
	0,5
	22
	1.6501
	0,026
	7,22

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,38
	1,13
	0,34
	0,03
	0,5
	99
	1.6501
	0,03
	8,08

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00063
	8
	85
	1.6501
	0,00063
	0,2

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,0006
	8
	83
	1.6501
	0,0006
	0,18

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,0006
	8
	95
	1.6501
	0,0006
	0,19

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00058
	8
	94
	1.6501
	0,00058
	0,18

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00055
	8
	280
	1.6501
	0,00055
	0,17

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00054
	8
	283
	1.6501
	0,00054
	0,17

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,0005
	8
	286
	1.6501
	0,0005
	0,16

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,33
	0,98
	0,32
	0,0033
	8
	176
	1.6501
	0,0033
	1,01

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,33
	0,98
	0,33
	0,0029
	8
	271
	1.6501
	0,0029
	0,88

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,33
	0,98
	0,33
	0,0026
	8
	359
	1.6501
	0,0026
	0,79

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,33
	0,98
	0,33
	0,0027
	8
	90
	1.6501
	0,0027
	0,81



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 16.1.
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17 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,148398 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,008 (вклад неорганизованных источников – 0,008);
	- на границе СЗЗ – 0,23 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,00058 (вклад неорганизованных источников – 0,00058);
	- в жилой зоне – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 7,25e-5 (вклад неорганизованных источников – 7,25e-5).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 17.1.
Таблица № 17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0681253
	1
	0,041
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.2.

Таблица № 17.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,0067
	-
	-
	1.6501
	0,0067
	2,8

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,008
	-
	-
	1.6501
	0,008
	3,23

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,24
	0,71
	0,23
	0,0048
	-
	-
	1.6501
	0,0048
	2,01

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,005
	-
	-
	1.6501
	0,005
	2,15

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,24
	0,71
	0,23
	0,0045
	-
	-
	1.6501
	0,0045
	1,88

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,25e-5
	-
	-
	1.6501
	7,25e-5
	0,03

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,03

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,03

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,62e-5
	-
	-
	1.6501
	6,62e-5
	0,03

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,70e-5
	-
	-
	1.6501
	6,70e-5
	0,03

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,43e-5
	-
	-
	1.6501
	6,43e-5
	0,03

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00006
	-
	-
	1.6501
	0,00006
	0,026

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00058
	-
	-
	1.6501
	0,00058
	0,25

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00038
	-
	-
	1.6501
	0,00038
	0,16

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00033
	-
	-
	1.6501
	0,00033
	0,14

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00031
	-
	-
	1.6501
	0,00031
	0,13



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 17.1.
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18 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,148398 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,008 (вклад неорганизованных источников – 0,008);
	- на границе СЗЗ – 0,23 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,00058 (вклад неорганизованных источников – 0,00058);
	- в жилой зоне – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 7,25e-5 (вклад неорганизованных источников – 7,25e-5).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.1.
Таблица № 18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0681253
	1
	0,041
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 18.2.

Таблица № 18.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,0067
	-
	-
	1.6501
	0,0067
	2,8

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,008
	-
	-
	1.6501
	0,008
	3,23

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,24
	0,71
	0,23
	0,0048
	-
	-
	1.6501
	0,0048
	2,01

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,24
	0,72
	0,23
	0,005
	-
	-
	1.6501
	0,005
	2,14

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,24
	0,71
	0,23
	0,0045
	-
	-
	1.6501
	0,0045
	1,88

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,25e-5
	-
	-
	1.6501
	7,25e-5
	0,03

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,03

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,03

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,63e-5
	-
	-
	1.6501
	6,63e-5
	0,03

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,70e-5
	-
	-
	1.6501
	6,70e-5
	0,03

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,43e-5
	-
	-
	1.6501
	6,43e-5
	0,03

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00006
	-
	-
	1.6501
	0,00006
	0,026

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00058
	-
	-
	1.6501
	0,00058
	0,25

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00038
	-
	-
	1.6501
	0,00038
	0,16

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00033
	-
	-
	1.6501
	0,00033
	0,14

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00031
	-
	-
	1.6501
	0,00031
	0,13



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 18.1.
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19 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ)

	Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0728765 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,077 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, вклад источников предприятия 0,077 (вклад неорганизованных источников – 0,077);
	- на границе СЗЗ – 0,008 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,008 (вклад неорганизованных источников – 0,008);
	- в жилой зоне – 0,0019 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,0019 (вклад неорганизованных источников – 0,0019).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 19.1.
Таблица № 19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2732
	0,0728765
	1
	0,25
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 19.2.

Таблица № 19.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,065
	0,08
	-
	0,065
	0,5
	147
	1.6501
	0,065
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,064
	0,077
	-
	0,064
	0,5
	235
	1.6501
	0,064
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,077
	0,09
	-
	0,077
	0,5
	288
	1.6501
	0,077
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,055
	0,066
	-
	0,055
	0,5
	20
	1.6501
	0,055
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,077
	0,09
	-
	0,077
	0,5
	99
	1.6501
	0,077
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,0019
	0,0023
	-
	0,0019
	8
	85
	1.6501
	0,0019
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0018
	0,0022
	-
	0,0018
	8
	83
	1.6501
	0,0018
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0018
	0,0022
	-
	0,0018
	8
	95
	1.6501
	0,0018
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,0018
	0,0021
	-
	0,0018
	8
	94
	1.6501
	0,0018
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,0016
	0,0019
	-
	0,0016
	8
	280
	1.6501
	0,0016
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0016
	0,0019
	-
	0,0016
	8
	283
	1.6501
	0,0016
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0015
	0,0018
	-
	0,0015
	8
	286
	1.6501
	0,0015
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0075
	0,009
	-
	0,0075
	8
	176
	1.6501
	0,0075
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,008
	0,0095
	-
	0,008
	8
	271
	1.6501
	0,008
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0074
	0,009
	-
	0,0074
	8
	359
	1.6501
	0,0074
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,008
	0,0095
	-
	0,008
	8
	90
	1.6501
	0,008
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 19.1.


[image: ]


20 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2058667 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 3,14 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), при направлении ветра 272°, скорости ветра 0,6 м/с, вклад источников предприятия 3,14 (вклад неорганизованных источников – 3,14);
	- на границе СЗЗ – 0,095 (достигается в точке с координатами X=497563,47 Y=2331102,08), при направлении ветра 92°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,095 (вклад неорганизованных источников – 0,095);
	- в жилой зоне – 0,019 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 86°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,019 (вклад неорганизованных источников – 0,019).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.1.
Таблица № 20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6502
	3
	2,0
	-
	497565,85
497525,78
	2331694,36
2331687,16
	139,34
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2908
	0,2058667
	3
	17,65
	5,7


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 20.2.

Таблица № 20.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,92
	0,28
	-
	0,92
	1
	178
	1.6502
	0,92
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,99
	0,3
	-
	0,99
	0,9
	197
	1.6502
	0,99
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	3,14
	0,94
	-
	3,14
	0,6
	272
	1.6502
	3,14
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	2,07
	0,62
	-
	2,07
	0,6
	13
	1.6502
	2,07
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	2,82
	0,84
	-
	2,82
	0,7
	119
	1.6502
	2,82
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,019
	0,0057
	-
	0,019
	8
	86
	1.6502
	0,019
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,018
	0,0054
	-
	0,018
	8
	84
	1.6502
	0,018
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,018
	0,0054
	-
	0,018
	8
	96
	1.6502
	0,018
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,017
	0,0052
	-
	0,017
	8
	95
	1.6502
	0,017
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,016
	0,0048
	-
	0,016
	8
	279
	1.6502
	0,016
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,016
	0,0047
	-
	0,016
	8
	282
	1.6502
	0,016
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0155
	0,0046
	-
	0,0155
	8
	286
	1.6502
	0,0155
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,08
	0,024
	-
	0,08
	8
	177
	1.6502
	0,08
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,09
	0,028
	-
	0,09
	8
	268
	1.6502
	0,09
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,09
	0,026
	-
	0,09
	8
	359
	1.6502
	0,09
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,095
	0,028
	-
	0,095
	8
	92
	1.6502
	0,095
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 20.1.
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21 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2058667 г/с и 0,545280 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 2,04 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), вклад источников предприятия 2,04 (вклад неорганизованных источников – 2,04);
	- на границе СЗЗ – 0,05 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,05 (вклад неорганизованных источников – 0,05);
	- в жилой зоне – 0,0085 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,0085 (вклад неорганизованных источников – 0,0085).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 21.1.
Таблица № 21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6502
	3
	2,0
	-
	497565,85
497525,78
	2331694,36
2331687,16
	139,34
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2908
	0,2058667
	3
	3,31
	5,7


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 21.2.

Таблица № 21.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,81
	0,08
	-
	0,81
	1
	177
	1.6502
	0,81
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,9
	0,09
	-
	0,9
	0,9
	196
	1.6502
	0,9
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	2,04
	0,2
	-
	2,04
	0,6
	272
	1.6502
	2,04
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	1,58
	0,16
	-
	1,58
	0,5
	13
	1.6502
	1,58
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	1,68
	0,17
	-
	1,68
	0,7
	119
	1.6502
	1,68
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,0085
	0,00085
	-
	0,0085
	8
	86
	1.6502
	0,0085
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,008
	0,0008
	-
	0,008
	8
	84
	1.6502
	0,008
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,008
	0,0008
	-
	0,008
	8
	96
	1.6502
	0,008
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,008
	0,0008
	-
	0,008
	8
	95
	1.6502
	0,008
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,0074
	0,00074
	-
	0,0074
	8
	279
	1.6502
	0,0074
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0073
	0,00073
	-
	0,0073
	8
	282
	1.6502
	0,0073
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,007
	0,0007
	-
	0,007
	8
	286
	1.6502
	0,007
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,05
	0,005
	-
	0,05
	8
	177
	1.6502
	0,05
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,046
	0,0046
	-
	0,046
	8
	268
	1.6502
	0,046
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,043
	0,0043
	-
	0,043
	8
	359
	1.6502
	0,043
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,043
	0,0043
	-
	0,043
	8
	92
	1.6502
	0,043
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 21.1.
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22 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «2908. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,545280 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,21 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), вклад источников предприятия 0,21 (вклад неорганизованных источников – 0,21);
	- на границе СЗЗ – 0,0044 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,0044 (вклад неорганизованных источников – 0,0044);
	- в жилой зоне – 0,00048 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,00048 (вклад неорганизованных источников – 0,00048).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 22.1.
Таблица № 22.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6502
	3
	2,0
	-
	497565,85
497525,78
	2331694,36
2331687,16
	139,34
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2908
	0,0172908
	3
	0,27
	5,7


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 22.2.

Таблица № 22.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,13
	0,013
	-
	0,13
	-
	-
	1.6502
	0,13
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,15
	0,015
	-
	0,15
	-
	-
	1.6502
	0,15
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,21
	0,021
	-
	0,21
	-
	-
	1.6502
	0,21
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,2
	0,02
	-
	0,2
	-
	-
	1.6502
	0,2
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,15
	0,015
	-
	0,15
	-
	-
	1.6502
	0,15
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,00048
	4,85e-5
	-
	0,00048
	-
	-
	1.6502
	0,00048
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,00046
	4,59e-5
	-
	0,00046
	-
	-
	1.6502
	0,00046
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,00046
	4,59e-5
	-
	0,00046
	-
	-
	1.6502
	0,00046
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,00044
	4,44e-5
	-
	0,00044
	-
	-
	1.6502
	0,00044
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00046
	4,56e-5
	-
	0,00046
	-
	-
	1.6502
	0,00046
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,00044
	4,38e-5
	-
	0,00044
	-
	-
	1.6502
	0,00044
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0004
	0,00004
	-
	0,0004
	-
	-
	1.6502
	0,0004
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0044
	0,00044
	-
	0,0044
	-
	-
	1.6502
	0,0044
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,003
	0,0003
	-
	0,003
	-
	-
	1.6502
	0,003
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0028
	0,00028
	-
	0,0028
	-
	-
	1.6502
	0,0028
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,0025
	0,00025
	-
	0,0025
	-
	-
	1.6502
	0,0025
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 22.1.
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23 Расчёт загрязнения атмосферы: группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3382837 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 2,29 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 2,03 (вклад неорганизованных источников – 2,03);
	- на границе СЗЗ – 0,46 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 0,21 (вклад неорганизованных источников – 0,21);
	- в жилой зоне – 0,31 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 0,05 (вклад неорганизованных источников – 0,05).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 23.1.
Таблица № 23.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,3066865
	1
	1,03
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0315972
	1
	0,106
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 23.2.

Таблица № 23.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	1,96
	-
	0,26
	1,71
	0,5
	147
	1.6501
	1,71
	87

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	1,93
	-
	0,26
	1,68
	0,5
	234
	1.6501
	1,68
	86,8

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	2,28
	-
	0,26
	2,03
	0,5
	288
	1.6501
	2,03
	88,82

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	1,7
	-
	0,26
	1,45
	0,5
	21
	1.6501
	1,45
	85,01

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	2,29
	-
	0,26
	2,03
	0,5
	99
	1.6501
	2,03
	88,84

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,31
	-
	0,26
	0,05
	8
	85
	1.6501
	0,05
	16,47

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,047
	8
	83
	1.6501
	0,047
	15,68

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,048
	8
	95
	1.6501
	0,048
	15,76

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,046
	8
	94
	1.6501
	0,046
	15,32

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,042
	8
	280
	1.6501
	0,042
	14,09

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,041
	8
	283
	1.6501
	0,041
	13,98

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,3
	-
	0,26
	0,04
	8
	286
	1.6501
	0,04
	13,66

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,45
	-
	0,26
	0,2
	8
	176
	1.6501
	0,2
	43,57

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,46
	-
	0,26
	0,21
	8
	271
	1.6501
	0,21
	45,01

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,45
	-
	0,26
	0,19
	8
	359
	1.6501
	0,19
	43,24

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,46
	-
	0,26
	0,21
	8
	90
	1.6501
	0,21
	44,91



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 23.1.
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24 Расчёт загрязнения атмосферы: группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,839629 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,73 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,34 (вклад неорганизованных источников – 0,34);
	- на границе СЗЗ – 0,42 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,025 (вклад неорганизованных источников – 0,025);
	- в жилой зоне – 0,39 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,0031 (вклад неорганизованных источников – 0,0031).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 24.1.
Таблица № 24.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(1)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0816118
	1
	0,05
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0084323
	1
	0,005
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 24.2.

Таблица № 24.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,68
	-
	0,39
	0,29
	-
	-
	1.6501
	0,29
	42,8

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,73
	-
	0,39
	0,34
	-
	-
	1.6501
	0,34
	46,42

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,6
	-
	0,39
	0,21
	-
	-
	1.6501
	0,21
	34,78

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,61
	-
	0,39
	0,22
	-
	-
	1.6501
	0,22
	36,25

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,58
	-
	0,39
	0,19
	-
	-
	1.6501
	0,19
	33,24

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0031
	-
	-
	1.6501
	0,0031
	0,8

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,003
	-
	-
	1.6501
	0,003
	0,75

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,003
	-
	-
	1.6501
	0,003
	0,76

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0029
	-
	-
	1.6501
	0,0029
	0,73

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0029
	-
	-
	1.6501
	0,0029
	0,74

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0028
	-
	-
	1.6501
	0,0028
	0,71

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0026
	-
	-
	1.6501
	0,0026
	0,66

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,42
	-
	0,39
	0,025
	-
	-
	1.6501
	0,025
	6,07

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,41
	-
	0,39
	0,017
	-
	-
	1.6501
	0,017
	4,09

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,4
	-
	0,39
	0,014
	-
	-
	1.6501
	0,014
	3,49

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,4
	-
	0,39
	0,0136
	-
	-
	1.6501
	0,0136
	3,36



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 24.1.
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Расчёт загрязнения атмосферы (СП 2022 биологический)

	Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).
Серийный номер: USB #1016952507.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 25,7;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 8;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 8.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.
Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	25,7

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-11,5

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	8,5

	  СВ
	5,7

	  В
	9

	  ЮВ
	11,5

	  Ю
	22,6

	  ЮЗ
	18,5

	  З
	15,3

	  СЗ
	9

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	8



Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.
Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при скорости ветра, м/с
	среднегодовая

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1. пост 1
	496933,91
	2330052,23
	0330
	Сера диоксид
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,009

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,7

	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,021

	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	7,50e-7
	4,00e-7

	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,012

	
	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,07



	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.
Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1. Гр.участка
	Точка
	-
	497625,05
	2331659,27
	-
	-
	-
	2

	2. Гр.участка
	Точка
	-
	497607,58
	2331740,7
	-
	-
	-
	2

	3. Гр.участка
	Точка
	-
	497540,56
	2331772,15
	-
	-
	-
	2

	4. Гр.участка
	Точка
	-
	497508,64
	2331680,38
	-
	-
	-
	2

	5. Гр.участка
	Точка
	-
	497579,71
	2331612,01
	-
	-
	-
	2

	6. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497445,88
	2330207,76
	-
	-
	-
	2

	7. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497373,23
	2330165,68
	-
	-
	-
	2

	8. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497710,32
	2330165,34
	-
	-
	-
	2

	9. Жил.зона (с.Елвашка)
	Точка
	-
	497675,64
	2330132,63
	-
	-
	-
	2

	10. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497278,2
	2333318,22
	-
	-
	-
	2

	11. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497194,89
	2333309
	-
	-
	-
	2

	12. Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	Точка
	-
	497092,6
	2333304,81
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14. СЗЗ (север)
	Точка
	-
	498131,01
	2331655,86
	-
	-
	-
	2

	15. СЗЗ (восток)
	Точка
	-
	497558,62
	2332283,21
	-
	-
	-
	2

	16. СЗЗ (юг)
	Точка
	-
	496994,35
	2331698,73
	-
	-
	-
	2

	17. СЗЗ (запад)
	Точка
	-
	497563,47
	2331102,08
	-
	-
	-
	2

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	18. Сетка
	Сетка
	250
	498854,32
	2331621,41
	495703,93
	2331621,41
	4759,43
	2



	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.
Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	6501
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,1047530
	1
	0,35
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0170232
	1
	0,057
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	0,0146977
	3
	0,15
	14,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0107271
	1
	0,036
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0874686
	1
	0,29
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	0,0249409
	1
	0,084
	28,5






2 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3066865 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,88 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 0,67 (вклад неорганизованных источников – 0,67);
	- на границе СЗЗ – 0,28 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 0,07 (вклад неорганизованных источников – 0,07);
	- в жилой зоне – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,22, вклад источников предприятия 0,017 (вклад неорганизованных источников – 0,017).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.
Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,1047530
	1
	0,35
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,78
	0,155
	0,22
	0,56
	0,5
	147
	1.6501
	0,56
	72,27

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,77
	0,15
	0,22
	0,55
	0,5
	236
	1.6501
	0,55
	71,91

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,88
	0,18
	0,22
	0,67
	0,5
	287
	1.6501
	0,67
	75,58

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,69
	0,14
	0,22
	0,47
	0,5
	21
	1.6501
	0,47
	68,83

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,88
	0,18
	0,22
	0,67
	0,5
	99
	1.6501
	0,67
	75,61

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,017
	8
	85
	1.6501
	0,017
	7,13

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,016
	8
	83
	1.6501
	0,016
	6,75

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,016
	8
	95
	1.6501
	0,016
	6,79

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,015
	8
	94
	1.6501
	0,015
	6,58

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,014
	8
	280
	1.6501
	0,014
	6

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,014
	8
	283
	1.6501
	0,014
	5,95

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,23
	0,046
	0,22
	0,013
	8
	286
	1.6501
	0,013
	5,8

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,28
	0,056
	0,22
	0,065
	8
	176
	1.6501
	0,065
	23,1

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,28
	0,057
	0,22
	0,07
	8
	271
	1.6501
	0,07
	24,15

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,28
	0,056
	0,22
	0,064
	8
	359
	1.6501
	0,064
	22,87

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,28
	0,057
	0,22
	0,07
	8
	90
	1.6501
	0,07
	24,08



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 2.1.
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3 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3066865 г/с и 2,861134 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,78 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,24 (вклад неорганизованных источников – 0,24);
	- на границе СЗЗ – 0,38 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,36, вклад источников предприятия 0,023 (вклад неорганизованных источников – 0,023);
	- в жилой зоне – 0,34 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,33, вклад источников предприятия 0,005 (вклад неорганизованных источников – 0,005).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1.
Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,1047530
	1
	0,067
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2.

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,73
	0,073
	0,48
	0,25
	0,5
	147
	1.6501
	0,25
	34,52

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,73
	0,073
	0,47
	0,26
	0,5
	234
	1.6501
	0,26
	36,24

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,78
	0,08
	0,53
	0,24
	0,5
	289
	1.6501
	0,24
	31,39

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,67
	0,067
	0,47
	0,2
	0,5
	22
	1.6501
	0,2
	30,38

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,78
	0,08
	0,54
	0,24
	0,5
	99
	1.6501
	0,24
	30,61

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,005
	8
	85
	1.6501
	0,005
	1,47

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,0047
	8
	83
	1.6501
	0,0047
	1,39

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,0047
	8
	95
	1.6501
	0,0047
	1,4

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,0046
	8
	94
	1.6501
	0,0046
	1,35

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,0043
	8
	280
	1.6501
	0,0043
	1,29

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,34
	0,034
	0,33
	0,0042
	8
	283
	1.6501
	0,0042
	1,26

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,33
	0,033
	0,33
	0,004
	8
	286
	1.6501
	0,004
	1,21

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,38
	0,038
	0,35
	0,026
	8
	176
	1.6501
	0,026
	6,83

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,38
	0,038
	0,36
	0,023
	8
	271
	1.6501
	0,023
	5,95

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,38
	0,038
	0,36
	0,02
	8
	359
	1.6501
	0,02
	5,39

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,38
	0,038
	0,36
	0,021
	8
	90
	1.6501
	0,021
	5,48



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 3.1.
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4 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,1 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,861134 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,031 (вклад неорганизованных источников – 0,031);
	- на границе СЗЗ – 0,21 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,0023 (вклад неорганизованных источников – 0,0023);
	- в жилой зоне – 0,21 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,21, вклад источников предприятия 0,00029 (вклад неорганизованных источников – 0,00029).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1.
Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0091142
	1
	0,0056
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 4.2.

Таблица № 4.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,24
	0,024
	0,21
	0,027
	-
	-
	1.6501
	0,027
	11,4

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,24
	0,024
	0,21
	0,031
	-
	-
	1.6501
	0,031
	12,96

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,23
	0,023
	0,21
	0,019
	-
	-
	1.6501
	0,019
	8,4

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,23
	0,023
	0,21
	0,02
	-
	-
	1.6501
	0,02
	8,9

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,23
	0,023
	0,21
	0,018
	-
	-
	1.6501
	0,018
	7,88

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00029
	-
	-
	1.6501
	0,00029
	0,14

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00027
	-
	-
	1.6501
	0,00027
	0,13

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00028
	-
	-
	1.6501
	0,00028
	0,13

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00027
	-
	-
	1.6501
	0,00027
	0,13

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00027
	-
	-
	1.6501
	0,00027
	0,13

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00026
	-
	-
	1.6501
	0,00026
	0,12

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00024
	-
	-
	1.6501
	0,00024
	0,11

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0023
	-
	-
	1.6501
	0,0023
	1,1

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0015
	-
	-
	1.6501
	0,0015
	0,73

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,0013
	-
	-
	1.6501
	0,0013
	0,62

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,21
	0,021
	0,21
	0,00126
	-
	-
	1.6501
	0,00126
	0,6



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 4.1.
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5 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,04 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,861134 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,6 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,08 (вклад неорганизованных источников – 0,08);
	- на границе СЗЗ – 0,53 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,006 (вклад неорганизованных источников – 0,006);
	- в жилой зоне – 0,53 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,53, вклад источников предприятия 0,00073 (вклад неорганизованных источников – 0,00073).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.
Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0091142
	1
	0,0056
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2.

Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,59
	0,024
	0,53
	0,068
	-
	-
	1.6501
	0,068
	11,4

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,6
	0,024
	0,53
	0,08
	-
	-
	1.6501
	0,08
	12,96

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,57
	0,023
	0,53
	0,048
	-
	-
	1.6501
	0,048
	8,4

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,58
	0,023
	0,53
	0,05
	-
	-
	1.6501
	0,05
	8,91

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,57
	0,023
	0,53
	0,045
	-
	-
	1.6501
	0,045
	7,88

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,00073
	-
	-
	1.6501
	0,00073
	0,14

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	0,13

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	0,13

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,00066
	-
	-
	1.6501
	0,00066
	0,13

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,00067
	-
	-
	1.6501
	0,00067
	0,13

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,00064
	-
	-
	1.6501
	0,00064
	0,12

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0006
	-
	-
	1.6501
	0,0006
	0,11

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,006
	-
	-
	1.6501
	0,006
	1,1

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0038
	-
	-
	1.6501
	0,0038
	0,73

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0033
	-
	-
	1.6501
	0,0033
	0,62

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,53
	0,021
	0,53
	0,0031
	-
	-
	1.6501
	0,0031
	0,6



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 5.1.
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6 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0304. Азот (II) оксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0498381 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,12 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,054 (вклад неорганизованных источников – 0,054);
	- на границе СЗЗ – 0,073 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,0056 (вклад неорганизованных источников – 0,0056);
	- в жилой зоне – 0,07 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,068, вклад источников предприятия 0,00134 (вклад неорганизованных источников – 0,00134).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1.
Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0304
	0,0170232
	1
	0,057
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2.

Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,11
	0,045
	0,068
	0,046
	0,5
	148
	1.6501
	0,046
	40,27

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,11
	0,045
	0,068
	0,045
	0,5
	234
	1.6501
	0,045
	39,86

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,12
	0,05
	0,068
	0,054
	0,5
	288
	1.6501
	0,054
	44,45

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,106
	0,042
	0,068
	0,039
	0,5
	22
	1.6501
	0,039
	36,35

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,12
	0,05
	0,068
	0,054
	0,5
	99
	1.6501
	0,054
	44,51

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,00134
	8
	85
	1.6501
	0,00134
	1,95

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0013
	8
	83
	1.6501
	0,0013
	1,84

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,07
	0,028
	0,068
	0,0013
	8
	95
	1.6501
	0,0013
	1,85

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,07
	0,027
	0,068
	0,0012
	8
	94
	1.6501
	0,0012
	1,79

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,07
	0,027
	0,068
	0,0011
	8
	280
	1.6501
	0,0011
	1,62

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,07
	0,027
	0,068
	0,0011
	8
	283
	1.6501
	0,0011
	1,61

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,07
	0,027
	0,068
	0,0011
	8
	286
	1.6501
	0,0011
	1,57

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,073
	0,029
	0,068
	0,0052
	8
	176
	1.6501
	0,0052
	7,21

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,073
	0,03
	0,068
	0,0056
	8
	271
	1.6501
	0,0056
	7,61

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,073
	0,029
	0,068
	0,0052
	8
	359
	1.6501
	0,0052
	7,13

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,073
	0,03
	0,068
	0,0055
	8
	90
	1.6501
	0,0055
	7,59



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 6.1.
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7 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0304. Азот (II) оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азот монооксид). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,06 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,464932 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,21 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,0085 (вклад неорганизованных источников – 0,0085);
	- на границе СЗЗ – 0,2 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,00063 (вклад неорганизованных источников – 0,00063);
	- в жилой зоне – 0,2 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,2, вклад источников предприятия 0,00008 (вклад неорганизованных источников – 0,00008).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1.
Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0304
	0,0014811
	1
	0,0009
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 7.2.

Таблица № 7.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,21
	0,0124
	0,2
	0,0073
	-
	-
	1.6501
	0,0073
	3,53

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,21
	0,0125
	0,2
	0,0085
	-
	-
	1.6501
	0,0085
	4,06

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,21
	0,012
	0,2
	0,0052
	-
	-
	1.6501
	0,0052
	2,54

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,21
	0,012
	0,2
	0,0056
	-
	-
	1.6501
	0,0056
	2,7

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,005
	-
	-
	1.6501
	0,005
	2,38

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00008
	-
	-
	1.6501
	0,00008
	0,04

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	7,42e-5
	-
	-
	1.6501
	7,42e-5
	0,04

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	7,47e-5
	-
	-
	1.6501
	7,47e-5
	0,04

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,036

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	7,28e-5
	-
	-
	1.6501
	7,28e-5
	0,04

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	0,035

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	6,54e-5
	-
	-
	1.6501
	6,54e-5
	0,03

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00063
	-
	-
	1.6501
	0,00063
	0,31

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00042
	-
	-
	1.6501
	0,00042
	0,21

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00035
	-
	-
	1.6501
	0,00035
	0,18

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,2
	0,012
	0,2
	0,00034
	-
	-
	1.6501
	0,00034
	0,17



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 7.1.
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8 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0428218 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,17 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,6 м/с, вклад источников предприятия 0,17 (вклад неорганизованных источников – 0,17);
	- на границе СЗЗ – 0,0134 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,0134 (вклад неорганизованных источников – 0,0134);
	- в жилой зоне – 0,0016 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,0016 (вклад неорганизованных источников – 0,0016).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1.
Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0146977
	3
	0,15
	14,25


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2.

Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,15
	0,022
	-
	0,15
	0,5
	154
	1.6501
	0,15
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,15
	0,023
	-
	0,15
	0,5
	229
	1.6501
	0,15
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,17
	0,025
	-
	0,17
	0,6
	288
	1.6501
	0,17
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,13
	0,02
	-
	0,13
	0,5
	16
	1.6501
	0,13
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,17
	0,025
	-
	0,17
	0,6
	99
	1.6501
	0,17
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,0016
	0,00024
	-
	0,0016
	8
	85
	1.6501
	0,0016
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0015
	0,00023
	-
	0,0015
	8
	83
	1.6501
	0,0015
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0015
	0,00023
	-
	0,0015
	8
	95
	1.6501
	0,0015
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,0015
	0,00022
	-
	0,0015
	8
	94
	1.6501
	0,0015
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,0013
	0,0002
	-
	0,0013
	8
	280
	1.6501
	0,0013
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0013
	0,0002
	-
	0,0013
	8
	283
	1.6501
	0,0013
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0013
	0,00019
	-
	0,0013
	8
	286
	1.6501
	0,0013
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,013
	0,0019
	-
	0,013
	8
	176
	1.6501
	0,013
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,0134
	0,002
	-
	0,0134
	8
	271
	1.6501
	0,0134
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,013
	0,0019
	-
	0,013
	8
	359
	1.6501
	0,013
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,013
	0,002
	-
	0,013
	8
	90
	1.6501
	0,013
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 8.1.
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9 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0428218 г/с и 0,400838 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,11 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,11 (вклад неорганизованных источников – 0,11);
	- на границе СЗЗ – 0,008 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,008 (вклад неорганизованных источников – 0,008);
	- в жилой зоне – 0,00072 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 0,00072 (вклад неорганизованных источников – 0,00072).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1.
Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0146977
	3
	0,028
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 9.2.

Таблица № 9.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,106
	0,0053
	-
	0,106
	0,5
	153
	1.6501
	0,106
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,11
	0,0057
	-
	0,11
	0,5
	224
	1.6501
	0,11
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,097
	0,0048
	-
	0,097
	0,6
	288
	1.6501
	0,097
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,087
	0,0044
	-
	0,087
	0,5
	17
	1.6501
	0,087
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,094
	0,0047
	-
	0,094
	0,6
	99
	1.6501
	0,094
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,00072
	3,62e-5
	-
	0,00072
	8
	85
	1.6501
	0,00072
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0007
	3,41e-5
	-
	0,0007
	8
	83
	1.6501
	0,0007
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,0007
	3,43e-5
	-
	0,0007
	8
	95
	1.6501
	0,0007
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,00066
	3,32e-5
	-
	0,00066
	8
	94
	1.6501
	0,00066
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00063
	3,15e-5
	-
	0,00063
	8
	280
	1.6501
	0,00063
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,0006
	0,00003
	-
	0,0006
	8
	283
	1.6501
	0,0006
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,0006
	0,00003
	-
	0,0006
	8
	286
	1.6501
	0,0006
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,008
	0,0004
	-
	0,008
	8
	176
	1.6501
	0,008
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,0067
	0,00034
	-
	0,0067
	8
	271
	1.6501
	0,0067
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,006
	0,0003
	-
	0,006
	8
	359
	1.6501
	0,006
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,006
	0,0003
	-
	0,006
	8
	90
	1.6501
	0,006
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 9.1.
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10 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,400838 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,014 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,014 (вклад неорганизованных источников – 0,014);
	- на границе СЗЗ – 0,0007 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,0007 (вклад неорганизованных источников – 0,0007);
	- в жилой зоне – 4,26e-5 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 4,26e-5 (вклад неорганизованных источников – 4,26e-5).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1.
Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0012884
	3
	0,0024
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 10.2.

Таблица № 10.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,012
	0,0006
	-
	0,012
	-
	-
	1.6501
	0,012
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,014
	0,0007
	-
	0,014
	-
	-
	1.6501
	0,014
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,008
	0,0004
	-
	0,008
	-
	-
	1.6501
	0,008
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,009
	0,00045
	-
	0,009
	-
	-
	1.6501
	0,009
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,0077
	0,00038
	-
	0,0077
	-
	-
	1.6501
	0,0077
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	4,26e-5
	2,13e-6
	-
	4,26e-5
	-
	-
	1.6501
	4,26e-5
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,00004
	2,00e-6
	-
	0,00004
	-
	-
	1.6501
	0,00004
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,00004
	2,02e-6
	-
	0,00004
	-
	-
	1.6501
	0,00004
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,00004
	1,95e-6
	-
	0,00004
	-
	-
	1.6501
	0,00004
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00004
	1,97e-6
	-
	0,00004
	-
	-
	1.6501
	0,00004
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	3,79e-5
	1,90e-6
	-
	3,79e-5
	-
	-
	1.6501
	3,79e-5
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	3,55e-5
	1,78e-6
	-
	3,55e-5
	-
	-
	1.6501
	3,55e-5
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0007
	3,53e-5
	-
	0,0007
	-
	-
	1.6501
	0,0007
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,00046
	2,29e-5
	-
	0,00046
	-
	-
	1.6501
	0,00046
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0004
	0,00002
	-
	0,0004
	-
	-
	1.6501
	0,0004
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,00037
	1,86e-5
	-
	0,00037
	-
	-
	1.6501
	0,00037
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 10.1.
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11 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0328. Углерод» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Пигмент черный). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,025 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,400838 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,029 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), вклад источников предприятия 0,029 (вклад неорганизованных источников – 0,029);
	- на границе СЗЗ – 0,0014 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), вклад источников предприятия 0,0014 (вклад неорганизованных источников – 0,0014);
	- в жилой зоне – 8,52e-5 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), вклад источников предприятия 8,52e-5 (вклад неорганизованных источников – 8,52e-5).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1.
Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0328
	0,0012884
	3
	0,0024
	14,25


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 11.2.

Таблица № 11.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,024
	0,0006
	-
	0,024
	-
	-
	1.6501
	0,024
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,029
	0,0007
	-
	0,029
	-
	-
	1.6501
	0,029
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,016
	0,0004
	-
	0,016
	-
	-
	1.6501
	0,016
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,018
	0,00045
	-
	0,018
	-
	-
	1.6501
	0,018
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,015
	0,00038
	-
	0,015
	-
	-
	1.6501
	0,015
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	8,52e-5
	2,13e-6
	-
	8,52e-5
	-
	-
	1.6501
	8,52e-5
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,00008
	2,00e-6
	-
	0,00008
	-
	-
	1.6501
	0,00008
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,00008
	2,02e-6
	-
	0,00008
	-
	-
	1.6501
	0,00008
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,00008
	1,95e-6
	-
	0,00008
	-
	-
	1.6501
	0,00008
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00008
	1,97e-6
	-
	0,00008
	-
	-
	1.6501
	0,00008
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	7,59e-5
	1,90e-6
	-
	7,59e-5
	-
	-
	1.6501
	7,59e-5
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,00007
	1,78e-6
	-
	0,00007
	-
	-
	1.6501
	0,00007
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0014
	3,52e-5
	-
	0,0014
	-
	-
	1.6501
	0,0014
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,0009
	2,28e-5
	-
	0,0009
	-
	-
	1.6501
	0,0009
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0008
	0,00002
	-
	0,0008
	-
	-
	1.6501
	0,0008
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,00074
	1,86e-5
	-
	0,00074
	-
	-
	1.6501
	0,00074
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 11.1.
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12 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0315972 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,067 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,027 (вклад неорганизованных источников – 0,027);
	- на границе СЗЗ – 0,043 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,0028 (вклад неорганизованных источников – 0,0028);
	- в жилой зоне – 0,04 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,04, вклад источников предприятия 0,00068 (вклад неорганизованных источников – 0,00068).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1.
Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0107271
	1
	0,036
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 12.2.

Таблица № 12.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,063
	0,031
	0,04
	0,023
	0,5
	147
	1.6501
	0,023
	36,44

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,063
	0,031
	0,04
	0,023
	0,5
	236
	1.6501
	0,023
	36,05

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,067
	0,034
	0,04
	0,027
	0,5
	288
	1.6501
	0,027
	40,55

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,06
	0,03
	0,04
	0,02
	0,5
	23
	1.6501
	0,02
	32,71

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,067
	0,034
	0,04
	0,027
	0,5
	99
	1.6501
	0,027
	40,55

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00068
	8
	85
	1.6501
	0,00068
	1,66

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00064
	8
	83
	1.6501
	0,00064
	1,57

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00064
	8
	95
	1.6501
	0,00064
	1,58

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00062
	8
	94
	1.6501
	0,00062
	1,53

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00056
	8
	280
	1.6501
	0,00056
	1,39

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00056
	8
	283
	1.6501
	0,00056
	1,37

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,04
	0,02
	0,04
	0,00054
	8
	286
	1.6501
	0,00054
	1,34

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,043
	0,021
	0,04
	0,0026
	8
	176
	1.6501
	0,0026
	6,2

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,043
	0,021
	0,04
	0,0028
	8
	271
	1.6501
	0,0028
	6,55

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,043
	0,021
	0,04
	0,0026
	8
	359
	1.6501
	0,0026
	6,13

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,043
	0,021
	0,04
	0,0028
	8
	90
	1.6501
	0,0028
	6,53



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 12.1.
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13 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0315972 г/с и 0,295530 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,4 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,35, вклад источников предприятия 0,05 (вклад неорганизованных источников – 0,05);
	- на границе СЗЗ – 0,3 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,3, вклад источников предприятия 0,0047 (вклад неорганизованных источников – 0,0047);
	- в жилой зоне – 0,29 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,29, вклад источников предприятия 0,001 (вклад неорганизованных источников – 0,001).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1.
Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0107271
	1
	0,007
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 13.2.

Таблица № 13.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,39
	0,019
	0,33
	0,052
	0,5
	147
	1.6501
	0,052
	13,42

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,39
	0,019
	0,33
	0,054
	0,5
	235
	1.6501
	0,054
	14,11

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,4
	0,02
	0,35
	0,05
	0,5
	288
	1.6501
	0,05
	12,54

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,37
	0,019
	0,33
	0,042
	0,5
	23
	1.6501
	0,042
	11,3

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,4
	0,02
	0,35
	0,05
	0,5
	99
	1.6501
	0,05
	12,21

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,001
	8
	85
	1.6501
	0,001
	0,35

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,00096
	8
	83
	1.6501
	0,00096
	0,33

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,00097
	8
	95
	1.6501
	0,00097
	0,33

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,00093
	8
	94
	1.6501
	0,00093
	0,32

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,0009
	8
	280
	1.6501
	0,0009
	0,3

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,00087
	8
	283
	1.6501
	0,00087
	0,3

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,29
	0,015
	0,29
	0,00083
	8
	286
	1.6501
	0,00083
	0,28

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,3
	0,015
	0,3
	0,0053
	8
	176
	1.6501
	0,0053
	1,76

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,3
	0,015
	0,3
	0,0047
	8
	271
	1.6501
	0,0047
	1,54

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,3
	0,015
	0,3
	0,0042
	8
	359
	1.6501
	0,0042
	1,39

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,3
	0,015
	0,3
	0,0043
	8
	90
	1.6501
	0,0043
	1,42



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 13.1.
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14 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,295530 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,19 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,0064 (вклад неорганизованных источников – 0,0064);
	- на границе СЗЗ – 0,18 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,00048 (вклад неорганизованных источников – 0,00048);
	- в жилой зоне – 0,18 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,00006 (вклад неорганизованных источников – 0,00006).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1.
Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0330
	0,0009390
	1
	0,00057
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 14.2.

Таблица № 14.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,19
	0,009
	0,18
	0,0056
	-
	-
	1.6501
	0,0056
	3

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,19
	0,0093
	0,18
	0,0064
	-
	-
	1.6501
	0,0064
	3,46

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,004
	-
	-
	1.6501
	0,004
	2,16

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0042
	-
	-
	1.6501
	0,0042
	2,29

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,0037
	-
	-
	1.6501
	0,0037
	2,01

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00006
	-
	-
	1.6501
	0,00006
	0,03

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	5,64e-5
	-
	-
	1.6501
	5,64e-5
	0,03

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	5,68e-5
	-
	-
	1.6501
	5,68e-5
	0,03

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	5,48e-5
	-
	-
	1.6501
	5,48e-5
	0,03

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	5,54e-5
	-
	-
	1.6501
	5,54e-5
	0,03

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	5,31e-5
	-
	-
	1.6501
	5,31e-5
	0,03

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00005
	-
	-
	1.6501
	0,00005
	0,03

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00048
	-
	-
	1.6501
	0,00048
	0,27

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00032
	-
	-
	1.6501
	0,00032
	0,18

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00027
	-
	-
	1.6501
	0,00027
	0,15

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,18
	0,009
	0,18
	0,00026
	-
	-
	1.6501
	0,00026
	0,14



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 14.1.
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15 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2561066 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,26 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), при направлении ветра 288°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,022 (вклад неорганизованных источников – 0,022);
	- на границе СЗЗ – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,0023 (вклад неорганизованных источников – 0,0023);
	- в жилой зоне – 0,24 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,24, вклад источников предприятия 0,00055 (вклад неорганизованных источников – 0,00055).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 15.1.
Таблица № 15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0874686
	1
	0,29
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 15.2.

Таблица № 15.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,26
	1,29
	0,24
	0,019
	0,5
	147
	1.6501
	0,019
	7,23

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,26
	1,29
	0,24
	0,018
	0,5
	234
	1.6501
	0,018
	7,12

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,26
	1,31
	0,24
	0,022
	0,5
	288
	1.6501
	0,022
	8,49

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,26
	1,28
	0,24
	0,016
	0,5
	21
	1.6501
	0,016
	6,19

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,26
	1,31
	0,24
	0,022
	0,5
	99
	1.6501
	0,022
	8,48

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00055
	8
	85
	1.6501
	0,00055
	0,23

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00052
	8
	83
	1.6501
	0,00052
	0,22

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00052
	8
	95
	1.6501
	0,00052
	0,22

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,0005
	8
	94
	1.6501
	0,0005
	0,21

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00046
	8
	280
	1.6501
	0,00046
	0,19

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00045
	8
	283
	1.6501
	0,00045
	0,19

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,24
	1,2
	0,24
	0,00044
	8
	286
	1.6501
	0,00044
	0,18

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0022
	8
	176
	1.6501
	0,0022
	0,89

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0023
	8
	271
	1.6501
	0,0023
	0,94

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0021
	8
	359
	1.6501
	0,0021
	0,88

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,24
	1,21
	0,24
	0,0023
	8
	90
	1.6501
	0,0023
	0,94



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 15.1.
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16 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.с./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,2561066 г/с и 2,386495 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,34 (достигается в точке с координатами X=497540,56 Y=2331772,15), в том числе: фоновая концентрация – 0,33, вклад источников предприятия 0,0068 (вклад неорганизованных источников – 0,0068);
	- на границе СЗЗ – 0,32 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), в том числе: фоновая концентрация – 0,32, вклад источников предприятия 0,00063 (вклад неорганизованных источников – 0,00063);
	- в жилой зоне – 0,32 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,32, вклад источников предприятия 0,00014 (вклад неорганизованных источников – 0,00014).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.1.
Таблица № 16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0874686
	1
	0,056
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 16.2.

Таблица № 16.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,34
	1,01
	0,33
	0,007
	0,5
	148
	1.6501
	0,007
	2,07

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,34
	1,01
	0,33
	0,0074
	0,5
	234
	1.6501
	0,0074
	2,18

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,34
	1,02
	0,33
	0,0068
	0,5
	288
	1.6501
	0,0068
	1,99

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,34
	1,01
	0,33
	0,0057
	0,5
	24
	1.6501
	0,0057
	1,69

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,34
	1,02
	0,33
	0,0066
	0,5
	99
	1.6501
	0,0066
	1,94

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00014
	8
	85
	1.6501
	0,00014
	0,04

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00013
	8
	83
	1.6501
	0,00013
	0,04

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00013
	8
	95
	1.6501
	0,00013
	0,04

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00013
	8
	94
	1.6501
	0,00013
	0,04

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00012
	8
	280
	1.6501
	0,00012
	0,04

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00012
	8
	283
	1.6501
	0,00012
	0,036

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00011
	8
	286
	1.6501
	0,00011
	0,035

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,0007
	8
	176
	1.6501
	0,0007
	0,22

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00063
	8
	271
	1.6501
	0,00063
	0,19

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00057
	8
	359
	1.6501
	0,00057
	0,17

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,32
	0,97
	0,32
	0,00058
	8
	90
	1.6501
	0,00058
	0,18



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 16.1.
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17 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,386495 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,00086 (вклад неорганизованных источников – 0,00086);
	- на границе СЗЗ – 0,23 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 6,44e-5 (вклад неорганизованных источников – 6,44e-5);
	- в жилой зоне – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 8,04e-6 (вклад неорганизованных источников – 8,04e-6).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 17.1.
Таблица № 17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0075501
	1
	0,0046
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.2.

Таблица № 17.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00075
	-
	-
	1.6501
	0,00075
	0,32

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00086
	-
	-
	1.6501
	0,00086
	0,37

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00053
	-
	-
	1.6501
	0,00053
	0,23

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00057
	-
	-
	1.6501
	0,00057
	0,24

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,21

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	8,04e-6
	-
	-
	1.6501
	8,04e-6
	0,0034

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,56e-6
	-
	-
	1.6501
	7,56e-6
	0,003

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,61e-6
	-
	-
	1.6501
	7,61e-6
	0,003

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,34e-6
	-
	-
	1.6501
	7,34e-6
	0,003

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,42e-6
	-
	-
	1.6501
	7,42e-6
	0,003

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,12e-6
	-
	-
	1.6501
	7,12e-6
	0,003

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,66e-6
	-
	-
	1.6501
	6,66e-6
	0,003

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,44e-5
	-
	-
	1.6501
	6,44e-5
	0,03

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	4,25e-5
	-
	-
	1.6501
	4,25e-5
	0,02

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	3,61e-5
	-
	-
	1.6501
	3,61e-5
	0,015

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	3,47e-5
	-
	-
	1.6501
	3,47e-5
	0,015



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 17.1.
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18 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). Предельно допустимая среднегодовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс опасности 4.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 2,386495 т/год.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 0,00086 (вклад неорганизованных источников – 0,00086);
	- на границе СЗЗ – 0,23 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 6,44e-5 (вклад неорганизованных источников – 6,44e-5);
	- в жилой зоне – 0,23 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,23, вклад источников предприятия 8,04e-6 (вклад неорганизованных источников – 8,04e-6).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.1.
Таблица № 18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0337
	0,0075501
	1
	0,0046
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 18.2.

Таблица № 18.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00075
	-
	-
	1.6501
	0,00075
	0,32

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00086
	-
	-
	1.6501
	0,00086
	0,37

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00053
	-
	-
	1.6501
	0,00053
	0,23

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,00057
	-
	-
	1.6501
	0,00057
	0,24

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	0,0005
	-
	-
	1.6501
	0,0005
	0,21

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	8,04e-6
	-
	-
	1.6501
	8,04e-6
	0,0034

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,56e-6
	-
	-
	1.6501
	7,56e-6
	0,003

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,61e-6
	-
	-
	1.6501
	7,61e-6
	0,003

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,34e-6
	-
	-
	1.6501
	7,34e-6
	0,003

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,42e-6
	-
	-
	1.6501
	7,42e-6
	0,003

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	7,12e-6
	-
	-
	1.6501
	7,12e-6
	0,003

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,66e-6
	-
	-
	1.6501
	6,66e-6
	0,003

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	6,44e-5
	-
	-
	1.6501
	6,44e-5
	0,03

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	4,25e-5
	-
	-
	1.6501
	4,25e-5
	0,02

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	3,60e-5
	-
	-
	1.6501
	3,60e-5
	0,015

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,23
	0,7
	0,23
	3,47e-5
	-
	-
	1.6501
	3,47e-5
	0,015



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 18.1.
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19 Расчёт загрязнения атмосферы: ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ)

	Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1,2 мг/м³.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,0728765 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,026 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, вклад источников предприятия 0,026 (вклад неорганизованных источников – 0,026);
	- на границе СЗЗ – 0,0027 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,0027 (вклад неорганизованных источников – 0,0027);
	- в жилой зоне – 0,00065 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 0,00065 (вклад неорганизованных источников – 0,00065).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 19.1.
Таблица № 19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	2732
	0,0249409
	1
	0,084
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 19.2.

Таблица № 19.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,022
	0,027
	-
	0,022
	0,5
	147
	1.6501
	0,022
	100

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,022
	0,026
	-
	0,022
	0,5
	234
	1.6501
	0,022
	100

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,026
	0,032
	-
	0,026
	0,5
	288
	1.6501
	0,026
	100

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,019
	0,023
	-
	0,019
	0,5
	22
	1.6501
	0,019
	100

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,026
	0,032
	-
	0,026
	0,5
	99
	1.6501
	0,026
	100

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,00065
	0,0008
	-
	0,00065
	8
	85
	1.6501
	0,00065
	100

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,0006
	0,00074
	-
	0,0006
	8
	83
	1.6501
	0,0006
	100

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,00062
	0,00075
	-
	0,00062
	8
	95
	1.6501
	0,00062
	100

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,0006
	0,0007
	-
	0,0006
	8
	94
	1.6501
	0,0006
	100

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,00054
	0,00065
	-
	0,00054
	8
	280
	1.6501
	0,00054
	100

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,00054
	0,00065
	-
	0,00054
	8
	283
	1.6501
	0,00054
	100

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,00053
	0,00063
	-
	0,00053
	8
	286
	1.6501
	0,00053
	100

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,0026
	0,003
	-
	0,0026
	8
	176
	1.6501
	0,0026
	100

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,0027
	0,0033
	-
	0,0027
	8
	271
	1.6501
	0,0027
	100

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,0025
	0,003
	-
	0,0025
	8
	359
	1.6501
	0,0025
	100

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,0027
	0,0032
	-
	0,0027
	8
	90
	1.6501
	0,0027
	100



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 19.1.
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20 Расчёт загрязнения атмосферы: группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,3382837 г/с.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,95 (достигается в точке с координатами X=497579,71 Y=2331612,01), при направлении ветра 99°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 0,69 (вклад неорганизованных источников – 0,69);
	- на границе СЗЗ – 0,33 (достигается в точке с координатами X=497558,62 Y=2332283,21), при направлении ветра 271°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 0,07 (вклад неорганизованных источников – 0,07);
	- в жилой зоне – 0,27 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), при направлении ветра 85°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,26, вклад источников предприятия 0,017 (вклад неорганизованных источников – 0,017).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 20.1.
Таблица № 20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,1047530
	1
	0,35
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0107271
	1
	0,036
	28,5


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 20.2.

Таблица № 20.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,84
	-
	0,26
	0,58
	0,5
	148
	1.6501
	0,58
	69,57

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,83
	-
	0,26
	0,57
	0,5
	235
	1.6501
	0,57
	69,2

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,95
	-
	0,26
	0,69
	0,5
	287
	1.6501
	0,69
	73,1

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,75
	-
	0,26
	0,49
	0,5
	22
	1.6501
	0,49
	65,96

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,95
	-
	0,26
	0,69
	0,5
	99
	1.6501
	0,69
	73,12

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,017
	8
	85
	1.6501
	0,017
	6,31

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,016
	8
	83
	1.6501
	0,016
	5,97

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,016
	8
	95
	1.6501
	0,016
	6

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,016
	8
	94
	1.6501
	0,016
	5,82

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,014
	8
	280
	1.6501
	0,014
	5,3

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,014
	8
	283
	1.6501
	0,014
	5,26

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,27
	-
	0,26
	0,014
	8
	286
	1.6501
	0,014
	5,12

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,32
	-
	0,26
	0,067
	8
	176
	1.6501
	0,067
	20,87

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,33
	-
	0,26
	0,07
	8
	271
	1.6501
	0,07
	21,84

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,32
	-
	0,26
	0,066
	8
	359
	1.6501
	0,066
	20,65

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,33
	-
	0,26
	0,07
	8
	90
	1.6501
	0,07
	21,78



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 20.1.
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21 Расчёт загрязнения атмосферы: группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)

	Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 3,156664 т/год.
	Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 260; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,43 (достигается в точке с координатами X=497607,58 Y=2331740,7), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,038 (вклад неорганизованных источников – 0,038);
	- на границе СЗЗ – 0,39 (достигается в точке с координатами X=498131,01 Y=2331655,86), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,0028 (вклад неорганизованных источников – 0,0028);
	- в жилой зоне – 0,39 (достигается в точке с координатами X=497445,88 Y=2330207,76), в том числе: фоновая концентрация – 0,39, вклад источников предприятия 0,00035 (вклад неорганизованных источников – 0,00035).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 21.1.
Таблица № 21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка ТБО

	+6501(2)
	3
	5,0
	-
	497599,47
497533,6
	2331699,22
2331687,37
	117,97
	-
	-
	-
	1
	0,5
	0301
	0,0091142
	1
	0,0056
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0009390
	1
	0,00057
	28,5


Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 21.2.

Таблица № 21.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	1
	Гр.пр.
	497625,05
	2331659,27
	2
	0,42
	-
	0,39
	0,033
	-
	-
	1.6501
	0,033
	7,71

	2
	Гр.пр.
	497607,58
	2331740,7
	2
	0,43
	-
	0,39
	0,038
	-
	-
	1.6501
	0,038
	8,82

	3
	Гр.пр.
	497540,56
	2331772,15
	2
	0,41
	-
	0,39
	0,023
	-
	-
	1.6501
	0,023
	5,62

	4
	Гр.пр.
	497508,64
	2331680,38
	2
	0,41
	-
	0,39
	0,025
	-
	-
	1.6501
	0,025
	5,97

	5
	Гр.пр.
	497579,71
	2331612,01
	2
	0,41
	-
	0,39
	0,022
	-
	-
	1.6501
	0,022
	5,26

	6
	Жил.
	497445,88
	2330207,76
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00035
	-
	-
	1.6501
	0,00035
	0,09

	7
	Жил.
	497373,23
	2330165,68
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00033
	-
	-
	1.6501
	0,00033
	0,08

	8
	Жил.
	497710,32
	2330165,34
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00033
	-
	-
	1.6501
	0,00033
	0,09

	9
	Жил.
	497675,64
	2330132,63
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00032
	-
	-
	1.6501
	0,00032
	0,08

	10
	Жил.
	497278,2
	2333318,22
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00032
	-
	-
	1.6501
	0,00032
	0,08

	11
	Жил.
	497194,89
	2333309
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00031
	-
	-
	1.6501
	0,00031
	0,08

	12
	Жил.
	497092,6
	2333304,81
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,00029
	-
	-
	1.6501
	0,00029
	0,07

	ЛСК: МСК-52 зона 2. Левая; ΔX = -2330052,2282 м; ΔY = -496933,9146 м; Азимут = 0°

	14
	СЗЗ
	498131,01
	2331655,86
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0028
	-
	-
	1.6501
	0,0028
	0,72

	15
	СЗЗ
	497558,62
	2332283,21
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0019
	-
	-
	1.6501
	0,0019
	0,47

	16
	СЗЗ
	496994,35
	2331698,73
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0016
	-
	-
	1.6501
	0,0016
	0,4

	17
	СЗЗ
	497563,47
	2331102,08
	2
	0,39
	-
	0,39
	0,0015
	-
	-
	1.6501
	0,0015
	0,39



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 18. Сетка приведена на рисунке 21.1.
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[bookmark: _Toc202954232]ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Календарный план
	Вид работ
	Продолжительность выполнения работ
	Способ механизации
	Единица измер.
	Объем работ

	
	1 год
	2 год
	3 год
	4 год
	
	
	

	
	II
	III
	IV
	II
	III
	IV
	II
	III
	IV
	II
	III
	IV
	
	
	

	Технический этап рекультивации

	1. Разметка участка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вручную
	га
	1,7

	2. Уборка и вывоз ТКО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бульдозер ДЗ-42Г
Самосвалы
	га
куб.м.
	1,7
21234

	3. Срезка мелколесья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кусторез на тракторе
	га
	0,01

	4. Снятие плодородного грунта земельного участка с кадастровым номером 52:28:0150001:1285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
Самосвалы 15 т
	куб.м.
(тонн)
	6808
(10892,8)

	5. Разравнивание минерального грунта с планировкой поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
	га
	1,7

	6. Прикатывание минерального грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДТ-75 + СП-11+1
ЗСКШ-6А
	га
	1,7

	7. Завоз плодородного грунта (до 10 км)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самосвалы 15 т
	т
	10892,8

	8. Разравнивание плодородного почвогрунта с планировкой поверхности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экскаватор одноковш. дизельный на гусеничном ходу 0,25 куб.м
Бульдозер ДЗ-42Г
	га
	1,7

	Биологический этап рекультивации

	9. Внесение органических удобрений (навоз перепревший)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РОУ-6
	га
т/га
	1,7
60

	10. Культивация (обработка комбинированными агрегатами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДТ-75М + РВК-3,6
	га
	1,7

	11. Боронование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + БЗТС-1,0
	га
	1,7

	12. Посев многолетних трав (кострец безостый, овсяница красная, овсяница луговая, пырей, житняк гребневидный, райграс однолетний, клевер красный луговой, донник желтый) с внесением минеральных азотных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Т-150 + СЗТ-3,6
	га
кг/га
кг/га д.в.
	46
40

	13. Прикатывание посевов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДТ-75 + СП-11+1
ЗСКШ-6А
	га
	1,7

	14. Подкормка минеральными фосфорно-калийными удобрениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + МВУ-6
	га
кг/га д.в. Р2О5
кг/га д.в. К2О
	
90


140

	15. Скашивание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + КС-2,1
	га
	1,7

	16. Ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + ГБК-6,0
	га
	1,7

	17. Скашивание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + КС-2,1
	га
	1,7

	18. Ворошение травы в прокосах, оборачивания и сгребание в валки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТЗ-80 + ГБК-6,0
	га
	1,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Градостроительный план земельного участка
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[bookmark: _Toc202954244][bookmark: _Hlk202111272]ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Расчет акустического воздействия на период рекультивации свалки ТБО по основному варианту
ПК «ЭКОЦЕНТР Шум» версия 3.1
Серийный номер: USB #1156799604 {Ξ} ЭКОЦЕНТР™
Технический этап

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п. 7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2–2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1–2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой». 
Исходные данные для проведения расчёта затухания звука:
- температура воздуха, °С: 20;
- относительная влажность, %: 70;
- атмосферное давление, кПа: 101,35.

Структурная схема для описания принадлежности исходных данных к территориальным площадкам, структурным подразделениям приведена в таблице 1.
Таблица № 1 – Структурная схема (площадка, цех)
	[Площадка.] Цех (структурное подразделение)
	Характеристика (местоположение)

	1 Площадка ТБО
	р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское


Характеристика нестационарности режимов работы приведена в таблице 2.
Таблица № 2 – Характеристика режимов (стадий) работы
	Характеристика одновременности режима (стадии) работы
	Час:Мин
	День.Месяц

	Описание режима
	Номера одновременности
	Наименование стадии
	от
	до
	с
	по

	1 
	-
	-
	08:00
	17:00
	01.04
	31.09


Стилизация источников шума с указанием, при необходимости, расстояния (Ro, м), на котором определяется шумовая характеристика, поправки на угол распространения излучения (DΩ, дБ) и, в случае наличия, диаграммы направленности с частотой (f, Гц), углом от нормали (N, °), по курсу (x, °), уклону (y, °), наклону (z, °), а также соответствующего показателя направленности (Di, дБ), – приведена в таблице 3.
Таблица № 3 – Стилизация источников шума
	Стилизация 
источника шума
	Тип шумовой характеристики
	Ro, 
м
	DΩ,
дБ
	Диаграмма направленности
[[(f),N,Di]], [[(f),x,Di]], [[(f),y,Di]], [[(f),z,Di]], [[Δx,Δy,Δz]]

	1 Точечный
	Мощность звука
	-
	-
	-

	2 Линейный
	Давление на расстоянии
	7,5
	-
	-



Система координат «1001 МСК-52 зона 2; левая; X= 496933,915; Y= 2330052,228; азимут 0°; (56,020500°; 45,832000°)».
	Параметры источников шума, приведены в таблице 4.
Таблица № 4 – Параметры источников шума
	Источник шума
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Площадка.Цех.Источник
	Стилизация
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	001 Грохот
	01 Точечный
	2
	497561,64
	2331688,01
	-
	-
	-
	-

	002 Бульдозер
	02 Линейный
	1,5
	497597,04
	2331705,78
	98,7
	-
	101,8
	-

	003 Самосвал
	02 Линейный
	1,5
	497532,64
	2331681,27
	110,9
	-
	104,1
	-

	004 Экскаватор
	02 Линейный
	1,5
	497589,91
	2331677,93
	68,7
	-
	101,6
	-

	005 Трактор ДТ-75
	02 Линейный
	1,5
	497577,41
	2331695,75
	123,9
	-
	101,9
	-

	008 ФОН
	02 Линейный
	1,5
	497615,01
	2331602,42
	86,2
	-
	12,8
	-


	Характеристика источников шума с указанием номера режима работы (при необходимости) приведена в таблице 5.
Таблица № 5 – Характеристика источников шума
	Источник шума 
	Уровень звукового давления (мощности в случае R=0) в октавных полосах частот Гц, дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.Источник |Режим
	R,м
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.001 Грохот|01
	-
	81
	81
	81
	83
	85
	87
	84
	80
	74
	90,6
	91,9

	1.002 Бульдозер|01
	7,5
	36,8
	36,8
	30,4
	27,4
	24,6
	24,7
	21
	16,1
	8,1
	28,4
	48

	1.003 Самосвал|01
	7,5
	40,6
	40,6
	34,2
	31,2
	28,4
	28,5
	24,8
	19,9
	11,9
	32,2
	48

	1.004 Экскаватор|01
	7,5
	36,8
	36,8
	30,4
	27,4
	24,6
	24,7
	21
	16,1
	8,1
	28,4
	48

	1.005 Трактор ДТ-75|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.008 ФОН|01
	7,5
	78,9
	78,9
	72,5
	69,5
	66,7
	66,8
	63,1
	58,2
	50,2
	70,5
	88


Параметры расчётных областей, приведены в таблице 6.
Таблица № 6 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область 
	Высота, координаты, размер (L,b), шаг, уровень

	Расч.область
	Стилизация по назначению
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	Δ, м
	Z, м

	1 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	-
	-
	-
	-

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497278,20
	2333318,22
	-
	-
	-
	-

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	-
	-
	-
	-

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	-
	-
	-
	-

	14 СЗЗ (север)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	-
	-
	-
	-

	15 СЗЗ (восток)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	-
	-
	-
	-

	16 СЗЗ (юг)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	-
	-
	-
	-

	17 СЗЗ (запад)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	-
	-
	-
	-

	18 Сетка
	-
	1,5
	497279,13
	2331621,41
	4759,4
	3150,4
	90
	-

	2 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	-
	-
	-
	-

	3 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	-
	-
	-
	-

	4 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	-
	-
	-
	-

	5 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	-
	-
	-
	-

	6 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	-
	-
	-
	-

	7 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	-
	-
	-
	-

	8 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	-
	-
	-
	-

	9 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	-
	-
	-
	-



Результаты расчёта уровня звукового давления, приведены в таблице 7.

Таблица № 7 – Уровень звукового давления в расчётных точках
	Тип назначения (норматив)
	Высота + уровень, координаты
	L для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Расч.точка
	H+Z, м
	X
	Y
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1 Расчётная точка

	18.116 Сетка
	1,5
	497642,63
	2331621,41
	75
	75
	68
	65
	62
	63
	59
	54
	45
	67
	87

	9 Граница предприятия

	01 Гр.участка
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	66
	66
	60
	57
	55
	54
	50
	44
	33
	58
	78

	02 Гр.участка
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	60
	60
	54
	51
	52
	50
	45
	38
	26
	54
	72

	03 Гр.участка
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	58
	58
	52
	49
	50
	48
	42
	35
	23
	52
	69

	04 Гр.участка
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	60
	60
	54
	51
	50
	49
	45
	38
	27
	53
	72

	05 Гр.участка
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	73
	73
	66
	63
	61
	61
	57
	51
	42
	65
	85

	Точка санитарно-защитной зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	14 СЗЗ (север)
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	50
	50
	43
	40
	37
	36
	30
	17
	-18
	40
	60

	15 СЗЗ (восток)
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	48
	47
	41
	37
	35
	33
	26
	12
	-31
	37
	57

	16 СЗЗ (юг)
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	48
	48
	42
	38
	36
	34
	27
	14
	-27
	38
	58

	17 СЗЗ (запад)
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	50
	50
	43
	40
	37
	36
	30
	18
	-17
	40
	60

	Точка жилой зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	06 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	41
	41
	35
	31
	26
	23
	13
	-11
	-95
	28
	48

	07 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	41
	41
	34
	30
	26
	22
	13
	-13
	-99
	28
	48

	08 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	41
	41
	34
	30
	26
	23
	13
	-12
	-98
	28
	48

	09 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	41
	41
	34
	30
	26
	22
	12
	-13
	-100
	28
	48

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497278,20
	2333318,23
	40
	39
	33
	28
	24
	20
	9
	-20
	-
	26
	46

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	40
	39
	33
	28
	24
	20
	8
	-21
	-
	26
	46

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	39
	39
	33
	28
	24
	19
	8
	-21
	-
	26
	45

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
<-55| -55| -55| -55| -55| -55| -55| -54| -54| -54| -54| -54| -54| -54| -53| -53| -53| -52| -51| -50| -45| -40| -35| -30| -25| -20| -15| -10




	Карта-схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта приведена на рисунках 1—2.
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Биологический этап

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п. 7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2–2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1–2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой». 
Исходные данные для проведения расчёта затухания звука:
- температура воздуха, °С: 20;
- относительная влажность, %: 70;
- атмосферное давление, кПа: 101,35.

Структурная схема для описания принадлежности исходных данных к территориальным площадкам, структурным подразделениям приведена в таблице 1.
Таблица № 1 – Структурная схема (площадка, цех)
	[Площадка.] Цех (структурное подразделение)
	Характеристика (местоположение)

	1 Площадка ТБО
	р.п. Воротынец Воротынского района Нижегородской области на 3-ем км автодороги Воротынец – Спасское


Характеристика нестационарности режимов работы приведена в таблице 2.
Таблица № 2 – Характеристика режимов (стадий) работы
	Характеристика одновременности режима (стадии) работы
	Час:Мин
	День.Месяц

	Описание режима
	Номера одновременности
	Наименование стадии
	от
	до
	с
	по

	1 
	-
	-
	08:00
	17:00
	01.04
	31.09


Стилизация источников шума с указанием, при необходимости, расстояния (Ro, м), на котором определяется шумовая характеристика, поправки на угол распространения излучения (DΩ, дБ) и, в случае наличия, диаграммы направленности с частотой (f, Гц), углом от нормали (N, °), по курсу (x, °), уклону (y, °), наклону (z, °), а также соответствующего показателя направленности (Di, дБ), – приведена в таблице 3.
Таблица № 3 – Стилизация источников шума
	Стилизация 
источника шума
	Тип шумовой характеристики
	Ro, 
м
	DΩ,
дБ
	Диаграмма направленности
[[(f),N,Di]], [[(f),x,Di]], [[(f),y,Di]], [[(f),z,Di]], [[Δx,Δy,Δz]]

	2 Линейный
	Давление на расстоянии
	7,5
	-
	-



Система координат «1001 МСК-52 зона 2; левая; X= 496933,915; Y= 2330052,228; азимут 0°; (56,020500°; 45,832000°)».
	Параметры источников шума, приведены в таблице 4.
Таблица № 4 – Параметры источников шума
	Источник шума
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Площадка.Цех.Источник
	Стилизация
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	005 Трактор ДТ-75
	02 Линейный
	1,5
	497577,41
	2331695,75
	123,9
	-
	101,9
	-

	006 Трактор МТЗ
	02 Линейный
	1,5
	497554,78
	2331688,70
	119,5
	-
	102,9
	-

	007 Трактор т-150
	02 Линейный
	1,5
	497544,14
	2331683,50
	117,6
	-
	103,1
	-

	008 ФОН
	02 Линейный
	1,5
	497615,01
	2331602,42
	86,2
	-
	12,8
	-


	Характеристика источников шума с указанием номера режима работы (при необходимости) приведена в таблице 5.
Таблица № 5 – Характеристика источников шума
	Источник шума 
	Уровень звукового давления (мощности в случае R=0) в октавных полосах частот Гц, дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.Источник |Режим
	R,м
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.005 Трактор ДТ-75|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.006 Трактор МТЗ|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.007 Трактор т-150|01
	-
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	95,5
	98,6

	1.008 ФОН|01
	7,5
	78,9
	78,9
	72,5
	69,5
	66,7
	66,8
	63,1
	58,2
	50,2
	70,5
	88


Параметры расчётных областей, приведены в таблице 6.
Таблица № 6 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область 
	Высота, координаты, размер (L,b), шаг, уровень

	Расч.область
	Стилизация по назначению
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	Δ, м
	Z, м

	1 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	-
	-
	-
	-

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497278,20
	2333318,22
	-
	-
	-
	-

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	-
	-
	-
	-

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	-
	-
	-
	-

	14 СЗЗ (север)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	-
	-
	-
	-

	15 СЗЗ (восток)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	-
	-
	-
	-

	16 СЗЗ (юг)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	-
	-
	-
	-

	17 СЗЗ (запад)
	6 Точка санитарно-защитной зоны
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	-
	-
	-
	-

	18 Сетка
	-
	1,5
	497279,13
	2331621,41
	4759,4
	3150,4
	90
	-

	2 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	-
	-
	-
	-

	3 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	-
	-
	-
	-

	4 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	-
	-
	-
	-

	5 Гр.участка
	9 Граница предприятия
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	-
	-
	-
	-

	6 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	-
	-
	-
	-

	7 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	-
	-
	-
	-

	8 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	-
	-
	-
	-

	9 Жил.зона (с.Елвашка)
	7 Точка жилой зоны
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	-
	-
	-
	-



Результаты расчёта уровня звукового давления, приведены в таблице 7.

Таблица № 7 – Уровень звукового давления в расчётных точках
	Тип назначения (норматив)
	Высота + уровень, координаты
	L для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Расч.точка
	H+Z, м
	X
	Y
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1 Расчётная точка

	18.116 Сетка
	1,5
	497642,63
	2331621,41
	75
	75
	68
	65
	63
	63
	59
	54
	45
	67
	87

	9 Граница предприятия

	01 Гр.участка
	1,5
	497625,05
	2331659,27
	66
	66
	60
	57
	56
	55
	50
	44
	33
	59
	78

	02 Гр.участка
	1,5
	497607,58
	2331740,70
	60
	60
	54
	51
	53
	51
	45
	38
	25
	55
	72

	03 Гр.участка
	1,5
	497540,56
	2331772,15
	58
	58
	52
	49
	53
	51
	44
	37
	25
	54
	70

	04 Гр.участка
	1,5
	497508,64
	2331680,38
	60
	60
	54
	52
	55
	52
	46
	39
	27
	56
	72

	05 Гр.участка
	1,5
	497579,71
	2331612,01
	73
	73
	66
	63
	61
	61
	57
	52
	42
	65
	85

	Точка санитарно-защитной зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	14 СЗЗ (север)
	1,5
	498131,01
	2331655,86
	50
	50
	43
	40
	38
	36
	30
	17
	-18
	40
	60

	15 СЗЗ (восток)
	1,5
	497558,62
	2332283,21
	48
	47
	41
	38
	37
	34
	26
	12
	-31
	38
	57

	16 СЗЗ (юг)
	1,5
	496994,35
	2331698,73
	48
	48
	42
	38
	37
	35
	28
	14
	-27
	39
	58

	17 СЗЗ (запад)
	1,5
	497563,47
	2331102,08
	50
	50
	44
	40
	38
	36
	30
	18
	-17
	41
	60

	Точка жилой зоны (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	06 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497445,88
	2330207,76
	41
	41
	35
	31
	28
	24
	13
	-11
	-95
	29
	48

	07 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497373,23
	2330165,68
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	13
	-13
	-99
	29
	48

	08 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497710,32
	2330165,34
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	13
	-12
	-98
	29
	48

	09 Жил.зона (с.Елвашка)
	1,5
	497675,64
	2330132,63
	41
	41
	34
	30
	27
	23
	12
	-13
	-100
	28
	48

	10 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497278,20
	2333318,23
	40
	39
	33
	29
	26
	21
	9
	-20
	-
	27
	46

	11 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497194,89
	2333309,00
	40
	39
	33
	28
	25
	20
	9
	-21
	-
	27
	46

	12 Жил.зона (с.Огнёв-Майдан)
	1,5
	497092,60
	2333304,81
	39
	39
	33
	28
	25
	20
	8
	-21
	-
	26
	46

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
<-55| -55| -55| -55| -55| -55| -55| -54| -54| -54| -54| -54| -54| -54| -53| -53| -53| -52| -51| -50| -45| -40| -35| -30| -25| -20| -15| -10



	Карта-схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта приведена на рисунках 1—2.
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s RASTEA. 30BaIHS SeMETBHO-
oo yuaeTka ro yuactia)

Crcwmasiian  Aexrent- | PAEHHAE, XDIHCHIS, XOpONCIHG, YTHAIIAION, HaKoRAGHT
wocrs, 0GpuGoTKa, OGESBPCKURAHHE OTXOT0B MPOIIBORCTER M NOTPESE:
. MELMUMICKWX OTXO10B, GHOTOMHSECKIX OTXOIOR, PATIOAK:

X OTXOROD, DEUIECTS, PIPYLOILX O30HOBHI CACH, 3 TaKiKE |
Pasicuiche OGLKTOD PIIMELI OTXOA08, HXOPOHCHIA, NP ‘

ik, OGESUPEKIHBINMA TAKWX OTNOIOR (CKOTOMOTITLIINKOD, Myco-
POCKITATELILIX  MYCOPONEPEpAGHTHAIOUIX 2380208, HoAMTo-
OB 10 J0XOPONEIINO H COPTHPOTKE GITOBOFD MyCOP 1 OTXOOR
et cGopa veueh s ux w10

Veaommo paspernenns

Veouio pazpeustnmie s paspes n
BENOMOTATELILIC I PASPEIICHIONO HCTIOALIOBAINS JCMEALILIX YWACTKOB 1 OLEKTON
KANNTAALHONO CTPONTENLCTEA:

1. BCIIOMOFTCABHLIC B PAIPEUICHIOTO HCTOMHI0RANIIA AOTYCTHMEL TOLKO b KaUECTRS
OTOAHITELHLIX 11O OTHOUIEHHIO K OCHOBHBIM BIIAM Pa3peUIeHHOro HCMOAL30RAIIA I YCAORHO
PAIpCULCHILIM BHAQM HCTIONKIORAHIS H OCYULCCTRIRIOTES COBMECTIIO € M.

2. JUnn BeeX OBHEKTOR OCHOBHBX  YCAOBHO PASPELIENHBIX BHAOR HENOAXI0RAINA BCTIOMORd-
TEALILIMH BAGMH PASPCUICHHOTO HCTIONL30BAINA SDTAIOTCA CACAYIOLIC:

- SCMEIIbHLIC YUCTKH (TepPHTOPHH) OBIIEro nonkaoBaiis (PAsMCILeIE OGLEKTOD im0~
AOPOKHOIi CCTH, ABTOMOGHILHIIX JOPOT H NICHICXO/UHbiX TPOTYAOB B FPAILAX HACSTGHIX NyIiK-
TOB, NEUIEXOANbIX TIEPEXOIOB, HAGCPEIThi, GeperoBLIX M010C BOMIX OBEKTOB OGULCTO M0L30-
BallA, CKBCPOB, GYABBAPOB, MIOWAACH, NPOCIIOR, MATLIX APXHTEKTYPHbIX (OPM GAATOYCTPOii-
cToa);

- CKBAKIH! 1A 3360pa BT (33 HCKIIOUEHHEM 30 OBEKTOB ATOMOGHILIOR TPaHCOpTa,

Cry;

- TOCTERHE OTKPHITHIC ABTOCTONHKH /U1 BPENENHOTO MDEGHBAIA ABTOTPAICIIOpT:

- OBBCKTHI HOAAPHOH OXPAINLL, b TOM SHCAE FWAPAHT, PECPBYAPLL, NOKAPIIC BOAOCH

- BEACHHE OTOPOAINYCCTRA (OCYUICCTBICHHC ACHTEALNOCTH CORIANNON ¢ BbIPALUIBAIICN
AMOMILIX, OBOULILIX, GAXUCKHIX Wik WHbX CEILCKOXOMHCTHENHAIX KYAKTYP . Kaprodes; paswe-
LiEHHE HEKAMHTAILHOO JKILIHLUIOTO CTPOHTEALCTBA H XOMICTRCHHLIX CTPOCHHTi H CoopyKeHni,
TPCAATHANCHHbIX A XPAHEHHA CTILCKOXORHCTARHHbIX OPYAHTE TPYA 1 BLIPUICHNOT CenLCKO-
XOaAliCTBeNNOH NPOAYKILH) (TOTBKO A1 TEPPHTOPHATLION 3011k K-1);

- COOpYXCHIA PN AGHCKOH 0B0pOIILL;

- OBLCKTEI BICWETO G1aroyCTpOHCTH, B ToM e (ONTANL, MaMATIHKH, MOHYMCHTH, Ma-
IE APXITEKTYPHELC OPMBI (32 HCKTIOHCHIEM 30H OGLEKTOD ANTOMOBHILHOD TPANCNIOpTa, Cl1-1):

- ZeTeKHe MAIOUWAKN, NAOUAKN [UIA OTANXA, CIOPTHBHAIC IIOLALKH (33 HCKTIOUENHEN
TIPOMIROZCTRCHHBIX SOH, GCILCKOXOSANICTOCHHBIX 0W, 10H OBBEKTOR ABTOMOGHALIORO TparCROpTa
1301 OGLEKTOR HILKEHCPHOT HHPACTPYKTYPH, 3011 CICLHATBHONO HASHANCHHA);

- AOULAIKH XOBATICTEITHLIE, B TOM YHCAC TIOUIGAKM UIA MYCOPOCBOPHHKOB (32 HOKAIOHCHH-
€M PEKPELLAOMIILIX 301);

- 361CHKE HACRXICHHS, OGLEKTH O3.AEHeHIg, 61aroyCTpOCHHbic o

- OpEKACHIA (A0POKITHE, FATOHHE), OTPALL, HApPAIIETL.

3. PagMelleiie 0GCKTOB BCIOMOTATENLHLIX BHIOB PASPCUICHHONO HCTIOALIOAINA paspeia-
€TCA pH YCOBIH COBIOLCHIS TPEGOBAHHI TEXHAHECKHX PELIAMCITOR 1 IILIX TPEGosaNIIi b CO-
OTHCTCTBH ¢ ACHCTBYIOUUAM JKOHOARTCLCTEOM.

HetiLie TeppHTOpHIL

s
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2.3. lIpeaeabubie (MUHHMANBHbIE W (HJIH) MAKCHMAJIbHBIE) PAa3MEPhl 3eMEILHOIO YYACTKA M Npejle/IbHbie NapaMeTpbl pa3pewieH-
HOTO CTPOMTE/ILCTBA, PEKOHCTPYKUMH 00HEKTa KANUTAILIOI0 CTPOHTEILCTBA, YCTAHOBIEHHBIE I'PA/IOCTPOHTEIBHBIM PErIaMeHTOM
J1st TEPPUTOPHATLHOM 30HBI, B KOTOPOIi PACTOI0KeH 3eMeabHbIH y4acToK:

CII-2

Ne
n/n

Hanwenosanue pasmepa, napamerpa

3naueHne, eIHHUIA H3MEPEHHUS!, I0TIOIHUTE IbHBIE YCIIOBHS

1 Munumanbhble H (WIH) MaKCHMATbHBIE Pa3Mepbl 3eMeIbHOr0 y4acT-|
Ka, B TOM UYMCJIE €r0 Iolah

MakcHManbHbii 1 MUHHMAIIbHbIN pasMep 3eMEBHOTO y4acTKal
21151 0GBEKTOB He MOZIEKHT YCTAHOBIEHHIO.

2 |MuHUManbHBLH OTCTYN OT IPaHMLL 3eMENbHBIX YYACTKOB JIO 31aHHH,
CTpoeHHuH, COOpyKeHuiH

MHHUMAIIbHBIH OTCTYI OT IPaHHL 3eMeJIbHBIX YIacTKOB JIO 37a-
HUH, CTPOEHUH, COOPYXEHHUH HE NOMIEKNT YCTAHOBICHHIO

3 TlpenensHoe KOTHYECTBO TaxkekH

IlpenenbHOE KONMYECTRO TAXKEH HE NOANCKUT YCTAHOBIICHHIO

Ka

4 MakcHManbHBIH MPOLEHT 3aCTPOHKH B PaHHIIAX 3EMENBHOTO y4acT-

MaxkcHManbHbIH POLEHT 3aCTPOHKH B IPAHHIIAX 3EMEIBHOIO
Y4acTKa He NMOJIEKHT YCTAHOBIEHHIO

* TIpaBuia 3eMJ1eN01b30BAHHA H 32CTPOIIKH Cesibekoro nocedenus Ornes- Mafiganckuii cesibcoBeT BOPOTBIHCKOr0 MyHHIMNANLHOrO paiiona Humskeropoa-
cKO# 0GnacTu, yrsepiaennble Pemennem cenberoro cosera Ornes- Maiinanckoro cesibcoBera BopoThIHCKOro MyHHuMnaabHoro paiiona Hmkeropoackoii
obnactu Ne 41 ot «08» nexadps 2017 roaa (¢ H3MeHeHHsIMH).

24. TpeﬁoBamm K Ha3HA4Y€HHIO, napaMeTpaM H pa:memeﬂmo 06beKTa KANHTAJIBLHOIO CTPOHMTEJIBCTBA HA 3eMeJIbHOM y4yacTKe, Ha
KOTOPBIii AeficTBHE IPaIOCTPOUTENLHOIO PErIaMeHTa He PACHPOCTPAHSETCsI MM JUIsl KOTOPOTO rPpaJocTPOHTEIbHDbIH periaMeHT He
YCTaHABIHBaETCs (32 HCKII0UEHHEeM Ciy4asi, MPeIycMOTPeHHOro mynKkToM 7.1 yactu 3 crathu 57.3 I'pajlocTPOHTEILHOTO KOAEKEA
Poccuiickoii Menepanun):

TpHaumb! oTHECEHHA Pexpuanmsi | TpeGoanns k | TpeGOBaHMS K MapaMeTpaM oBHeKTa KAMHTATEHORO CTPOUTENb- | TpeGOBAIHS K PASMEIEHHIO 06HEKTOB KATHTATHHOTO CTPOH-
3eMENBHOTO y4acTKa K aKTa, Perymi- | HCTONE30BANKIO cTBa. TENBCTBA
BUIT 3MENILHOTO Y4acT- | PYIOWero - | 36METHOTO
Ka, Ha KOTOpHIH fieficTaue | MoMB30BaHNE yuacTxka Tlpenenstioe | Makcumasisii npouent 3a- | Hibie TpeGo- | MuHHMAIbHBIC OTCTYIbI OT rpanuu | Hibie TpeSopanms
TPAZIOCTPOUTENBHOTO 3eMENBHOro KOZIMYECTBO | CTPOHKHM B rPaHMLAX 3eMENb- | BaHMs K Napa- | 3eMEJBHOIO yYacTKa B LE/IAX onpesie- K Pa3MelIeHuio
perniavienTa He pacpo- yuactia JTwKEH M | HOTO yHaCTKa, ONpENE/SeMbii | METPaM 00b- | JICHNA MECT J0NYCTHMOTO PA3MCIICHHS |  0OHEKTOB KamH-
CTPAaHACTCS WM U1 KO- (umi) mpe- KaK OTHOUICHHE CyMMapHOH €KTa Kanu- 312U, CTPOCHHIH, COOpYKeHHUi, 32 TaTBHOTO CTPOH=
TOPOrO rPaIOCTPOHTE s~ JlenbHas Bbl- | TUIOLIAIN EMELHONO YHACTKA, |  TATHHOO | MPEZICNAMH KOTODHIX 3aNpEIIEHO CTpO- TenscTea
HblH PEr/IaMeHT He ycTa- coTa 31aHui, | KOTOPad MOKET ObiTh 3aCTPOE- | CTPOMTEIIBCTBA | HTEIBCTBO 3/1aHHH, CTPOCHHIH, COOpY-
HABMBACTCH CIpoeHu, | Ha, Ko BeeH ILIONIAM 3eMelb- KeHui
coopyskenuk HOO y4acTka
1 2 3 4 5 6 7 8





image80.jpeg
2.5. llpexenbHbie NapamMeTpsbl Pa3pelIeHHOr0 CTPOHTENLCTBA, PEKOHCTPYKIHH 00heKTa KANHTAILHOI0 CTPOHTENLCTBA, YCTAHOB-
JIeHHbIE T0JI0KeHHeM 00 0c0060 OXpaHsieMbIX MPHPOJHBIX TeppnTopmlx, B clly4ae BblAa4H rpajoCTPOHTEIBHOIO IJIAHA 3€eMeJIbHOIo
Y4aCTKa B OTHOMICHHH 3eMeILHOTO YYaCTKA, PACNIOIOKEHHOI0 B IPAHHIAX 0¢000 0XPaHsIeMOil 1PHPOHOii TepPUTOPHH:

Tpanksi owe- | Pexnusuter | PexusuTst 30HUpOBAHHE 0C0GO OXpaFACMOH MPHPONHOH TeppHTOpHH (1a/HeT)
cens sevembHoro | Tlonowenms | yThepiennoi
y4acTKa K BHAY 06 0co60 | moxymenTauum | dynxus- | Buast paspemennoro nenonsso- | TpeSoranus k napamerpam oftexta kanuratenoro | TpeGoBanms k pasvemenmio oGLex-
3EMETBHOO | OXpaHsIeMOii | 1O [LIAHMPOBKE | OHANbHAK |  BAHMA 3EMETHHOTO YHACTKA crponTenscTsa TOB KAIHTATHHOTO CTPOUTETHCTBA
Y9acTka, 15l KO- | MPUPOTHOH TeppPHTOPHH 30Ha
TOpOTO Ipajio- | TEPPHTOPHH OcHoBubIe Benowmora- | Tpenensioe MaxcumansHbii Hnsie TpeGo- Munnmansubie Husie TpeGo-
CTpOHTE LB BUJILI pa3pe- | TeNbHBI BUIE | KOMKWECTBO | NOLCHT 3aCTPONKM B | BAMMA K Iapa- | OTCTYIIBI OT [AHML | BAHMA K pas-
Ppernament He IEHHOTO HC- | PA3pEIleHHOr0 | OJTaked M | [PAHMLAX 3eMENbHO- | MeTpanm 00beK- | 3eMEJIbHOO Y4acT- | MEIICHHIO 00b-
yeTaHaBnuBaeTCH MOIB30BARNMS | HCNOABIOBaNMA | (WIH) Ipe- | rO YMaCTKE, ONPEfc- | TA KAMWTANb- | Ka B LCIAX OUPE- | CKTOB Kammi-
ZenbHas Bbi- | JseMbi KAK OTHO- | HOTO CTPOM- | JICICHHSA MECT 0= TATBHOTO
COTa 31aHKH, | LIEHHE CyMMAapHOi TENBCTBA MYCTHMOrO pasMe- | CTPOUTENBCTBA
CTPOCHMH, | MIOWATH 3EMENBHO- UICHUS 3/1aHKH,
COOpY3KEHHH | TO y4acTKa, KoTopas cTpoenHit, coopy-
Mo3eT GhITh 38CTpO- e, 3a mpenie-
eHa, Ko Beeil noma- JAMH KOTOPBIX
M 3eMETEHOTO 3anpemero cTpou-
yuacTka TENBCTBO 3MAHHi,
crpoennit, coopy-
KeHuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





image81.png
3. HiGOpMaIIS 0 PACHOGACHNBLX B [PANNLAX EMEALIOTO YIACTK OGHOKTAX KAITAILHO-
TO CTPONTEALCTBA  OBBEKTAX KY.LTYPHOTO NACICANA

3.1, OBLEKTH KANITAALION CTPONTEALETRA

Necoriacno vepre- | amavenne ofues. | Husewmapiaronmudl Texmmecnl xapawepucri
Takanoro | uaw kaacrponul wocrs | Bscommocn, | Mousas | Thomars
erponrensersa ovep. . o obu | sacrpoien
2 3 ] B 3 7

He yoraonens

32. OBnerTh, nictouemnbie B EMHb rOCYIAPETRCNLI PECCT OBLEKTOR KYALTYPHOTO
HACACANS (HAMHTHIKOB HCTOPHI 1 KYLTYpLI) napofon Poccniickoii Deaepatun

Fanveromie opra

rocymaperaeio ara-
Hamaseine v, npunABero pe-
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5. l'lthopMalum 00 OrpaHHYeHHsAX HCMNOJIB30BAHNS 3€MEJIbHOI0 YUaCTKa, B TOM YHC/I€ €C/IH 3eMebHbIH Y4acTOK NOJHOCTBI HJIN
MACTHUHO PACTIONOKEH B FPAHHLAX 30H COCOOLIMH yCJOBHSIMH HCIOIL30BAHMS TEPPHTOPHIT

Haumenosanue orpannyenus
(oBpemenens)

PeKBHIHTH GKTA, YCTRHOBHB-
1IET0 COOTBETCTBYIOMIME OFpa-
HrucHis (oOpeverienis)

3emenbHbIH

| yuacrok pacrio-

SIOKEH B IPanH-
uax 30Hb C
0cO0bIMH YCIO-
BASMH HCTIONB-

Tnomane, no-
KpbiBaeMas 30O/
C ocoBbvi yero-
BHAMY HEMOE30-

Banysl TeppHTO-

Hras nropmaiis

308aHHA TCpH- pHR, KB.M
ropun
CanllnH 2.2.1/2.1.11200-03
Cannrapno sauutias 3012
«CanuTapHO- JAUMTHEIE U Ca-
OT OBEKTOB, OKA3BIBAOLIX priiin it
HETATHBHOE BANAHHE Ha P! HOAHOCTHIO 17020 P

oxpyzomyio cpexy (50-
1000 m)

npeanpuATHii, COOpyKeNHii H
HHBIX 00BEKTOB) (C H3MEHEHH-
amu Ha 25 anpens 2014 rona)
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6. HIIGOPMAMIA 0 FPAmIILAX 301t ¢ OCOTHINII YCAOBMSNI HEMOABIORANIS TEPpITOPIT, 11
CMEABIDIIL YHACTOK NOANOCTLIO 1IN SACTHSIIO PACTOAOAEH B 1 PAHIILAX TAKIIY 301

TPt KOORUIT XpAKIEPIL TO%  CHETEME EOPANT erO Ko

T p— 0 SRS NG FY3BPETOHO s 1 EABGORTH
[t — = o
ors seraonsos ks sois Oasee (vouep) apacrp- x Y
| 2 3 .

7. Mnpopmanun

o rpan

HaX nyGARNILIX ceprnT

(OGoucie (Hocp) XapaKTepHON o | lepesci KOOPANIET XEPAKTEPHALX TOVEK B CHETENE KoaP M, W35 ol 0
e —————

x v

Hudopuauws orcyrersyer - .

8. Howep 1 (1I1) HauMEHOBANIE ACMENT TLTAINPORONOT CTPYKTYPL, B FPAINIAX KoT0-
POTO PACTIOAOAEN TeMEAR M YICTON: OTCyTCTBYCT.

9. MUOPMAIIIS 0 TEXHINECKNX YCIOMIAX HOAKMOMEIIIS (TEXII0A0TINECKOr0
Hist) 0GLEKTOD KANNTAALIOND CTPONTEALCTIA K CETSM MIBKCIICPHO-TEXIIICEROT0 fecric
I, OMPEACTCHILIX © YHCTOM MPOFPAMM KOMILIEKEIOr0. PAsmiTii cheTes Kovy
HUQDACTPYKTYPB HOCEACHHS, FOPOACKOTO OKDYFa

Pexomnra
Aowymenra

Cpore

Bun pecypes aefer-nun

L narpywe

10. PesBIsiTLs HOpMATIBILIX npaBonsix akon cyGueicta Poccudicoii Meaepain, vy
TILILIX PABOBLIX AKTOB, YETANABAMBAIOUUI TpeGoBaNIS K GAaroyerpoiicrny Teppi
pin

1. 3axon Hivxeropozcioit o6aacu or 05.03.2009 Ne21-3 «O Gestaphey
OMOGHLHbIX FPAKIaI 1a TEppHTOpHn Hikeropoackoit obactiy.

2. 3akon Hixeropoackoi oGaacth or 07.09.2007 Nel 10-3 <06 oxpare oseicreninix Te
pirTopiii Hikeropoxckofi o6nacTiy,

3. 3axon Hinkeropozickoii oSaacri or 07.09.2007 Nel 10-3 (¢ wactienmani) <06 oxparc
oseseHeIiIX TeppHTOpHIi Hitikeropockolt oBaactin.

4. PErOHATLHLC HOPMATHBL FPAOCTPOHTENLHOTO IPOCKTHPOBAINIA HikeropoAcKoii oG-
JACTH, yTREpKICHHLIE HOCTAOBIENHEM [TpanHTeabcTna Hitkeropoackoii oGacti or 31.12.2015
X921,

5. Tocranonene pawirrenscraa Hivkeroponexoii oGaacti ot 21.06.2016 No376 (¢ -
erteniNi) «OB yrucpukzenii TIpAbiLT NPOBCEHHS KOMIIEHCALMONNOTO O3CACHCHHA H Onpeec-
IR KOMIICHCALHONNOFi CTOIMMOCTH SerchbiX Hacaxenl  Hinkeropoaexoii o6azeTit i Meronmn
PACHET KOMIIEHCALUIONION CTONMOCTH DM YHISTORenHI (BBIpYGKe, CHOCE) i (Ii) MoBpeCHI
SCICHLIX HACKRAEHIH 1 KOMIICHEALIMOHNOTO O3CICHEHIY.

u

ofi cpene anm wa-
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6. Tocranopacime Mpamrenscrsa Hinkeropozexoii o6aactu or 30.112015 Ne767 «OG
BepKAEHiN [T0I0KEHHA O PACCMOTPENHN APXHTEKTYPHO-TPATOCTPOHTEILHOTO PeleHiis 0ohexTa
KAMUTATLIIOND  CTPOWTCALCTBA W DBIQNE CHWICTCAKCTBA O COTIACOBANMH  PXHTEKTYpHO-
FPAZOCTPONTEABIOND Pellien s 0GhEKTa KaNHTATSHOTO CTPOITEALCTRA Ha TepPHTOpHH HiKeropoa-
cKoii oGnacTin.

7. Peunciiiie CoBeta AenyTaron ropoAckoro okpyra Bopotsmcxnii Hirkeroposcroi o6a-
it o7 18.06.2020 Ne 72 «OG yroepixnerim lpasia G1aroyCTpoficTsa TeppuTOpHit acescHbix
TIYHKTOR FOPOJICKOrO OKpyra BopoTsikickiii HinkeropoacKofi oG1acTi.

11 MipopMatust o KpacibIx AMIHAX: HithopMaLIA OTeyTeTRyCT

Oonmcie (1ouep) xapaKTepoi | Tlepeeih KoOP AT XEDUSTEPHL TONEK b GHETENE KDOPAWIAT, HETOAAyENOl 1%
Tourn DeReHR EADIOTO FOCYEPCTRCHHORD PESETP NETMEKINOCTI

|
X v 1
J
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AnvunHcTpanusi BopoTbiHCKOro MyHHIHIAJILHOIO paiioHa
Hwxeropoackoii odmactu

PACIHOPSIXEHHUE
01.08.2016 Ne 350-p !

O pactopxennn gorosopa Ne 21
apeH bl 06beKTa HeJBIKUMOCTH

M 3aKPBITHS TUIOILAAKH JUIsL
cknaaupoBaiins 1 ytinusauny TEO

Ha ocxosaunu sasBienuss OTKPBITOro akUHOHepHOro obiuecTBa «TerutoBHK»
(nanee — OAO «TemnoBHK»), pYKOBOACTBYsiCch MyHKTOM | crateu 450
T'paxcranckoro Kopmekca Poccuiickoit @enepauuu, myHkToM 5.1 mporosopa Ne 21
apeHMBI HeIBIKUMOTO MMy 1ecTBa oT 30 nexabps 2013 roga:

1. Oraeny HMyILECTBEHHBIX, 3¢MENBHBIX OTHOIUECHKH W TPyaa aAMHUHUCTPALUH
BOpOTBIHCKOTO MyHHMNMIANBHOrO patoHa Hupkeropoacko#t o6JacTH pacTOpPrHyTh
porosop Ne 21 apenzs! HeaBwkumoro umymecrsa ot 30.12.2013 roxa, Ha oGBeKT
HEBWKHUMOCTH - IUIOIIA/KA JUIS CKIaAHpoBaHus ¥ yTHnuzauuu THO, Ha3HaueHHe:
COOpY)XEHHe KOMMYHAJIBHOro xo3siiictBa, obmas riomags 10000 xB.M., HHB.Ne
000008387, sur. II'., Haxomsuasics mo aapecy: Hipkeropospckas o6iacts, p-H
BoportsiHckuif, 2 kM. toro-socrouxee p.1. Bopotsimen ¢ OAO «TerioBuk» 1o

COTJIALLIEHHUIO CTOPOH.

2. Ilnowanky Ans cwiagupoBamus ¥ ytwimsaunu TBO, paclionoxeHHyO

Huoxeropoackast 061acth, p-H BOpoTBIHCKHIT, 2 KM. H0r0-BocTOuHee p.Il. BopoTsiHen
CUHTATh 3aKPBITOM.

3. KoHTponmh 3a BBINOJHEHHEM JMAaHHOTO pAaCIOPSHKEHHsl BO3NOXNXHUTH Ha
3aMeCTUTeNIs IMaBbl, HaYaIbHUKA OTHeJa MMYIIECTBeHHBIX, 3eMeIbHbIX OTHOIICHHH

M TPpyAa afMUHUCTpaLMi BOPOTBIHCKOrO MyHHUHNIANBHOTO paitoHa Hibkeropoackoi
o6nactu A.B. BimHoBa.

I'naBa anMuHEECTpAL

BopoTsiackoro pai A.A. Conparos
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Komurer r B
BeTepHHAPHH ["enepajibHOMY IMPEKTOPY

Hukeropoackoii od1actu 000 "IPAH/ICPEPA

Anpec ecra Haxokaenis: . Betepurapias, 1. 3
r. Hiskhnii Hosropoz, 603098
Tourossiii anpec: Kpewss, kopr. 14 [apimny A.®.
r. Hixumit Hosropoz, 603082
Ten. 433-65-29, paxc 439-48-71

e-mail: vetnadzor@nobl.ru grandsfera@gmail.com
26012024 N Mex-502-47080/24
wane CH-001 or 22.01.2024

r A
O npenocrapienuy HHPOpMALH
Vaxkaemblit Anaronmii dexoposuu!

KoMHTeT paccMOTpe y4acTOK U3bICKaHHit 110 00beKTy: « PeKyIbTHBALIMS CBAIKH
TBO, pacnosioxkenHoit B p.i. Boporsinenr Bopotsinckoro paiiona Hivkeropojackoit
obsiacTi Ha 3-eM kM aBTo10pory Bopoteiten — Criacckoey.

Ilo pesysibTaTamM paccMOTPEHMs COOOIIAEM, YTO B IPAHMIAX PACTIOJNOXKCHUS
yuactka paGor M npuieraiomei 3oume no 1000 M B Kaxaylo CTOPOHY OT
TPOCKTHPYEMOT0 00BEKTA HE 3aPErHCTPUPOBAHO:

- CKOTOMOTHJILHUKOB (B TOM 4KC/Ie CHOMPESI3BEHHBIX):

- OMOTEPMUYECKHX 5IM;

= YCTaHOBJICHHBIX CaHUTAPHO-3ALIUTHBIX 30H CKOTOMOTUJIBHUKOB u
6HOTCPMHWECKMX M

- KMOPOBBIX TI0JICH»;

- TEPPUTOPHIA, IIPU3HAHHBIX HEOJIATONIOIYYHBIMH 110 (JAKTOPAM SMHU300THYECKOM
OIAaCHOCTH.

oHHKI SPeKTPONHOT BOKYMENTa, NoHCANHOTO 3T,
XPIHTCR 8 HCTENE 3TeXTPOHHOTD AOKYYE

H.o.ipejicesatesist KOMUTETA CBEEH n J1.B.Maxkapos

Cepruarar: 00D96ASFCCI528DDBBSIACACOGATSETES?
Kovy swian: Maxapos Surpu Bitansesics
Reicraimens: ¢ 16.12.2022 70 10.03.2024

EPTVIO)

3yiikon Anekcanap ARaronbesms
4335059
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MunucrepcTso - 5
JIECHOI'0 X0351liCTBA H OXPAHDI HH’K“Hfj‘p“HF 0BOH L TR
00bEKTOB KHBOTHOI0 MHPA Lpnaleps
Huskeropoackoii o61actn

Anpec mecta Haxoxkuenws: yir. Kocruna, 1. 2
. Huxemit Hosropon, 603134
Tlourossrit anpec: Kpemub, xoprr. 14
r. Huskanit Hosropon, 603082
Tem. 433-69-85, daxc 437-08-14
e-mail: minles@nobl.ru

01.02.2024  , Hex-331-57079/24

grandsfera@gmail.com

nwaNe CB-004 or 22.01.2024

r g
O npesocTaBieHny UHGopMauu

MuHHCTEPCTBO JIECHOIO XO3sHCTBA W OXpaHbl OOBEKTOB >KMBOTHOIO MHpa
Huxeropoackoit obiactu (ajee — MUHUCTEPCTBO), PAcCMOTpEB oOpalleHUe OT
23.01.2024 Ne Bx-331-27802/24 o Hamuuuu/OTCYTCTBUHM 3€Melb JIeCHOro (oHma B
pamMKax BHECEHUS JIaHHBIX B IIPOEKTHYIO JIOKyMEHTAIIMIO Ha 00bekTe: « PekybTuBaus
ceankn 1O, pacronoxennoit B  p.mBoporeiHen  BopoTeiHCKOTO — paiioHa
Hrxeroposckoit ob6macti Ha 3-em kM aBTogoporu BopoteHen-Criacckoey, coolimaeT
crenylonee.

B coorBercTBuM ¢ WMHpOpMaLWEH TEPPUTOPHAIBHOTO OpraHa MHHHUCTEPCTBA
(JIbICKOBCKOrO MEXpalOHHOIO JIECHUYECTBA) M NPEJCTABICHHON cXeme, 00beKT He
VMEET MNEPeceUCHUil ¢ 3eMIIMH JiecHOro (oHna JILICKOBCKOro MeXpaiioHHOro
JIECHUYECTBA.

OObEKT HEJABMXKUMOCTH (BaJIKa) ¢ KajacTpoBbiM HOoMepoM 52:28:0150001:605,
PACIONIOKEH Ha 3EMEIbHOM YYacTKE C KaJacTpoBbIM Homepom 52:28:0150001:1285.
BrimeynomsiHy TbIi 3¢MebHbINA y4aCTOK OTHOCUTCS K 3¢MIISIM CEbCKOX035IHCTBEHHOTO
HA3HAYEHMsSl [10 CBEICHUSIM, IOJIYyYEHHBIM M3 EJMHOro rocyaapcTBEHHOIO peecrpa
HEJIBHKHUMOCTH.

3amecTHTelh MUHUCTPA 2.B.JleonThEB

TOATMHHHK MEKTPOHHOTO AOKYMEHT, MOANMCaHHOTO 3,
XPAHUTCH B CHCTEME 3NKTPOHHOTO AOKYMEHTOoE0poTa
CBEZJEHWS O CEPTUOWKATE 31

CepTudmkar: 00EABFI95182A0C32A667AC2ECOB799DIA
Koty Bbipas: JleonTues Sayapa Banepuesi
[eiicTaumenen: ¢ 09.08.2023 Ao 01.11.2024

Tapacosa Onecst JImuTpresHa
Tem.430-89-79
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YupasieHue - A

rocyaapcTBeHHol T'eHepanbHOM AUPEKTOPY

OXpaHbI 00HEeKTOB 000 "TpanaCOEPA

RYJIBTYPHOTO Hac/1eaAus

. ITapmmay A.D.
Huzkeropojckoii odacTi
Kpents, kopr. 14, T. Heokemit Hosropox, 603082
Tel. 435 45, axc 435-65-48
e-mail: ugookn@nobl.ru MockoBckast 0611, T. IBaHTeeBKa
30012024 pp Mex-518-53311/24 yiJIyrosas 1.3, kB. 93
Ha Ne CIT-002 0722.01.2024
A grandsfera@gmail.com

’ O npexocTaBIeHnN HTHGOPMAIIIH
0 HamMNMH WM  OTCYTCTBUI
O0OBEKTOB KYIBTYPHOIO HACIEIU
Ha 3eMeNIBHOM yJacTKe

‘YBaxxaeMslil AHaTommit ®&énoposma!

B oTBer Ha Bam 3ampoc o mpepocTaBieHHI HHGOPMALIM O HANMYUI WX
OTCYTCTBHI OOBEKTOB KYIBTYPHOTO HAcIe[Us Ha 3eMeNbHOM yJacTKe, HOJIeXkaIeM
BO3JIEHICTBUIO 3eMIITHBIX, CTPOHTENBHBIX, XO3AIICTBEHHBIX H HHBIX paboT mpH
IpoBeieHI paboT Ha 00bekTe: «PexynpruBanus ceanku THO, pacnonoKeHHOI B p.II.
Bopotsizen BopoTsiackoro paiiona Hipkeropozackoii 061acTu Ha 3-eM KM aBTOZOPOTH
Boporsimer; — Cracckoe» B BopoThIHCKOM MYHHIIIIIAIBHOM ~ OKpyTe
Hinxeropozckoii o6macTi, coobIaeM, 9ro Ha JaHHOM 3€MEIBHOM YJacTKe OOBEKTHI
KyJIBTYPHOTO Hacle[us, BKIIOYeHHEIe B EMIHEI rocyJapcTBEHHEI peecTp 00beKTOB
KyJIBTYpPHOTO HacleAns (IaMATHHKOB HCTOPHH I KyJIBTYpHI) HapomoB Poccmiickoii
@Deepali, BEIABICHHbIE 00BEKTHI KYIbTYPHOTO HACIEUS OTCYTCTBYIOT. YKa3aHHBII
3eMeNbHEIl YJacTOK paclollaraeTcss BHE TIPAHHI 30H OXPaHBl U 3alUTHBIX 30H
00OBEKTOB KyIbTYPHOTO HACIEIIIA.

CoofImaeM Takke, 9YTO YIpPaBIeHHE TIOCYIAapCTBEHHOII OXpaHBI OOBEKTOB
KyNIbTypHOTO Hacienus Hipkeropopckoii obmactu (mamee — YIpaBieHIe) He IMeeT
JAHHBIX 00 OTCYTCTBHU Ha 3eMENIBPHOM Y9YacTKe, IPOEKTHPYeMOM K IIPOBEICHUIO
paboT mo pekymbTHBaIuu ronnroHa TBO, oO0BEKTOB, 00NANAIOINX IIPI3HAKAMU

00BeKTa KYJIBTYPHOT'O HacjIeaus B COOTBETCTBUU CO craTheit 3 (I)e}:[epaﬂBHOI‘() 3aKOHa
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0T 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 06beKTaxX KyIbTYPHOTO Hacae i (IaMATHUKAX UCTOPII
U KyIBTYpHI) HapogoB Poccuiickoit ®exeparun» (qanee — exepanpHblii 3akoH Ne73-
@3).

B CBS3H ¢ BBIIIEN3T0KEHHBIM 3aKa34lK paboT B COOTBETCTBUM CO CTAaThAMH 28,
30, myskramu 2, 3 crateu 31, mymktamum 2, 3 ctateu 32, crathaM 36, 45.1
®enepanpHOro 3akoHa Ne 73-d3 mpHn IpoeKTUPOBaHIN M A0 Hadalda 3eMIITHBIX,
CTPOUTENBHBIX, MEIHOPATHBHEIX, XO3S{CTBEHHBIX I HHBIX paboT 00s3aH:

1. OGecneunts mnpoBeneHne u (UHAHCHPOBAHHE HCTOPHKO-KYIBTYPHOIT
SKCHePTU3bl  3eMENbHOr0  Y4JacTKa, IIOJJIeXKAIlero BO3JEiiCTBHIO  3eMILIHBIX,
CTPOUTENBHBIX, MEIIOPATHBHEIX, XO3SICTBEHHBIX paboT, IIyTeM apXeoNOrmdecKoil
Pa3BeZKU B MOPSJIKE, YCTaHOBIEHHOM cTaThell 45.1 ®enepansHoro 3axoHa Ne 73-D3.

2. IlpencTaBuTh B YIIpaBileHNe HOKYMEHTAINIO, IOATOTOBICHHYIO Ha OCHOBE
apXeoJOrMYecKoll  pa3sBeIKH, CONEPIKAIyIo pe3ylbTaThl  HCCIeNOBaHMIl, B
COOTBETCTBUH C KOTOPBIMH OIIpeAeNsAeTCs HauMuue I OTCYTCTBHE OOBEKTOB,
00IaaloIUX IIPI3HAKAMII 00BeKTa KYIbTYPHOTO HAacIeIus, Ha 3eMeIbHOM YJacTKe,
[OJUIeKAIIeM ~ BO3JMEHCTBHIO  3eMIHBIX,  CTPOHTENBHBIX,  MEIIOPATHBHBIX,
XO3SICTBEHHBIX M HHBIX PaboT, a Takke 3aKIIOYEHNE TOCYIapCTBEHHOI HMCTOPHKO-
KyJIBTYPHOIT SKCIIEPTH3HI YKA3aHHOIT JOKyMeHTanuu (6o 3eMeTbHOro yIacTKa).

3. B ciydae oOHapyxeHHS B IPaHIIE 3eMENBHOTO YYacTKa, IOUIEKAIIETo
BO3JIEHICTBUIO 36M/IAHBIX, CTPONTENBHBIX, MEINOPATHBHBIX, XO3AIICTBEHHBIX I IHBIX
paboT, 00BeKTa, 00IaAI0IIEr0 IPU3HAKaMI 00BeKTa apXeoIOIrHIeCcKOro Haclaequs, 1
Iocje MPHHATHA YIIPaBIeHNeM PelleHI O BKIIOUSHIN JaHHOTO 00beKTa B IIepedeHb
BBIIBICHHBIX ~ OOBEGKTOB  KYIBTYPHOTO  HACIeANs  OOECHEeYNTh  BHIIOIHEHHE

Mep()lTpHﬂTHi;I 110 00ECIIEUeHUIO €r0 COXPaHHOCTU.

TIoBAMHHYK 3NKTPOHHOTD AOKYMeHT, nogncanKoro 31T,
XPEHHTCA B CHCTEME EKTPOHHOT AOKYMEHTO060pOTa

.0 pyKOBOUTENS W.B.Iletpos

Cepridycar: 40892524E2C6430E764EE7CEBB0918A1
Kovy suiaaw: MMeTpos Mrops Bragmyposiny
DelicTaumenen: c 14.06.2023 30 06.09.2024.

ToH0308 ARpeit BIAMMIpOBHT
8831 435-65-27
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000 «I'panCDEPA»
141701, MockoBckast 0671acTh,
T. JloMronpyaHsIii,

TIpoMsINUIeHHBIT Tpoe3,

AMHHHCTpamus noml14, od. 209
TOPO/ICKOro OKpyra WHH 5047215378 KIIII 504701001
BopoTtsimckmit OI'PH1185053026290

Hu:xeropoackoii od1acTu
n1. Coserckas, 4. 6, p.1. Bopotsimen,
'Huzkeropojckas 06:1acTh, 606260
Ten 2-14-44,  ¢axc 2-12-42

E-mai: official@adm.vrt.nno

25.01.2024 Tex-115-43797/24

Ha Bx-115-25470/24 ot 22.01.2024

Ha Bam 3anpoc o IpeocTaBIeHNH HHQOpDMAnUm JUIi BHECEHHA JaHHBIX B
IPOEKTHYIO JTOKYMEHTAIIIIO Ha obbexTe: «PekynpruBanus cBamku ThO,
pacmonoxkeHHoii B p.i. BopoTsien BopoTeiackoro paiiona Hipkeroposackoii obmacti Ha
3-eMm kM aBTofoporn BopotsiHenm — Crmacckoe» B BOpPOTBHIHCKOM —MYHHIIMIIAIBHOM
oxpyre Hinkeropopckoii o6TacTH aIMIHHCTpAIUs TOPOACKOTO OKpyra BopoTsiHckmit
Hinkeropozckoii 06:1acTi co00IIaeT CIeAYIONIYI0 HHPOPMAIIIIO:

- ocobo oxpansemsle mpuponHsle Tepputopun (OOIIT) MecTHOro 3HaYeHHs, a
TaKKe TEPPHTOPHIN, 3ape3epBHpoBaHHBIE I cozmaHms OOIIT MecTHOro 3HadeHHS B
Ommpkaiimme 3 roma Ha M3BICKIBaeMOM YJacTKe M Hpwieramoommeii momoce 1 kM
OTCYTCTBYIOT;

- peKpealoHHbIe 30HBI Ha M3BICKIIBAEMOM ydacTKe I IpIIeraroneii monoce 1 kM
OTCYTCTBYIOT;

- KTaf0UIma I X CaHUTapHO-3aIUTHEIE 30HHI (C33) Ha H3BICKIBAaEMOM YJacTKe I
IpuIeraromeii momnoce 1 KM OTCyTCTBYIOT;

- OOBeKTHl HCTOPHKO-KYIBTYPHOTO HAacHeJUs MECTHOTO 3HAUeHHd Ha
U3BICKIBAEMOM YYacCTKe H IIpIIIeraoleii moioce 1 KM OTCYTCTBYIOT;

- HOBEPXHOCTHEIE I IOJ[3¢MHbIE ICTOYHIKI IUTHEBOTO BOJOCHAOXKEHIS B PajIIyce
3 KM OT 00BEKTa IPOEKTHPOBAHUA, O(IIMAIBHO 3aperICTPHPOBAHHBIE M IONYyYHBIINE

MOJIOKHUTENBHOE CaHHTapHO-3IIIeMHIONOTITYeCKoe 3aKTIOUeHIe YnpaBneHus
PocnorpebHan30pa OTCYTCTBYIOT;
- JIe4eOHO - O03JOpOBUTENBHBIE MECTHOCTH, KYpOpTHI U  OKpyra H IHX

CaHHTapHas 30Ha Ha U3BICKIBAaeMOM YJacTKe H IIpIIIeraonieii monoce 1 KM OTCYTCTBYIOT;
- OpeANpUATHA U UX CAHNTAapHO- 3all[UTHAsA 30HAa HAa I3BICKIBAEMOM ydYacTKe I
IpuIeraromeii momnoce 1 KM OTCyTCTBYIOT;
- B CAHHTApHO 3aIUTHYIO 30HYy CII-2 30HY CIIeIIIaIbHOTO Ha3HAYEHHS, CBA3aHHOE
CO CKJIaJUPOBaHUEM OTXOJOB Iomajaer 3oHa JI-1 30Ha JpeBeCHO-KyCTapHIKOBOIL
PAcTHTENHHOCTH B COCTaBe 3eMellb CeNbCKOX03AiICTBEHHOTO Ha3HAUCHIIA;
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- 3aIl[UTHBIE JIeca I 0CO00 3aIUTHBIE YIAaCTKIH JIECOB, PACIIONOKEHHBIX Ha 3eMIIAX,
He OTHOCSIIIXCSA K 3eMJIIM JIECHOTO (OHJa Ha I3BICKIBAEMOM y4acTKe H IIpIUIeralomeii
monoce 1 KM OTCYTCTBYIOT;

CoobImaeM, 94T0 Ha TEPPUTOPUN TOPOICKOTO OKpyra BopoTwHckmil yrmmmsanuei
otxozaoB 3aHmMaerci OO0 «MCK — HT». OO0 «MCK — HT» umeeT nuieH3um Ha
obpalieHne ¢ oTxofaMn 4-5 Ki1acca OIIACHOCTH I JOTOBOPHI C TeTHTUMHBIMI ITOIITOHAMI,
C peKBH3HTaMH H HH(opMamuell Ha JIIMHTEI Ha pa3MeIIeHHE OTXOJOB, CTOMMOCTH
OKAa3bIBaGMBIX YCIIYT MOXKHO O3HAaKOMUTHCS Ha caiite https:/nizhny.msk-nt.ru/;

Taroke, cormacHo mmceMa ITAO «lasmpoM rasopacmpeneneHne  Hrpxamit
Hogropom» Ne0606/02-03/14 ot 06.02.2023 10 TeppUTOPHH 3aKpHITOTO IIONITOHA
MIPOXOJIT MEKITOCEIIKOBEII CTaTbHOIT Ta30IPOBOJ BEICOKOTO JaBieHus 1 xareropuu d 272
MM, coequHsromuil Boporsmcknii, Cacckuii n Ceprauckmii paiionsl. IIpn muxBumanmm
I PeKyIBTHBAINI MOIITOHA CBSA3aHHOII ¢ BCKPHITHEM IPYHTA IIO OCH Ia30IIpOBOJA 1 B
TPAaHUIIAX €ro OXPAaHHOII 30HHI (110 2 MEeTpa OT OCH Ta30IIPOBOJIA) «3aIPEIIEHO».

IOAUHHIAK 311EKTPORHOTO AOKYMEHTa, MORMCaHHOTO 31T,
XPEHATCA B CHCTEME EKTPOHHOT AOKYMEHTO060POTa

I'maBa MecTHOTO CaMOYIIpaBIC€HUSA

TOpONICKoTo OKpyra BopoThiHCKIIit

Hixeropojckoil o6iacti Cepripcar: QOCOBDSCE447D3BCOBIECIDICTDIES160 A.A.Congaros
Komy seigan: Conpatos Anexceil AnexcaHaposn
DeicTauTenen: ¢ 09.11,2023 Ao 01.02.2025

Ucn. Mummima M.C.
Ten. 883164 2-15-03
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MHUHHCTEPCTBO TPAHCIIOPTA
POCCMMCKOU PEJEPAITNN

(MHUHTPAHC POCCHN) FeHepaJ'IBHOMy JUPCKTOPY
DEJIEPAJIBHOE ATEHTCTBO 000 «FpaHI[CCDEP A»
BO3JYIIIHOI'O TPAHCIIOPTA

(POCABUALIHS)
Jlenmnrpaaexuii p-1, 1. 37, xopi. 2, Mockaa,
I'CII-3, 125167, Tenerati 111495 AOD. HapmHHy

Tem. (499) 231-50-09, dakc (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@favt.gov.ru

07.02.2024 », Hcx-3750/04
Ha Ne oT

E-mail: grandsfera@gmail.com

YBaskaemsii rocniouH [lapoms!

[Io nopyuenusam Pykopoaurens Pocasuanmm VYmnpasneHue asponopToBOM
NMeATeILHOCTH paccMmoTtpeno Bamwm obpamenus ot 05.02.2024 NeNe Hcex-CIT-006, Ucex-
CII-007 u coobmaer.

HNudopmarus 0 HATMYHKA TPAAIPOAPOMHBIX TEPPUTOPHI a3POIPOMOB TPAKIAHCKOM
aBUAIMKA, a TAaKKe O TMOPAAKS COTJIACOBAHUS CTPOMTEIbCTBA (TPOCKTHPOBAHWS,
PEKOHCTPYKIIMHK) OOBEKTOB, PACIIONIOMKCHHBIX B TPAHUIIAX TIPHUA3POTIPOMHBIX TCPPUTOPHH,
MOJIOC BO3AYIIHBIX TMOAXOMOB M CAHWUTAPHO-3AIMUTHBIX 30H a3POJAPOMOB TPAsKIAHCKOW
aBualmm, omyoOiukoBaHa Ha odurmanbHoM caite Pocasmammu B pasmene «OOpammeHus
rpaknan» aanee «Yacro 3amaBaeMbie BOIPOCHD 1Mo cebuike: https://favt.gov.ru/brawenija-
grazhdan-voprosy/ (nyskr 30).

£aRase)  TIOMNMHHIK 3MEKTDOHHOIO OKYMEHTa, nopmcaxHoro 3,
b @ xpaHuTCA B MexBeAOMCTBEHHOM CUCTEME 3NEKTPOHHOTO
[IOKYMEHTO060pOTa DefIePasHOro areHTCTBa BO3AYLLIHOMO
TpaHcnopTa

HauanbHuk Ynpasnenus
- CBEJIEHUS O CEPTU®UKATE 3N
A5pOornopTOBOH ACATCIBbHOCTHA Ceprucukar: 00EC1027FBFFOD5C3CB5478A61C9372DCC A A. ABepKHeB

Bnapgeneu: Asepkues Anekcanap AHapeeBud
[HevictButenen ¢ 11-01-2023 po 05-04-2024

HokymeHT 3apermctpupoBaH N2 Ncx-3750/04 ot 07.02.2024 TuxoHoBa tO.A. (PocaBunaums)
CtpaHuua 1 us 1. CtpaHuua cosaaHa: 06.02.2024 20:56
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QEJIEPAJIBHOE ATEHTCTBO
11O HEZIPOTIOJIb3OBAHHIO
(Pochnenpa)
®EJIEPAJILHOE BIOJJKETHOE
YUYPEKJIEHHUE
«TEPPUTOPUAJIBHBIN GOH/I T'enepansHomy mipexropy
I'EOJIOTHYECKOI UHOOPMALIMU 000 «I'pannCdepar
110 MPUBOJIKCKOMY A.@. Tlapumny
®EJEPAJILHOMY OKPYT'Y»
(OBY «TOI'U no IpuBomkckomy

(benepanbHOMY OKpYry»)

yn. Baneesa, 28, r. H. Hosropon, 603105
Ten./daxc: (831) 421-09-94

E —mail: tfipfo@tfipfo.ru
OI'PH: 1025202405656 UHH: 5257044753

OKIIO: 52478314

06. 03 200 Ne SRS~ FH e 7
HaNe CB-012 or 16.02.2024

[O npenocrasnenuu nndopmarmu]

VYBaxaemblit AHaTonuit ®enoposuy!

Jisi BHECEHMS IaHHBIX B NPOGKTHYIO JOKYMEHTAIHMIO Ha 00bekTe «PeKylbTuparus
csankun ThO B p.n. Bopotsinen BopoteiHckoro paitona Huskeroposckoit o6nactd Ha 3-em
KM aBrosiopors Bopotsisen — Cnacckoey (nanee — O6bekt) B BOPOTHIHCKOM MYHHIHIIANb-
HOM okpyre Huxeroposckoit o6iactu, coobuaem.

B rpannnax O6bexTa, pacioo;KeHHOro Ha 3eMebHOM y9acTKe C KaJaCTPOBBIM HO-
Mepom 52:28:0150001:1285, oTcyTeTByI0T:

— MECTOPOX/ICHHS! (y4aCTKH MECTOPOXK/ICHMH) IIOA3EMHBIX BOJ, Y4TéHHEIE I'ocy-
AApCTBEHHBIM OallaHCOM 3aracoB TMONE3HBIX HCKOMaeMblx Poccuiickoii dexepaiun 1o co-
crosuuio Ha 1 suBapa 2023 roma «IIOJ3EMHBIE BOJIbl» «IIMUTHEBBIE U
TEXHUYECKME BO/Ibl» u «MUHEPAJILHBIE BO/IbI»;

— TeppuTopun 1-ro, 2-ro u 3-ro NoOACOB 30H caHUTapHOH oxpanbl (3CO), YUTEHHBIX
FOCYapCTBEHHBIM GalaHCOM MECTOPOKIEHUH (YIaCTKOB MECTOPOXK/IEHHIT) MOJ3EMHBIX BOJ;

— MECTOPOXKIEHUs U TIPOSBIICHHS [OJIE3HBIX HCKOMAEMBIX;

— OypoBBIe CKBa)XHHBI Ha BOJLY.

Jlupexrop T.A. Kocapukosa

Tonraps JLH.
Ten. 8(831) 428-12-94
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I A.. Tlapum
MUHHICTEPCTBO PITHHY

IPIPOHBIX PECYPCOB I DKOJIOT I (000 «I'pauaCdepa»)
POCCHIICKO ®EAEPAITAN
(Munnpupoasl Poccum)

grandsfera@gmail.com

yi. B. I'pysunckasi, a. 4/6, Mocksa, 125993
Ten. (499) 254-48-00, dakc (499) 254-43-10
calfT: Www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
Tenetai 112242 COEH
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Ha No oT

O vanuuun/oteyTeTBud OOLIT
Ne17595-0OI'/61 ot 25.06.2024

VYBaxaembrii AHatonuit @eaoposuy!

MuHUCTEPCTBO TPHPOJHBIX pecypcoB H  3konoruu Poccuiickorr ®eaepanmu
paccmotpeno mucbMo OO0 «I'pauaCoepa» ot 21.06.2024 No CB-032, mpeactaBiacHHOS
Baomm obpamenuem ot 25.06.2024 Ne 17595-0I/61, o npenoctaBiaeHUH HHPOPMALIUH O
HAJIHYUU 0CO00 OXpaHsSeMbIX MPUpPOAHbIX Tepputopuii (mance — OOIIT) denepanbHOTO
3HAYCHUS OTHOCHTCIBHO HCIPAIIMBACMOIO OOBCKTA W B PAMKAX YCTAaHOBJICHHOM
KOMIICTCHIIMH COOOIACT.

[Mo cBeaeHwmsaM, comepkammMcs B HH()OPMALIMOHHBIX PeCypcax, HCIPAIIHBACMBIA
00bekT «PexynpruBanus ceaiku ThO, pacnionoxeHHOU B p.it. BopoTsiHel BopoTbiHCKOTO
pationa Hmkeropoackoit obmactu Ha 3-em kM aBtozoporu BopotsiHenm — Cracckoey,
pacmoNOKeHHBIH Ha Teppuropuu BopoTbiHckoro paiiona Hmxeropoackou oGmactw,
¢ reorpapUUCCKUMH KOOPJAHHATAMH, YKa3aHHbIMU B muchbMme oT 21.06.2024 No CB-032,
He Haxoautcs B rpanuuax OOIIT deaepaabHOrO 3HAUYCHUA W UX OXPAHHBIX 30H.

Bmecte ¢ Tem oOparmmacM BHHMAaHHE, YTO COIJIACHO a03aly ACBATOMY CTaTbH
3 @®caepansroro 3akoHa ot 10.01.2002 Ne 7-03 «O6 oxpaHe OKpYKAOLICH Cpeaph»
XO3AUCTBCHHAS M WHAS OCATEIBHOCTD FOPUAMYCCKUX U (PH3HYECKHX JHL, OKa3bIBAIOIIAS
BO3OCHCTBHEC HA OKPYXKAKIUYK CpPeay, OCYIIECTBICTCA HA OCHOBE NPHHLIHIA
MPE3YMITIMHM  SKOJOTHMYECKOH OMAacHOCTH IUIAHHUPYEMOM XO3MWCTBEHHOM M HHOH
JCATETBHOCTH.

B cimyuac 3atparuBaHUS YKa3aHHBIM OOBEKTOM TEPPUTOPHH, HMCKOIIUX
OTPAHUYCHHUS IO HCIOJNB30BAHHIO H MOIICKAIIMX OCOO0H 3amure (BOAHBIC OOBEKTEL,
BOJOOXPAHHBIC 30HBI H MPHOPES)KHBIC 3aMIUTHBIC MOJOCHL, J1eCa, OOBCKTHI PACTHTCIBHOTO
U >KMBOTHOTO MHpa, 3aHeceHHbIe B KpacHyto kHury Poccuiickoit Denepanuu, KpacHbIC
KHHTH CyOBeKTOB Poccuiickoii @enepauuu), NpH MPOSKTHPOBAHHH H OCYILCCTBICHHH

Hcn.: Pesamop A X,
Komnr. renedon: (499)252-23-61 (106. 49-44)




image99.jpg
paGoT  HeoOXOMMMO  PYKOBOJCTBOBATHCS — IMONMOXKEHUSIMH  BoJHOTO — KOJEKca
Poccuiickoit ®eneparmu, JlecHoro kojekca Poccuiickoit ®egepaiy, 3eMeENbHOTO
Kojekca Poccutickoit Demepary, WHBIX 3aKOHOJATETHHBIX W HOPMATHBHO-TIPABOBBIX
aktoB Poccutickoit ®enepaimu u cyOnekToB Poccuiickoit Oeepanyu.

ITo Bompocy monyuenust uadopmaru o Hammaw OOLTT pernoHamTbHOTO 3HAYEHIS,
a Takyke OOBEeKTOB PACTUTENLHOTO M KWBOTHOTO MHpA, 3aHECEHHBIX B KpAacHBIE KHUTH
cyObekToB  Poccmiickoit  ®eneparmu, HeoOXogumo — o0pamarbcd B OpraHbl
WCTIONMHUTENHHOM BIIACTH COOTBETCTBYIONIETo cyGhekTa Poccutickoit Mepeparym.

B ciayuae nampasenns B MuHImpupo eI Poccry WHBIX aHaTOTHYHBIX 3allpPOCOB JIIS
monyuenwss wHpopMmarmm o Hamuumu OOIIT  demeparbHOro 3HAYEHUS, IIPOCUM
TIPeJIOCTABIITh HAGOp JAHHBIX (Teorpaduyeckue KOOPIMHATH U KapThl/CXeMBI YUaCTKOB
He/Ip/3eMeNbHBIX YUacTKOB/0OBhEeKTOB) B (popMate, pa3MeIieHHOM Ha caiite MuHIpupoab
Poccuu B pazgene «MeToaudeckue JOKYMEHTHD:

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie dokumenty/o_porvadke podachi zapr
osov_o nalichii otsutstvii osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy dalee oo/

IIpenocrapnenve ceepeHmit B 1 poBoM dpopmaTe 0GECIIEUNT COKpaIeHIe CPOKOB
Ha 06paboTKy HHPOPMAITUH.

3amecTuTeNs MpeKTOpa [lermapraMenTa -
HavyaabHUK OT/IeNa SKOJIOTHYECKOro
TypU3Ma 1 Hay4IHOH JIeSTeIFHOCTH Ha
0c000 0XpaHSIEMBIX ITPUPOTHBIX
TEPPUTOPHUSIX

e Tio e T A A Tuxuaenko

XPAHNTCS B CHCTeMe 21eKTPORNOTo J0KYMeRT00G0pOTa
Mumnpapoas: Poccun

Cepruduxar: 00AC509CAACEBAADEB7E6FCASDSDAD6500)
Bnanener: TUXHEHKO ATTEKCEN AJIEKCAHJIPOBUY
| TeiicTuTenen ¢ 02.11.2023 mo 25.01.2025
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MunucrepcTso r a
CeJTHCKOT0 X03sIiicTBA lenepaibiomy upekTopy

1 TIPOI0BO.TH CTBEHHBIX 000 "T'paupCdepa
pecypcos
Hu:xeropoackoii odacTu

Anpec MecTa HaxOXKIeHHT: Kpemib, Koprt. 2 grandsfera@gmail.com
1. Hroxemit Hosropog, 603082

Tlouropsrit agpec: Kpemms, koprr. 14
1. Hioxemit Hosropog, 603082
Te. 439-11-51, dake 439-13-91
e-mail: mex@nobl.ru

[Tapmuay A.D.

27.06.2024 Ne Wex-302-369146/24

vaNe CB-033 or 21.06.2024

r A
O Hammuur  0co00  IIEHHBIX
TIPOTYKTUBHBIX

CEIIbCKOXO3AHUCTBEHHBIX YTOAN

YBaxaeMblit AHatonuit depopoBuy!

Bame oGpamenne 0 HaIUIUW/OTCYTCTBHU 0CO0O0 IEHHBIX IPOTYKTHBHBIX
CeIIbCKOXO3IMCTBEHHBIX YTOAMH, UCIIONB30BAHNE KOTOPHIX A APYTUX Lieneil He
JoIycKkaercs, oco00 IIeHHBIX 3eMelb, MEIHOPUPYEMBIX 3eMelb, B paioHe
IIPOBEJIEHUS IIPOEKTHO-U3BICKATENILCKUX palboT 1o oO0bekTy «PexynbTuBaIus
cpanku ThO, pacnomnoxenHoil B p.nm.BopoTeiHen, BopoTsliHCKOro paifoHa,
Huxeropojckoit obmactu Ha 3-eM KM aBTojoporu BoporsiHen-Cracckoey,
PaccMOTPEHO MHHHCTEPCTBOM CEIIBCKOTO XO3SHCTBa M IIPOJOBOIHCTBEHHBIX
pecypcoB Humkeropockoit o6nacTu.

CornacHO NPUIOKEHHON KOIMHU TOoTrpaduueckoro IjaHa ydacTka B 30He
WHXEHEPHO-DKOIOTUIECKUX M3BICKaHUM 10 OOBEKTy 3eMelb, BKIIOUCHHBIX B
mmepedeHb 0co00 IEHHBIX IPOJIYKTUBHBIX CEIBCKOXO3SHCTBEHHBIX YIOJIHUM,
HCIIONIb30BaHUE KOTOPBIX AN JAPYTHX Ieleidl He JoIycKaeTcs, YTBEPKJCHHBIN
nocraHoBieHueM [IpaBurensctBa Hukeropojckoit obiactu ot 24 gexadpsa 2010

r. Ne 949 (penakmus ot 20 Hoa6ps 2023 r. Ne 1000), He nmeercs.
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[lo HanMUYUIO METUOPUPYEMBIX 3eMellb, MEIUOPATUBHBIX CHUCTEM M BUJOB
Mennopanu Bam HeoOxomumo obparuthes B Hmxkeroponckuit punman OI'BY
«YnpaBieHue MO MEIMOpALUU 3eMellb, BOJHOMY XO3SHCTBY U 0€30MacHOCTU
THAPOTEXHUUECKHX coopyskeHuit « CrienmenroBoaxo3» (603122, Huxeropoackas

00u1., r. Huwxuuii Hoeropoa, yin. Baneesa, nom 205, 1. 233-21-50).

TIOANMHHYK 3NeKTPOHHOrO AOKYMEHTa, noanucanHoro 31,
XPaHUTCA B CUCTeMe 3MEKTPOHHOTO I0KyMeHTo060poTa
3amecTUTeNb MUHUCTPA CEEIICHI O CERTHOUICATE 1 H.A. XomyToB

Ceprucukar: 00FOBDED7FB240FF19C41578D4DCIB77A7
Komy Bbinan: XomyTos Hikonaii Anatonbesis
[eficTeuTenek: ¢ 25.01.2024 4o 19.04.2025

Kysneuosa Hanexna CranucnaBosHa
8(831)439-12-39
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MuHucTepeTBO
IKOJIOI'HH FeﬂepaanOMy JUPEKTOPY

M IPHPO/IHBIX pecypcoB 000 "I'pannCeepa”
Huikeropoackoii odaactu

A.® ITapummny
Kpemuis, koprt. 14, r. Hiwxauii Hosropon, 603082
Tenm. 435-63-35, daxc 435-63-36 .
e-mail: eco@nobl.ru [IpombItunenHsIit npoes, Aom 14,
16072024 Ne Mex-319-406020/24 a1r/mom/o0p2/XVIII-nom.1/209,210

r. JloaronpyaHbii,

: 2
wa Ne CB-031 ar21.06.2024 MockoBsckas o6nacts, 141701

"O npenocrasicHuy HHPOPMALUK

YBaxaemblit AHaronuit @eaoposuu!

B oreer Ha Baie ofpailieHue O HaJM4dMU (OTCYTCTBUM) MECTOPOXKICHHIA
MOJE3HBIX HCKOMAEMBIX DPETMOHANBHOTO 3HAYEHHWS] TOA  YYacTKOM  MPOEKTHO-
u3bIcKaTeNbckux pabor oObekTa: «PexynpruBaims cBaiku ThO, pacronoxeHHOMH
B p.n. Boporsinen BoportsiHckoro paiiona Hukeropoackoir obaactu Ha 3-eM KM
aprojoporst  BoporteiHer; — Cracckoe», MHHHUCTEPCTBO IKOJOTHH W TIPUPOJHBIX
pecypcoB Hmxeropoackoit obmactn (mamee — Mwmskonorun  Hmkeropoackoit
0071acTH) cood1IaeT cieayoliee.

MecTopoiieHUs ¥ y4acTKU HeIp MECTHOI'O 3HAYEeHUsl 00IIepacpocTpaHeHHbIX
MOJIE3HBIX MCKOMAEMBIX OTCYTCTBYIOT, JIMLEH3MM HA TMPaBO IOJb30BAHUS HEApaMH
Mundkonoruu Hukeropojickoit 001acTi HE BbIITABAIUCE.

CBeneHust 0 TEPPUTOPUSX TPAJULIMOHHOIO MPUPOJOINONL30BAHUS KOPEHHBIX
MaJIOUMCIIEHHBIX HAPOJI0B PETMOHAIBHOTO 3HaUeHNs] B MuHIKom0THN Hiskeropoackoit

00/1aCTU OTCYTCTBYIOT.

7] MoAnUHHIK 3neKTPOHHOrO ROKyMeHTa, MoANMCaHHoro 1T,
XPaHITCA B CUCTEMe 3MEKTPOHHOTO AOKYMEHTO0GOpOTa

H.o. mepBoro 3aMecTuTenst MUHHC B.JI.Huxudopor

CepTudwikar: 2AAF3C87C34FCE7A37D51AD35F03C467
Komy binan: Hukwopos Bragummp Jleoknaosns
[eficTeutenen: ¢ 02.04.2024 o 26.06.2025

®@upcosa Mapuna Hukomaesna
435-63-11
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ACCOUMALAR CAMOPETYAHPYEMbIX OPTAHW3ALHH OSULEPOCCHACHAR HETOCYMAPCTBEHHAR HEKOMMEPSECKAA OPTAHIIALIA - OGULEPOCCHCHOE MEMOTPACAEBOE O BEANHEHHE
PASOTOMATEAEH <HALWOHATHOE OB BEAWHEHME CAMOPEFYAHPYEMBIX OPTAHHIAIM(H, OCHOBAHHLIX HA IEHCTBE AWIL BBIMOTHAIOIAX HHOKEHEPHBIE HBICKAHHS, W
(CAMOPETYIHPYEMbIX OPTAHHSALR, OCHOBAHHSIX HA WIEHCTBE AHIL OCYUECTBAIOULAX NOATOTOBKY POEKTHOR AOKYMEHTALIH-

5260476087-20240314-1521 14.03.20%
[ ——  dopagpeam vk
BbINUCKA
3 €IMHOTO PEECTPa CBE/ICHHI 0 YIEHaX CAMOPEryHPYeMbIX OPraHH3aUMit B 067aCTH HHIKEHE PHBIX
M3bICKAHHA U B 061aCTH apXHTEKTYPHO-CTPOHTE/IHOTO NPOBKTHPOBAHMA M WX 06A3aTenbCTBAX

HacTofiuan BLINKCKa COACPIKMT CBEACHHS 0 IODHAYECKOM THUE
(MHAMBHRYaLHOM NPEANPHHAMATENE), OCYWECTRARIOWLEM NOATOTOBKY
NIPORKTHOM AOKYMEHTALLHH:

O6uecteo c orpanuyenHoi oTeercTBenHocTbio "HiHos3konorma"

(10 HawweH08 3He 10pHBIECKDTO /O MNANENAYRALHOTO AT wIOaTe )

1215200003480

(ocuowoi rocynapcrenmsh percrpauo i ouep)

1. CBe/ieHuA 0 wieHe CaMoperynupyeMoi OpraHH3aunK:

1.1 | aeHmidmiaupontbIii HoMep HanoromiaTe bya 5260476087
17 | Monwoe Hanvenosaime puyriecoro aua 06u4€CTBO C OrpaHK|EHHO OTBETCTBEHHOCTBIO
| ot orecrm wrvmagmim pempwsaen "HiekHos3kunorus"
1.3 | Coxpauieroe HauMeHOBaHHE OPHINECKOTD /HUa 000 "HiHosIxonorus’
Anpec topueckoro
14 | Mecro haTH4ECKOr OCYILECTBEHHS AESTEALHOCTH 'fnll’lmm'ﬂ,n nP:.u:ua,n n."?mm,fﬂ:: :"; 'm%
B WSy NI
FIBAETCH WIEHOM CaMODeryAMpYEMOii OpraliaaL Accouvaus Camoperynipyemas opraHusaLa
15 PPy oxgeniompon (B0-161 002010
1.6 | PervCTpauMONHbI HOMED WieHa CaMOpEry/MPYEMO OpraH3aLM 11-161-005260476087-4480
17 | Bora scrymrenn B cuny pewens o npuewe 5wt 12032024
‘camMoperyHpyeMoi 0praHHsaLu

18 JlaTa W Howep PeweHHA 06 WCKNKHEHHH U3 WnenoB
| caMoperynupyeMoi OpraHH3ALH, OCHOBAHHA HCKIIIGHEHHA

2. CaejieHHsi 0 HAMYHM Y WieHa CaMOPEryNHpyeMoi OpraHu3aLMM NPaBa OCYLLECTRASTL NOAFOTOBKY NPOCKTHOR
BOKYMEHTUUAH:

2.1 B OTHOWEHHH 06BEKTOB KANHTANEHOTO 2.2B OTHOWeHHH 0C0G0 ONACHIX, TEXHHYECKH | 2.3 B OTHOLUEHAH 0GbEKTOB HCNOMbI0BAHHA
CTPOATALCTBA (KPOME 0C060 OnacHIX, CAGKHbIX M YHHKAbHbX 06beKTOB ATOMHO 3HEPIHH

TEXHAYECHH CONHbIX M YHAKANbHBX OGBEKTOB, | KANHTA/IbHOM CTHOHTENECTBA (KPOME OGBEKTOB | (wm msmanssueyiverenss miso)

06bEKTOB HCNOL3OBAHHA ATOMHOM HEPUH) | MCTIONb30BAHAS ATOMHO JHEPTHH)
(i oo e ) o aecoamR v )

Jla, 13.03.2024 Her Her
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3. KoMnencaunonHbIi thonp BoaMeLlerus Bpesia

Al

YpoBeHb OTBETCTBEHHOCTH \NeHa CaMOPEryMPYEMOM OpraH3aUi
10 0GA3ATE/LCTBAM 110 A0r0BOPY NOAPRAA Ha NOLYOTOBKY MPOEKTHOF
AOKYMEHTAUUH, B COOTBETCTBHH C KOTOPbIM YKA33HHbIM 4/BHOM
BHECEH BHOC B KOMNEHCALMOHHbITA (HOHA BOSMeLLIEHHS Bpea

(ve mgmﬁm nATb. mmu'm: pytineid)

32

CoeAeHA 0 NPHOCTAHORNEHHN / NPEKPLLIEHHH NPAB OCYLLCTBTS
NIOAFOTOBKY NPOEKTHO AOKYMEHTALUH 0GbexTOB KanTabHoro
CTPOHTENbCTBA

4. KomnencaumonHbii thows oBecneyeHis 0roBopHbIx 06A3aTeNbeTs

41

lara, ¢ KOTOPOIA WieH CaMoperyMpyeMoii OpraH3alyM uMeeT npaso
OCYWECTBAATS NOATOTOBKY NPOBKTHO OKYMEHTALH N0 A0TOBOpaM
NGIPAAA, 33K7H04AEMbIM C HCTIONEI0BAHHEM KOHKYPEHTHEX
C10c060B 33K1K04EHHA AFOBOPOB, B COUTBRTCTBHH C HOTOPbIM
YHaGaHHbM WIEHOM BHECEH BIHOC B KOMNHCAUHOHH i (DOHA
‘0Gecnedent J0roBoPHbIX 0693aTeNLCTR

42

YpoBeHb OTBETCTBEHHOCTH \eHa CaMOPEryMPYEMOM OpraH3aUiH
10 0GA3ETEALCTBAM 10 J0r0BOPaM NOAPAAQ Ha NOLVOTOBKY
TIPOGKTHOT AOKYMEHTALIMH, SQKAHO4QEMbM C HCNOMb30BAHHEM
KOHKYPEHTHX CNOCOG0B 3aK/KO4EHHA AOT0BOPOB, B COOTBETCTBHH C
KOTOPIM YKa30HHbIM ‘VEHOM BHECEH BIHOC B KOMNEHCALUOHHLH
(hown oGecneyenns A0TOBOpHLIX 06ASATENLCTE

43

Jlara yniaTb! JONONHATEALHOTO B3HOCA

b

CBe/leHA 0 NPHOCTAHORTEHHH / IDEKPaLIEHHH P3Ba OCYLIECTBITL
UOTOBKY NPOEKTHOR AOKYMEHTALYM 10 AOTOBOPaM NOPAAA,
3aKTIOHARMbIM C HCNOAEI0BaHHEM KOHKYPEHTHLIX CI0C0608
3aKTI0veHHA AOFOBOOB

5. DaKTH4eCKWA COBOKYNHbIH pa3Mep 06A3aTeNbCTe

51

DaKTM4ECKHA COBOKYNHBIH Pa3Mep 06A3aTENLCTB N0 IOr0BOPaM
OAPAAA Ha NGAFOTOBKY NPOEKTHOA AOKYMEHTALYH, SAIUHOAEMEIM C
HCNTEI0B3HMEM HOHKYPEHTHBIX CAOCOG0B 3aHICHEHHA A0T0BOPOB

+2 ATy BHYAAYH BLITHCKH

Her

mHOMPI3

AOKYMEHT NIOATHCAH YCHTEHHOH KBATHOHLHPOBAHHOH
IAEKTPOHHOR NORTHCHID

Pykosogutens annapara Braenew: Kowyxosckoi Anexcesi Onerosws A.0. Kowyxosckwit
123056, r. Mocxsa. yn. -5 Bpeciexan, &5
CEPTMOMKAT DADZFE100C0B014BDA019113D8DEABTF
REMCTBMTEAER: C 20.11.2023 110 20.11.2024
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MHHHCTEPCTBO MPHPO/HLIX PECYPCOB H 3KOJIOI MK
POCCHIICKON DEAEPALIAN
OEJEPATIBHAS C/IYXKBA 110 FMII[POME"{'EOPOJ'IOFMM
1 MOHHTOPHHIY OKPYXIAIOLIEH CPE/IbI
ot 000 PARICOEP A,
< »
®EJIEPAJIBHOE FOCYIAPCTBEHHOE HI
BIOUKETHOE Y YPEXK/EHUE
«BEPXHE-BOJIKCKOE VIIPABJIEHHE A.@. Mapmnny
110 [HPOMETEOPO.IONMH H
MOHHUTOPHHIY OKPY3KAIOLUEN CPE/Ibl»
(®TBY «BEPXHE-BOJIKCKOE YIMC») TTpompruTeH S npoesy, .14, 09.209,

yn.Bexemosa, 0.10, 2 Huenuis Hoszopoo, ICIT-1, 603951 r.Jlonronpy nusiit, MockoBekast 0611., 141701
Tew/@axc: (831) 412-18-95 darc: (831) 439-58-72
Tre: HHKHHH HOBTOPOR THMET
Email,_saspd@saspd.nnov.ru

41,03 Ay x 3ounza9 Z4P

Ha Ne CB-008 oT 15.02.2024r.

CIPABKA O ®OHOBbIX KOHUEHTPALIMAX 3ATPS3HSIOWNX BEUIECTB B ATMOC®EPHOM BO3AYXE

TEPPUTOPHAJIBHBII LIEHTP
1O MOHUTOPHHIY 3ATPSI3HEHUS OKPY/KAIOWEN CPEABI (LIMC)

Jlnnensus J1039-00117-77/00351845 om 29.04.2022 2.

-
ya. Bexemosa, 0.10, &. Huscnuiz Hoszopoo, I'CI1-1, 603951
Azpec HCMOMHHUTENS menedpon 8(831) 412-02-70, 421-69-16; (paxc 8(831) 439-58-72
E-mail: goiz@uprava.nnov.ru

3aka3yuk 000 «TPAHOC®EPA»

Hcnmonnurens

O6nacth, Huxeropopgckas
P.m. BopoTbiHey M.0./r.0.

OGBEKT, IJIsl KOTOPOTO yCTaHaBJIHBAeTCHd q)(!l-l, €ro BEJIOMCTBEHHAas

npunaanexnocts:  «PekynbTueaumus ceanku TEO, pacnonoxeHHoi B

p.n.BopoTbiHey BopoTbiHCKOro paitoHa Hvxeropoackoi o6nactu

Ha 3-eM KM aBTonoporu BopoTbiHeu- Cnacckoes

Mectonmonoxenne oGbexTa: B panoHe p.n.BopoTbiHey
KafacTpoBbli HOMep 3eMenbHOro yyactka: 52:28:0150001:1285
Ll[em,: NpoekKkT

DOHOBBIE KOHUCHTPAUMH YCTAHOBIEHbI B COOTBETCTBHM C METOAH'SCKHMH YKA3aHHAMM M0 ONPEACIEHHIO
(oHOBOrO ypoBHA. 3arpasieHms aTMocdiepHOro Bosayxa (yTBepKaeHs! MpHka3oM Munnppomsi Poccun ot
22.11.2019 Ne794; PJ 52.04.186-89 «PykoBoacTBO 1o KOHTPOJIKO 3arpssHenua atmocdeps», M,1991r.;
Hamenenne Nel k PykoBoacTsy no KOMTpOso 3arpasenua atmocdepsi PJT 52.04.186-89 «Onpenenenne
(oHOBBIX KoHUeHTpauuii Gen3(a)nupena u meramios», M, 1999r.; JeticTByrommumu  BpemeHHbIMH
pekomernaumuamMu «DOHOBEIE KOHOEHTPALHH 3arPASHAIOWMX BELECTE 11 FOPOACKUX H CETbCKHX MOCeNIeHH,
TAe OTCYTCTBYIOT peryispHbie HalMioAeHs 3a 3arpasHeHHeM aTMOC()EPHOro BO3AYXa», YTBEPHKIAECHHbIMH
3amectutenem Pykosoaurens Pocruapomera 29.08.2023r. CI16,20231.

®ononpenenen __6e3 yyeTta BKJIa/a 00bEKTa, U1 KOTOPOTO OH 3alIpalliHBaeTCs.

DoHOBBIE KOHUEHTPALHN CM. Ha 0GopoTe
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3HAYEHHS ®OHOBBIX KOHLEHTPALIMI 3ATPA3HSIIOLNX BELUECTB BATMOC®EPHOM BO3/YXE B
HACEJIEHHBIX TYHKTAX C PA3HBIM YHCJIOM *KHTEJIEM (C)

3arpsizHAONOIee BENIeCTBO “];:ﬁ:;:::ﬂ Co
BaBelleHHble BellecTsa mr/m® 0,192
[Ovokeng cepbl -/l- 0,020

Okenp yrnepoaa -/l 1,2
[uokeng asora -/l- 0,043
Okeunpg asota -ll- 0,027
BeH3(a)nupeH mr x 10°%/m3 0,75

IpexncrasnenHsble (OHOBBIE KOHLEHTPAUMH JCHCTBUTEIBHE! Ha CPOK JCHCTBHS NPOEKTHOMH
nokymenTanun obbekta OHB, He mosznee 31 nexaGpst 2028r.

3naveHus QOHOELIX KOHUEHTPALHi A5 -
He YCTAHOBJIGHBI H3-3a 0TCYTCTBH:A HaGmoneHuH. GOHOBBIC KOHIEHTPAUHH TePEUHCIEHHBIX BBIIIE
BEILECTB MOTYT GBITH YCTAHOBIEHE! PACYETHEIM METONIOM TpPH HATHYHH JAHHBIX HHBEHTAPH3ALHH
BBIOPOCOB B HACEJEHHOM ITYHKTe, COIIACHO MeToluKe pacuera KOHLEHTPALMH B aTMOCHEPHOM
BO37yXe BPEAHBIX BELIECTB, COASPKALIMXCA B BEIGPOCAX MIPEMPHATHIA.

I'lpenc‘rannemlaﬂ HHl.lJOpMal.lldﬂ MOXeT GbITh HCIIOJIB30BAHA TOIBKO JUIS HYXK 3aKa34HKa 11
YKa3aHHOTO BLIIIE 00BEeKTa U He TOUTEKHT nepeaave ApyruM OpraHu3aluisiMm.

W.o.HauaJIbHHKA

®I'BY «Bepxue-Bomackoe YTMC» A.A. Pabunkun

Huna BacunibeBHa AHApUAHOBA -

Haranuna Bukroposna Enaruna
8(831)412-02-70




image107.jpeg
MHHHCTEPCTBO IMPHPOZIHLIX PECYPCOB H 3KOJIOI'HH
POCCHHCKOH ®EJIEPALIMH

OEJIEPAJIBHAS CJTYIKBA T10 THAPOMETEOPOJIOT MM
1 MOHHUTOPHHT'Y OKPYIKAIOILEH CPE/IBI
i [eHepabHOMY THPEKTOPY
®EEPAJLHOE FOCYIAPCTBEHHOE FIOJUKETHOE ;
YYPEIKAEHUE 000 «I'pannCoepa»
«BEPXHE-BOJIKCKOE YPABJIEHUE A.®. Tapmuny
110 MAPOMETEOPOJIOT MM H
MOHHUTOPUHIY OKPY)KA}O[HEFI CPEJbI»

(®TBY «BEPXHE-BOJKCKOE YTMC») - Ipompiuuienssiit mpoess, xom 14, 0¢.20¢
yn.Bexemosa, 0.10, 2. Huxcnuii Hoezopoo, I'CIT-1, 603951 F.I{OHFOHPYI[HBH/I, MOCKOBCKa}I 06H.,
Ten/baxe: (831) 412-18-95 Paxe: (831) 439-58-72 141701

Tne: HHOKHHI HOBTOPOJ] THMET

Mecom:_saspd@nnov.meconm.ru
E-mail;_saspd@saspd.nnov.ru

/ y
2 s St 2
AT A N s CA -n3 AT

ua Ne _CII-010 or _ 15.02.2024 r.

Kimmaruyeckue XapaKkTepUCTUKH JUIS BHECCHHUS JAHHBIX B [IPOEKTHYIO JOKYMEHTALIHIO
Ha obvexre: «Pexymprusamua csamxm TBO pa. Boporsimen BopoTsiHCKOro —paifoma
Hiokeropoackoii 061acTu Ha 3-eM KM aBTOXOPOTH Boporsrzer — Criacckoey, pacroioKeHHOM B
BoporsmckoM  MyHuuunmaneHOM — okpyre  Hinkeropomckoif  obmactu  (kam.  HoMep
52:28:0150001:1285).

Jaussie nmpuseneHs! A1 BopoTsiaekoro paiiona Humkeropoackoit obnactu 3a MEPUOL C
1966 mo 2021 rr.

1 | Kospumment crpatnduxanuu armocdepsr, A 160
2 | Cpetsist MEHUMANBHAS TeMIIepaTypa BO3/yXa CaMoro XOJIOIHOTO Mecsia -16,4 °C
3 | Cpenusist MaKcHMaIbHAs TeMIIEpaTypa BO3AyXa CaMoro TEIIOro Mecsia +25.7 °C
| 4 | Ckopocts BeTpa, CpeIHero0Bas OBTOPSIEMOCTb IPEBHIIEHHS KOTOPOH COCTaBIseT 5% 8 m/c
5. [ToBTopsieMoCTh HanpaB ieruii BeTpa 1 INTHIIeH 10 MecsmaM u 3a rox , %
v c || B | 0B | O | 103 3 | &3 | tmws
1 5.9 4,1 il 13,7 27:5 20,1 15,1 5,9 7,4
II 5,6 4,7 10,2 14,3 26,4 19,8 12,9 6,1 83
11 5,6 4,3 8,0 14,2 28,0 20,7 132 6,0 6,9
v 8,8 6,9 11,5 12.2 23,0 16,5 13,3 7.9 54
\Y% 112 8,7 10,5 9.6 18,3 15,1 15,9 10,6 1.6
VI 12.5 1.9 10,2 83 16,1 16,0 16,9 12,4 87
VII 11,8 8,1 11,4 9,8 16,5 13,5 16,1 12,8 10,6
VI 11,8 7,4 9.7 9,1 16,9 15,6 17.3 12,3 L2
IX 9,0 6,2 82 10,4 19,4 19,3 17,0 10,5 83
‘ X 7,9 3,6 5,0 10,3 24,3 22,4 16,7 9,8 3.3
X1 6,3 3,7 %2 11,2 2715 21,2 15.5 7.4 3,6
XII 54 32 85 14,4 26,6 21,9 13,4 6,6 5,0
Tlog 8.5 54 9,0 11.5 22,6 18,5 153 9,0 7,4

«Bepxue-Boikckoe YTMC» B.H.TpetpsxoB

Havanpuuk GI'BY o] ///

£
JLB. ®ununa 4
E.IO. 3s16xuna

(831)421 69 12
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TNPOTOKOJI OBLIECTBEHHBIX CJIVIIIAHUN
B opme cirymanmit
04 cenrsibps 2024r
14 yacos 00 munyT

Mecto nposenenusi: Hivkeropozckas o6macts, p.i. Boporsiren, mr. CoseTckas
1.6 04.09.2024 r. B axkTOBOM 3aje aJMHHUCTPALMM TOPOJICKOTO OKpyra
Boporsiackuit Hikeropozckoit o6nactu

TIpeamer oGeysxaeHusI: IPOBeieHNe 0OIECTBEHHBIX 00CY K/ICHHH 0 06BeKTy
«PexynsruBanmss  cBanku TBO, pacmonmoxennod B p.ai.  Bopoteinen
Boporbisckoro paiona Hmkeropojckoit obmactu Ha 3-eM KM aBTOIOPOTH
Boporsixer — Criacckoe» B (popme cirylIaHui.

[TocTaHoBlieHWEM  aJMUHHCTpallMM  TOPOJICKOro  okpyra  BopoTeiHckuii
Hwxeropozpckoit obmact Ned04 ot 24.07.2024r.00paszoBana Komuccus 110
MPOBEEHUIO OOIIECTBEHHEIX OOCYXKASHNH 110 00BekTy «PeKynmbTUBALMS CBANKK
TBO, pacrionoxeHHoit B p.i. Boportsiner BopoTeiackoro paiiona Himkeropoackoit
obsactu Ha 3-eM KM aBTo0pory BopotsiHer — Criacckoey B popMme CilyIaHui.

IIpucyreTBoBaIM Y/IeHbI KOMUCCHH:

Konnos OJjier Huko/siaeBu4 - 3aMeCTUTENb IVIaBbl aJIMHUHUCTPALMK- HaYalbHUK
orzena o crpoutenseTBy, apxurekrype n JKKX agMuHHCTpanuum ropojickoro
okpyra Boporsiackuit Hukeropozickoit o6macts, Ipe/iceiaTellb KOMUCCHH;
Ileryxos JImuTpuii BiaguMupoBu4Y - 3aMeCTUTENb IJIaBbl AJAMUHUCTPALUU-
HaYalbHAK OT/ieNa MMYIIECTBEHHBIX OTHOIIEHUH, MYHMIMIIATLHOIO KOHTPOJS H
3aKyNOK aJMUHHCTPAlUM TOpoJCKoro okpyra Boporemnckuit Hinkeropoackoit
o6J1acTu, 3aMeCTHTENb IPeJICeIaTeNlsl KOMUCCUHM;

Bepunnun Wabsi Pomanosmu - 3aBemyrommit cexropom JKKX ormena mo
crpourenserBy, apxurekrype u OKKX aaMuHMCTpalMu TrOpOJICKOrO OKpyra
Boporsiackuit Hukeropozackoii 061acTy, ceKpeTaph KOMUCCHH;

MypapbeB Burtanuii CepreeBud - Ha4anbHUK OTZE€NA Pa3sBUTHA TEPPUTOPUH
a/IMHHWCTPALIIA TOPOJICKOro 0Kpyra BopoTsiHekuit Hrskeropoackoit obmactu;
Eropos Amapeii BuagumupoBuy - 3aMecTHTeNh HadadbHMKA OTJeNda 110
cTpoutesbeTBy, apxurekrype u JKKX anMHHHCTpaluum TOPOJACKOTO OKpyra
Bopotsisckuit Himkeropozackoit o6mact;

Inakcnna Haranbs AJiekcaHJpoBHA - 3aMECTHTENb HavalbHHKAa OTAENa
HUMYIIECTBEHHBIX OTHOUIEHI/Iﬁ, MYHULUIIAIBHOI'O KOHTPOJIsL u 3aKyTIOK
aIMHHUCTPALIMU TOPOJCKOro okpyra Boporsckuii Hikeroposckoit o6nactu;
JmurpueBa Hartanbs AJiekcaHApoOBHA - 3aMeCTUTeNb HayalbHUKA OTAENa
pa3sBUTHs TEPPUTOPUH aIMHHHCTPALMU TOPOJICKOrO OKpyra BopoTeiHCKuMi
Huxeropockoit obiactu;

Ipumynns  Angapeii  CranumcJaBoBHY - 3aMeCTUTeNb HadalbHUKA OTZHENa
Pa3BUTHSL TEPPUTOPUIl aAMUHUCTPALMUM TOPOACKOrO OKpyra BoporsiHCKHit
Hinxeroposckoit obnactu.
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Hugopmuposanr  Konno O.H., mpexcesaTels KOMHCCHM 110 TPOBEICHHIO
ob1iecTBeHHBIX 00CYXKIeHNUI B pOpMe CITyIaHmii:

Bo wucnonnenue TIOCTAHOBJICHUS ~ aJIMUHUCTPAILMN TOPOJCKOTO  OKpyra
Boporeincku#i  Hwkeropoackoir — obuact Ne404 ot 24.07.2024r.  Ha
of1ecTBeHHbIe  00CY)KACHHMSI BBIHECEH BONPOC OLEHKH BO3AEiCTBHA  Ha
OKPYXalollyl0 MPUPOJHYIO CPefy U COLHUATBHO-DKOHOMHYECKHE YyCIOBHS
HAMEYCHHOH ~ XOBSHCTBEHHOH JeATENBHOCTH T0  OOBEKTY rOCYHapCTBEHHOi
9KOIIOTMYECKO!  OKCIePTH3bl — MPOEKTHOH JOKyMEHTALMH 1O  THTYIy
«Pexynprusanus csanku TBO, pacnionoxeHHoH B p.1. Boporsierr BopoThiHckoro
paifona Huxeropozckoit obnacti ma 3-eM kM aBTofoporm BopoTbiern —
Cracckoe»

TIpy noAroToBKe OGUIECTBEHHEIX 00CYIK/ICHHH OPraHU3aTOPE! OOIIECTBEHHBIX
00CyKIeHUH PyKOBOJICTBOBAJIUCH :

DefiepalbHbIM 3aKOHOM OT 23 Hostopsi 1995r. Ne 174 —D3 «O6 3KoNOrHdIecKoil
IKCIIEPTU3EY;

Genepanprbv  3akonom ot 10 smBaps 2002 roga Ne7-®3 «O6  oxpane
OKpY KaloIlel cpespy;

DenepatbHbIM 3aKoHOM 0T 06 okTs16pst 2003 roma Nel131-03 «O6 061LECTBEHHBIX
NPUHIMIAX OPTaHU3ALMK MECTHOTO caMoympasienus B Poccuiickoit @enepanuny;
[onoxkenuem 06 oleHKe BO3IEHCTBUS HAMEYEHHOH XO3SAHCTBEHHON M WHOMN
JICATENILHOCTH  HA  OKPYXarollyio cpelly B Poccumiickoit ®enmeparuu
yreepxieHHbM [pukasom I'ocynapersennoro komuteta Poccmiickoit Meeparu
10 OXpaHe okpysKaromei cpejbl o1 16 mast 2000 roga Ne372;

[onoxennem 06 opranmsalyu U NPOBeACHMH OGLIECTBEHHBIX OGCYMISHMH WK
yOIMYHBIX  CIyIIAHHH 110 BOIPOCAM [PASOCTPOUTETBHON JesTebHOCTH Ha
TEPPUTOPHH IOPOACKOro okpyra Bopotsmckuit Hikeropoackoit o6nacta ot 18
utoHs 2020r. No73;

Yeras ropojickoro okpyra Boporsiexuit Himkeropozckoii oGmacti.

OpraHu3aTopoM 0BLIECTBEHHBIX 00CY K/ IeHH I SBIISETCS ©
AZMUHHCTpAIHs TOPOJICKOTO 0Kpyra Bopotsisckuit Huskeropockoit o6macTu

LensiMu npoBeeHnst 0GECTBEHHBIX 06CYKACHUIT SIBISIOTCS:
- MHQOPMMpOBaHWEe OOWIECTBEHHOCTH M BCEX 3aMHTEPECOBAHHBIX AL O
HAMEYEHHOU X035 CTBEHHOI 1esTe/IbHOCTH;
- IPEZIOCTaB/IEHHE JOCTYIA OBIIECTBEHHOCTH K IPOEKTHON TOKYMEHTALMH , B TOM
HHMCIE K TeXHMYeCKoMy 3anaHmio Ha nposejienue OBOC u maTepuanoBs oleHKH
BO3JIEACTBHS Ha OKPYKAIOLLYIO Cpely;
- BBIABICHHE MHEHMH OOLIECTBEHHOCTH O HAMEYEHHOM XO3SHCTBEHHOI
AesTeIbHOCTH 110 00bekTy «PekynbruBanus canku THO, pacronokeHHOH B p..
Bopotsmsenr Bopotsirckoro pafiona Humskeroposckoif obnactu Ha 3-eM KM
aBrojoporu Bopotsiner — Criacckoex»
- perucTpanus ¥ repefada INPeNOKEHUH M 3aMeuaHHi O6LIECTBEHHOCTH |
BBICKA3aHHBIX B XOJI¢ POBEJECHNs OOLIECTBEHHBIX 0GCYXKICHHI , OPraHNU3aTOPOM
OOIIECTBEHHBIX 00CYKIEHH M .
OCHOBHBIM TPHHLMIIOM [POBEJIEHHS OGIIECTBEHHBIX obcyKaeHuit  sBisieTcs
TIPUHLMIT TIIACHOCTH , y4acTs OOLIECTBEHHBIX OpraHmsaluil (o6beanHenuii) |
y4eTa oOIEeCTBEHHOIO MHEHHS.
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Mupopmanus o nposesiennu oGeCTBeHHBIX 0GCY K ICHHIT CPE/IH HACEIEHUA O
HAMEUEHHOMH JIesTebHOCTH , KOTOPas IIOJJIeXKHT SKOTOTHUECKHIT SKCIIepTH3E ,
Gblyta pasmelleHa Ha OQHIMATBHOM TOpTajle OPraHOB MECTHOTO CAMOYIIPaBJIEHUS
ropozickoro okpyra Boporeinckuii Hikeropoackoit o6nactu
https://vorotynets.nobl.ru .

B neproz ¢ 05.08.2024 r. o 14.09.2024 r. npusmMaich 3aMevaHus,
KOMMEHTapHH M NIPE/I0KEHHs B IHCbMEHHOM BUJIE, B CBOGOAHOI (opMe .

[pentarato poros0coBaTh 3a HAYANO OGIIECTBEHHBIX obcysxeHuii .

T'onocosanu :

3A MMPOTVIB BOXJEPXAJICh
8 R =

OGmectBennbe  06CYyMH/IeHHA 110 00beKTy «PeKyIbTHBALMS —CBANKH TBO,
pacnonoxenHol B p.n. Bopotemen Bopotsiackoro pattona Hmkeroponckoit
obmacti Ha 3-eM KM aBTofoporn BopoTeimen - Cracckoe» B bopme
OGIECTBEHHBIX CITYIIAHMHA OOBABISIOTCS OTKPBITBIMH.
Ipennaraeres yTBEpANTE CIIEAYIOIMH PETTAMEHT IIPOBENEHHS OBIIECTBEHHbIX
obcysKnenuit B Gpopme cirymanuit :

1) BricTymeHne foKIaquuKa Ha o6IIecTBEHHbBIX obcyxneHnsx 10 20 MUHYT;

2) IlpofommKuTeTbHOCTE BBICTYITEHHS! YIACTHUKOB , 10IKE/ABIIHX BBICTYIIUTh

110 TeMe OOIIECTBEHHBIX 06CYKIeHuH — He Goltee 5 MHUHYT;
3) IpomomKHTETPHOCTE OTBETOB Ha MOCTYIIHBIIHE BOIIPOCHI HE OrpaHUYEHa.

Y4acTHUKM ~ OGIIECTBEHHBIX  06CYKICHMI MOIYT  BBICTYNHTH 10 Teme
OOIICCTBEHHBIX ~ OGCYXKIGHMH — 1oCiHe  BBICTYIUICHMA — NOKNAMMUKOB 110
TIPEABAPUTEILHON [HCBMEHHOH 3asBKe. IIMCEMEHHYIO 3asBKY HEOGXOIUMO
TIepeIaTh CEKPETapro .

Bompoc nocrasnen Ha romocosanue .
Tonocosainu :

3A IMPOTHB BOXIEPXAJIMCH
8 = B

Ha oGmectBenHbIX 0GCYKIEHHSX B COOTBETCTBHH C MOBECTKOM BBICTYITHT
Muxanes A.B., rnausiii nmkenep npoexra OO0 «'PAHIIC®EPA .

Caymann Muxasesa A.B.

B anmunucTpatuBEOM oTHOmeHHK cBanka TBO pacronoxena B p.r. Boporsiren
Boporsirckoro pafiona Huskeropoackoi ofmactu Ha 3-eM KM aBTOJIOPOTU
Boporsuen — Cracckoe. Bxofe TIpoeKTHO-H3bICKATEBCKHX paboT BBIABIEHO, YTO
CBallka pasMelleHa Ha  3eMETbHOM — y4acTKe C  KaJaCTPOBBIM  HOMEpOM
52:28:0150001:1285 ma  KkoTopoif 3apPErUCTPUPOBAaHa  IUIOLIAAKA  Jyist
CKlagupoBanus u  yTwimzamuun  THBO C  KaJacTPOBBIM  HOMEPOM
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52:28:0150001:605. Takxke BBISBICHO CKIATMpOBAHME OBITOBBIX OTXOMOB 3a
KaJaCTPOBOM rpaHuledl 3eMeTbHOr0 yyacTKa miomaaso 0.6726 ra.

Obmas momans cocrasuia 2.37ra

Inowanka (OKC:605)-BbIBe/ieHHas 13 IKCILTyaTALMH TUIOMIAKA ¢ MHBEHTAPHBIM
HoMepoM 00000838711t CKIIaLMPOBAHUS M YTHITU3ALMH OTXOLO0B © Ka/IaCTPOBBIM
HoMepoM 52:28:0150001:605 ((coryiacHo MHKEHEPHBIM H3BICKAHUSM - [ THHSHHbIH
[POTUBOQHUIBTPALMOHHBIH 9KPaH C TIPYHTOBOH 0BGBANOBKOH IO HepuMeTpy
Beimucka u3 EI'PH);

-3emenbHEIH yyacTok (3V:1285) — 3eMelbHEIH yuacTOK ¢ BUIOM pazperieHHoro
HCIIOJIE30BAHUS TI0]1 KOMMYHAIIBHOE 00CITyKUBAHHE C KATACTPOBLIM HOMEPOM
52:28:0150001:605 (Beimucka us EI'PH);

- CBajika — TeppUTOPUS PA3MEILICHHs! OTXOMOB B KAJACTPOBBIX IPAHALEAX U B TOM
UMCIIE 33 TEPPUTOPHEIT [IOCTABICHHOH Ha I'0Cy 1apCTBeH BT KaaacTpoBbIil yuer.
-TOJl 3aBEPLICHUs] CTPOHUTENLCTBA MIomankk — 1990r. (cormacHo BBITHCKe, U3
ET'PH Ha o0bekT ¢ kanacTposmv HoMepoM 52:28:0150001:605);

-TOJl IPEKPAILEHHs dKCIUTyaTalin cBanku — 2016r. (OQuumansHo 06beKT 3aKpBIT
Pacnopsukenem  Anmumucrpaniu  BopotsiHckoro  mym.padiona  HO ot
01.08.2016r Ne350-p).

-BH/Jl OTXOJIOB Ha CBAJIKE — pa3MelaIich oTxons! [V-V Kkiacca omacHoCTH.
TexHuueckue rokasarenu:

1) O6uwas mniomans 3eMeIbHOTO Y4acTKa B TPAHMLAX 3EMIENOJB30BAHMS
(3eMeNbHBIN YYaCTOK ¢ KaJacTpoBBIM HOMepoM 52:28:0150001 :1285) - 1,7 ra
(17020 m2);

2) Ilnowane 3eMeNBHOTO  ydacTKa PpasMELIEHHsl OTXOLOB, IOZUIEKATIAs
pexynpTuBanuu— 1,7 ra.

3) OGmwmas mowmaas 0cBOGOKAaEMBIX 3eMelb (0T cBaNouHbIX Mace) — 1,1 ra

4) O6beM CBATIOYHBIX Macce, HIOUIEKALINX BIBO3Y (Ha MapT 2024r.) - 21,21BIC.M3
5) Cpesnsis MOIIHOCTS CyIIeCTBYIOMIet CBATOUHO Macchl — 1,8M.

6) Makcnmalbias MONIHOCTh CyLL.CBAIOYHOH Macchl (riyGuHa oBpara 110
TanbBery) — 6.8 M

[orpe6HocTh HaMedaeMOlt AeSTeNbHOCTH PeKy IBTHBALUI CBAIKY

00BACHACTCS HEOOXOIUMOCTBIO:

1. Ouncrkn aTMOCEpHOTO BO3TyXa JIs 3M0POBbS H GIArONONYdHs HaCe e NS
BopoTIHCKOro paifoHa U yBeTHYeH s X03sHCTBEHHBIX [IIOMIAEH. PexynbsruBarus
YHacTKa yJIydIIUT SKOJOTUYECKY0 06CTaHOBKY B TOPOJCKOM OKpPYre, HCKIFOUHT
BO3MOXHOCTB 3arpsi3HEHUS PUIIeKALIEH TeppUTOpuy;

2. Boinonnenns TpeGoBaHuii IPUPOIOOXPAHHOTO 3aKOHOAATENBCTEA.

3. OcBoGOXKIeHHE TEPPUTOPHHU OT MOTEHIMANBHO OIACHOTO 0GBeKTa (FopeHne
Tteppuropun csaski ([ncemo MUC Pocenu ot 27.02.2024 NelB-165-2-35-30 ).

4. OuncTKa OBPAKHOI CHCTEMBI C LIENBIO OCBOGOJMCICHHS OT CBATOYHBIX MAcC B
OXpaHHO¥ 30He rasonposona.(OOO «Iasmpom rasopacmpernenenne Hukauit
Hosropom»Ne0716-24-13 ot 10.01.2024.)

B Hacrosimee Bpemst Ha ydacTke pasMeleH ra30poBoJ, COIACHO mucsMy OO0
«["asnpom rasopacnpenenerne Huwxuuit Horopomy Ne0716-24-13 ot 10.01.2024
10 TEPPUTOPUHU 3AKPBITOH CBANKM NPOXONUT MOI3EMHBII CTATBHOM Ta3ompoBoj
BbICOKOro naBimeHus | xareropuu d 273mm (cranb) , or TPC Boportsimer Ha
c.OrueB Maiiyan.
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Ilpu pexynbTHBAIMH MOMMIOHA Oy/ET BBIONHEHA BbIEMKA CBAIOYHBIX Macc, T.K.
BBIABJIEH (aKT BBICOKOM KOPPO3MOHHON aKTUBHOCTH, KOTOpAs HE YIOBIETBOPSIET
TPeGOBaHMSIM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB.

B kauectBe BapHaHTOB  OCYIIECTBIICHUS HaMeJaeMoi JEATEIIBHOCTH  T10
pexynbruBaluy cBanku THO paccMOTpeHE cieylolye CLeHAPUH €€ peaTn3alum:
1. OTKa3 oT fesATeNbHOCTH («HYJICBOI BAPHAHTY ).

2. OcHoBHOl (6a30BbIi) BAapHAHT — KOMIUICKCHAS PEKyJIbTHBALMS CBAIKU C
BBIEMKOH OTXO/IOB, CBAJIOWHOTO 'PYHTa M HAPYLIEHHOTO (3arpsi3HEHHO0) TPYHTA ¢
BBIBO30M HMX Ha CTOPOHHMH 0OBEKT pa3MEIIeHHs] OTXO0B ¢ GIaroycTpoicTBOM 1
O3eJIeHeHNeM TePPUTOPHH.

3. AnbTepHATHBHEIA BapuaHT — pabGoThl 10 peKynbTuBauuu cBaiku THBO ¢
buxcaumelt  sarpssHuTeNeil  Ha  MecTe,  IUIAHMPOBKE  MOBEPXHOCTH,
KOMIIAKTUPOBAHHIO, BBINOJAKUBAHUIO OTKOCOB, 0JIAar0yCTPOMCTBY M O3€JIEHEHHUIO
TEPPUTOPHH.

HPI/II’U{TO pelIeHre O BBIBO3€ CBaJIOYHBIX MacC IIOIIAJAroIlIuX B OBPaAXKHYIO
cucTeMy ,uTo cocTaBiseT 21,2Tbic.M3.

TexHuueckuii aTan TMKBUIALIN:

K paGoTam TeXHHYECKOT0 dTara OTHOCSTCS:

- CHSITHE CBAJIOYHBIX Macc ;

- IIOTPy3Ka U BBIBO3 CBAJIOUHBIX MAaCC;

- 3aCBINKA BEIEMKH TIPUTOIHBIM TPYHTOM

- IJTaHUPOBKA TEPPUTOPHHU JTUKBU/IALIUY ;

- HaHECeHHe IIOJOPOTHOTO CIIOS.

Hcxonst 3 colMalbHbIX, 9KOHOMHUYECKHX 1 NPUPOAHBIX YCIOBHIl padioHa paor ,
[POEKTOM MPEMyCMOTPEHO BOCCTAHOBJIEHME ILIOJOPOAUS X PACTUTENEHOTO
MOKPOBa TEXHUUYECKOTO 3Tara — OUOIOTHYeCKUit HTall .

CrpoiifBop pasMelieHn B IpaHMIAX 3eMICOTBOAA, JOHIONHUTEIBHBIA OTBOJ 3eMJIH
TOJT BPEMEHHBIE 3[aHHs U COOPYKEHHs He TPeOYIOTCSL.

CorniacHo  HampaBeHHBIM —3aMevYaHMAM ObUla IIPOBeJeHa KOPPEKTUPOBKaA
NpOEKTHOH JoKyMmeHTaruu. HampapneH sampoc B MHHHMCTEPCTBO SKONOTHMH M
NPUPOJIHBIX pecypcoB Hunkeroposckoit 0651acTu B 4acTy ONpeENeHus NOIUI0Ha
T5O .

KonnosbiM O.H. , mpecenareneM KOMHUCCHH OBUIO IpPEUIOKEHO YHACTHHKAM
ob1ecTBeHHBIX OOCYIMCICHHH 3a/aTh BOIPOC BBICTYTAIOMIEMY. Bompocos He
ocIe10BalIo.

B coorsBerctBum ¢ mynktoM 4.10. Ilonoxenuss o6 OlEHKe BO3LEHCTBUS
HAMCYCHHON XO3SHCTBEHHOH M HMHOH JIeATETPHOCTH HAa OKPY)KAIOLIYIO CPejry
Poccutickott  @enepaumu.  YreepikaenHoro Ilpukasom  [ocymapcrseHHOro
komurera Poccuiickoit denepanuyu Mo oxpaHe OKpyXaroule cpeipl ot |6mas
2000 roma Ne372, npuHATHE OT TpaxJaH H OOLIECTBEHHBIX OpraHU3aLMi
[IMCbMEHHBIX 3aMeYaHuil W MPEeVIOKEHHH B NMEPHOA O NPHHSATUS PELICHHS O
pealn3allid  HAMEYEHHOH  XO3SHCTBEHHON M WHOM  JIeATENBHOCTH
NOKYMEHTHPOBaHKE THX IPeUIOKEHUH B IPUIIOKEHUSIXK K MaTepHaiaM [0 OlleHKe
BO3/IEHCTBHUS HA OKPYIKAIOILYIO Cpejly 00ecIeynBaeTCs 3aKa3IUKOM .





image113.jpg
Konnos O.H. npencenaTenb KOMHCCHH IIPEUIOKHI OXOOPUTH HAMEUCHHYIO
JeSTeNFHOCTE 10 00beKTy «PekyibruBanus caiku ThO, pacronokeHHON B p.IL.
Bopoteirenr BopoTeiHckoro padioHa Hukeropogckoi oGmacTd Ha 3-eM KM
asrosioporn  Bopoteimenr — Cnacckoe» : 2 BapHaHT OCHOBHOH (6a30Bblif)
BapHaHT — KOMIUIEKCHasi pPeKyJAbTHBALHUA CBAaJIKH € BbIEMKO 0TX010B,
CBAJIOYHOTO FPYHTa M HAPYIIEHHOI0 (3arps3HEHHOr0) IPYHTA ¢ BHIBO30M HX
HA CTOPOHHHI 00BEKT pa3MelleHHs OTXOJOB ¢ O0JIArOyCTPOiiCTBOM M
03e/IcHEHHEM TePPHTOPHH.

Bompoc nocrapieH Ha rojlocoBaHue .
["onocosanu :

3A I[TPOTHB BOXJEPXAJIMICh
3 R B

B pesymbrate oOcyxmeHu# INpPHHATO peIleHHE OZOOPHTH HAMEYEHHYIO
NesTeNbHOCTh 110 00bexTy «PexynpruBaius cBanku TBO, pacrnonoxeHHOR B p.II.
Bopoteinen, Bopotsiackoro paiiona Hiukeropoackoit obmacté Ha 3-eM KM
asrofoporu Bopoteiner — Criacckoey». 2 BapHaHT OCHOBHO# (6a30BBIi) BapuaHT —
KOMILIEKCHAS PEKYIbTUBALMS CBAJIKA C BBIEMKON OTXOZOB, CBAJIOYHOIO IPyHTA U
HapyIIEHHOro (3arpA3HEHHOr0) IPYHTa C BBIBO30OM HX HAa CTOPOHHHH 0OBEKT
pasMeNIeH s OTXO/0B ¢ 6JIaroyCTPOHCTBOM U O3€JIEHEHHEM TEPPUTOPHUH.

OOGmecTBeHHBIe OOCYX/IEHUS CUUTAIOTCS  COCTOSIBIIMMUCS U OOBABIAIOTCS
3aKPBITBIMH .

Konnos O.H.

Ieryxos JI.B.
Bepumuun W.P. C
Mypasses B.C.
Eropos A.B.
Inaxcraa H.A. %
Jimutpuesa H.A.

I'punrynun A.C.
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3ameuanus
Ha MaTepHaIbl OLIEHKU BO3/ICHCTBIS Ha OKPY/KAFOIIYIO CPELy
«IIpoekrHas nokymeHTanus «PexynbruBauus csanku THO,
pacnonokeHHoii B p.n. Boporeinen Bopotsiackoro paiiona Huxeropoackoit
obnactu Ha 3-eM kM aBTozioporu Boporbinen — Criacckoe»
TPE/ICTABIICHHbIE HA OOIIECTBEHHBIE 00CYKACHHS
COIIaCHO IIOCTAHOBJICHUSI AAMUHUCTPALIMU I'OPOJICKOTO OKpyra
BoporsiHckuii Hukeropozckoii oomactu Ne 348 ot 20.06.2024r.

Bompoc: Ha usmcre 9 marepuanoB npenrOBOC  ykazano: «CoriacHo
BBIMOJHEHHBIM ~ pa0oTaM ¥ COPMHUPOBAHHOMY  OTYETY HHXKEHEPHO -
THPOMETEOPOJIOTHYECKHE H3bICKAHMS BBISBJICHO, YTO 3aKajacTpoBOil rpanuiei
OBpa)kHas CeTh HapyIIeHa CKIafAOM OTX0J0B. KakuM «CKIazoM» OTXOM0B
HapyIlIeHa OBPaKHas CeTh?

Ha 1. 11 ykxa3ano: «O0BeM CBaJIOYHBIX Macc, TIOIEKAIINX BIBO3Y (Ha MapT
2024r.) —21,211¢.M3 (23514 T.). Bonpoc: Kyza riaHupyeTcst BBIBO3UTh OTXOAbI?

B n. 1.4.2 mHe yka3aHel TNOpPOJABI PACTEHHMii, NPUMEHEHHE KOTOPBIX
3aIUIAHUPOBAHO  HPH  NPOBEJCHUM  MEPONPUATUH 10  OMOJIOrHuecKoit
pexynsruBaniu OPO.

3aMeuaHue: He paCCUNTaHA ra30TreHepalus CBaJIOYHOTO Ta3a MPH PeaIn3alum
aJIbTEPHATUBHOIO BapHaHTA.

Ha n. 20 ykazano: «Otxomsl, He oTHOcsmuecs k TKO, mmanupyercs
pasmernats Ha Ommkaiimem nonurone, TKO GynyT nepeiaBaThesi perHoHaIBHOMY
oneparopy OO0 «MCK-HT».Pa3melienie OTXOJA0B Ha CIELHATM3UPOBAHHBIX
MOJIMIOHAX He MIPOTUBOPEUHT TpeGOoBaHUAM HPHUPOIOOXPAHHOTO
3aKOHOJIATENbCTBA, OJHAKO B OoNiee JManekod MepCHeKTHBE dTO NPHBOAUT K
OTPHLATENIBHOMY BIIMSHHIO Ha OKpYXalollylo cpeiy.B nemsix muHuMM3ammn
HEraTHBHOTO BO3/ICHCTBUS OTXO/I0B Ha NPUPOIHYIO Cpely 60Iblas 4acTh OTX0JI0B
Oyzmer mepenaBaThCs Ha YTWIM3alMIO. Bompoc: T.K. PEerHoHaNbHBIN OHepaTop
«MCK-HT» He mmeer Ha Teppuropun Hmxeroponckoit o61acTé 00BEKTOB
pa3MenIeHns] OTXO/I0B MPOM3BOJCTBA U MOTPEOICHNUS Ul KaKuX Lieneld eMy OyayT
nepe1aBaThesl OTXObI?

Ha n. 38 ykazano: «CornacHo 'OCT P 59417-2021, 61ora3 cocTout u3 cMecH
ra3oB METaHa, yIJIeKUCIoro ra3a i puMeceii a30Ta,cepoBoJI0po/1a U OPraHHYeCKUX
BemiecTB. Paznmnuaror math (a3 mporecca pachaja OTXOJOBHA MOJIMIOHE...».
Bormpoc: 0 kakoM pacnajie 0TX010B UAET peub?

Ha 5. 39 yka3ano: «OHaKO COTJIaCHO BBIBOJIAM, C/ETAHHBIM B Pe3yIbTaTe
OLICHKM CTEIEHH TIa30r¢OXMMHYECKOil ONacHOCTH TEeppUTOpHH, HE Tpebyercs
TpelyCMaTpUBaTh CIEIHANBHEIE MEPONIPUATHS O 3alIUTE TIOMEIIEHUH 3/1aHus OT
NPOHUKHOBEHMs: B HHUX Ouorasa. Ilepememiaemble B XOf€  BBIIOJIHEHHUS
CTPOHMTENBHBIX PAabOT TPYHTHI MOXHO HCIIOJNBb30BaTh 0€3 OrpaHHYCHHUM.
HeoOxoaumocTh NpUHATHA peuleHuil MO0 oOecreueHHi0 Oe30MacHbIX YCIOBUH
CTPOUTENBCTBA M CTPOSIIUXCS 3aHMH OTCYyTCTBYeT». Bompoc: o cTpouTenbcTBe
KaKUX 3JaHUU UJeT peyb?
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Bormpoc: Ha JI. 65 ykazano: «JToro rara 3a pa3mMeIeHHe 0TX0/10B Ha IEPUOJL
PeKyJIbTHBALMH cocTaBUT 59989857,60 pybneii». Ha kakoM oObekTe pa3MeIleHUs
OTXOJI0B POM3BOJICTBA U MOTpebieHus Ha Teppuropun Hukeropozckoii obnactu
Oy/yT pa3MeIlEeHbl TaHHBIE OTXOJIbI?

3ameuaHus: ra30re0OXMMHYECKHE HCCIIEIOBAHMS COCTaBa CBAJIOYHOIO rasa
narHoro OPO mpou3BeieHsl TONBKO ISl METaHa M OKcHza yrieposa. ITouemy He
MPOM3BOIMIIACK OLIEHKA COAEPIKAHMS IPYTHX KOMIIOHEHTOB CBaJIOYHOTIO I'a3a, B T.4.
CepoBOIOPO/Ia, COEIMHEHMI a30Ta, THOJIOB M JIPYTHX COS/JUHEHHUI?

Bompoc: Ha JI. 77 ykazaHo: «... aCCUMUIIILIMOHHBIM BapUAHT PEKYIbTHBALUK
CBAJIKM C KOMIIAKTUPOBAHHUEM WM H30JIsMEH OTXOMO0B B Teje IIOJUIOHA
(anpTepHATHBHBI BapuaHT)». B naHHOM pasznene peusb uiaer 00 aabTepHATHBHOM
BapuanTe?

Bompoc: kakum oOpa3om panHas cBanka TBO skcrumyatupoBanach 6e3
HaJIMYMSL HEOOXOIMMBIX COITIACHO O0S3aTENBHBIX TPeOOBaHHMM JEHCTBYIOLIErO
3akoHomaTenbeTBa PO ¢ 1990 mo 2016 rr. HabmOAATENBHBIX CKBAXKHUH?!

JHata: 12 urons 2024r.

Ioamuce:

KonraktHele pannbie: JlesamoB JImutpuit Hukomaesuu, 606024,
Hmxeropojckas o6iacts, r.J[3epkuHCK, yi. Peomonun, 1. 15, xopm. A, k8. 17,
ten. 8-903-607-59-70, e-mail: eco-dzerzhinsk@yandex.ru
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420054, PecnyGanka Taraperan, r. Kasans, yn. Texmseckas, 1.236,
nomemerme 1005 (2 5ra, nomentenis NeoS, No66, Na67, Ne68, Ne69, Ne70)
Ten. 8(962) 562-60-29; 8(909) 308-31-60

e-mail: ukulab70@mail.ru

AKT Ne 0002/2024- Buora3s
oT6opa, cAauN-npHemMa npod GHorasa, AMCCHIHPYIOLIEro B IPH3EMHYI0 aTMOChepy

ot «13» aBrycra 2024r.

1 3axasumx (MHH): _OOO «I'panaCiepar, MHH 5047215378
141701, MockoRckas 001acTs, ropox JloAronpy A, [poMBILLICHHb MPOSHA, Z0M
14, 5r/now/od 2/XVIll-nom.1/209,210

2 Aapec 3akazunka (10pHHICCKH):

5 Hamvenosane npeanpiurtis (opranusaunin)— Oraen no CrponTeisery, Apxutextype i 2KKX
TIPHPOZIONIONB30BATENA AIMHHHCTPALHH TOPOJICKOT0 OKpYra BopoTbinckmii
Azpec npeampHATIA (OpranH3aI)- 606260, Hivkeropoackas 06aacts, BopoTsiickiii paior, paoumit
4 npupozononssosatens (1opiccxiii): nocesok Boporbitent, Coserckas ., 1. 6, kabuer 303

5 Jlata n spewn ot60pa npod: _13.08.2024  Teucnun 24 yacos
6 Ochosantic 111 0TGopa npoG: _Jlorosop
7 Lens 0160pa npoG: _ Xmmueckitii anaius npos GHOra3a, AHCCHIHPYIOLICTO B NPHISMHYIO aTMOChep:
HanveroBante yecT 0160pa npod:  Ckeakmibl Ha noamrone TBO p.i. Boporsinen Hikeropoackoii oomacti,
8 Hipieroposckas 061acTs, BOpOTHIICKHi paiiol, 3eMCABITbIIi YHaCTOK ¢ KaTACTPORBIM

Homepoy: 52:28:0150001:605
9 Caesens o CU it BO, HCIIOTb3yMOM NIpH 0T60PE P0G (HEHYIKHOE 334CPKHYTE):
:f: Hamvenosane CH u BO 3as. Hovep Cpox zz“"“"" ChieTenseTso o nosepKe
312631; 1016 C-IITIK/05-02-2024/314336469 ot
1
Tasoanasatop Optima 7 o0 04022025 | B
2| Illranrentupiyis 1oprosoii vapki «Kaopon» 107050204 23112024 | C-AM/24-11-2023/296838859 o1 24.11.2023
3| Bapoerp-anepoi Kortpotsiii M67 504 28012024 | C-BU/29-11-2022/204766479 o1 29.11.2022
TpyGiat taropisie Moanpikaint HIOTA3 C-BSIV/09-08-2024/361490204 ot
4 .08.
(Fcnoanenne IT) R 08.08.2025 | 9 08,2024
Manowerp ndpeperunatsibiii Lnpposoit IMIL-
s 3 .09 - -2023/27589 .09.
OIM, TPO Nel S50 12 0666: 05.00.2024 | C-AM/06-09-2023/275890829 ot 06.09.2023
6| Tasoanamsarop ymiepcanshsiii Dxoad moc 002 17.01.2025 | C-TT/18-01-2024/310185381 ot 18.01.2024
7| Pynerxa werammmeckas msveprensias UM3M 875 2008202 | SAM23-08:20231272700276 o1
23.08.2023
10 Mereoycnonits o1G0pa npoG:  Temmeparypa Bosiyxa - +17,0 °C ATmocdepioe Aapiemne — cora. Taoi. 1.4
Braxuocts — 87 % Ocanku — Ge3 ocankos
11 Tapantensubii 0160p NPOG:  MPOBOMMICH (YKasamb Hausenosanue aabopamopu)

He IPOBOJILICH (HENyoICHOE 3a4epKHymb)

-TIH @ 12.1.1-99; - TTHA @ 12.1.2-99; - TOCT 33007-2014;

- PykoBOJICTBO 110 JKCIUTyaTaluy rasoanamisaropa Optima 7

- PYKOBOJICTBO 110 SKCILIyaTAIHH a30aHATH3ATOPA YHUBEPCATLHOT0 DK0IA0 IIHOC
13 Jlata u Bpems 0CTABKH 1POGHI B 1aDOPATOPHIO: -
14 3aMeuamis H 3aBICHIS OT JIHLL, IPHCYTCTBYIOLLHX TIpH OTOOPE 1POG:

Or6op 1mpos npomsBEACH  COrTACHO
(HID) (senysHoe sauepKiyTs):

15 Jluua, nposoauBine 0160p Npod:
PyKOBOAWTEIb IPyIINIbI 0TG0PA 1IPOG Kanammkos .C.
(donncrocm) onuce) (Parumus, H.0)
16 Jluua, nprcyTeTByIomuie npi oT60pe npod (pu TpeSosai 3akasunka)

(donxcrocms) (noonucs) (Dasuuis, 1.0)
17 Jluuo, npHHMMAlOIIEE, PETHCTPHPYIOIIIEE | NIepeIaloiee Nposs! Ha u& ¢ I0BAHHA:
)
ViskeHep-5Kosior 7 Koncrantitosa 0.C
(dorxcnocmn) (ngOnugh) (Darums, H.0)
Axm cocmaenen 6 1 93 /

Beero crpanni: 8
Crpasnua |
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AKT Ne 0002/2024- broras

0T60pa, craun-npHemMa npos Grorasa, AMCCHMHPYIONIETO B MPH3EMHYI0 aTMocdepy

ot «13» aBrycra 2024r.

HnenTHGUKAUHONHBIIT

Homep Bpewms nposezenust Hanmenosanne
Ne n/n Tay6una 0t6opa npos, M Onpeneasiemas xapaKTepHeTHKA > ) - HOMep H3Mepensi B
CKBAKHNBI n3mepenuii, Mun ra3oananM3aTopa
NaMSTH ra30aHAIN3ATOPA
1 2 3 4 5 6 7
Maccosas 1011 KHCTOpOJta
Bostopox H2 5 VHuBepcabHbiii Dkoab wioc 1CK30
Maccopast 1015 MeTaHa
30 MaccoBas 101 JIMOKCH/I yTIiepojia 5 Optima 7 1CK45
" Maccosas 10711 KHCIIOPOaa
Bosopon H2 5 Vuusepcanbibiii Jkonad mioc 1CK45
Ha nosepxnoctu (u3-noa Maccosast o113 MeTana
HaKOIHUTEILHOrO KOJINaKa, Maccosas 10711 1MOKCHAA yriepoaa 15 Optima 7 2CKH, 2CKH1, 2CKH2
YCTAHOB/ICHHOTO Ha YCTbE Maccosas 10113 Knenoposa
CKBaKHHBI) Bonopon H2 15 YuusepcaibHbii k016 mmoc 2CKH, 2CKH1, 2CKH2
Maccosas 10111 MeTana
10 MaccoBas 1013 HOKCHAQ yIieposta 5 Optima 7 2CK15
N MaccoBas 10713 KHcopoia
) ) Bonopox H2 5 VimBepeanbubiii Ok01a6 mioc 2CK15
Maccosast 10115 MeTaHa
20 MaccoBas 1014 MOKCHIA yIepona 5 Optima 7 2CK30
g Maccosas 101 Knesoposa
Bonopon H2 5 Yuusepcaibblii k016 mmoc 2CK30
Maccosas 10111 METaHa
30 Maccosas 10711 IMOKCH/IA yTiiepoaa 5 Optima 7 2CK45
B MaccoBas 10714 KHCAOpOsA
Bostopon H2 5 Vuusepcanbublii Dkos1ab mioc 2CK45
Ha nosepxnocts (u3-101 Maccosas 10111 MeTaHa
HaKOIUTEILHOTO KOJINaKa, MaccoBas 10711 MOKCHAA YTIepoaa 15 Optima 7 3CKH, 3CKHI, 3CKH2
YCTAaHOBJICHHOTO Ha YCThE Maccosas 10711 KHCIIOpOaa
CKBAKHHBI) Bonopon H2 15 YuuBepcatbubiii Ikomab mioc 3CKH, 3CKHI, 3CKH2
Maccosas 10115 MeTana
1.0 Maccosas 1011 IMOKCHAA YTiiepoaa 5 Optima 7 3CK15
b Maccosas 1014 KHeOpOsa
3 3 Bonopon H2 5 VuusepcaibHbiii k01ab mmoc 3CK15
Maccosas 10111 MeTana
20 MaccoBasi /101151 JIMOKCH/IA yrieposia 5 Optima 7 3CK30
" Maccosas 10511 KHCIIOpOaa
Bosnopon H2 5 Yuusepcanbhblii k0s1ab mmoc 3CK30
Maccosast 101151 MeTaHa
30 MaccoBas /10113 INOKCHJIA YIIeposa 5 Optima 7 3CK45
” MaccoBas /101 KHCIOpOJa
Bonopon H2 5 YuusepcaibHblii k016 mmoc 3CK45
Ha nosepxnoctn (n3-noj Macoopan A0 weTatia
4 4 Maccosas 10511 IMOKCH/IA yrilepojia 15 Optima 7 4CKH, 4CKHI1, 4CKH2

HAKOIHTEILHOTO KO/IAKA,

Maccosas 10515 KHcI0posia

Beero crpamm: 7
Crparua 3
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Tabuua 1.4 — CKBOKHHHBIC ra30r¢OXUMHUECKHE MCCIIC/IOBAHMS Ul pacueTa jiebuTa Guorasa u3 CKBakHH

AKT Ne 0002/2024- broras
0T60pa, craun-npHemMa npos Grorasa, AMCCHMHPYIONIETO B MPH3EMHYI0 aTMocdepy

ot «I3» asrycra 2024r.

Kparkas xapakrepucruka HB Bpews Hammenopan I/lneun:rbumnuoun
) biii HHoMep
Ne Homep cKBaKHHBI, Cropocth Juamerp, M Temneparypa . arvocepnoe | Onpeneasemas TMpOBE/eHHs e H3MepeHus B
wn | rayGuna orbopa npod | rasombiienbix (naomann rajonbuIeBLIX | naBiemme, JaBienme, | XapakTepuCTHKA |  u3Mepemuii, | rasoamaiusa i
notokos, w/e | cevenns, m?) |  notokos, °C MM pr.ct. MM pT cr M Topa
rasoanamsaTopa
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
Cruawriia Nes
Ha nosepxsocti (13-no Maccosas o
HAKOMHTETLHOTO KoMaKa, 11 0,07 86 001 741 o A 5 Optima 7 SCKH
YCTAHOBICHHOTO Ha YCThE
cxBaxib)
1 Crsmaiia Ne> 09 007 87 001 a1 Maccosas noxa s Optima 7 SCKI1s
ray6ua 1S verana
Craxua oS 05 0,07 9 0,02 741 Maccosas o 5 Optima 7 5CK30
rayBuna 3,0 M verana
Craakitra NeS 05 007 92 003 741 Maccosas o 5 Optima 7 5CK45
ray6ua 4,5 vertana
Crakuna Nol0
Ha nosepxnocti (i3-nox Maccosas zons
HAKOMHTEMBROTO KO/IaKa, 11 0,07 9 0,01 741 o s Optima 7 10CKH
YCTAHOBICHNOTO Ha YCThe
cxmaxinb)
2 Crawiuna Nol0 08 0,07 92 001 741 Maccosag nona 5 Optima 7 10CK15
ray6ua 1S vertana
Crnazuma Ne10 07 0,07 92 0,01 741 Maccosag zons 5 Optima 7 10CK30
ray6ua 3,0 m vertana
Crnamutaa Ne10 05 0,07 95 0,03 741 Maccosas noa 5 Optima 7 10CK45
ray6ua 4,5 verana
Crwxuna Nol5
Ha nosepxsocti (13-nox Macconas zons
R 11 007 9 001 71 e 5 Optima 7 10CKH
YCTAHOBICHHOTO Ha YCThe
cxBaxHIb)
3 Crowxuna Nol5 08 007 92 001 741 Maccosax o 5 Optima 7 10CK15
ray6ua 1S verana
Crsaxuia Nel5 06 007 94 0,02 741 Maccosas sox 5 Optima 7 10CK30
Lay6una 3,0 verana
Crpaxuia Nol5 02 007 95 0,03 741 Maccosas oz 5 Optima 7 10CK45

CayGuna 4,5 M

MeTaHa

Beero crpamm: 7
Crparnua 9
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Bpems Maccosast
Howep Taybuna orGopa +U*. Oo3nauenne METOMKH H3MepeHuii
CKRBAKHHBI npod, M orbopa OnpenesnsieMasi XapaKTepHCTHKA | 1051, Xo Y Ji P
npod 06. %

1 2 3 4 5 6

5 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,0250+0,0013 | PykoBOJCTBO 110 SKCILTyaTalK razoanamnsaropa Optima 7 N
Maccopas o1 anokeuza yriepona | 0,0500+0,0025 B rocpeectpe CU PD: 48157-11

6 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,220+0,011 PykoBoCTBO 110 dKCIUTyaTaUuy razoananusaropa Optima 7 Ne
MaccoBas 10715 IMOKCH/IA yTiieposia 3.30+0.17 B rocpeectpe CU PD: 48157-11

7 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,210+0,011 PykoBo/ICTBO 110 dKCILTyaTaluy razoananusaropa Optima 7 Ne
Maccopas 10715 IMOKCH/IA yriepo/ia 2,24%0,11 B rocpeectpe CU P®: 48157-11

3 MaccoBasi 10115 METaHa 0,0780+0,0039 | PykoBoscTBO 1O 9KCILTyaTaliy ra3oanaiusatopa Optima 7 Ne
MaccoBas 10115 IMOKCH/IA yriepoa 2,23x0,11 B rocpeectpe CU P®: 48157-11

9 MaccoBas 10111 MeTaHa 0,0750+0,0038 | PykoBOACTBO 1O 9KCILTyaTaliH ra3oanaiuszatopa Optima 7 Ne
MaccoBas /10715 IMOKCH/IA yTIieposia 1,320+0,066 B rocpeectpe CU P®: 48157-11

10 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0.820+0,041 PykoBo/IcTBO 110 FKCIUTyaTauuy razoananusaropa Optima 7 Ne
Maccosas o1 quokeuaa yraepoaa | 0,0600+0,0030 B rocpeectpe CU P®: 48157-11

1 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,250+0,013 PykoBojcTBO 110 dKCIUTyaTauuy razoananusaropa Optima 7 Ne
MaccoBas /10715 IMOKCH/IA yTIiepojia 3.50+0,18 B rocpeectpe CH P®: 48157-12

12 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,250+0,013 PykoBo/CTBO 110 dKCIUTyaTauuy razoananusaropa Optima 7 Ne
MaccoBas 10115 IMOKCH/IA yriepo/a 2,31x0,12 B rocpeectpe CH P®: 48157-13

13 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0,0810+0,0041 | PykoBojCTBO 1O YKCILTyaTaliy razoanaiusaropa Optima 7 Ne
MaccoBas 1015 IHOKCHJIA YrIepoaa 2,2330,11 B rocpeectpe CH P®: 48157-14

14 MaccoBas 10111 MeTaHa 0,0760+0,0038 | PykoBojCTBO 1O KCILTyaTaliH ra3oanaiuszatopa Optima 7 Ne
MaccoBas 1015 IHOKCHJIA Yriepo/aa 1,350+0,068 B rocpeectpe CU P®: 48157-15

15 MaccoBasi 10715 MeTaHa 0.850+0,043 PykoBo/ICTBO 110 dKCIUTyaTauuy razoananusaropa Optima 7 Ne
MaccoBas nons anokcnnaa yriepona | 0,0700+0,0035 B rocpeectpe CU P®: 48157-16

*o YKazanHas paciiupeHHas HEONpeACICHHOCTh
oxsaTa k=2, KOTOpbI COOTBETCTBYET BEPOATHOCTH OXBATa OKOJIO 95%.

M3MEpEeHHil yCTAHOB/ICHA KaK CTAHIaPTHAs HEOMPEACICHHOCT H3MEPEHHIT, YMHOKEHHAs Ha KOYQOUIHEHT

Tabmuia 12.5.2
Bpemst Maccosas
Homep Layouna ordopa " o
oTdopa Onpenensiemasi xapakrepucruka | goas, X £ U%, O6o3HaYCHHE METOIMKH H3MepPeH il
CKBAKHHBI npod, M o
npod 06. %
1 2 3 4 5 6
1 Ha nosepxnocty (13- MaccoBast 107151 MeTaHa 0,1000+0,0050 | PykoBOACTBO MO IKCILTyaTalluy rasoanaausaropa Optima 7 Ne
MOl HAKOMUTETLHOTO 16:00- MaccoBasi 107151 IMOKCH/IA YIIIepoa 0,650+0,033 B rocpeectpe CH PD: 48157-11
2 KoJITaka, 19:00 MaccoBast 107151 MeTaHa 0,0950+0,0048 | PykoBOACTBO IO 3KCILTyaTalluy razoananusaropa Optima 7 Ne
YCTaHOBJICHHOTO Ha MaccoBast 107151 IHOKCHJIA yriiepoaa 4,15+0,21 B rocpeectpe CH PD: 48157-11

PesyIbTaTE OTHOCKTCS TOMBKO K OGBEKTY, IPOUIEAIEMY HCTBITAHIS
enbmaTenbhas 1aG0PATOPHS HECET OTBETCTBCHHOCTS 32 BCIO HH(GOPMALLHO,

NIPEACTARCHIYIO B IPOTOKOIC HCMBITAHIIA, 32 HCKIIOUCHHEM CIYHACE, KOTIA HH(OPMALIIS IPEAOCTABIACTCS JAKATHKOM.
TIPOTOKO!I He MOKET GITh BOCTIDOH3BE/ICH HE B IOMHOM 0Bheme Ges paspeueriis 000 «VkyJlaG

TIPOTOKOJI Ne 0002/2024- Brtoras
Beero cmp. 21 C1p.23
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®enepanbuas cyx6a no Haasopy B cdepe NPUPOAONONLIOBAHHS
(POCITIPUPOHA/I30P)
DenepanbHoe rocyaapeTBeHHoe GIOTKETHOE YupexRienHe
«LlenTp .1a60PaTOPHOTO aHATH3A H TEXHIUECKIX H3MEpPEHNiT O Mpusomkekomy denepanbiomy okpyry»
(®I'BY «JIATH no MPO»)
@uanan «JTATH no Yysamckoii Pecniy6anke»
Meniratensnas naGopatopus no Yysauickoii PecnyGnke
10puauueckuii anpec: 603032, Huskeropockas o6macTe, r. Hukauii Hosropon, yi. I'onuaposa, 1. 1A
Allpec MecTa OCy CCTBIIEHHS eATeNLHOCTH 428024, Poccus, UyBamckas PecryGnka — Yysams,
r. YeGoxceapet, np. Mupa, 1.90 kopr.2
Ten.: +78352287655, e-mail: clati-chuvashia2 [@mail.ru
VHUKaTbHBIT HOMEp 3anKcH 06 aKKpenuTaLun B peecTpe. akKpeaiToaHHix UL POCC RU.0001.510623

E.H. Bracenko

06.05.2024
. MIT
IMPOTOKOJ UCTIBITAHUI No 59/24-O ot 06.05.2024

1. HanmmenoBanume M KOHTAKTHBIC JaHHBle 3aKa3wamKa: OG11ecTBO ¢ OrpaHMueHHOI
OTBETCTBEHHOCTHIO «I'panaCdepa» 141701, Mockopckas o6nacTs, ropoa Jlonronpybiii, [pombitnennbiii
npoezt,  aom 14, or/nom/od  2/XVI-nom.1/209,210  HMHH/KIII 5047215378/ 504701001
OI'PH 1185053026290, Ten.: +7 915 0053960, e-mail: grandsfera@gmail.com

2. HanmeHoBaHue, fopuandecKHit/pakTHaecknii agpec npenpUATHS: -

3. OcHoBanue oKasaHus yeayr: ot 03.04.2024 noroeop Ne 84/J1A2

4. HanvenoBanue 06bekTa: 0TX0/1bI IPOM3BOICTEA I norpebieHus

5. llporokoa or6opa npo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

6. Iltan 1 MeTobI 0T6OpPa NPo6: oT 15.04.2024 Ne 32/24-0

7. Mecto or6opa npo6: Hixeropoackas 06macts, Bopotsickuii paiton, pabounit nocéiok
BoportsInen, cBaka TBepABIX KOMMYHANBHBIX OTXOIOB

8. laTa u Bpemsi J0CTABKH Npo6 B snaboparopuio: 15.04.2024 B 16:30

9. Iepron npoBenenns nenbitanuii: ¢ 18.04.2024 1o 18.04.2024

10. Touka oT6opa npod u pe3yabraThi:

Ipoba Nel (orxom TKO Nel)(mndp npo6sr 68-0): Mecto otbopa npobeI (ckIaanpyemas
iomaka, riyouna or6opa mpodbl 0-1 M. KOOPAMHATBI TOUEHHBIX mpob: 56.025484 45.858992,
56.025361 45.858706, 56.025567 45.858904. 56.025525 45.858870. 56.025384 45.859151)

Jara n Bpems otGopa mpoGer: 15.04.2024 ¢ 12:30 1o 12:45

IIpoba Ne2 (otxon TKO Nel) (1mudpp npoGet 71-0): Mecto ot6opa npobel (ckiampyemas
11omanKa, riybusa oT6opa mpobsl 1-2 M, KOOPAMHATH TOYEUHBIX 1npob: 56.025484 45.858992,
56.025361 45.858706, 56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)

Jara n Bpemst ot60pa npoGer: 15.04.2024 ¢ 12:45 1o 12:55

[Ipo6a Ne3 (otxox TKO Ne2) (mp mpobr 74-0): Mecto ot1bopa 1polel (Ckiamupyemast
mIomazka, riayouna ot6opa mpolsl 0-1 M, KOOPIMHATEI TOUEUHDIX 1po656.026314 45.858714,
56.026245 45.859153, 56.026457 45.858175, 56.026151 45.858718. 56.026423 45.859452)

Mata u Bpemst o160opa npo6br: 15.04.2024 ¢ 13:10 no 13:25

HacTos il npoToKo cocTasnen B 2-x HACHTHIMBIX IKIEMIIAPAX: O1HH HK3eMMAAP — y Jakasumia,
BTOPO¥ — B HCTIBITATEIbHOM aGOpaTOpiM N0 Uysaimckoii PecryGutke
dumman «LUTATH no Uysamckoii PecniyGmke» SIBY «LUTATH no IOy




image155.jpeg
TIpoTokon ucnsitanuii or 06.05.2024 Ne 59/24-O

Crpanuua 2 u3 3

Ipo6a Ned (orxoa TKO Ne2) (mmdpp npober 77-0): Mecto ot6opa npobsl (cKiaaupyemas
onaaKka, riyduna oréopa npodbl 1-2 M, KOOpAMHATHI TOYEYHBIX 1pod: 56.026314 45.858714,
56.026245 45.859153, 56.026457 45.858175, 56.026151 45.858718, 56.026423 45.859452)

Jlata u Bpemst otGopa npodsl: 15.04.2024 ¢ 13:40 no 13:55
ITpoda Ne5 (orxox TKO Nel) (mudp npobder 80-0): Mecto orbopa npoObl (ck1aaupyemast
nomaKa, riydusa ordopa mpodbl 2-3 M, KOOPAMHATHI TOYEYHBIX Hpob: 56.025484 45.858992,
56.025361 45.858706, 56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)

Jlata u Bpemst ot6opa npo0sl: 15.04.2024 ¢ 14:40 no 14:50
Ta6muna 10.1. Pesysbrarsl HenbiTanuii 1 u3Mepenui (68-0):

PesyabTar nenbitanui JIOKYMEHTBI,
Ne Onpenensiemas Coge | E YCTaHaBJIMBAIOLLIHE
[/n| Xapaktepucrika Kowoner /‘:‘p*m'\"c Km'"zo”e”m e Lo paBUIA 1 METO/bI
(nokasarenn) HEHT YKASBHUEM TIOTPEILHOCTI  [MAMEPCHHA MCCIC10BaHHiT (MCTIBITAHNIH
(11€onpeneneHocTH) " 2
M U3MEpEHHit)
IMonumepHblii MaTepnan 23,02+6,91
JlpeBecuHa 2,93+0,88 TTHL ® 16.3.55-08
.3.55-
s i Crexno 7,43£2,23 =
¢ | Moponoruscoxyd Lkt % (OP.1.28.2015.19223)
coctan Kamuu 3.50+1,05 (2014)
MeTannuueckuii oM YepHblit 0,80+0.,24
Orces 62,32+18,7
Tabmuua 10.2. Pesynbrarsl HenbiTanuii 1 usmepenuit (71-0): .
PesynbTar HCnbITanuit JlokyMeHTBL
Onpesensens I
No| “,pt'v{“ e Costepkanme komnoxenTa (¢ | Exuuuiupt )“a“dm“mf’_m”e
XapaKTepHCTHKA TIPaBIIA 1 MCTOJIbE
n/n - Kommonent YKA3aHHEM [OIPELIHOCTH  [M3MEPEHMS et "
(nokasarenb) MCCIeA0BaHM (MCTIbITAHUI
(HCOHPCJ(:.'IGIIIIOCTM) -
W W3MepeHHii)
[TonumMepHslii MaTepran 15,75+4,73
JHpesecuna 2,57x0,77
Crekno 7,03£2,11 [HIL © 16.3.55-08
1. [Mopdoaorucernii KﬂM:Ili _ 2,63+0,79 % (@P.1 282015.19223)
cocran MeTannnueckuii JJom YepHbli 12,573,717 (2014)
PesnHa 0,22+0,07
Tekctuns 7,25+2,18
Orcen 51,98£15,59
Ta6muua 10.3. Pesynprarsl ucibiTanuii u n3mepenuii (74-0):
Pe3yabTaT UCTIbITAHMI JIOKYMEHTBI,
o Onpeaensiemas 5 B N T YCTaHaB/HBAIOLINE
,J\,t. XapaKiepucTuka K - LO,IE]’W'/K?IH)ME m“r{o”e“f‘_‘ ( ;}’;‘m:m“:lﬂ TIPaBHITa M METObI
L (1oKasareb) OMNOHCHT }Kax“mm\\l r‘wrpunlfouu BERh Weeie10Batmii (HCrbITanmii
lHLOYlpLAL.lSHHﬂC TH) " m\(cpeuuﬁ)
Kamuu 64.31+19,29
i i Jpesecuna 5,03£1,51 [TH/1 ® 16.3.55-08
1. | Mopdonormaeckuit "N 1 veckuit nom uepHblii 21,4146,42 % (OP.1.28.2015.19223)
cocras
Crekio 8.53+2,56 (2014)
[MoumepHble MaTepHabl 0,72+0,22
Ta6:muua 10.4. Pesynbrarsl HCHBITAHUIN U H3Mepenuii (77-0):
On SeNig Pesyabrar Mcnbitanni TloKkyMeIITbL,
Nef o il Cozepkanue KoMIoHeHTa (¢ | EAMHHMUbI | yCTaHABIMBAIOLIKE NPABHIIA H
XapaxkTepUCTHKa cc. i
n/n (HOEIATEIE) Komnonent YKa3aHWEM MOTPELIHOCTH  [M3MEPEHUS METO/1b] HCCIIEA0BAHHIT
: i} (HeonpeaeIeHHoCTH) (MCTILITAHUH ¥ U3MEPEHH)
1 Mopgostornucckuii Crekno 14,99+4,50 % [TH]1 @ 16.3.55-08
) cocTan [lonnmepHble MaTepHaibl 85.01+25,5 (®P.1.28.2015.19223) (2014)

HACTOAINIT NPOTOKOJ COCTARICH B 2-X HACHTIHBIX IK3EMIIADAX: O/MIT HKIEMILIAP ~ Y JaKasumKa.
BTOPOt — B HCTIBITATE I HOI 1a0opaTopiii 110 Yykamckoii PecnyGake
@uanan «LUIATH no Yysaiickoii Pecriybanker I BY « UIATH 1o [TdO»
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Hpotokon uenbitanmii ot 06.05.2024 Ne 59/24-0

Crpannua 3 u3 3
Tabnuua 10.5. Pes AbTaThl UCIBLITAHHI 1 H3Mepenuii (80-0 4
)
Onpenensemas 5
Xapakrepucrika Coznepianne KOMIOHeHTa (¢
(noxasarens)

JlokyMenTI,
E,‘]MHM!(M YCTraHaBIMBale 1paBHIa u
mMcpmms{ METO/1bI HCCICI0BaHMH

HCILITAHWI W M3Mepenuii)

YKazauuem norpeuinocryi

(HeonpesenenHocTI)

Tonumepnsie MatepHapl 38,23+11,47

L Kawm | 5.33+1,60

Merananyecknii nom UePHbIif
[ Cremo | seiie ]
I I
L Ome T Sieem ]

11. Unopmauns o6 HCHBITAHHSX:

11.1 3a pesynprar [PUHSTO:

- CAMHHYHOE 3HAYeHHe onpeeneHs: Tadmuua 10.1-5 Ne ni/i 1

11.2 Pesynprar TIPUBEJIEH C yYeTOoM:

- HOTpEIIHOCTH (Mpy KOBepUTE IBbHOI BepositHocTd P=0,95) Ta6numna 10.1-5

11.3. Wenprranns TPOBCLICHBI 110 OCHOBHOMY MECTY  OCYILECTBIICHUS [eSITebHOCTH
Jabopatopuu: TaGmuma 10.] -5

11.4. Tlpn [POBCACHHH  HCHBITAHUI  yCnOBHS OKPYXaIOIUeH cpelibl COOTBETCTBOBANK
TpeboBaHusM, YCTAHOBIICHHBIM B JI0KyMEHTaX Ha METONBI HenbITanuit: TaGuuia 10.1-5

11.5. Jlononmenus, OTKJIOHEHHS MIIH HCKITIOYEHH S U3 METO/a: OTCYTCTBYIOT

11.6. Pesynbrarsr, [TOJIy YCHHBIE OT BHEUIHHX MTOCTABIIMKOR: OTCYTCTBYIOT

11.7. Muenns n HHTEPIIPETALHM: OTCYTCTBY 0T

12. lonoanutensnas HHGopmanus: OTCYTCTByeT

13. Mpunoxenns:

[punosxenne No 1, Ciesienus o Metonax HCHbITaHHH 1 060pyT0BaHKH — Ha | cTp.

(

Mopdonornueckuii
cocras

MHA ® 16.3.55-08
(DP.1.28.2015.19223) (2014)

IIpe;(c'raB;leHHb[e 3HaY€HUs CYHTATH BCPHBIMH TS YKa3aHHOH B IIPOTOKOJIE JaThl 0T60pa
1pod 1 uist npod, TOABEPIHY THIX HCITBLITAHUSIM

Ob1nee komuectro 1pod: 5 (rste)
Oburee kommuecTso HCHIBITAHUH: 5 (nsITh)

OTBeTcTBeHHbIH 32 oopmiieHHe poToKoa MCIIBITAHUIA:

Ha'-lEUlBHPlK ceKTopa KOHTPO.VIS[ TI04B, OTXO0ZI0B E?
M IOHHBIX OTJIOKEHU KJL ®ununmosa
JAOKHOCTE noanuck, W.O. damuans

Hacroaumii nporokon we mosicer BbiTh BocnpousBeen e B momom obbewme Ge3 paspeetus
MCTIBITATENBHOM NaBopaTopun no YyBaiuckoii PecnyGmike
Gunnana «IUIATH no Yygatuckoii PecniyGiike» dIEY «LJTATH no MNdO»

Okonuanue NpOTOKOJIA HCTIbITaHMIT

Hactosuwmii npotoxon coctapnen b 2-x micmnans DRSEMILTADAX: OJ1H YK3emmsp ~ y akasuika,
B1OPOIE = HCTTaTenL O 1aG0paropu N0 Yybauickofi PeciryGame
dunina AUTATH no Yysauickoii PecnyGien Bl Y «LUIATH o Md>O»
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[Mpunoxenue Ne 1
K Ipotokony ucnbiranmii ot 06.05.2024 Ne 59/24-0

CBEJEHUS O METOJAX HCIIBITAHHIL U OBOPY1OBAHHUH

Tadmina 1. Meross HCCACA0BAHNH (MCIBITAHHI) 1 H3Me €HHI:

Hokymentel, yetanasnnsaowe NpaBUiIa U MeTOAbI
neenenosanmii (nenbitanmii) u H3MepeHuit

MMHJ @ 16.3.55-08 ®P.1.28.2015.19223 (2014)

MeTonst neenenopanmii (Mcnbitanuii) u H3MepeHui
I'paBumerpuueckuii

Hugopmanms

Tabmnua 2. Cpencrea H3MEpeHHIi:

T Homep Cauzerenserso 0 (akriueckom
Hamuvenopanue HoME! CBHICTEbCTBA 0 noBepke NpUMeHeHI
P 0 10Bepke JICHCTBUTEILHO 10 (YKazanue mnppa

po6s!
Becnl ICKTPOHHbIE - C-IEY/22-11- 68-0,71-0,74-0,
' 1aGopatophpie HCB-2202 AE22020086 2023/296425507 21.11.2024 77-0, 80-0

OTBeTCcTBeHHRIH 33 OhopMIICHHE IpHITOKEeHNS:

Havansuuk CEKTOpa KOHTPOJIS [104B, OTX00B
H JIOHHBIX OTJIOKEHHi di’ KJI. ®umnmosa
JOJBKHOCTL TOANUCH H.O. Gamnana

-_—
OkoHuaHme npiioxkerms

Hactosuwmii uporokos coc TaBJICH B 2-X WACHTHYHRIX PRICMILIAPAX: O/UH I3emnap — ¥ 3akasuuxa,
BTOPOIH — B HCIIBITATE MbHOf s1aGopaTopim 10 Uy samckoli PecnyGmuke
bumman «LUIATH no Hysawckoii Pecnybanke» OIBY «LUIATH no TdbO»
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Denepasibuas cayxoa no Ha30py B cepe npuposonossopanus
(pOCIPHU POAHAI30P)
Denepanbuoe rocyaapersennoe 6rmkeTHOe Yupexnenue
«llenTp naGopartopuoro ananusa n TEXHHYECKHX H3MepeHHii mo Mpusomkekomy $enepanbuomy OKpyry»
(®TBY «IJIATH no No0oy)
Duanan «UJIATH no UYysawckoii Pecnytnuker

Hcnbrratensuas s1abopaTtopus no Yysawckoii Pecny6anke
fOpuamueckuit anpec: 603032, 1. Hunkunii Hosropoz, ya. Fonuaposa, a. 1A
r. YeGoxkcape, nip. Mupa, 1.90 Kopmn.2

Ten.: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru
VHuKanbHbli HOMep 3aricy 06 akkpeautam B peecTpe ak; }ihmsauﬁblx Jm POCC RU.0001.510623

il ___ E.H. Bnacenko
06.05.2024

IMPOTOKOJ HCOBITAHUIA Ne 60/24-0 or 06.05.2023

1. Haumenosanme n KOHTAKTHBIE nammble 3akazumka: Obutectso ¢ orpanuuentois
OTBeTCTBERHOCTBIO «I'panaCdepa» 141 701, MockoBckas obnacts, ropos Honronpyaneiii, [Ipomeiiunennbii
fpoesa, nom 14, ot/nom/od 2/XVIlI-nom.1/209,210 HMHH/KTIIT 5047215378/ 504701001 OrPH
1185053026290, Ten.: +7 915 0053960, e-mail: grandsfera@gmail.com

2. HanmeHnoBanue IPEAPHATHS, 0pHAIeCKHii/pakTHYecKHii Apec mpeAnpusATHs: -

3. OcnoBanme okaszanns yeayr: ot 03.04.2024 zorosop Ne84/J1A2

4. Hanmenosaunme o6nexra: OTXO0IbI

5. Mporokoa 0180pa 1pod: ot 15.04.2024 No 32/24-0

6. Il1an u meroamt 0T60pa npo6: ot 15.04.2024 No 32/24-0

7. Mecto orGopa mpob: Huxeroposackas obnacte, BopoTbitckuii paiion, paboumii nocénox
Boportsinen, ceanka TBEPIBIX KOMMYHATBHBIX OTXO0B

MpoGa Mol (orxon TKO Nel) (umdp npobui 67-0): Mecro otbopa npoGbi (cknaanpyemas
fnowanka, riybuna or6opa npodb 0-1 M, KOOPAMHATLI TOUEUHBIX NPoG: 56.025484 45.858992, 56.025361
45.858706, 56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 4585915 1)

Mara n Bpems orbopa npo6el: 15.04.2024 ¢ 12:30 no 12:45

[lpo6a Ne2 (orxon TKO Nel) (umdp npo6a 70-0): Mecto otéopa npob (ckaaaupyemas
fiowmaznka, riaybuna orbopa npoter 1-2 M, KOOPAMHATBI TOYEUHBIX MPo6: 56.025484 45.858992, 56.025361
45.858706, 56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)

Jlara u Bpems otbopa npo6s: 15.04.2024 ¢ 12:45 no 12:55

MpoBa Ne3 (otxom TKO Ne2) (wmgp npobui 73-0): Mecto oT6opa npoGbi (cknaanpyemas
fi1oWaznka, raybuna orGopa npober 0-1 w, KOOpIMHATBI TOYeYHBIX npo656.026314 45.858714. 56.026245
45.859153, 56.026457 45.858175, 56.026151 45.858718, 56.026423 45.859452)

Mata u Bpems otGopa mpo6bi: 15.04.2024 ¢ 13:10 no 13:25

MpoGa Ned (orxom TKO N2) (umgp npo6er 76-0): Mecro otr6opa npoGet (cknaanpyemas
THIomanka, riyouna oropa npo6er 1-2 M. KOOPAMHATHI TOHEUHBIX NMPO6: 56.026314 45.858714, 56.026245
45.859153, 56.026457 45 858 75, 56.026151 45.858718, 56.026423 45.859452)

Jata u Bpems ot6opa npo6i: 15.04.2024 ¢ 13:40 no 13:55

MpoBa NeS (otxox TKO Nel) (umgp npoGul 79-0): Mecto otbopa npoG (cknanupyemas
"Iolajika, riybuna ot6opa mpotet 2-3 u, KOOPIHHATBI ToueUHBIX MPOG: 56.025484 45.858992, 56.025361
45.858706, 56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870. 56.025384 45.8591 5 1)

Hactosuwmii nporokon COCTABCH B 2-X WICHTHUHBIX PRSCMILIAPAX: 0.1t Sk3emmsp =¥ 3akasunka,
BTOPOfi — B HeMLITATe b0 AaGOpaTOpHI 110 Uyauicioii PecryGne
(uaman «LUTATH no Yysauuckoii PecnyGamke» GIBY «f VIATH no Md0O»
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Jlata u Bpems oToopa npodbl: 15.04.2

024 ¢ 14:40 no 14:50

[lpotoko:1 ot 06.05.2024 Ne 60/24-0

8. Jlata u BpeMs 10CTABKH NPOD B 1a00paTopHio: 15.04.2024 8 16:30
9. [Mepuoa npoBeacHHsI penbrTanmii: ¢ 16.04.2024 no 26.04.2024

10. Pe3yabTaTnl:

Ta6nuua 10.1. PesynbrarThl HCHbITAHWA:

Crpanmua 2 u3 4

T kHUi PEACI ONpE/ETIeHHs METOIMKN H3MepeHiit

HacTosuii IpOTOKO COCTARTEH B 2
BTOpOIi — B HCIIBITATENLHOI HAGOpATOpIM 110

— mepimil MPEACA OMIpEEIEHI METOIKH IIMCpeHHii

= ey |
TlokyMeHTS, PesyabTaT HCNbITAHUH (u3mepenuii)
No Onpenensemas ) ¢ yKa3aHHeM TOrpeLHOCTH E
o yCTaHABIMBAIOLUME MPaBUIa JUMHHLbI
XapaKTepUCTHKaA o (HeoTIpe/1eICHHOCTH)
n/n M METO/Ibl HCCITEI0BAH M H3MepeHHs
(nokasaresib) (MembrTanti n H3MEpeHHiT) I1po6a | Ipo6a2 | IpoGa3
P 67-0 70-0 79-0
i THJ @ 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 o
i HedrenpoaykTht (@P.1.31 2010.07598 0.110£0,050 |0,030£0,010| 0,130=0,050 %
2. DeHOJbI IETYUHE [THJ1 @ 16.1:2.3:3.44-05 0,230+0,050 | 0,36=0,07 0,35+0,07 MI/KD
3, BRAAHOGT TTHJL @ 16.1:2.2:2.3:3.58-08 15241, 17.11,7 | 169%1,7 %
4. AUOMUH A MHA® 16.1:2.3:2.2:3.57-08 | 024£0,08 | 0.32:0,11 | 0.72+0.24 %
5 Kanbunit THJL @ 16.2.2:2.3:3.34-02 209+10 242412 MI/KT
i (2017) )
6. Maruuit TMHI ® 16(.220.?:72).3:3.34—02 <uno'(10) <uno (10) <uno (10) Mr/Kr
7 Xnopuabl TH/1 @ 16.2.2:2.3:3.28-02 <uno'(10) 10,4+1,0 61,3£6,1 Ml
3 (PP.1.31.2005.01759) (2017) i
3. KpemHusi IMOKCHIL MHJL® 16.1:2:2.2:3.65-10 <Hro(5) <Hno(5) <uno(5) %
JKeneso M-MBH-80-2008 Cs. Ne
) g 242/47/2008 ot 04.06.2008 i r
9. | (kucnotopacTBOprHMas DIYTT BHAMM uw. [LH. >B10%(27 000) | 2520047560 [>Bno(27 000)|  MJH
Gopma), |
MeHzeslieeBa
. M-MBU-80-2008 Cp. Ne
. 242/47/2008 ot 04.06.2008 ” ot
10.| (kncaoTopacTBOpHMas IV BHAUM . TLH. 14+4 6.4+1.9 13,324.0 MUITH
popma)
Menjeneesa E il
Hukens M-MBH-80-2008 Cb. Ne M
” 242/47/2008 ot 04.06.2008 - i
11. (Kmnoggaﬁgopumaﬂ OV BHUMM um. L. 45414 37x11 78423
P Menjeneesa
Tk M-MBHU-80-2008 C. Ne
242/47/2008 ot 04.06.2008 ma!
h 3 5)
12.| (kucnoropacTeopuMas OIYTT BHUMM i, JLH. 616185 513+154 875+263
dopma)
Menzeneesa |
Kaamuit TTH/I @ 16.1:2.2:2.3:3.36-02 ’ manH!
13. (astosoe coepraie) Qo011 N <o (1,0) | <umo (1,0) | <uno(1,0)
57733 )
14. Menb TTHJT ® 16.1:2.2:2.3:3.36-02 14513 29+15 80:24 MJTH
(BasloBOE conEpAkAHNE) (2011)
59933 36- a7
15. CauHen TTHJI, @ 16.1:2.2:2.3:3.36-02 95:29 95429 04128 MITH
(Basl0BOE CONEPKARNE) (2011)
’R. dopMaibIerua TH/I @ 16.1:2.3:3.45-05 3,15+1,01 2,01+0,64 | 1,00£0,32 MI/KT

X HACHTHUHBX IKICMILTAPAX: OIMH IKISMILTAP — Y SaKasHKa.
Uypawckoii PecnyGime

buaman «LUTATH no Yy pamckoit Pecniy6nke» ®I'BY « UIATH no TNO»
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Hpotokon ot 06.05.2024 Ne 60/24-0
Crpanuua 3 usz 4

Tabnuua 10.2. Pesyasrare: HCTIBITAHMIA:
JlokymenThi,

Pesynbrar ucnbrranmii (u3Mepenuit)

YeTaHaBnmBaol e € YKa3aHHeM norpetHoctu
Onpenensemas
NpaB1Ia U METO/IbI HEOMNpe/IeICHHOCTH Enunuup
XapakTepucTuka i
uccnen0Banuii
(nokasaresip)

(McnbiTanmii u
H3MepeHui
MHA @ 16.1:2:2.2:2.3:3.64-

I Hegrenpoaykr | * 0 DP.1.31.2010.07598
2. | wenoms reryume | TIHA® 16.1:2.3:3 4405 | 010005 | 016003 [ |
. Braxctocts THJL ® 16.1:2.2:2.3:3.58-08 9,90+0,99

2017
Marnuit THJT ® 16.2.2:2.3:3.34-02
X10puast MHIT ® 16.2.2:2.3:3.28-02
DP.1.31.2005.01759) (2017

ﬂ Kpewss avoxenz TTH ® 16.1:2:2.2:3.65-10

i M-MBH-80-2008 Cs, Ne
e"”:: inias| 242/47/2008 ot 04.06.2008
(kcnoropactaopumas, DTV BHHAM iw. [T 1.
Gopma)
Menzeneena

M-MBH-80-2008 Cs. No
242/47/2008 ot 04.06.2008
@I'YI1 BHUUM

M. JLU. Menzaeneesa
M-MBH-80-2008 Cp. No
242/47/2008 ot 04.06.2008

®I'YI1 BHUMM
um. LU Menneneesa
M-MBH-80-2008 Cp. No

Mbiubsk

10. (kucnoTOpacTOpUMas
dopma)
Huxkens —

11. (KHenoTOpacTBOpHMas 38+11 44+13 o
$opma)

e 242/47/2008 ot 04.06.2008 7712231 629+189 !

12. (kueroTopacTBopiMas OTYIT BHUMM

thopma)

um. JLU. MeHzeneesa
conepxkatne 2011
D i O O
cozepxanne 2011
. coaepikanme 2011

!~ HWKHWMIT npesiea OMNPEACTEHHs METONKH H3MEPEHUii
2~ BepxHuii npeaen ONPEACIEHNA METOMKH W3MepeHHUi

11. Unopmanns o6 HCIIBITAHHSAX:

11.1 3a pesynprar MPUHATO:

- CIMHHYHOE 3HauyeHue onpenenewus  Tabanua  10.1  No n/n 2,16 Tabauua 102
Nen/m 2

- Cpeanee apudmeriyeckoe sHaueHue ABYX MapajifieibHbIX onpeeneHuii Tabauua 10.1 n/n 1, 3-15
Tabauua 10.2 Ne n/ny 1,3-15

11.2 Pesynbrar MPUBEJIEH C yueTOM:

- MOrpeLIHOCTH (NpH KOBepHTENLHOI BepoaTHocTH P=0,95) Tabnuua 10.1Ne n/n 1-16, Ta6aunua 10.2
Ne n/m 1-15

11.3. Mecto OCYILIECTBCHHS 1abopaTopHoii JAeATENLHOCTH:

Hactosuwmii npovokos cocrassen 5 2-X WICHTHUHBIX HKICMINIAPAX: OMH dKsemmsp — y 3akasuuka,
BTOPOfi — B HCMIbITATE bHOI naGopaTopm no YyBanickoli PecryGike
unnan «LUIATH no Yygaickoii PecnyGamke» OI'bY «IUIATH 110 [1dOy




image161.jpeg
Iporokon ot 06.05.2024 Ne 60/24-0
Crpaunuua 4 u3 4

- MCIIBITAHWSA TPOBE/IEHBI MO OCHOBHOMY MeCTY OCYLIECTBIEHHS JEATEJIbHOCTH J|a6opaT0pym:

Ta6auua 10.1, Tabauua 10.2
11.4. Tlpy npoBeAeHHH HCIbITAHUIT YCIOBHS OKPY?KaOLIEH CPe/ibl COOTBETCTBOBAIN TpeGoBaHUAM,

YCTAHOBJICHHBIM B JOKYMEHTaX Ha METO/1bl WCTIbITAHUIH
1135, Pe'})’ﬂhTaTbl, MOJIy4€HHbIE OT BHELHWX MNOCTABIIMKOB: OTCYTCTBYIOT

11.6. MHeHUs ¥ HHTEPTIPETALMH: OTCYTCTBYIOT
12. JlonomuTe bHas HHPOPMANHS: OTCYTCTBYET

13. Ilpniioxenus:
[punosxketne Ne 1. CeeaeHus 0 MeToax HCTIbITaHHi 1 060pyAoBaHiH — Ha | CTp.

ﬂpenc‘rasﬂeﬂnble 3HAYEHMs] CUUTATb BEPHBIMM JUIA yKaSaHHOFI B MPOTOKONEC JaTtbl 0160pa l'lp06bl

v 1118 1poGbl, MOABEPrHYTOMH HCTIbITAHKAM

O61uee KOIMUECTBO Npod: 5 (NATH)
O61iee KOJIMUECTBO UCTIbITaHui: 78 (cembiecsT BOCEMb)

OrercTBeHHbIi 3a OOPMIIEHHE POTOKOIA HCMbITAHW:
HavaJlbHUK CEKTOpa K.JI. ®ununnosa
JIOAKHOCTH noanNueh H.O. dammans

HacTosiiuit IpOTOKOJ HE MOXKET OBITh BOCIIPOU3BE/ICH HE B MOJIHOM 00BeMe Oe3 paspelleHus
MenbitatenbHON naboparopuu 1o Hysauickoi Pecrybnuke
Qumana «[JIATH no Yysauckoi Pecny6muke» ®I'BY «JTATH 1o [IOO»

OKOHYaHHE NPOTOKOJIA MCTIbITAHHA

021 COCTABICH B 20X IICHTHMIbIX FKICMILIAPAX: 0N IKeMnap — y aKasihka,
B HCHLITATEABHOI aB0paTOpUH 10 UyBauicKoii Pecriy6iuke
Sauker DIBY «LUTATH no [0O»

HacToauuit npoTox
BTOPOIE
duaman «LUIATH 1o Yysameroit Pecy!




image162.jpeg
punoxenue Ne |
. K [porokony ot 06.05.2024 No 60/24-0
CBEJIEHHS O METOAAX MCIIBITAHUIA 1 OBOPYJIOBAHUM

Tabauua 1. Metoap MCCnenoBanmii (MCNbITaHMiT) 1 u3MepeHmii:
JloKyMenTbi, YCTaHAaBIUBAIOLIME NpaBia
H METO/IbI MCC/Ie10BaHMIT (ucnbiTanmit)

H U3MEPEHHUIT
MHI @ 16.1:2.2:2.3:3.36-02 (2011)
M-MBH-80-2008 Cs. No 242/47/2008 ot 04.06.2008
DOI'VIT BHUHM um. JLHU. Meuneneesa
ITHT @ 16.1:2.3:3.44-05
MHI® 16.1:2.3:2.2:

MeTozsr ncenenosanmii (McnbITanuit) u
U3MepeHuii

ATOMHO-a6copGLUHOHHBIT

Dotomerpryeckuii

..... 3:3.64-]0(<I>P.I.3],20|0.07598)
NMHI D 16.1: .
MHA @ 16.1:2:2.2:3.65-10
2.2:2.3:3.28-02 (dJP.].3I42005.Ol759) (2017)

I'pasumerphuecknii

Mepkypomerpuueckuii

Hudopmarms

Caunerenscrro

5 Howme 0 (akTHueckom
3aBoxckoii P 0 MoBepke &
CBUETENILCTBA I MPUMEHEHU N
HoMep JeHCTBUTENbHO
0 MoBepke (yKasanmne

CriekTpomeTp aTomHo- C-AP/08-05-
a0copOUHOHHBIIT «KBaHT-2MTy 379 2024/337597387 07.05.2025
Cnektpomerp atomHo- -AP/17-04.
abcopOUHOHHBIi «KBauT.Z», 2024/;2"[“77081;"3 16.04.2025
Per.Ned9077-12 i

= C-AP/12-05-
3.| Doromerp KBK-3-01-30M3 IST0136 | sommasionios |  11.05205
Becbi aniektponnbie C-AP/15-08-
. Excellence XS 204 1129243592 | 209371350880 14.08.2024
: Biopera I-1-2-2-0,01 _m_

OTBeTcTBeHHbII 3a oopmaenne npuoskenus: 1
Ha4aJIbHUK CeKTOopa = KJI. ®ununnosa
JAOMKHOCTS. noanucy H.O. Gantims

OxoHuanue npunoskenns

Hactosuuee npuowenne cocraeno w 2-x waenmmmsn OKICMITADAX: 011 IK3emnmAp — y Jaxasumia,
BTOPOIl - B HerbITaTe O AaG0patopin mo Uywanicicoi Pecny G
uamar LUTATH o Yynamcxofi PecryGmmsen GIBY «LUIATH o N®0y
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(POCITPUPOJAHAI30P)
@eepanbHoe rocy1apeTBeHHOE BIOUKETHOE yupeaienie
"'LlenTp 1260paTOPHOro ANAIN3A I TEXHHUECKHX H3MePeHHil 110 Mpusosucromy peacpainuomy okpyry'
(®I'BY "WIATH no N®O")

Mcnbiratennuasn nadopatopus no Huwkeropoackoii odnactn
10puanyeckuit agpec: 603032, Hikeropozckas o6nacts, r. Hiskuuii Hosropos, yn I'onuaposa, 1. 1A
Azipec MecTa ocylecTBACHIS NesTeNbHOCTH: 603032, Poceus, Hikeroposckas o6iacts, r. Hikhuii Hosropo.
ya. lonyaposa, 1. 1A, 1 stax
Ten.: +7 8314372907 106. 5209, e-mail: lab@clatipfo.ru
YHUKabHbBI HOMEp 3a1mich 00 aKKpeAHTALWMH B peec’cpa'éhji(pemn‘ogaguing_ nuu POCC RU.0001.515408

221‘121."[1;]{]/[]\‘ HCIIBITATELHOI
abpparopyin
= 7/{’/(5/'7/[“/\ Yucrosa
2 E e 21.05.2024
S
IMPOTOKOJI UCIIBITAHUM Ne 204/24-0 or 21.05.2024

1. Hanmenosanune n xonrakrupie Aanubie 3akazunka: OGLICCTBO ¢ OrpalKyCHION
OTBETCTBEHHOCTRIO "I'panaCdepa'"; Mockosckas 06macts, ropox Jlonronpomsiit, [IpombliicHblii
npoes, 1o 14, sr/mom/od 2/XVII-mom.1/209,210; Ten. 79150053960

2. Hanmenosanue, 1opnimaccknii/pakTnyueckuii aapec npenpusiris: -

3. Ocnopanme oxasanust yeayr: jgorosop Ne 84/JTA2 ot 03.04.2024: akr npuéma-nepesiaun
npo6 Ne 1-18 or 16.04.2024 Ucnbiratensnoii nadoparopun o Uysauickoii Pecniybmuke (unmana
"LJIATH o Yysauickoit Pecriy6aunke” GI'BY "LIJIATH o 10"

4. Haumenosanme 00beKTa: OTXO/IBI

S. Akt npuéma npo6: or 18.04.2024 Ne 132/24-O

6. Ilnan u meroini ordopa 1pod: -

7. Mecro or6opa npo6: Hikeropozckas o61acts, Boporsimckuit paiion, p.ii. Boporbiielr,
CBAJIKA TBEPABIX KOMMYHAJIBHBIX OTXOJ0B

Hpoba 1 (mmdp npober: 445-0): Orxon (orxon TKO Ne 1), I'iyGuua orbopa (0-1) .
Koopaunater toueunnix npo6: T — 56.025484, 45.858992; T, - 56.025361, 45.858706:
T3 -56.025567, 45.858904; T4 — 56.025525, 45.858870; Ts — 56.025384 45.859151

Hara u spems orGopa npo6sr: 15.04.2024 ¢ 12:30 ro 12:45

I1poba 2 (mmdp mpobur: 446-0): Orxox (orxon TKO Ne 2). InyGuua orbopa (1-2) .
Koopuunarbl Toueunsix 1mpob: Ti — 56.025484, 45.858992; T, - 56.025361, 45.858706;
T3~ 56.025567, 45.858904; Ta - 56.025525, 45.858870; Ts — 56.025384 45.859151

Mara u spems orGopa npoGsl: 15.04.2024 ¢ 12:45 1o 12:55

[poba 3 (mmdp mpober: 447-0): Orxox (orxon TKO Ne 3). IiyGnia orbopa (2-3) M.
Koopainarel  toueunnix npo6: Ti — 56.025484, 45.858992; T, - 56.025361. 45.858706:
T3 - 56.025567, 45.858904; Ty — 56.025525, 45.858870; Ts — 56.025384, 45.859151

Jara u Bpemst o16opa 11podsL: 15.04.2024 ¢ 13:10 mo 13:25

Hpoba 4 (umdp npobsr: 448-0): Orxon (orxox TKO Ne 4). I'nyGuma or6opa (0-1) m.
Koopmunatsr toueunnix npo6: Ts — 56.026314, 45.858714; T; — 56.026245, 45.859153:
Ty —56.026457, 45.858175; To — 56.026151, 45.858718; T19 — 56.026423, 45.859452

Hara n spemst or6opa npo6pi: 15.04.2024 ¢ 13:40 no 13:55

Ipo6a 5 (mmdp npoGer: 449-0): Orxoxn (orxox TKO Ne 5). I'nyGuna orbopa (1-2) M.
Koopauuarer toueunsix npo6: Te — 56.026314, 45.858714; T; — 56.026245, 45.859153:
Ty —56.026457, 45.858175; Tg — 56.026151, 45.858718; T1o — 56.026423, 45.859452

Jara u Bpemst or6opa npoGsr: 15.04.2024 ¢ 14:40 no 14:50

8. lata n Bpemst qocrasku npod B aadoparopmo: 18.04.2024 5 08:05

HacTo U1 NPOTOKON COCTARNEN B 2-X ILASHTINHEIX IKICMIAPAX: OAHIE I — v akaitika
BI0pOI ~ B HCbITATENbHOM NaGopaTopi 110 Hikeropoackoii obaacti doI'Y "LUTATH no [1hO"
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MpoTtokos ucnbitanii o1 21.05.2024 Ne 204/24-0
Crpannia 2 133

9. ITepuon nposenenus nenbiTanmii: ¢ 18.04.2024 no 18.04.2024
10. Pe3yanTaTnn:

Tabsnuua 10.1. Pesynbrarnl HCIbITAHUM:
[ PesynbTat ncnbitannit (M3mMepeHmit)
C yKa3zaHWEM NorpeuinocTH

No Onpenensemas JIoKyMEHTBI, YCTaHABNHBAIOLLHE E
n’;| XapakTepucTHKa npasuia H MeTo bl Uccile1oBaHuii (HeonpeaeneHHoctit) AMEHIb
(nokasatresb) (ucnbiTauuii ¥ u3MepeHnit) Ipo6a 1 Ipo6a 2 Mpo6a 3 u3pepeHys
(445-0) (446-0) (447-0)
Maccosas o5 TMH @ 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 | _ | . 0
i Gens(@)npena (M3panne 2012 1) < uno ' (0,005)| < uno (0,005) | < uno (0,005) | man
Maccosas 9 9.
2. KOHUEHTpalMs ITHIL KDMIS';IZ‘I l./2£.48-06 <o (0,10) | <wnmo (0,10) | < uno (0,10) MI/KT
pTYTH ( B )

U HIOKHIIT Npezien OnpeAeIeHiA METOLMKH H3MePeH i

Gnutia 10.2. Pesysibrarsl HCIbITaHUIL:

Pesynbrat ucnbiTanuii (H3MepeHnii)
C yKa3aHuem rorpeiHocTy

N Onpejiensemas JIOKyMEHTBI, yCTalaBIuBaroLme E
I XapakTepUCTHKA MpaBuia U METObI HCCIIE0BAHMI (Heonpe/ieNIeHHOCTH) AT
(nokasarenb) (ucnbitauuit ¥ u3MepeHuit) TpoGa 4 TpoGa 5 HIMEDEHUA
| B (448-0) (449-0)
| Maccosas nons IMTHJL @ 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003
1. 1 < -1
6ens(a)nupena (u3panne 2012 r.) < Hno ! (0,005) HR0:(0:003) b
Maccosas
2993 48-
2, KOHLEHTpauUms ITHL ?;\415;]%121702)48 0o <uno (0,10) < uno (0,10) MI/KT
prymw | -
U IKHIIT BPEACIT ONPEACTENIS METOKM H3Mepeniii

11. Undopmanusi 06 HCHbITAHUSIX:

11.1. 3a pesyiibTaT IPUHATO:

- cpejee apuMETHYCCKOE 3HAYCHHE ABYX MapajulelbHBIX onpenesenuii Tabmuuma 10.1.
Ne ni/m 2, Tabmuna 10.2. Ne i/ 2

- eaunuinoe 3uavenue ompeaenerns TaGauma 10.1. Ne /i 1 Tabnmua 10.2. Ne /i 1

11.2. PesynpraT npuBeeH ¢ y4eToM:

- HOIPELIHOCTH (1IPH JoBepuTenbHOi Beposithocth P=0,95) Tabuuua 10.1. Ne /i 2, Tabinua
10.2. Neni/n 2

- pacumpeHnoil Heonpexenéunoctd (¢ koapduimentom oxsara k=2) Tabmuma 10.1.
Ne /u 1, Tabnuua 10.2. Ne /i 1

11.3. Mecto ocyuiecTBICHUS 1a60PATOPHOI JEsTCIBIOCTH:

- Mcnpitanus npoBseieHbl 10 OCHOBHOMY MECTY OCYIIECTBIICHHS e TEIbHOCTH 1abopaTopuu:
Ta6nuua 10.1., Tabnuua 10.2.

11.4. Tlpu nposejieHHH HCNBITAHUH YCIOBHS OKPYIKAIOIIEH Cpejibl COOTBETCTBOBAIM
TpebOBAHUSM, YCTAOBICHHLIM B JOKYMEHTaX Ha METO/Ibl HCIIBITAHUH

11.5. Jlonoetist, OTKJIOHEH S HIIM HCK/IIOYEHHS U3 METO/A: OTCYTCTBYIOT

11.6. Pe3yabTaThl, HOTydCHHbIC OT BHEIIHUX IIOCTABUIMKOB: OTCYTCTBYIOT

11.7. Mueuyst 4 MmuTeprpeTaluu: OTCYyTCTBYIOT

12. Jlonoanureabuast mudgopmanus:

- Tlpoba orobpana u upegocraBieHa McmbitaTesnbHolt naboparopueil mo Hysauickoit
Pecny6mke dumuana "TUIATH no Uysawckoit PecryGimke” GI'BY "IIJIATH no [TOO"

- Undopmauus o jare, BpeMeHH, MecTe M ycIoBuaX 016opa npoObl yKazana u3 LpOTOKOJIA
orbopa 1pod Menbrrarennioit saboparopun mo Yysamickoit Pecrybumke ¢puimana "IUIATH no
Yysauickoii Pecnybiure” OIBY "LUTATH no ITMO" Ne 32/24-0 ot 15.04.2024

- Menwiratenbnas  1abopaTopust HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a MPONEAypy OTOOpa,
[PAHCHIOPTHPOBKY U Xpateine rpod 10 X IOCTYILIeHHs B TabopaTopuio

13. NMpuroaxennst:

[puioxenue Ne 1. CBeteninst 0 METOIAX HCIbITaHUI M 060py0Baiuy — Ha 1 ¢Tp.

HacTonuutii NpOTOKOA COCTABACH B 2-X ILIEHTHMHBIX IKICMILIAPAX: 0TI IKIEMINAP — ¥ Jakasuika,
BTOPOIt — B HCNLITATEAHOM AadopaTopuH o Hinkeropoackoii obmactit dIBY "LUIATH no [d0O"

TOKOA MCHbITAHIiT

Otseretnenibiii 3a ofopaciie
/ O.A. Kaunia
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TIpotokon uenbirannii ot 21.05.2024 Ne 204/24-0
Crpanmia 3 u3 3

Hpexcrasiiennpie snavenus cunrars, BEPHBIMH JUIS YKa3aHHOI B POTOKOIE JATDI npuéma
1pod u st poG, MO/IBCPTHYTBIX HCITLITAHHSIM

OG1ee kosmuectso 1po0: 5 (1a71n)
OBimee konuuecTso HelbITaHKii: 10 (mecsitr)

OtBereTnennsIit 3a ooperme TPOTOKONA HCIIBITAHHUI:

Havanbnnk CCKTOpa / O.A. Kamnna
ZOIGKIOCTE @ ~7noannce T WO Dasiia

Hacrosmmit nporokon ne mosxer OBITH BOCTIpOU3BeIen He B Hosmom obneme Ge3 pasperenns
Henbrratensioii Jraboparopuu ro Hmxeroponcxoit o6nactu dI'BY "TUIATH no TIdO"

Oxonyanne npotokona nensrrannii

Hacroauuiii npotokon cocrannen  2- iaermimmax yisesnanpax: o IKICNID -y Bakazainka,
$1OPOTT =B etbTaTesioli raGopatopiit no Huveropoackoii oonacti OIBY "LUIATH o jifteld
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Ipunoxenne Ne |
Kk [potokony nenbitanmii or 21.05.2024 Ne 204/24-0

CBEJIEHUSA O METOJAX UCTIBITAHUI 1 OBOPY/IOBAHUHN

‘abimuua 1. Metosp MICCICAOBANNI (MCTIBITAHMI) M M3Meperiil:
Hokymenri, YCTAHABUBAIOLIME NPABH.IA
W MCTO/ILI HCCNEA0BaHMIT (vcnbrranuit)

H M3Mepenuii
HHT® 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003
____(u3anne 2012 .
IMHIA® 16.1:2:2.2:3.48-06
MY 31-11/05

1

Meroanl ueenenosanuii (Menbrrannit) u H3IMEPEHUit

Xusmuueckne ucnurrams. (PUBHKO-XUMIUECKHE HCTbITaRIS
Buicokorpertnsmas KK 451 XpOMATOrpaus
XUMUYECKHE HOILITAINS. (H3MKO-xHATIICCKITG uerbiTan

DAEKTPOXHMMYCCKHi

Tabuuua 2. Cpescra HM3MEPEHHIt:

Hndopaanms
\ o

‘ axruycexon |
| pmvcnciin
(yrasanie

Crusterenserso
nheTRA | 0 norepre

3asonckoii
Homep

Howmep canster
0 nosepke

Hanvenosanue

welicrBirennio

| a0:
| nmdpa |
) 1po0st |
leUIIHKﬂTOP 445-0 -
BOALTAMIICPOMETPHYCCKHIT C-BH/06-09-2023/276228664 | 05.09.2025 f 449-0
"TA-2M" |
“P‘“"‘ffj'lfzf\:'?d:;gf\‘,‘,‘,"""’"‘ C-BH/11-08-2023/269759227 | 100820 - 1

OtsercTsennrrii 3a OpopMIIeHHE HpHIIOsKeHHS:

Vs

Hauanpunk ceKTopa O.A. Kammna
D ‘74;‘* I —

OxoHnyariye npunoxenmns

Hacrosuiee npinowene coctasneno s 2-x naenmii ICMILIADAX: OAI KICMTIp — v Bakasinka,
BTOPOIT =B HemuTaTebiiol aaGopatopim o Hiskeroponcrofi ogacr drmsana SIEY "LUIATH no [hO"
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DesepanbHast cyx0a N0 HAA30pYy B cdepe NPUPOIONOAbL30BAHUS
(POCITPUPOJIHAI30P)
DenepabHoe rocyapeTBEHHOE GI0INKETHOE YupekKIeHHE
«llenTp N1aGOPATOPHOIo AHAIH3A H TEXHHYECKHX M3Mepenuii no IpuBorkckoMy deaepanbHOMY OKPYry»
(PI'BY «IJIATH no MIPO»)
@unnan «JIATH no Yysamckoii Pecnybanke»
HcnbiTaTenbHas nabopatopusi no Yysauickoii Pecny6inke

Anpec MecTa ocyliecTBIeH s aeaTensHocTH: 428024, Poccus, Uysaluckas Pecry6inka -Uysauims,
Yebokcapsl, np-kt Mupa, 1.90 kopmn.2
Ten./ pakc: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru, marketing-chbr21@clatipfo.ru
VHUKaNbHBIH HOMEp 3anucH 00 aKKpPEIUTALMK B PEECTpe akkpeauToBaHHbIX i POCC RU.0001.510623

AKT IPUEMA ITPOB
Ne 95/24-0 ot 13.06.2024

Haumenosanue, 10pHAHYECKHIi a1pec H KOHTAKTHbIE AaHHbIe 3akazunka: 000 «Ipanachepar

141

701, Mockogckas 06aacTe, ropoa Jlonronpyansiid, [IpoMbiuieHHblid npoesa, oM 14, sr/mom/od 2/XVIII-

mom.1/209,210, AHH/KIIIT 5047215378 / 504701001 OI'PH 1185053026290, Ten.: +7 915 0053960 E-mail:

grandsfera@gmail.com

Oc

HoBanHe nposegenns pabor: ot 03.04.2024 norosop Ne 84/J1A2

Ha

HMeHOBaHHe 00beKTa: OTXOAbI

Mecro oT6opa npo6: Hivkeropoackas o6aacts, BoporsiHekuii paiios, paGouuii mocenok Bopoteitely,

CBAJIKa TBEPAbIX KOMMYHAJIBHBIX OTXOA0B

Jata u Bpems 0TGopa npo6’: 13 06 .2024 ¢ 14:00  no _ 15:00
JlaTa H Bpemsi npuema npo6: 13 06 .2024 B 16:50
HMupopmanusi o NpUHATHIX Npodax:
Tabnuua 1.
Hudopmaunus
Marepnan OGumii
Ne | Liugpp Haumenosanue npodbl i ToukH 0160pa * BpeMn‘ H 00bEM obbém | o OnpenesieMble NOKA3aTeTH
n/n | npobb otHopa’ i 3 KOHCepBauHu
€MKOCTH, M’ npoGu .
npolbl
IIpoGa Nel (orxox TKO); OcTpoe M XpPOHHYECKOE
TIpoGHast ruiouanka 14:00- TemHoe TOKCHYECKOE JEHCTBHE HA
1 40310 ri1y6una or6opa 3-8 M 14:30 CTEKI0 3,22 10 - naduun (Daphnia magna
Straus),Octpoe
TOKCHYECKOE J€HCTBHE Ha
2 | 4041-0 TTpo6a Ne2 (rpynr); 14:.30- Temuoe 539 kr _ PABHOPECHUMHbIE
OGBanoBKa Mo NEPUMETPY MOJUIOHa 15:00 CTEKJI0 uH(y3opuu (Paramecium
2 caudatum Ehrenberg)
'HHCbOPMaLlHSl 0 Jare, BpEMEHH, MECTe 0'[‘60[)3. l'lp06bl YKazaHa co, OB BETCTBEHHOI'O MMPEACTaBUTENA
3akazunka
HcnbrratenpHas 1abopaTopHs He HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a TP pa npob, TPAHCIIOPTHPOBKY

XpaHeHHe NpoG 10 MOCTYIIEHHs HX B JJaGOpaTOpHIO.

O Vmuthegns TUR M&Q

06y caan

X N(tgmxrocts) ( ch) (Pamuns U.0.)

Ipencraeutens ucneiTatensHoi naboparopun «LUIATH no mckol PecryGnuke» dununana «JIATU
no Yysamckoii Pecny6uke» ®I'BY «IJIATH no ITDOO» oTeeTCTBEHHbIN 3a IPUEM 11po6:

HauanbHuk cexkropa
Dununnosa KJI.

IIp

(mOMmKHOCTE) (noanucs) (®amununs U.0.)
HMeYaHue: npo6a JI0CTaBJIEHA C OXJIAXKACHUEM

HacTosiuwii akt npuema npoG COCTABIICH B OJHOM JK3EMILIAPE. DK3EMIUIAP XPAHHTCS

B MCTIBITaTENBHO# J1aboparopuu «LJIATH no Uysamickoii Pecny6mnke» dunnana « IJIATH no Yysauickoii PecryGnuke» ®TBY

«LJIATH no [1PO»

OxoHyYanKe akTa Npuema npod

Hacrosuwmii akt npuema npoG He MOKET GbITh BOCTIPOH3BE/ICH HE B NOJHOM 00bemMe Ge3 paspetueHus HenbiTatensHoit taboparopun «LJTATH no

Yysawckoii PecryGmke» dunmana «IJIATH no UYysamickoit Pecny6auke» OI'BY «LJIATH no ITOO»
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image168.jpeg
Denepanbas cyx6a 10 Haa30py B chepe NPHPOAONOIbIOBAHKS
(POCITPUPOJAHAI30P)
@enepaibHOE rocy1apeTBenHoe GI0JKETHOE yupexKaeH e
«LleHTp 1260paTOPHOIo AHAAH3A U TEXHHUYECKUX u3MepeHHii no [pusoikekomy peaepaibHOMY OKPYTy»
(®I'BY «LJTATH no Md®O0»)
®uanan «LJIATH no Yysawckoii Pecny6anie»
Mcnpitatenbnas aadopatopus no Yysauwckoii PecnyGanke

[Opuanyecknii anpec: 603032, r. Huknuii Hosropon, yn. Fonuaposa, 1. 1A
Ajlpec MecTa ocyluecTBieHNs AesiTenbHOCTH 428024, Poceus, Uysauickas PecryGnuka — Uysawns,
r. YeGokcapbi, np. Mupa, 1.90 kopn.2
Tent.: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru
VHHKabHbIH HOMEP 3aNHck 06 aKKpeanTaLMU B peecTpe akkpeanToBaHbIX i POCC RU.0001.510623

YTBEPXJIAIO
HavanpHux ucnpitatebHON

E.H. Bracenko

MMPOTOKOJI UCIIBITAHUIA Ne 5434-0 or 03.05.2024

1. HanmenoBanme H KOHTaKTHbIe jMamHble 3akazdauka: OBLIECTBO ¢ OrpaHHYeHHOH
OTBeTCTBeHHOCTRIO  «I'pannCeepa» 141701, MockoBekas obnacts, ropox Jlonromnpy iHbIi,
Hpombiuenusiit npoesa, xom 14, st/mom/od 2/XVIII-nom.1/209,210 MUHH/KIIIT 5047215378/
504701001 OI'PH 1185053026290, Tex.: +7 915 0053960 e-mail: grandsfera@gmail.com

2. Hanvenoanue, opnnyeckuii/paxkruyeckuii agpec NpEeANPHSTHSI: -

3. OcnoBanue okaszanus ycayr: ot 03.04.2024 jorosop Ne 84/J71A2

4. HaumenoBanne 06beKTa: 0TXO0/bI

5. IpoTokoa orGopa npod: or 15.04.2024 Ne 32/24-0

6. Ilnan u metoant or6opa npo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

7. Mecto or6opa npod: Hmxkeroposckas o6macts, BopoTsiHekuit paiion, pabounii Moc&nok
Boporsie, cajika TBEp/bIX KOMMYHAIBHEIX OTXO/I0B
IIpoGa Nel (mmdp npoGer 69T-O): Mecto orGopa npo6kl (cKiamxupyemas IUIOMA/AKa, ITyOHHa
otbopa npoGbi 0-1 M, KOOPAMHATEI TOUEUHBIX MPO6 56.025484 45.858992, 56.025361 45.858706,
56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)

Jata u Bpemst ot6opa npoGel: 15.04.2024 ¢ 12:30 mo 12:45

8. lata n Bpemst ocTaBkH npod B aGoparopuio: 15.04.2024 B 16:30

9. llepuon npoeexenns uenprranwmii: ¢ 16.04.2024 o 20.04.2024

10. Pesyabrarni:

TaGmana 10.1. Pesysprars nenbrranuit (mudp npobs 69T-0):

No Onpenensemas xapakTepucTHka Hoxymentst, ) SEHERINRAIONAS RERCIE ¢ METOnN Pesynbrar
i MCCIe10BaH Mt (MCMIbITaHUIT U M3MEpeHHit), TecT- o
n/n (nokasaresnb) MCIMBITAHHUH
06beKT
Ocrpoe 1 xpo HYECKOE TOKCHYEC] -

1 o '1ei4"s7:r:m Ha 1ar}7u‘un o PP.1.39.2007.05222, (2007) OkasbliBaeT

. (buphnia Fhd 'rlm Straus) Ca. Ne67-05 o1 17.10.05 ®I'YIT « BHUMMC»
2 Kparsocts pasbasienus Oe3spe ias DP.1.39.2007.03222 (2007) 17

) (BKP 10.06)*, pa3 Cs. Ne67-05 ot 17.10.05 ®I'YIT « BHUMMC» d

HacTos it IPOTOKOJT COCTABACH B 2-X HACHTHUHBIX SKIEMTLIAPAX: OAUH IK3eMIUIAP — y 3aKa3umnka,
BTOPOii — B HCNIbITATEbHOM MaGopaTopin 1o Uy Bauickoii PeciiyGke
Gumman «LUTATH no Yysawickoii Pecniy6auke» MIBY «[JIATH no TIdO»




image169.jpeg
TIMpoTokon ucnbitanuii ot 03.05.2024 Ne 54/24-O
Crpanuia 2 u3 2

; JIOKYMEHTbI, YCTaHAB/HBAIOLIME NMPaBUIa H METOIbI .
Ne OnpenensieMas XapakTepucTHka v 2 - Pesynbrar
ncenenoBanuii (MCNbITaHuit M H3MepeHnit), TecT- &
n/n (nmokasaresns) WCTIbITAHUI
00bekT
Octpoe TokcHyeckoe AeicTBHE Ha MHA @ T 14.1:2:3.13-06
3. aBHOPECHHYHBIE MH(PY30PHH "o an He oxasbiBaet
? (szramecpium caudatumdl]-fhreﬁber ) T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009)
4 KparHocts pasGaBiienus GesBpeiHas IMHI P T 14.1:2:3.13-06 10
i (BKP 10.24)**, pa3 T 16.1:2.3:3.10-06 (PP.1.39.2006.02506) (2009) ’

* BKP 10.96 - Ge3BpeiiHas KparHOCTh PasbaBiIeHUs IIPH KOTOPOit emepTHOCTS Jadunii (Daphnia magna Straus) He npesbiiuaet

10% 3a 96 uacos
**BKP 10-24 - Ge3Bpe/iHas KpaTHOCTh pa3GaBieHus NMPH KOTOPOH CMEPTHOCTHL PaBHOPECHHUIBIX WHy30pHii (Paramecium

caudatum) ue npeebiaer 10% 3a 24 yacoB

11. Undopmanusi 06 HCNBITAHUAX:
11.1 3a pe3ynbrarT NPHHATO: cpejiHee apu(MeTHdYecKoe 3HAUeHHE TpeX MapajlIelbHbIX

onpenenenuit Tabauma 10.1
11.2. Mecro ocyIecTBIeH s 1ab0PATOPHOIL AeSITETBHOCTH:
- MicnipiTanus npoBe/icHbI 10 OCHOBHOMY MECTY OCYIICCTBICHHUS AEATEIBHOCTH 1a00paToOpHu

Tabanna 10.1
11.3. TIpu mHpoBeJCHWH HCIBITAHHI YCIOBHS OKPYKAIOMIEH Cpebl COOTBETCTBOBAIH

TpeOGOBAHUSM, yCTAHOBICHHBIM B JOKYMEHTaX Ha METOJIbI HCITBITAHHI
11.4. JlononHeHus, OTKJIOHEHHS HJIH HCKITIOUEHHS M3 METOJIa: OTCYTCTBYIOT
11.5. Pe3ynbTatsl, nojydeHHble OT BHEHIHUX IOCTABIIMKOB: OTCYTCTBYIOT

11.6. MHeHHUS ¥ MHTEPIPETAlMH: OTCYTCTBYIOT
12. lonoiauTeIbHASE HHPOPMALHS: OTCYTCTBYET

13. Ilpnitoxenus:
Ipunosxenne Ne 1. CBeneHHs 0 MeTOIaX HCIBITAHHN U 000py10BaHuK — Ha | cTp.

I[TpencTaBieHHble 3HAUECHUS] CYUTATh BEPHBIMU JUTS YKA3aHHOM B MPOTOKOJIE 0TOGOpa JaThl
o16opa IpoOkI U 1T MPOOEL, HOBEPIHY TOM HCTIBITAHUSIM

O6iiee konuyecTBo 1mpod: 1 (0aHA)
OO61iiee KONMHYECTBO MCTIBITAHMI: 2 (11Ba)

OtBeTcTBeHHBIH 32 0OGOpMIIEHHE TPOTOKOIIA HCITBITAHHI:

HavanpHuk CEKTOpa KOHTPOJIA MOYB, OTX010B

M JIOHHBIX OTJIOXKEHHH
JI0JDKHOCTH

ol KJI. @umnnosa

H.0. davmius

noAnHey

Hacrosuuii npoTokon He MoskeT ObITh BOCIPOU3BE/ICH He B MOMHOM 00beMe Ge3 paspelnenms
Hcnbiratenshoii nadoparopun no Yysauickoii PecryGinke
dunmnana «LJIATH no Yysauickoii Pecriy6inke» ®I'BY « LIJIATH no [TDO»

OKoHuYaHKe NPOTOKOJIA UCTIBITAHHIL

HacTosumit NPOTOKON COCTABNCH B 2-X HACHTHYHBIX JK3EMILLAPAX: OAHH HKIEMIAP — y 3akazumka,
BTOPO#i — B HCTIBITATCIIBHOI NaGopaTopun no Yysaickoii PecryGimke
¢uamnan « LUTATH no Yysamickoii Pecnytmke» OIBY «LUTATH no IMdO»
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Tabmuua 1. Meroas! uccienopanuii (MCHBITaHHUI) U U3MEpenHii:

TMpunoxenue Ne |

K ITpotokony ucnbiTanuii ot 03.05.2024 Ne 54/24-O

CBEJEHUSA O METOJAX HCIIBITAHUII U OBOPYJOBAHUM

= Hokyvenrsi, yCTaljaBJ‘ll/lBalOujHi: f1pasiia i M?TO}JM Metonbl ucenenoBanuii (McnbiTanmii) u M3MEPEHHIH
wn MCCNeoBaH Ui (MCTIbITAHUI) U M3MepeHuit
1 ®P.1.39.2007.03222 (2007) TOKCHKONOrHYECKHii
) Ch. Ne67-05 o1 17.10.05 ®I'YIT « BHUHUMC» -
IMHI® T 14.1:2:3.13-06 i
£ T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009) AOKCHKOnOTHHETKIH
Tabauua 2. VicnbitatenbHoe 060py ioBanue:
Hudopmauus
Ne 3aBosickoii JokymeHT 06 AVTTCCTEUH” 0 axriccron
/ HaMMSHOBaHHC JNEUCTBUTEIbHA NMPUMEHEHUH
wn HOMEp arrecrauuu
no: (ykasaHue wugpa
1pobbl)
8 Knivarocrar B3 302030020 | MpoToxon 04.07.2024
Ne 2739
Iporokon @10
i . 2
2. Kinmarocrar B3 302030021 No 2740 04.07.2024

OTBeTCTBEHHEIH 3a 0QOPMIEHHE IPUIIOKEHHSL:

Hauansaux CeKTOopa KOHTPOJIS 10YB, OTXOI0B

U JIOHHBIX OTJIOKCHHI Kéf

K.JI. ®ununnosa

JI0IDKHOCT NOJUIHCE

H.O. bavums

OKOHYaHKE NPUIOKEHHS

HacToatuuii npoTokon cocTapsie B 2-X HASHTH4HBIX SKIEMIIAPAX: O1IH F3eMmap — y Bakazurka,
BIOPOIi — B HCIIbITATeNbHO/ TaGopaTopii 1o Yysatickoii PecryGimke
duan «LJIATH no Yysauickoii PecnyGanker OIBY « UIATH no [dO»
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,Z[OﬂOJ'lHl/lTEJ]bele CBCAE€HUSA
ot «03» mas 2024 r. x npotoxony Ne 54/24-0

Mpo6a 1 (mudp npo6e: 69T-0)
Mecto ot6opa npoder: Hukeropoackas ob1acTe, Boporbincknii paiion, paGounii nocénox
Boporsinen, caaxa teepabix KOMMYHAJILHBIX 0TX010B, ITy6uHa 0T00pa npo6s 0-1 m

Ipoba oTx0n1a OKaskIBaeT OCTPOE TOKCHUHOE JeHCTBHE Ha TecT-00bexThl Daphnia magna Straus u
orHocuTes K IV Kinacey onacHocTH s OKPYIKAIOIICH IPUPOIHOH CPeibl, TaK KaKk KPaTHOCTb pasBeeHus,
B 1.7 pasa, naxonutes B auanasone ot 1 10 100 Ha ocHoBanuu «Kpurepues oTHecenus orxo0s k 1-V
KJlaccaM OIaCHOCTH 110 CTENeHH HEraruBHOI'O BOSHeP’ICTBHH Ha Opr)KaIOLL[y}O Cpeny», YTBEePKICHHBIMUA
npukasoM Munnpupozst Poceun ot 04.12.2014 Ne 536.

ITpo6a oTxo1a He oka3bBacT OCTPOE TOKCHYHOC JICHCTBHE Ha TeCT-00bekThl Paramecium caudatum
Ehrenberg u otnocures k V KJIacCy ONAaCHOCTH JUIs OKPYIKAKOIIEH MPHPOAHOI CPeIbl TaK KaK KPaTHOCTH
PpasBeCHUA paBHa 1 Ha OCHOBAaHHH «KpHTepHCB OTHECEHUS OTXO/10B K [-V Kitaccam OIIACHOCTH IIO CTEIEHU
HEraTUBHOIO BO3ICHCTBHA Ha OKPYKAIOLLYIO Cpely», yTBEPKACHHBIMHA pHKa3oM MuHnprpomasl Poccnu
ot 04.12.2014 Ne 536.

Ipo6a orxonxa ornocures k IV KJIaccy OnacHOCTH /It OKpYsKaloniell NPHPOHO cpeabl.

Hauanpauk cexropa KoHTpoIs 104B, 0TX0/10B 1
JOHHBIX OTJIOKEHHIH A KL @uinnnosa

e
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Deaepanbuas cayxba no naxzopy B cepe npHpPoIONOIL30BAHMS
(POCIIPUPOJTHAI30P)
DeepaibHoe rocy1apeTBeHHOE GI0KeTHO® YupexaeHue
«LleHTp 1a60PaTOPHOro AHATH3A W TEXHHUECKHX H3mepenuii no IpuBonskckomy deepanbuomy okpyry»
(®PI'BY «UJIATH no MPO»)
Duanan «IJIATH no Yysauckoii PecnyGinke»
Ucnbiratensuas nadopatopus no Yysawckoii Pecny6anke

tOpunmueckuii anpec: 603032, r. Hiknuit Hogropon, yi. I'onuaposa, a. 1A
AZlpec MecTa OCyILEeCTBICHMS AesTeNbHOCTH 428024, Pocens, Uysarckas Pecny6Gmiika — Uysauuus,
r. YeGokceapsi, np. Mupa, 1.90 kopn.2
Ten.: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru
VHUKanLHbIA HOMEp 3anHcH 06 akkpeaHTauny B peecTpe akkpeauToBanHbix au POCC RU.0001.510623

YTBEPXJIAIO
HauansHuk uenbitaTenpHON

MNPOTOKOJI HCHBITAHHﬁ}Q\ggm:O or 03.05.2024

1. HammeHoBaHHMe M KOHTaKTHbIe AaHuble 3akazymka: OG6wmectso ¢ OrpaHU4eHHOU
OTBETCTBEHHOCTBIO  «I'panaCeepa» 141701, Mockopckas obaacte, ropox Jlonronpyubii,
[pomblurtenHerit npoesn, gom 14, s1/nom/ody 2/XVII-nom.1/209,210 UHH/KIIII 5047215378/
504701001 OI'PH 1185053026290, Tex.: +7 915 0053960 e-mail: grandsfera@gmail.com

2. HauvmenoBanmue, 10puanyecKnii/gakTuyeckuii agpec NpeInpHATHHA: -

3. OcnoBanue okasanus ycayr: or 03.04.2024 sorosop Ne 84/J1IA2

4. HanmenoBaunue 06beKxTa: 0TXO0/1b1

5. Mporoxo.t or6opa npo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

6. Ilnan u Metoxb1 0T60pa npo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

7. Mecto or6opa npo6: Hwkeropozckas obacth, BopotsiHckuii paiton, paGounii mocénok
Boportbtnet, cBasika TBepIbIX KOMMYHATBHBIX OTXOJI0B
IMpoGa Nel (mup mpober 72T-0): Mecto ot1bopa npobsl (CKiIaaupyeMas IIIOIIAAKa, riyOuHa
0T60opa MpodH! 1-2 M, KOOPAHHATBI TOYEUHBIX pob 56.025484 45.858992, 56.025361 45.858706,
56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)
Hara 1 Bpems o160pa mpoGei: 15.04.2024 ¢ 12:45 110 12:55

8. Jlara u Bpemst qocTaBku npo6 B snaboparopuio: 15.04.2024 8 16:30

9. llepuoa npoBenennst nenpiranmii: ¢ 16.04.2024 o 20.04.2024

10. Pesyabrare::
Tabnuma 10.1. Pesyabratsl nensrranmit (wHdp 1poder 72T-0):

|

No Onpenensemas xapaxTepcTika JlokyMeHTSI, y(iTaHaBJ'lMBakOlV.LlMC MpaBia W METOAbI Pesybrar
MCCIIe10BaHHiT (MCNBITAHMIT H H3MEPeHHiT), TecT- i
n/n (mokasaresib) WCTIbITAHUIH
obbekT
Ocrpoe 1 XpoHnyeckoe TOKCHYECKOE
G ®P.1.39.2007.03222 (2007)
b } (1?535.:??;:: ;“‘S";;':S) J Ch. Ne67-05 o 17.10.05 OI'YIT <BHUUMC OugsEimaen
L a magna
5 Kparnocts pasbasnenns Gesspeanas ®P.1.39.2007.03222 (2007) 1.8
) (BKP 10.96)*. pa3 Cb. Ne67-05 o1 17.10.05 dI'YI1 « BHUHHUMC» £

Hactosuuii pOTOKO: COCTABAH b 2-X MACHTHAHBIX SKIEMIIAPAX: O K3eMIAp — y JaKasuuka,
BTOpOIi ~ B HCTIBITATEIbHOI G0paTopiit 1o Uysauickoii Pecnyd ke
duaman «LUTATH no Yysawckoii Peciydauke OIBY «LUIATH 1o [IdOy
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Tpotokon uenbitanuii ot 03.05.2024 Ne 55/24-0O
Crpanuua 2 u3 2

No OnpeenseMan XapaKTEpHCTAKE JIOKyMEHTbI, YCTAHABIMBaIOLINE NIPaBIA 1 METOAbI Pesyastar
MCCEeI0BAHUI (MCMbITAHUI 1 H3MEPEHHI), TeCT- ”
n/n (nokasaresib) MCTIbITAHHIT
00beKT
3 0;2’;&;;‘;2‘C{l;zicl’l::zﬁ(eblfg:;;e:'d HHIUD T 14:1:2:3:13-06 He okazbiBaeT
(Paramecium caudatum Ehrenberg) T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009)
4 Kparnocerb pasGasicHus Ge3ppennas MHT P T 14.1:2:3.13-06 1
g (BKP 10-24)**, pa3 T 16.1:2.3:3.10-06 (PP.1.39.2006.02506) (2009)

* BKP 10.06 - Ge3Bpe/iHas KpaTHOCTh pasGaBieHmst IpH KOTOPOi eMepTHOCTH Jaduuii (Daphnia magna Straus) He npeBblLIaeT

10% 3a 96 yacos
**¥BKP 1024 - Ge3BpeHas KPAaTHOCTb Pa3GABICHUS TIPU KOTOPOil CMEPTHOCTH PABHOPECHUUHBIX MH(py30puit (Paramecium

caudatum) we npesbiaer 10% 3a 24 yacos

11. Undopmanus 06 HCIBITAHUAX:
11.1 3a pesysbrarT MPHHATO: cpejiHee apu(pMETHUECKOEe 3HAUYeHHE TpeX TNapajlle/bHBIX

onpezenennii Tabmmma 10.1
11.2. Mecro ocyrecTBIeHHS TabOPATOPHOM J1€SATETBHOCTH:
- Ucribrranus TIPOBECHBI 10 OCHOBHOMY MECTY OCYIIECTBICHUS AE€ATEIILHOCTH J1a60paT0pH14

Tabmuma 10.1
11.3. Ilpn npoBeAeHUM HCHBITAHUH YCIIOBHS OKpYXKaloleH cpejbl COOTBETCTBOBAIIM

TpeGOBaHHAM, YCTAaHOBJICHHBIM B JJOKYMEHTAX Ha METOIbI HCTIBITAHHI
11.4. JlomoHeHuMs1, OTKIIOHSHHS HIIH HCKTIOYEHHS 3 METO/1a: OTCYTCTBYIOT

11.5. PesysbTarsl, MOIy4eHHbIE OT BHEHIHUX IOCTABIMKOB: OTCYTCTBYIOT
11.6. MHeHHs M MHTEPIIPETALUH: OTCY TCTBYIOT
12. lonosiHuTebHAsE HHPOPMALHA: OTCYTCTBYCT

13. lpunoxenus:
Ipunosxerne Ne 1. CBeieHHs 0 MeTO1aX HCIBITAHH H 060py10BaHuK — Ha | cTp.

[pecTaBieHHble 3HAYEHUsT CIUTATh BEPHBIMU JUTSl yKa3aHHOW B MPOTOKOJIE 0TOOpA 1aThl
oTGopa mpoOkl i st TPOOEL, TOIBEPIHY TOH HCIIBITAHUAM

Obmee konuyecTBo mpo6: 1 (oHa)
O0111ee KOMMUYECTBO UCTILITAHUI: 2 (J1Ba)

OTBeTCTBEHHbIH 32 0(OPMIICHHE POTOKOJIA HCIIBITAHHIA:

Havanpauk CEKTOpa KOHTPOJIA MOYB, OTXOI0B
J K.JI. ®ununnosa

U JIOHHBIX OTJI0)KEHUH
JI0KHOCTH H.0. ®amunna

¢J nonmcs

Hacrosiiuuii npotokos He MokeT ObITh BOCIIPOU3BEACH HE B NOJHOM 00beMe 0e3 paspelueHus
HUcnbitatenpHol taGopatopuu no Yysatickoi Pecrybnuke
dununana «IIJTATH no Yysaickoii Pecniybnnke» ®I'bY «IJTATH no TIDO»

OkoHvaHHe MPOTOKOJA UCTIBITAHMIH

HacTosuii MpoToKo:1 COCTARICH B 2-X WICHTHUHbIX HKIEMILIAPAX: I HKICMIIAD — y JaKasuiika,

BTOPOIi — B HCNIbITATENBHOIT adopaTopuu 1o Yysawckoii PecryGnnke
mmian « [JIATH no Yysamckoii PecryGuke» ®IBY «IUTATH no MdO»
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Tabmuna 1. Merossl ucenenoBanmit (MCTIbITaHKUI) ¥ W3MepeHHit:

Mpunoxenue Ne |

K IpoTtokony ucnbitanuit ot 03.05.2024 Ne 55/24-0

CBEJIEHUS O METOJAX UCTIBITAHUI U OBOPYJOBAHUM

Ne
n/n

JIOKyMeHTbI, yCTaHaBAMBAIOLUKE NPABHIA H METOIbI
MCCIIeI0BAHNIT (MCTIbITAHMI) M H3MepeHmit

Mertozsl necsienosanmii (McnbiTanmii) 1 W3MepeHuii

1.

©P.1.39.2007.03222 (2007)
Ch. Ne67-05 o1 17.10.05 ®I'YIT «BHUUMC»

Tokcukonoruyeckui

Lz.

THI® T 14.1:2:3.13-06

T 16.1:2.3:3.10-06 (OP.1.39.2006.02506) (2009)

Toxcukonoruyeckui

Tabnuna 2. Ucnbirarensnoe oGopyaosanue:
[ Hudopmauus
Ne 3aBOACKOIA JlokymeHT 06 A“rrecrauml O haKTIIECKON
HaMMeHOBaHHe JEUCTBUTE/IbHA NMPUMEHEHHUH
n/m HoMep arTecTauMn .
no: (ykasanue wnppa
npoGbI)
1. Kaumarocrar B3 302030020 | TpoToKon 04.07.2024
Ne 2739 D
Tpotokon 5
25 Knumarocrar B3 302030021 Ne 2740 04.07.2024

OTBeTCTBEHHBIIT 32 0OQOpPMIEHHE NPUIOKEHHS:

Hauanbuuk cextopa KOHTPOJIst OYB, OTX00B
U IOHHBIX OTJIOXKEHHH

A

KJI. ®ununmnosa

JIOUKHOCTH,

“noanncs

H.O. Damunus

OKOHYaHHe NpHIoKEHHs

HacTosnuii ipoToKo cocTasieH B 2-X WISHTHIHBIX JK3CMILIAAX: O/H TK3EMIIAp — y Jaxasuuka,
BTOpOIi — B HCTILITATCIbHOI aGopaTopiit 10 Uybauickoii PecriyGatke
duman «LUTATH no Yysauckoii Pecriytimien dI'BY « JIATH mo [bO»
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IlOl'lOJ'IHl/ITeJleble CBEC1CHUSA
ot «03»_mas 2024 r. k mpotokosy Ne 55/24-O

Ilpo6a 1 (mugp npodur 72T-0)
Mecto orGopa npoder: Humeropoxckas 00.1acTh, Boporbimckuii paiion, paGounii mocénox
Boporbinen, cBanka TBepabix KOMMYHAJILHBIX 0TX00B, r1y6uHa oT6opa npo6s 1-2 m

IIpoGa 0TX01a OKasbIBAET OCTPOE TOKCHUHOE JIeHCTRHE Ha TecT-00beKThl Daphnia magna Straus
OTHOcHTCst K IV Kiiacey omacHoCTH s OKpyKatoLeii NPUPOHOM CPeIbl, TaK KaK KPATHOCTb Pa3BEICHHUS,
paHa 1.8 ma ocnoBammn «Kputepres ormecenus OTX0JI0B K [-V Kiaccam OmacHOCTH 1O cTerneHH
HCTATUBHOIO BO3JICHCTBUS HA OKPYIKAIOLLYIO Cpejly», YTBCPIKICHHBIMH NIPHKa30M MuHnpupoasl Poccuu
ot 04.12.2014 Ne 536.

poGa oTxo1a He OKa3BIBAET OCTPOE TOKCHUHOE ACHCTBHE HA TECT-00BEKThI Paramecium caudatum
Ehrenberg u otHocuTes k V KIJIaCcCy OMACHOCTH ISl OKPYKAKOILEH NPUPOHOI CPe/Ibl TAK KAK KPATHOCTh
passesenns pasua 1. na ocHopamnu «Kputepues oTHeceHns oTxonoB k I-V Kilaccam ONAcHOCTH o
CTCICHH HETaTHBHOIO BO3ACHCTBIA Ha OKPYIKAIOUIYIO CPETy», YTBEPK/ICHHBIMM TTPUKa30M MHHIIPHPOIBI
Poccun o1 04.12.2014 Ne 536.

Ipo6a orxona orHocuTes k IV KJaccy OnacHOCTH VISl OKpY Kalomeii MPHPOIHOI cpebl.

Ha'{aJ'H:Hl/ll\' CEKTOpa KOHTPOJIS 10YB, OTXO0J0B H

JIOHHBIX OTJIOJKEHHI ;ﬂ K.JI. ®wmnnosa
[~ 4
(noanwcs)
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Penepanbuas cayxba no Ha30py B cepe npuposonoiboBanus
(POCIIPUPOJHAI30P)
DejiepaibHoe rocyaapcTseHHoe 0101:KeTHOe yupexaenne
«UenTp 1a6opatoproro ananusa u TEXHHYECKHX H3MEpPeHHIi no Ipusomxekomy denepanbHomy okpyry»
(®I'BY «UJATH no Nd0»)
Dunan «LIJIATH no YyBauwekoii Pecny6uunke»
Henbitatensnan s1a6opatopusi no Yysauickoii PecnyGanke

fOpuanyeckuit anpec: 603032, r. Huknmii Hosropoz, y. Fonuaposa, 1. 1A
AJIpec MeCTa 0CYILECTBACHUS AeSTeNbHOCTH 428024, Poccus, Yypaurckas Pecny6iuka — Yysaiuus,
r. YeGokcapsi, np. Mupa, 1.90 Kop.2
Ten.: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru
YHUKabHbIH HOMEp 3anucH 06 AKKPELUTALMH B PEECTPE aKKPeAUTOBAHHBIX HLL POCC RU.0001.510623

VTBEPXJIAIO
Havanbuuk ucnpItatensHoit
Jaboparopuu

E.H. Biacenxo
03.05.2024

MPOTOKOJI HCTILITAHU Ne 56/24-0 or 03.05.2024

1. HaumenoBanme wu KoHTaKTHBIE Aanmple  3akasumka: O6wectBo ¢ OrpaHHYeHHOH
OTBETCTBEHHOCTBIO  «I'panaCdepar 141701, Mockorekas obmactb, ropox  Jlomromnpy amsiii,
pombrmiennsii npoesn, nom 14, s1/mom/odh 2/XVIII-nom.1/209,210 UHH/KIIIT 5047215378/
504701001 OT'PH 1 185053026290, tex.: +7 915 0053960 e-mail: grandsfera@gmail.com

2. Haumenosanue, fopuHiecKuii/pakTraecknii agpec NpeINpUATHS: -

3. OcHoBanue okazanus yeayr: ot 03.04.2024 norosop Ne 84/JTA2

4. HaumenoBanne o6nexra: OTXOJ[bI

5. Iporokoa orbopa mpo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

6. Ilaan u Metoab oTéopa npo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

7. Mecro or6opa npo6: Hmxeroponckas o6nacrs, Bopotsiackuit paiion, pabounii nocénox
Bopotbiuen, csatka Teepapix KOMMYHAJIbHBIX OTXOJI0B
IIpoGa Nel (urucpp npo6er 75T-0): Mecto or6opa 1po6m! (cknaanpyemas mmomanxa, riybuna
orbopa nmpobr 0-1 M, KOOPIMHATBI TOYEYHBIX 1P0656.026314 45.858714, 56.026245 45.859153,
56.026457 45.858175, 56.026151 45.858718, 56.026423 45.859452)
Jata u Bpems otGopa npoGer: 15.04.2024 ¢ 13:10 no 13:25

8. lata u Bpemst qoctraBkn 1pob B 1adoparopuio: 15.04.2024 5 16:30

9. Ilepuon nposenenus nenmprranmii: 16.04.2024 110 20.04.2024

10. Pesyabrarer:

Tabsuma 10.1. PesynbTate! nenprranuii mudp npodst 75T-0):
JlokyMeHTEI, ycTanaBnBaowe 1IpaBuJIa U METO1bI
UCCIIC10BaHUI (MUCTIBITAHMIT 1 H3MEpPEeHHii), TecT-
00beKT

®P.1.39.2007.03222 (2007)
Ca. Ne67-05 o1 17.10.05 DI'YIT < BHUUMC»

®P.1.39.2007.03222 (2007)
CB. No67-05 ot 17.10.05 ®I'YTT «BHUUMC

Pesynbrar
HCTIbITaHKI

He okasbiBaer

Ne Onpenensemas XapaKTepHCTHKa
(nokasarens)

Octpoe 1 Xponmueckoe Tokcnueckoe
JieieTBre Ha nadyHun
Daphnia magna Straus)

Kparuocts pasGasienms Ge3speas
BKP 10.96)*, pa3

Hacrosuwmii npotokon coctasen B 2-x HACHTHYHBIX FK3EMIIAPAX: OUH IKIEMILIAD — y 3aKkazumka,
BTOPOH — B HCHBITATEbHOI 11aBopaTopuu no Yysatickoii PecryGunke
buman « LTATH no UyBauiekoii PecnyG.mke» OIBY «LUTATH no MdO»
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[TpoTokon uenbiTanuii ot 03.05.2024 Ne 56/24-O
Crpannua 2 u3 2

JIOKYMEHTBI, yCTaHaBIIHBAIOLIHE MPABUIA H METO/1bL
Ne Ornpenensemas XapakTepucTuka e = s Pesynbrat
Wcee10BaHnil (MCTIbITAaHNI 1 H3MepeHHUii), TecT- e
n/n (nokasaresnb) HCTbITaHUH
00BeKT
OCTpoe TOKCHUECKOE JIEHCTBHE HA MHA® T 14.1:2:3.13-06
3. aBHOPECHUUYHBIE HH(Y30pHM A He okasbiBaeT
(Pa"mmﬁum . dammd)éhrefmcrg) T 16.1:2.3:3.10-06 (DP.1.39.2006.02506) (2009)
4 Kparnocts pasbasnenus Gesspeanas MHA D T 14.1:2:3.13-06 1
. (BKP 1024)**, pa3 T 16.1:2.3:3.10-06 (PP.1.39.2006.02506) (2009)

* BKP 10.9 - Ge3BPC/IHAsA KPATHOCTh Pa3OaBICHMs IPH KOTOPOH CMEPTHOCTD JadHuit (Daphnia magna Straus) He NpeBbIlIACT

10% 3a 96 4acos
**¥BKP 10-24 - G€3BpC/HAs KPATHOCTb pa3OaB/ieHust NIPH KOTOPOH CMEPTHOCTh PABHOPECHHMHEIX nuysopuii (Paramecium

caudatum) ne npessiuiaer 10% 3a 24 uacos

11. Undopmanus 06 HCNBITAHUAX:
11.1 3a pe3ynbrarT NPHUHATO: CpelHEe apu(METHYECKOe 3HAYCHHE TPEX NapajieibHBIX

onpenenenuit Tabnmua 10.1
11.2. MecTo 0Cy11eCTBICHUS JIab0PaTOPHON JEeSTEIbHOCTH:
- Ucnbrranus TIPOBE/ICHBI 110 OCHOBHOMY MECTY OCYLIECTBICHUS JICSATCIIBHOCTH na60paT0pHH

Tabauma 10.1
11.3. TIpu npoBefeHHHM HCHBITAHHI YCIOBUS OKpYIKAIOLIEH CPE/bl COOTBETCTBOBAIM

TpeGOBAHMAM, yCTAHOBICHHBIM B TOKyMEHTaX Ha METO/IbI NCIIbITAHMI

11.4. JlononHeH¥sl, OTKJIOHEHUS HJIM UCKIIOUCHHS M3 METO/Ia: OTCYTCTBYIOT

11.5. PesynbTarsl, MOMyYEHHBIE OT BHEIIHUX [OCTABIIHKOB: OTCYTCTBYIOT

11.6. MHeHHUs 1 HHTEPIPETALUH: OTCYTCTBYIOT

12. JonosinuTeIbHAsA HHGOPMANMs: OTCYTCTBYET

13. IIpnioxenus:

Ipunoxenue Ne 1. CBeleHIst 0 METOIAX HCIBITAHNH M 060py10BaHKM — Ha 1 ¢Tp.

[IpecTaBIeHHbIC 3HAYCHHS CUATATh BEPHBIMU [UIS YKa3aHHOM B IPOTOKOIIE 0TOOpa JaThl
o160pa mpoGbl U Vs IPOOBI, HOABEPIHY TOH HCIIBITAHHSIM

O61mee Komu4ecTBO mpod: 1 (oaHa)
O611ee KOIMYECTBO HCMbITaHUI: 2 (11Ba)

OTBETCTBEHHBIH 3a 0)OPMIEHHE IPOTOKO/A UCTIBITAHHH:

HavanpHUK CeKTOpa KOHTPOJIA TOYB, OTXOI0B

U JIOHHBIX OTJIOXKEHHH
JOJKHOCTh

% K.JI. @ununmosa

<7 noanwes H.O. Gavuns

HacTosiugmii NpOTOKO. He MOKET ObITh BOCHPOM3BE/ICH HE B MOTHOM 00beme Ge3 paspelueHus
McnbiratensHoit naboparopuu no Uysaiuckoii Pecny6iinke
¢unmana «LJTATH no Yysauickoii Peciy6nnke» ®IBY «LUTATH no T®O»

OKoHuaH#He MPOTOKOIA UCITbITAHUH

HacTos it nPOTOKO: COCTARICH B 2-X WASHTHYHBIX HKIEMILIAPAX: OHH KIEMIIAP — v 3aKasuuka.
BTOPOii — B HCTIBITATENBHOI aGopaTopii no Uysaickoii PecnyGauke
dunman «LUTATH o Yysawckoii PecnyGanke» GIBY «IJIATH no TIO»
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Tabmua 1. Metosts! uceneoBannit (MCTIbITaHI) K H3MEpEeHHii:

IMpunoxenne Ne 1

K [1potokosny ncnbitanuii ot 03.05.2024 Ne 56/24-0

CBEJIEHHSI O METOAAX UCIIBITAHUI U OBOPYJOBAHUU

Ne | Jloxymene, ycrarjasnuaaio:.unf Gl Mejoml Mertozb! ucenienosanmii (icrnbiTanuit) u n3mMepenuit
/mt VicCaIeI0BaHui (MCTIbITAHMI) U U3MepeHHil
1 ©P.1.39.2007.03222 (2007) T eckuii
g CB. Ne67-05 01 17.10.05 OT'YIT «BHUUMC OKCHRQIIOTIMECH
2 LU T 14.1:2:3.18:06 Tokenkonoruueckmii
? T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009)
Ta6muua 2. Wcnbitatensnoe 060py noBanue:
Hudopmarms
No H 3aBoackoit JlokyMeHT 06 AVTI'CCTHUM O/ arTEECROM
AUMEHOBaHHE JACUCTBHUTEIbHA NMPHMEHEHUN
n/n HOMep aTTecTauuu .
20: (ykasauue mwudpa
npo6bI)
1. Kiumarocrar B3 302030020 | potoxon 04.07.2024
Ne 2739 I5T-0
) o ITpotokon ;
2 Kaumarocrar B3 302030021 N 2740 04.07.2024

OTBeTcTReHHbIi 33 0QOPMIIEHME IPHIIOKEHUS:

Hauansuuk CEKTOpa KOHTpPOJIS ITI0YB, OTX0/10B

M JIOHHBIX OTJIOKECHHUH

&

K.JI. ®dununmosa

JOKHOCTE.

7 noanuck

H.O. Gamuaus

HacTostunit npoTokon cocTa.ien B 2-X WICHTMMHBIX IK3EMILIAPAX: O1MH SK3eMmasp — y akasunia,

OKOHYaHHE NPUIOKEHHUST

BTOPOIi — B HCMbITATE/bHOM 1aGopaToph no YyBamckoii Pecriy6mie
unman LUIATH no Uysamckoii Pecnyb:nken GIBY «lUIATH o [1dO»
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HOHOJIHHTBJ’IBHLIC CBEAEHHUSA
ot «03»_mas 2024 r. k npotokoity Ne 56/24-0O

Mpo6a 1 (undp npods 75T-0)
Mecto orGopa npo6s: Huzkeropoackas o6nacrn, Bopotbineknii paiion, padounii mocézox
Boporbinen, cranka TBEPABIX KOMMYHAILHBIX 0TX010B, I'lyGHHA oTdopa npo6er 0-1 m

Ipo6a orxona He okasbiBaeT OCTPOE TOKCHYHOE JIEHCTBHE HA TECT-00BEKTHI Daphnia magna Straus
M OTHOCHTCA K V KJIaCCy OMACHOCTH U1 OKpYSKaromeit TPUPO/IHOM Cpe/ibl, Tak KAK KPAaTHOCTh Pa3Be/CHHS,
paBHa l, Ha OCHOBaHWH «Kpl/ITCpHeB OTHCCEHMSI OTX0J0B K [-V KjlaccaM OHIAaCHOCTH TIO CTElNeHH
HETATHBHOTO BO3/ICHCTBHS Ha OKPYKAIOLLy IO CPCY», YTBEPIKICHHBIMU NIpHKa3oM MuHIpupos Poccun
ot 04.12.2014 Ne 536.

IIpo6a orx01a He okasbiBaeT OCTpOC TOKCHYHOE ACHCTBUE Ha TecT-06bekThl Paramecium caudatum
Ehrenberg u otHocHTCS K V KJIACCY ONACHOCTH [l OKPYIKaOIIEH MPUpOIHOI CpeJibl TaK KaK KPaTHOCTH
pasBeneHus paBHa 1, Ha OCHOBaHWH «Kpu‘repues OTHECEHHS OTX0JI0B K [-V KJlaccaM OIIaCHOCTH I10
CTCNICHH HEraTUBHOTO BO3JEHCTBUS HA OKPYKAIOLLYIO CPELy», YTBEPIHKICHHBIMHU TIPHKA30M MuHnpupos!
Pocenn ot 04.12.2014 Ne 536,

ITpo6a orxoaa oTHocHTCs K V KIIACCY ONACHOCTH /IS OKPY:KaloLIeii IPHPOAHO cpeabl.

Ha“laJ'l])HHK CEKTOpa KOHTpPOJI 10YB, OTXO0ZI0B U

JOHHBIX OTIOKEHUH KJI. ®umnnosa
— AOHHBIX OTjIOMKCHMH 9@ — XJL Dwianrnosa

(noanuce)
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®encpanbuas cayxda no nazopy B cepe npuporonosL3oBaHus
(POCTIPUPOJHAI30P)
DeaepananHoe rocyaapeTBeHHoOe G101KETHOE yupexaenune
«LlenTp 1abopaToproro ananusa u TEXHHYECKHX H3MepeHHui no Ipusomxkckomy eaepanbuomy okpyry»
(OI'BY «LIJIATH no NdOy)
Guanan «IJTATH no UYysawckoii Pecny6anke»
HUcenbitateabnas s1aboparopus no Yysauickoi Pecny6anke

FOpuanyeckmii anpec: 603032, r. Hinkunii Hosropoz, yi1. Fonuaposa, . 1A
Allpec MeCTa OCyLIeCTRACHNS AeATeNbHOCTH 428024, Poceus, Yysamckas Pecny6anka — Uysauius,
r. Yebokcapsl, np. Mupa, 1.90 Kopr.2
Tel.: +7 8352287655, e-mail: c!ati—chuvashia@mail.ru
VHHUKaIbHBI HOMep 3anucH 06 AKKPEANTALMH B PEECTPE aKKPEANTOBAHHBIX UL POCC RU.0001.510623

YTBEPX]JIAIO
Hauanennk ucnerratensuoit

E.H. Brnacenko

MPOTOKOJI UCTILITAHHIA Ne 57/24-0 or 03.05.2024

1. HamvenoBanue u konmTakTHBIC AanHble  3akasumka: OGIIECTBO ¢  OrpaHHYEHHOM
OTBETCTBeHHOCTRIO  «I'panaCdepa» 141701, Mockosekas obmacth, ropox JlojronpynHeli,
HpombiimmieHnsiit npoesa, mom 14, s1/mom/ody 2/XVII-om.1/209,210 UHH/KIIIT 5047215378/
504701001 OI'PH 1 185053026290, Ten.: +7 915 0053960 e-mail: grandsfera@gmail.com

2. HaumenoBaume, 1OpHARIeCKHI/paKTHYeCKHi aapec npeanpusiTHs: -

3. OcnoBanue oxaszanus yeayr: ot 03.04.2024 gorosop Ne 84/JTA2

4. HanmenoBanme o6bexra: OTXOBI

5. IlpoTokoa or6opa npod: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0O

6. Ilnan u Meroab oT6opa mpo6: ot 15.04.2024 Ne 32/24-0

7. Mecto otGopa npo6: Huxeropoackas o6nacts, Bopotsinckuit paiion, paboumii océnok
Boporbinen, cpaska Tepapix KOMMYHAaIIbHBEIX OTXO0/I0B
IIpoba Nel (mucp npoGer 78T-0): Mecto orbopa mpoGhl (ckiaaupyemas IIomaKka, riybuna
otbopa mpobur 1-2 M, KOOp/MHATBI TOYeUHBIX 1TPOG: 56.026314 45.858714, 56.026245 45.859153,
56.026457 45.858175, 56.026151 45.858718, 56.026423 45.859452)
Jlara n Bpems ot6opa 1poGbl: 15.04.2024 ¢ 13:40 o 13:55

8. lata u Bpems qoctapku 1pob B 1aboparopuio: 15.04.2024 5 16:30

9. Ilepuon nposeenns nenbrranmii: c 16.04.2024 110 20.04.2024

10. PesyabTarer:

Ta6mmua 10.1. PesyabTaTsl ucnbrranuii mHdp npobsr 78T-0):
}IOK}/MEHTH. YCTaHaBnuBalommue NpaBUIa U METOAbI
HCClle10BaHuii (MCTIbITAHHI 1 HU3MEpEHHUIt), TecT-
00beKT

®P.1.39.2007.03222 (2007)
(Daphnia magna Straus) CB. Ne67-05 o1 17.10.05 OI'VIT «BHUMMC»

Kparnocrs pasGasichus GesBpenas ®P.1.39.2007.03222 (2007) 1
(BKP 10.06)*, pas Ch. Ne67-05 01 17.10.05 ®LYIT «BHUMMC»

Pesynbrar

Ne Onpenensemas XapaKkTepucTuka
HCIIBITAHMI

(nokasarens)

Octpoe 1 XpoHuueckoe TokcHueckoe

Jeiictsue Ha gadunu He okasbiBaer

Hacrosuwwmii npotokou cocrasen s 2-x HACHTHUHBIX SK3EMILIAPAX: O7MH SK3EMILIAP — y 3aka3umika,
BTODOil ~ B HCILITATE KO TaG0paTopHit 110 UyBauickoil PecnyGmke
Qunnan «LUIATH no Yysawickoit PecryGanke» GIBY «l UIATH no MdO»
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[Iporokon ucnbiTanuii or 03.05.2024 Ne 57/24-O
Crpanuua 2 u3 2

No Onpeneseman xapakTepicTHKa JIOKyMEHTBI, YCTAHABMBAOLLIC NIPABILIA i METOb! Pesyautar
vcetenoBannii (MUCTIBITAHUIn W H3MEPEHH i), TecT- 5
n/n (mokasaresib) ~ UCTIBITAHUI
00beKT
OcTpoe TOKCHYECKOE JIeHCTBHE Ha MHA ® T 14.1:2:3.13-06
3. aBHOPECHWUHBIE WH(Y30pHH o an He oka3sbiBaeT
R L S damm‘lghref‘bm) T 16.1:2.3:3.10-06 (©P.1.39.2006.02506) (2009)
4 Kparnoctb pasbaeienns Ge3npe/iHas MHA @ T 14.1:2:3.13-06 1
g (BKP 10.24)**, pa3 T 16.1:2.3:3.10-06 (PP.1.39.2006.02506) (2009)

* BKP 1096 - 0e38pe/iHas KpaTHOCTh pasbas/ienys npH KoTopoii eveptiocts aadnuii (Daphnia magna Straus) He npesbitiact

10% 3a 96 yacos
**¥BKP 1024 - Ge3Bpeas KpaTHOCTL Pa3baBeHus IPH KOTOPOH CMEPTHOCTH PABHOPECHHUHBIX undysopuii (Paramecium

caudatum) He nipesbiaet 10% 3a 24 vacos

11. Undopmanus 00 HCNBITAHUAX:
11.1 3a pe3ysibTarT NPUHSTO: CpeiHee apH(pMETHYECKOEe 3HAYCHHE TPEX MapaslesbHbIX

onpenesnenuit Tabanua 10.1
11.2. MecTo ocyiecTBIeHHS Tab0paTopHOH JeATENbHOCTH:
- VcnibITanust pOBEIEHBI 10 OCHOBHOMY MECTY OCYIIECTBIICHHS! JIEATENbHOCTH J1a00paTopH

Ta6muna 10.1
11.3. Ilpu npoBejeHHH HCHBITAHHE YCTOBHS OKPYIKAIOWICH CPEbl COOTBETCTBOBAM

TpeGOBaHI/IﬂM, YCTaHOBJICHHBIM B IOKyMEHTaX Ha METOJbI HCTIBITAaHUH

11.4. ﬂOHO}IHeHHﬂ, OTKJIOHEHUS WU UCKIIOUYEHUS U3 METOZla: OTCYTCTBYIOT

11.5. Pe3ynbTarhl, MOJyYEHHBIE OT BHEIIHUX IOCTABLIMKOB: OTCYTCTBYIOT

11.6. MHEHHS ¥ HHTEPIIPETALIHU: OTCYTCTBYIOT

12. JlonosiHuTeIbHAst HHPOPMALHS: OTCYTCTBYET

13. Ipunoxenus:

Ipunoxenne Ne 1. CBenenns 0 METOIAX HCTIBITAHHI 1 060pY10BaHKK — Ha 1 CTp.

Hpel[CTaBHeHHHC 3HAYECHUSI CUATATb BCPHBIMHU JUIA yK&?aHHOﬁ B IIPOTOKOJIC 0T60pa JAaTbl
or6opa poOsI # LTS MPOOBL, MOABEPrHY TON HCIIBITAHUSIM

O6uiee koanyecTBo npod: 1 (onHa)
OO61mee KOJIMYECTBO UCTIBITAHMIA: 2 (1Ba)

OTBeTCTBEHHBIH 3a 0GOpMICHHE NPOTOKOJIA HCTIBITAHMH:

HavaneHuk CEKTOpa KOHTPOJIA 1109B, 0TXOI0B

¥ JIOHHBIX OTJIOXKEHUH
JIOMKHOCTB.

K.JI. ®ununmosa
7/ monnncs W.O. Gammns

Hacrosiumii IpoToKo/ He MOXeT ObITh BOCIIPOM3BECH HE B NOJTHOM 00beme Oe3 paspeLueHus
HcnbiTatenbHoii naboparopun o Yyaiuckoii PecriyGivke
dunmana « L JIATH no Yysawckoii PeciyGnnke» ®I'BY «IJIATH no [1DO»

OKOHYaHUE MPOTOKOJIA UCTTLITAHU I

HacTosiuuii NIPOTOKO COCTABICH B 2-X HICHTHYHBIX JKICMILIAPAX: O/IMH FK3EMIIAD — ¥ 3aKasuuKa,
BTOpOI — B NCMbITATEbHOI NaGOpaTopHH N0 Uysawickoli PecryGanke
duanan « LJIATH no Yysawckoii Pecnyomke» GIBY «UTATH no [1dO»
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IMpunosxenne Ne 1
K IpoTokony ucneitanuii or 03.05.2024 Ne 57/24-0O

CBEJIEHUSI O METOJAX UCTIBITAHUI U OBOPYJIOBAHUN

Tabauna 1. Meto s neeeoBanuit (MCTIbITaHmIT) 1 U3MepeHHii:

No HOK)’MSHTH‘ YCTaHaBIUBAKOLLIHE TIipaBuia u METO/IbI

n/n Mcciie10BaHuid (MCTbITaHMii) 1 U3MepenHii
®P.1.39.2007.03222 (2007)

Ca. Ne67-05 o1 17.10.05 ®I'VI1 « BHUMMC»

THI ® T 14.1:2:3.13-06 :
2 T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009) Toxenkonormeckuit

MeTonsl neenenosanmii (ucnbiTanmii) u H3MEpEeHU i —‘

I. Tokcukonoruieckuii

Tabnuua 2. Ucnbitarenstoe o0opynoBanue:
L

Hudopmanms
N BaB0HERGH TToKyMeHT 06 ArtTecrauus 0 dakruyeckom
n/;1 Haumenosanne ﬂe 4 - JeHCTBUTENbHA NPUMEHEHUH
HOMED Arrecrati 10: (ykasauue wudpa
npoGsr)
1. Knnmarocrar B3 302030020 | MpoToKon 04.07.2024
Ne 2739
N = 78T-O
|2 Knumatoctar B3 302030021 Jsf;;’:g“ 04.07.2024
OtBeTcTBenHBI 32 0dopMITeHIEe [IPHUIIOKEHHUS:
Hauanpnnk cexropa koHTposist ous, oTx0/108
M JIOHHBIX OTJIOKESHHI J K.JI. ®uaunmosa
A0mKHOCTS 77 nommes TLO. Damuann

OKoHYaHHe npuoKeHus

Hactosiunii npotokoa cocrasien B 2-x HaeHTHUHbIX IKIEMILIAPAX: OMH MGCMILIAP — v 3akasumka,
BTOPOIi ~ B HEMbITATE b0 1aG0paTOpHI N0 YyBaiickoii Peciy6ike
Guman (LUIATH 1o Yysauickoii Pecmyamen GIBY «LTATH mio [dO»
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HOHOJ’IHHTCJII:HI)!C CBE1CHUSA
ot «03» Mas 2024 r. x npotokony Ne 57/24-0

IIpo6a 1 (mudp npoder 78T-0)
Mecro oropa npober: Huzxeropoackas obuacrs, Bopoteiackuii paiton, pa6ounii nocéaox
Bopotrinen, cBaaka TBepabix KOMMYHAIBHBIX 0TX0/10B, I11y0HHAa 0TGopa npods 1-2 M

ITpo6a orxoxa He okasbiBaet OCTPOE TOKCHYHOE JeliCTBIE Ha TecT-00bekThl Daphnia magna Straus
H OTHOCHTCS K V KJIacCy OMaCHOCTH ISl OKpYKaroLedi NPUPO/IHOM CPEJIb, TAK KaK KPaTHOCTH PA3BEIeHHMS,
paBha 1. Ha ochoanmn «Kputepues oTHeceHHs 0TX010B K -V KJIaccaM ONAacHOCTH 110 CTENeHH
HETATUBHOIO BO3/ICHCTBHS Ha OKPYIKAIOLLY IO CPELy», YTBEPKACHHBIMH npukazoM Munnpupoast Poccun
ot 04.12.2014 Ne 536.

Ipo6a orxona He okasbiBacT OCTPOE TOKCHYHOC JIeHCTBUE Ha TecT-00beKTh Paramecium caudatum
Ehrenberg u otnocntes k V kiacey onacroctu s OKPYKAIOIICH IIPUPOJIHOM CPesIbl TaK KaK KpPaTHOCTh
pasBeficHus pasHa 1, Ha ocHoBanun «Kputepres orhecenus otxonos k I-V Kmaccam OIMACHOCTH I10
CTCIENH HETaTHBHOTO BO3ACHCTBIS HA OKPYIKAIOLLYIO CPE/Ly», YTBEPIKICHHBIMH NpHKa3oM MHHIIPHPO,IbI
Poccun o1 04.12.2014 Ne 536.

IIpoda orxona orHocuTes Kk V KJIacey onacHOCTH IIsi OKPY:Kaloleii NPUpPoaHoii cpebl.

Ha‘{ﬂﬂbﬂl/lk CEKTOpa KOHTPOJIs! [10YB, OTXOI0B U
JIOHHBIX OTJIOKECHHIH J K.JI. ®uwmnmnosa

(noaiies)
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Depepanbuas cayxda no naasopy B cepe NpHPoOAONONLIOBAHKS
(POCIPUPOJHAI30P)
DesepanbHOE rocyaapeTBeHHOE GIONKETHOE YupexaeHue
«LleHTp 1260PaTOPHOro AHAIN3A U TEXHHYECKHX H3mepennii no lpusoskekomy peaepansHomy okpyry»
(PI'BY «LIJIATH no M®O»)
@uanan «LJIATHU no Yysauickoii Pecnydauke»
Hcnbitatensuas 1agopatopus no Yysauickoii Pecnybanke

tOpunnueckuii anpec: 603032, r. HukHmii Hosropox, yn. l'onuaposa, 1. 1A
Azpec MecTa OCyLLIECTRICHHNS AeATENbHOCTH 428024, Poccus, Uysaluckas PecryGanka — Uypatuus,
r. Yebokcapsl, ip. Mupa, 2.90 kopr.2
Ten.: +7 8352287655, e-mail: clati-chuvashia@mail.ru
VHUKalbHbIi HOMEP 3aMHck 06 akKpeHTaLu B peecTpe akkpeanToBaHHbix au POCC RU.0001.510623

YTBEPXJIAIO
Havanpuux vcnsitaresHoi

NPOTOKO.JI UCIIBITAHUI Ne 58/24-0 ot 03.05.2024

1. HanvenoBanme M KOHTAKTHbIE AaHHbIE 3aKA3UMKA: OOmecTtBO ¢ OrpaHMYeHHO
OTBETCTBEHHOCTRIO  «I'panaCdepa» 141701, MockoBckas oGnacTs, ropon JlonronpyaHeiii,
IMpombrunennslii npoesa, gom 14, s1/nom/od 2/XVIl-mom.1/209,210 UHH/KIIIT 5047215378/
504701001 OT'PH 1185053026290, Ter.: +7 915 0053960 e-mail: grandsfera@gmail.com

2. Haumenoanue, jopuanieckuii/gakTueckuii ajpec NpenpHsITHS: -

3. OcHoBanue okazanus yeayr: ot 03.04.2024 jorosop Ne 84/JTA2

4. HaumenoBanue 06beKTa: OTXOIb

S. Iporokos or6opa npod: or 15.04.2024 No 32/24-0

6. Il1an u MeToan or6opa npod: ot 15.04.2024 No 32/24-0

7. Mecto or6opa npoe6: Hikeropoackas o6nacts, Boporbiackuii paifon, paGounit 1océnok

Bopotsinen, caika TBepIpIX KOMMYHATbHBIX OTXOTIOB
[Ipo6a Nel (mngp npoder 81T-0): Mecto otbopa NpobHI (CKIagupyemas MIONIA/KA, [IyOHHA
oT1Gopa Npobsr 2-3 M, KOOPAMHATBI TOUEUHBIX 1pob: 56.025484 45.858992, 56.025361 45.858706,
56.025567 45.858904, 56.025525 45.858870, 56.025384 45.859151)

Jlata u Bpems otGopa po6sr: 15.04.2024 ¢ 14:40 1o 14:50

8. laTa u Bpemsi JocTaBKH 1po6 B snaboparopuio: 15.04.2024 B 16:30
9. Ilepnon nposeaenns nenvrranmii: ¢ 16.04.2024 no 20.04.2024
10. Pe3yabrarsi:

Tadmuna 10.1. Pesysbrarer ucnbitanuii (mudp npo6er 81T-0):

JIOKYMEHTBI, yCTaHaB/INBAIOLLNE TIPABHIA U METO b1

Ne Onpenensemas XapakTepHcTHKa 7 = a Pesynbrar

uceneoBanmii (MCnbiTaHuii U u3MepeHuit), TecT- .
n/n (nokasaresib) ~ HCTILITAaHUI

obbekT
1 OCTP%;c‘:i]z::::i?zz(;ﬁ;;”%CKOC DP.1.39.2007.03222 (2007) OKa3bIBaeT
) : . ” Cs. Ne67-05 o1 17.10.05 ®TYI1 « BHUMMC»
(Daphnia magna Straus)
Kparnocts pasbasnenus Ge3ppeanas ®P.1.39.2007.03222 (2007) 1.7
(BKP 10.96)*, pa3 CB. Ne67-05 ot 17.10.05 ®I'YT1 « BHUUMC» .

HacTostiumit npOToKo: cocTaBACH B 2-X MACHTHAHBIX HKICMILIAAX: OZH IKSEMIIAP  y 3aKasunka,
BTOPOIi — B HCNLITATCALHOM RaGopaTopHi 110 Uy Bamickoii PecryGitike
unan «(LUIATH no Yysawickoii Pecriyomke» GTBY «LTATH 1o [bO»
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[poTokon ucneitanuii ot 03.05.2024 Ne 58/24-0
Crtpanuua 2 u3 2

N Onpexensemas xapaxTepucTika JlokymeHTbI, YCTAHABIMBAIOLLIE IPABHTA 1 METOzBI Pesyautar
) McCIe10BaH i (MCMbITaHHiT 1 H3Mepenuit), TecT- "
n/n (nokazareb) HCTbITaHUi
00beKT
Octpoe TokeHuyeckoe feiicTRIE Ha MHA ® T 14.1:2:3.13-06
3. ABHOPECHHYHbIE HH(Y30pUM o et He oxkaseiBaet
e ‘Ehreﬁbcrg) T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1.39.2006.02506) (2009)
4 Kparnocts pasdasictins Gesspennas TMHA D T 14.1:2:3.13-06 1
. (BKP 1024)**, pa3 T 16.1:2.3:3.10-06 (©P.1.39.2006.02506) (2009)

* BKP 10.96 - Gesspesnas kparHocTs pasGabieHms TP KOTOPO# eMepTHOCTL Aadimit (Daphnia magna Straus) e npesbimaet
10% 3a 96 yacos
**¥BKP 1024 - Gesspeanas kpaTocTh pasdasieHus npu KOTOPO#H CMEPTHOCTL PAaBHOPECHHYHBIX WHDY30pHii (Paramecium
caudatum) He npesbimaer 10% 3a 24 yacon
11. Undopmanns 06 uenbIranusx:
11.1 3a pesynwrar npumsto: cpemmee apudmeTHyeckoe 3HAaYeHHE TpeX MapaiIe/bHbIX
onpezenenuit Tabauua 10.1
11.2. Mecto ocyecTsieHns 11a00PaTOPHOH JEATENLHOCTH:
- Mlcnibrranmst npoBe/ieHsI 110 0CHOBHOMY MECTY OCYIIECTBIIEHHS AeATEIbHOCTH 1ab0paTopun
Ta6una 10.1
11.3. Ilpn mpoBeneHuu ucHbITaHMI YCIIOBUSL OKpY’KaloleH cpeabl COOTBETCTBOBAIN
TPEOOBAHMSM, YCTAHOB/ICHHBIM B JIOKYMEHTAX HA METOIbI HCIIBITAH ML
11.4. Jlononenus, OTKIOHEHHS MM HCKIIIOYEHHS H3 METOJIa: OTCYTCTBYIOT
11.5. Pe3ybTarsi, 01y 4eHHBIE OT BHELIHUX [10CTABUIHKOB: OTCYTCTBYIOT
11.6. MHeH#s 1 MHTepIIpeTAIHT: OTCYTCTBYIOT
12. lononnurenbnas undopmauns: OTCYTCTBYeT
13. llpuioxkenns:
Ipunosxenne No 1. CBe/leHns 0 METONAX HCTILITAHMIE 1 obopynoBauuu — Ha 1 cTp.

IpencTapiieHnple 3HaYeH s CUMTATH BEPHBLIMH VIS YKa3aHHOH B MPOTOKOIIE 0TOOpa AaThl

0160pa Mpobk! 1 JUlst HPOOLL, M0BEPrHYTON UCIILITAHIAM

Obuiee komuecTBo npo6: 1 (oaua)
Ob1iee KONMMYECTBO MCTTBITAHUI: 2 (aBa)

OtBeTcTBeHHbII 3a 0(OpMIIEHHE POTOKOA HCTBITAHMI:

Hauanbuux CEeKTOpa KOHTPOJIsl TOYB, OTXOJ0B

M IOHHBIX OTJIOIKEHHH A K.JI. @unmunnosa
JIOIDKHOCTS ) noanuck H.0. damunns

HacTosiuuii npoTokos He MoXKeT GbiTh BOCIPOU3BE/IEH HE B NOJIHOM 0Obeme Ge3 paspeluenus
HenbitatensHoit nabopatopuu no Yysaiuckoit Pecrry6nuke
bummana «LJIATH no Yysauickoii PecnyGnke» ®I'BY «IJIATH no [1DO»

OkoHuaHHe NPOTOKONA HCTIBITAHUIT

FlacTos il NPOTOKO COCTABACH B 2-X WACHTHUMBIX IKIEMILIAPAX: OIMH HICMILIAP — y 3aKasuiika,
BTOPOH — B MCTIBITATE IbHOI aGopaTopin no Yysawckoii PecnyGmke
uaman «LUTATH no Yysauckoii Pecny6amke» GIBY «lUIATH no [dO»
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Tabauna 1. Merosibl necsieoBanuit (MCTIBITaHHIT) U H3MEpEHHit:
a0

[Mpunoxenue Ne 1

K [TpoTokoy uenbitanuii ot 03.05.2024 Ne 58/24-0

CBEJAEHUSI O METOJAX UCIIBITAHUIT K OBOPYJOBAHUU

Ne | JlokymenTsl, yctanasnnsaiowme npaBuia 0 METOAbI . " "
- 2 "y Merozbl ueesieoBanmit (MCibITanuit) u H3MepeHuit
n/n McceloBaHmii (MCTIbITaHUI) U U3MepenHit
1 DP.1.39.2007.03222 (2007) T i
: CB. No67-05 01 17.10.05 ®I'YI «<BHUMMC» i o
2 [TH(® T 14.1:2:3.13-06 Tokcukonoruyeckmit
) T 16.1:2.3:3.10-06 (®P.1 -39.2006.02506) (2009) :

Tabmmma 2. Uenbirarenshoe oGopy aosane:
Wndpopmauus
No H 3aBojckoit JlokymeHT 06 Aj‘recraum{ OiakecKon
AUMEHOBaHHEe JICUCTBUTENIbHA NPUMEHEHUH
n/n Homep aTTecTalun
no: (yxasanue wudpa
npodbl)
1. Kanmarocrar B3 302030020 |  !poToxon 04.07.2024
Ne 2739 S0
Ipotokon
3 2
LZ. Kaumarocrar B3 302030021 Ne 2740 04.07.2024
OTBeTCTBEHHBIH 32 oopMIIeHHEe TIPUIIOKECHUS:
HauanbHuk cekTopa KOHTPOIIS! 0YB, 0TX0J10B
U JIOHHBIX OTJIOXKEHHH K.JI. ®ununnosa
JODKHOCTE (/ moanucy W.O. asinsa

OKOHYaHHe NPUIOKEHHS

Hacrosiumii npoToKoN COCTABACH B 2-X HACHTUMIBIX IK3EMIISPAX: OAMH K3EMIUIAP — Y 3aKa3umuka,
BTOPOi — B HCNbITaTe b HOI 1aGopatopuit Mo Uysaimckoii PecriyGaitke
Guanan « LUTATH no UYysawckoii PecnyGanke» dIBY «LUJTATH no TTdO»
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[[OHO.J'IHHTC.J'[LHBIC CBECACHUSA
ot «03» mas 2024 r. k mpotokory Ne 58/24-0

IIpo6a 1 (mudp npodur 81T-0)
Mecro oTdopa npodbr: Hukeropoackas ob1acTh, BopoTsinckuii paiion, paGounii mocénok
Bopotbinen, cBanxa tTBepabix KOMMYHAJIbLHBIX 0TX010B, ITy0uHa 0T00pa npobsI 2-3 M

TIpo6a oTxoma okasbiBaeT OCTPOE TOKCHUHOE JICHCTBHE HA TecT-00BeKThl Daphnia magna Straus n
OTHocuTest K IV Kiacey omacHocT st okpyskatolmeit TIPHPOJIHON CPEIbI, TAK KAK KPATHOCTb Pa3Be/IeHHs,
pasHa 1,7 Ha ocmoauun «Kpurepues orHecenus 0TX0/10B K [-V Kilaccam omacHOCTH 10 creneHd
HCraTHBHOI'O BO3ICHCTBUS HA OKPYXKAIOLLYIO CPeIy», YTBEPKICHHBIMHU NpUKa3oM MuHnpupoas Poccun
ot 04.12.2014 Ne 536.

I1poGa oTxo/1a He oKasbIBaeT ocTpOE TOKCHUHOE ACHCTBHE Ha TecT-00beKTh Paramecium caudatum
Ehrenberg u otHocuTes k V KJIacCy OMaCHOCTH U1l OKPYIKaroLIeH MPUPOHOI CpeJibl TaK KaK KPaTHOCTE
Ppa3BeJICHUsA paBHa ], Ha OCHOBaHUU «KpnTepneB OTHECCHHUSI OTXOJOB K I-v KJ1accaM OIIaCHOCTH IO
CTCICHI HCraTUBHOTO BO3JCHCTBUS Ha OKPYIKAKOLLYIO CPejIy», YTBEPK/ICHHBIMHM NPUKa30M MUHIPUpPOIbI
Poccun ot 04.12.2014 Ne 536.

Ipo6a orxoxa ornocuTes k IV KJIacey OnacHOCTH /LISl OKPY Kalomedi IPHPOIHOIL cpebl.

Hauanbnuk cektopa KOHTPOJISI [OUB, OTXOIOB H
JIOHHBIX OTJIOKEHUI J K.JI. ®ununnosa

(noanwcs)
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AX
498750,00

L+
498500,00 - 3*

L+
498250,00 -

L+
498000,00 -

497750,00 4

Cetka
Vposensb 3BykoBorO naBieHust Loks., 1b(A)

497500,00 4 .~

497250,00 -
497000,00 4

.
496750,00 -

496500,00

496250,00

496000,00

495750,00

2329250,00

2330000,00 2330750,00 2331500,00 2332250,00 2333000,00 2333750,00
Cucrtema koopauHat: MCK-52 3oHa 2 MacuwTab 1:32500

YCNOBHbLIE OBO3HAYEHNA

T
paHuua Tepputopumn | I C33 opureHTMpoBoYHas
J +

—
V2227
% 30Ha XWow 3aCTPONKK ®  VICTOuHWMK Wwyma

KAPTOTPAMMA YPOBHA WWYMA, ob

ot 20 o 25 ot 15 8o 20 ot 45 po 50 ot 55 no 60
ot 25 o 30 ot 35 g0 40 . ot657070 ot 50 go 55
ot 30 go 35 ot 40 po 45 ot 60 go 65

Pucynok 1 — Kapra-cxema pesynbrara pacuéra
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AX

CeTtka
VYposens 3BykoBorO nasienus Lmakc., 1b(A)

498750,00

498500,00
498250,00 -+
498000,00 +

497750,00

497500,00

497250,00
497000,00
496750,00 1
496500,00 1
496250,00 4\

496000,00 4

|
|

495750,00 - \ . . . : — . . . . j
1 1 1 T 1 1 1 1 T T 1 1 1 1 1 T 1 _
2329250,00 2330000,00 2330750,00 2331500,00 2332250,00 2333000,00 2333750,00
Cucrtema koopauHat: MCK-52 3oHa 2 MacuwTab 1:32500
YCJTIOBHbIE OBO3HAYEHNA
e |
paHunua Tepputopumn | I C33 opueHTUpoBoOYHast
— -
V20
:%1 30Ha XUoun 3acTpPonKn ®  VICTOYHWMK Wyma
WL
KAPTOITPAMMA YPOBHA LWWYMA, ob
ot 40 go 45 ot 50 go 55 oT 60 go 65 ot 80 go 100 or 70 go 75
oT 45 o 50 ot 55 o 60 oT 65 o 70 ot 75 o 80 ot 35 o 40

Pucynox 2 — Kapra-cxema pesynbrara pacuéra




image190.jpg
Cetka
‘X Vposensb 3BykoBorO naBieHust Loks., 1b(A)

498750,00 C :
S

498500,004 3
L+ L+

498250,00 - L0

498000,00
497750,00 4
497500,00 4 .

497250,00

497000,00 4
2. ]
496750,00 - .
496500,00 -
+

496250,00

496000,00

495750,00
2329250,00 2330000,00 2330750,00 2331500,00 2332250,00 2333000,00 2333750,00
Cucrtema koopauHat: MCK-52 3oHa 2 MacuwTab 1:32500

YCNOBHbLIE OBO3HAYEHNA

T
paHuua Tepputopumn | I C33 opureHTMpoBoYHas
' J +

—
v

30Ha XUrow 3acTPoKkM
% P

McTouHMK Wwyma

KAPTOTPAMMA YPOBHA WWYMA, ob

o1 20 a0 25 ot 35 70 40 ~ ot657070 o1 50 Ao 55
ot 25 no 30 ot 40 go 45 oT 60 po 65 ot 15 no 20
ot 30 go 35 ot 45 po 50 ot 55 go 60

Pucynok 1 — Kapra-cxema pesynbrara pacuéra
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AX

CeTtka
VYposens 3BykoBorO nasienus Lmakc., 1b(A)

498750,00

498500,00
498250,00 -+
498000,00 +

497750,00

497500,00

497250,00
497000,00
496750,00 1
496500,00 1
496250,00

496000,00 4

|
|

495750,00 - \ . . . - — . . . . j
1 1 1 T 1 1 1 1 T T 1 1 1 1 1 T 1 _
2329250,00 2330000,00 2330750,00 2331500,00 2332250,00 2333000,00 2333750,00
Cucrtema koopauHat: MCK-52 3oHa 2 MacuwTab 1:32500
YCJTIOBHbIE OBO3HAYEHNA
e |
paHunua Tepputopumn | I C33 opueHTUpoBoOYHast
— -
V20
:%1 30Ha XUoun 3acTpPonKn McToYHuMK Wwyma
WL
KAPTOITPAMMA YPOBHA LWWYMA, ob
ot 40 go 45 ot 50 go 55 oT 60 go 65 ot 80 go 100 or 70 go 75
oT 45 o 50 ot 55 o 60 oT 65 o 70 ot 75 o 80 ot 35 o 40

Pucynox 2 — Kapra-cxema pesynbrara pacuéra
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YTBEPXAIO
3amMCCTHTENb TABLL AAMUHUCTPALHY —
HadaiLHUK OT/Ieda O CTPOUTEILCTRY,
SKHIIMUILHO-KOMMYHANBHOMY
RUIMCTPAIAN  TOPOACKOIO

20231

14 BBINOAEITHE 1IPOSKTHO-N3BICKATCIBCKHX paGOT no 061>C[\1y «Pexy:prHBaLHI CBAIKM
TBO, pacuouokenHoi B p.at. Boporsiteu Bopotsitickoro paiona Hipkeropojckoii
oGnacth Ha 3-eM kM apToaoporn Boporeier — Cnacckoey

No
A/

Iepeuens
OCHOBIbIX AATHILIX
v rpebosanuit

Cojepkanue

HaumcHoBanue
ofbexTa

Pexys1bTnBaLng CBaIKU IbO PacHoNOKeHILON B p.n
Bopotsinen Boporsisekoro paiiona Hmskeropojickoi
oBaacTy Ha 3-eM KM apTogoporu BoporbiHell — Criacckoe

Llens paGoTsl

PexynasTuBalis 3eMenbuoro yqacTka. MunuMusatiys spe/ia
KOMITOHEHTAM OKPYIKAIOLICH CPebl, HACCHHOID
i 06beKTOM

3 Hanpasiienne Canutapno-rurueHuIecKoe
peKyIbTHBALMKE | P
4 MecTononomxere | Hikeropoackas obnacts, 1opoJckolt okpyr Bopotsitexuit
00beKTa

VexonHele jaHHble
O UPOEKTUPYEMOM
obBexTe

Haumenosanue ofvexra — «Pexyustupauns caniu 150,
i pactionoxennolt B p.n. Bopotsiuen Bopotsinckoro paiorna
| Hikeroponexoii  ofnacti  Ha  3-eM KM aBTOOPOrH
Bopotsimer; — Criacckoen.

Caasxa pacnoJioxkena na 3-em kM aBrooporn Boporbinell
— Cnaccexoe,

KagacTpoBplii HOMEp 3eMENbHOIO YHACTKa OTCYyTCTBYCT,
Teppurtopus ve pasipaHryCHa.

oz vauada skennyaTanuy — 1986,

["on npexpamenus cxnaanposarius — 2010.

Bust BLIBOBUMBIX OTXO0JI0OB — TBCPHABIC KOMMYHAIbILIE,
CTPOUTENBIDIE 1PEUMYLIIECTRCHHO V-V KI4accos
omacHoct (HCOOXOAUMO YTOUHMTL B XOIC [OLIOTOBKM
TPOEKTA PEKYILTURALIUN).

Paccrosme oT cranky o Gnkaifinnx
IPALOCTPOUTEILELIX OOBEKTOB! g

- 2,5 KM B CCBCPHOM HAIpaBneHun — p.i1. Bopoistielr;
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- 1,5 KM B 3anagHOM HaupasieHuu — ¢. Ensaunika;

- 1,5 kM B BOCTOUHOM Harlpasiienun — ¢. Oraes Maiinan;

- 0,15 KM B 10KHOM HAIPABICHAN — NPOMbIIACIHAS Basa.

{ Taroke B 10r0-BOCTOUHOM M BOCTOUHOM HALDPABIEHHAX Ha
paccrosnun 70 M 1 400 M 0T Tena cBajiKM PAcIONOKEHb! 2
BOZOCMiL.

Bnoas o 1eppuTopru CBANKM MPOXOAUT MEKIIOCENKOBbIH
CTaNbHOM Ta3onpoBojl BLICOKOTo J4BICHUS | Kateropuu d
272 mM, coeammsnomuil  Boporteinekuit, Cuacexkuil u
Cepravuckuit paliost,

[nomams, cywectsyroueil ceanku — 1,702 ra (neobxoanmo
YTOUHUTD B XOAE NPOCKTHO-U3LICKATEILCKUX pador).

i LuyBuna (Bbicota) Tema cBaikd — [0 5 M (HE0BXOMHUMO
YTOUHHTD B X0/1€ MPOCKTHO-U3LICKATCILCKUX paboT).
OBbey cBanoyHbIX MACC OPHCHTUPOBOUHO — 67,7 Thic. K6
M/ 68,0 Thic. T (HCOOXO/AUMO YFOUHUTL B XOJ€ 1IPOEKTHO-
M3LICKATCILCKUX padoT).

B pafione cpankn npeofnajaior CpeAHeCYrIHHUCThE
IpyHTsl  (HEOOXOMUMO  YTOUHNTH B XO/IC  1IPOSKTHO-
H3LICKATELCKUX pador).

' Benomcrsennast UPUIAATEIKHOCTD: AJMUHHCTPALMS
ropogckoro  okpyra  BoporsiHekuii  Hinkeroponckoh
obnacrn.
OBbekT e ABMSICTCs.  OOBEKTOM  KallWTANLHOrO
CTPOHTEIBLCTBA.
Cranust | LipoekTHas aoymeHTaLus
HPOKTHPOBAHMSI g -
Tpeboanms x
1IPOEKTUPOBAITHIO I. Hanuuue  gorycka  CPO ua  melmomiennc

MIKEHEPHBIX U3bICKAHWH.

i 2. Bulimonnenue HIDKCHEPI0-Te0Ne3HUeCKNX H3bICKa i
Ha fowmazn 1,7 ra. lpexyemorpers mosrospemerioe
3aKperyieHne 3HaKoB  OIOPHOW  Teojlesuueckol ceth B
KOnuyecTBEe  ABYX OyHKTOB. Texumueckuit  oTdeT  HO
pesybTaTav HEDKEHCPHO-ME0AC3HICCKNX H3bICKAn i
BLITIOJLISACTCS. B COOLBETCTBUM € M.5.1.23 u 5.1.24 ¢ yuetom
[JONIONHCHUM, mNpuBejcHHLIXx B 1m5.3.1.4-53.1.6 CII
147.13330.2016.

3. MHIKCHEPHO-I'€01C3UUCCKUE  M3BICKAHWS  OJIKHI
pbeclieunts HoNyueHue TOHOIPAO-rCOALIUHECKHX
MATEpHanos, UEKEHEPHO-TONOrpadHYecKu X IIAHOB,
COCTABICHILIX B UU(BPOBOM U Tpaduteckom (Ha OyMaKHoM
[HOCHTCIIC) BUJIE M CBEACHMNIH, HEOOXOAUMbIX /I8 TTOATOTORKY
fpoextiolt  nokymentauun.  Tormorpadmueckull  mian
10.0ken  OBITL  COMMAcOBaH ¢ OKCIIVATUPYIOWIHME
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opraHu3atuaMi (lie Menee 4-X 1POBCPoK).

4, Bomonuenne HHIKEHEPHO-1CONOMAYECKUX
usbickanuil (Gypenne 9 reoNoInyeckux CKBaXKHI 171yOuHoN
He MeHee 15 MeTpon), BKiOHas  THAPOIOIMYCCKHE
Habmonenus. Onpenenenvie Koapduuuenra QuisTpaiinm
NOJACTHIAIOINAX  'PYHTOB METOAOM HAIMBA M3 CKBA/KHH
(6ypenune 3-x ckpamuil rayGpuolt go 15 metpos)
TexHHuecKUH  OTHeT 110 pe3ylbTaTaM  HHIKCHCPHO-
re0NOrn4ecKUX HILICKAHUIT BBITONHACTCA B COOTBCTCTBIM C
n. 6.1.10 ¢ yaerom gononunrensibix tpeGopanuii pasyeina 6
Cr147.13330.2016.

HIDKeHepHO-TCOIIOTYECKIIe  H3DLICKAHHS OB
oBecneunts  KOMITICKCHOE  H3ydellMe  WiKCHEpPIo-
reoorM4ecKHx YCIOBHH paliona pacrioiomkerins obhexra,
BRIOHAS pesabed, reoNorHecKoe crpoenne,
reoMophoIOrHieckue M I'H/IPOICONOTHUCCKHE  YCIIOBUS,
Cocrap, cOCTOANUES 1 CBOHCTBA TRYHTOB U IPYITOLBIX BO,

{ 'eOI0rMYECKUe  TIPOLICCChl,  COCTABIICHME  TIPOrHo3a
BOIMOXKHBEIX  M3MCHEHHI MIKEEHEPHO-1'COI0MNHECKUX
yOIoBHI B cdepe B3aMMOJCHCTBUS PCKYILTHBHPYCMOIO
o0beKTa ¢ reoioruyeckoil cpenoil.

5. Buironeniie UUKEHEPHO-2KOMOT Y ECKNX

HCNBITAUH.

Withopmarust, 110y deHHasT M0 Pe3yNLTATAM HIDKCHEPIO-
SKONOTHYCCKHX  UCTIBITAIIMK  JlosbKita ObITh  I0CTATOMIIOH
JII5L TIOITY ICHHSL DKONOTHHECKO XapaKtepne ki obheKTa n
MPOTTIO3HON  OI@IIKK  OXKMIACMOro €10 Bo3lelcrnus Ha
KOMUOHCHUBL OKPYXKAIOWIEH CPelibl, o Takue paspadoTiku
MEPOTNPHUATHIL 10 OXpaxe okpyskarolieh cpennt. Orver 110
HIKEHCPHO-DKOJIOIHUCCKAM H3LICKAHWSIM JOIKEH
cozepKarh AONOTHHTEINbILYIO HihopMalio
(MecTopactionokenne 06neKTa, paccTosHie oT o61LeKTa J1o
GnuKafilliuX  rpANOCTPOMTCIbHBIX  00BEKTOB,  [A0MALb,
3aHATYI0 OTXouamu (ra), 06BEM MOCTYINCHHS OTXOJIOB 110
rosaM DKCTIIyaTalMH (Thic, M°), BHICOTY CIITAfHpOBaliuA
0TX01108 (M), Pe3yITHTATHL JTA00PATOPHBIX HCCIe0BAINIT Ha
XUMHUUCCKOC,  PAJMOIOTHHECKoe,  BaKTeploioriieckoe,
[APa3UTONOTMYECKOE 3dTPAZHEHUC 110U, 1OBEPXHOCTeH U
MOBEPXHOCTHON W NOJBeMHON  BOABL,  aTMOC(EpHoro
BO3LYXa, JIOHHBIX OTIOWECHNH, MeeIeoBanna
pasMeIleHHbIX  OTXONOB,  M3yHeHue  pauuallionioi
()6CI&II()I§KI1 06’I7CK'I'8, BCJIOMCTBEHHYIO [1PVI||¢'UUIL‘7KII()C'1'B
3EMEJILHOTO  YUacTKa, OPEANONaraeMoe  Menolb30salue

JLZlIIHOV[ TEPpHTOPRKU B }[aJII)HeFIlIIC\d, MOp(I)OﬂOFH‘[CCKHH‘
cocran OTX0N08B, HOJL'I'BCP?K)ICHH})HZ .Tl'd()()p’d’l‘kﬂﬂzl'lli
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N

apalsaMi, 0O0KasaTelid HCTaTuBHOIO BO'SJlGlZC’IBHﬂ na

i KOMIIOHCHTLI 0|<py>1<a101u(:171 Cpelibl or 0ObexTa
; HaKOIMICHHOIC BpCila OKP)”A\'&UOIHCPI cpene, apealn
: pacupocTpalietims 3arpsisHCHusl KOMIIOHEHTOB
|

Opr‘lK’rllO[llCﬁ Cpelibl  11d  CONPeneiIbHbIX C  0OBCKTOM
TEPPUTOPUAIX, BBI3BAHHDLIX :)KC!IJ[}’E['I":U[MCﬁ 00beKTa
pasMelnetng 0TX0n08.

502.1325800.2021 CHEKEHEPHO-9KONOI HUECKHE
u3blcKakms Ut crpourennersa.  Ofue  npasnia
MIPOU3BOACTBA PaboTy.

Jloronuurensito  BLINONISIOTCS  MCPOIPUSTUS 110
BBITOJIISHHUIO [a30rCOXMMHYCCKOM CheMKi,

Texunyecknii  oT9eT MO PE3YNbTATAM  UHIKCHCPHO-
SKONOIMUCCKUX u3bIcKanni beylecTBasCTCS B
coorserersun ¢ m.8.1.11-8.1.12 CIT 47.13330.2016;

6. BrrionHenune MHIKEHEPUO-THIPOMETECPONIOTHYCCKIX
! M3BICKATWIT,

I/h[)KCHCpIlO-MCTCOpOJIOFH‘(CCKMQ HU3LICKANKI  JIOJIZKHBL
BKJIIOHATL CGOp, ana1us U obobnicHuce MarepHalion
I[élslll()}ICHHﬁ POCI'I/U],POMQ'I'%I ) MaTepHaion, pance

BLINOIHEIMHBIX aHAaIOI' MY HBIX I/(CCJIC}IUB&IIH“,
PCKOTHOCHUPOBOYHOC OGCJJC/JOHZ\[[I/I&! paﬁor{a HIDKCHEPHBLIX
H3bICKAH Hﬁ, HélGJHO,'ICH usi 3a DJIEMENUTAMH

THAPOMETCOPOJIONHMECKOro  pCeKuMa. rl’[)lp()JiOl'H“lCCKHC
HUCCIICIOBAHKSA Snukaiinimx BOJIIIBIX 06BEKTOB.
TexHuyeckuit  oTyer Mo pesynbrartaM  HHKeIepo-

IKOTOIHUECKUX M3LICKAHNH ocyllecTBIsCTCs B
coorserersuu ¢ 1. 8.11.1-8.12.1 CI147.1333.2016.
7. Mo Hauana  IPOCKTHBRIX  pabor  1poBelleHue

APXEOJIOIHUIECKOr0 06C1CA0BAHMS 3CMCITBHBIX  YUACTKOB,
UA¢  UPeAUOJAraeTes  OCYUIGCTBAATL  CTPOHTEILHBIC,
3eMISHBIC M XO3gHeTBCHHbIC paldoihl B COOTBEICTBUU ©
TpeboBalMAMHU HeHCTBYIOLIErO 3aKOHOIATEIILCTBA.

8. Ilonroroska NpoeKTHOH JOKYMEH iy 114
peKyJLTHBALMIO CBAIKM B COOTBeTCTBMM C [Ipasuiiammu
OPOBEAEHHS  PeKYJIbTUBAIUKM M KOHCEPBALMH  3CMEllb,
YTBC[A/ICHHBIMM OCTAHOBIICHUEM Mpasurensersa
Pocenfickot dexepaunn ot 10.07.2018r. N800,

8.1 1Tpenyemorpers e Mewee 2-X  BOMONKHBIX AT
peaIu3aluy BapuanToB (METOHOB) PeKYIbTHBALNMU OOLCK S
C  cocraBieHueM  KParkoro  TeXHMKO-3KONOMUYECKOro

‘CornacoBaiine C 3aKazuuKoM KOHCHYIICTO MCTO g

Tepedeih  uccaenyeMblx  KOMIOHEHTOB OKpyKalole
cpeapl 1 Tokasatenefl onpejessiercs ua ocuosanmy CII

lOﬁOCHOB{H[HH KaXcgore U3 1IPCAMONIaraeMblX  METO10B. ;
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PEKYILIUBALUMH,  WCHONB3YEMOrO  NPH  [POU3BOACTHES
[POEKTHBIX PAGOT € YHYETOM pE3yJLTATOB HPOBCICHHBIX
MHKRSHEPHBIX U3BICKAHWH 10 nceaeayemoMy obnekry. |pu
paspaborke BapUaH1OB PEeKYNBTHBALIMH o00BeKTa
[MEOOXONUMO  PYKOBOJICTBOBATHC B MEPBYIO  Ouepelh
HAMIYYHIMMU JIOCTY HBIMK Texnostorusivi (MTC-17-2021
«azmerienne 0TXO0B MPOM3BOJICTBA U NOTPeBeH»).

8.2 Jlna npeaoTspatileling HEraTUBHOIO BO3UCHCTBIY iHa
OKPYRAIOULYIO cpety HOBEPXHOCTHOFO CTOKa
APEAYCMOTIPETh Ha [ICPHOJL TEXHMUECKOH peKylibruBaiyu

Gonee 100 3 (06beM YTOUHUTD IPOSKTOM).

8.3 [lpemycMoTpeth yeTpoRcTBO HOXKAPHOIO peiepByapa
oGnemoM  ue Gowee 100 n’ (xonuuectso M 0GbeM
PE3CPBYAPOB YTOUIIUTB [IPOCKTOM).

8.4 83 [Ilpenycvorpers yerpodcrso  cmKocrd  Ans
cOopa xossicTBeHO GHITOBBIX CTOKOB 0OBemMoM He Gonee
50 v,

8.5 TlpenyemorpeTh cucremy razocoopa.

8.6 Yuactue B 00IICCTBEHHBIX 0DCYKISHHAX.

(), Yaacrue 8 ()GIIICC'I'BC[(H})IX ()60))K,ELL‘IIHS{X B pamKax
MEpONPUATUI MO OICHKe BO3ACHCTBUS 11a OKPYKAIOILYIO
Cpeny B COOTBETCTBMH € TpeGOBANUAMU, YTBEPACACHILIMM
IMpukasom Munnpuposs Pocein o1 01.12.2020.

I 10. Flomyuenne TIOJIQUTENLHOIO 3AKJIIOUCHHS
TOCYNAPCTBEHHON 3KONOIMHCCKON IKCITePTIREL NPOCKTHOH
JIOKYMEHTALHHU.

il nOle‘[CHHC [TOJTOIWHTEILHOIO 3aKJIOYEeHNA |

DKCNEePTU3BI CMCTHOH JIOKy MeHTatinm B 'Y
«Huxeropojcmeray (pacxosibl H1a NPOBEACHHE HKCIEPTH3DI
OCYLIECTBSIOTCH 3aKa3UUKOM).

Cocras pabot

W3bICKaINi.

2. Buruosienre  apxeonorudeckoro  ofcieronaims
3CMENLHOrO YYacTKa MyTCM apXCONIOrMHeCKOi pasBeiky ¢
HOCICAYIOMNM  HPOXONKACHHENM  MCTOPHKO-KYSILTYPHOHR
IKCHEPTUDL.

3. Bouiosnenue 1poeKTIo-CMETROH JIOKYMENTAlNK Mo
obnekTy: «Pexynbrusaums csaikn THO, pacuoaowennoii s
p.11. Bopotsinen Bopoteinckero paiiona lluaeropogckoi
ob:1acTi Ha 3-em Kkat asgrojioporn Bopotrsier, — Cuacckoey
B COOTBCTCTBUM ¢ [IpaBujtamu HPOBEHCHMS PEKYIILIMBALLIY
M KOICEPBALINM 3EMEllb, YTBCPIACHHBIMY NOCTANOICHHEM

06()[) CTOYHBIX BOI B CICUHAIILHYIO ©MKOCTDL 00BCMOM  HT

S 0 1
1. Brinonuenne HHKCHCPHO-ICOMCIHYECKUX,
HIDKCHCPHO-TCONIONHYECKUX, HIDKEeHepno-
FAAPOMCTCOPOIIOIHYCCKUX, WHAKCHEPHO-3K0JONHECKHUX
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[pasureascrsa Poceniickolt @eaepauun or 10.07.2018r.
N800,

4. Iloayuenne [1OJIO/KHTCITBHOTO 3aKIHOHCHUS!
LOCYlapPCTBEHHON 3KOIOIMUECKOH DKCIEPTH3LI 11IPOEKTIOH
JIOKYMCHTAIIHH.

5. lloayyenue HONMKUTENLHONO SAKINOUCTIHS
IKCHEPTH3LL CMETHON JOKYMCHTALIMA B I'ey
«Huxeroponemerar

JononHuresbible
Tpebonanus

Brinoiueiine APOEKTHO-CMETHOH JOKYMEH ALK
JIOIKHO TPOBOJANTECS B COOTBETCTBMH ¢ TpebosaHUsMy
IlpaBuit  npoBeAenus  PeKyALTUBAUMM M KOUCEPBALHU
3eMeilb, YTBEPKACHIILIMU [TOCTAIOBACHHEM [IpasuTenseTna
Poceniickol Deaeparnn ot 10.07.20181. Ne80O.

[poexTHO-CMETHAs TOKYMEHTAUMS JIOTDKHA COMEPIKATL

CHEHYIONIME Pa3Ieibl:

Pasgen 1 lloscunrenpiias zanucka;

Pasnen 2 Conepaxanne, o0nemMbl v 1paduk 1pose/ieHus
paboT 110 peKkyTbTHBALH 3eMelll;

Pasmen 3 DKonoro-skoitomuucckoe  oGocHOBaHHUC
PEKYILTHBAIMH 3EMClb;

Pazjien 4 CyveTHble pacerst (TOKATBHEBIC U CBOIHBIE) HA
gpopeneiye palor N0 PeKyILTHRALMH 3eMEilb.

CTPOUTENLCTBA, PEKOHCTPRYKUHH, KaIlMTAIbIoro PeMOoHTa,

MCTOPUM M KYNbTYPL) Haposon Poceniickol @enepatun na
Tepputopuut  Poceuiickoli  Meepauu v BBeilenkol B

Denepaunn ot 04.08.2020 Ned21/np.

CMeTHyI0 ROKYMEHTALIMIO pa3paboTath B ABYX YPOBHAX
et

- Ha ocHoBe CMCTHO-HOPMATHBHOH Gazpl
nenoodpasosaung 2001 roja, cocrapieHHol 8 yposHe 1ieH
1o cocrosnuio na 01.01.2000 110 reppuropuaibioit emerio-
nopmarnroii 6ase Huxeropomgexoit ofaactu 2014 roga ¢
| YUeTOM Jononnennit 1 uaMeHelni;
. - Ba3sMCHO-NUJCKCHBIM METOJLOM B TCKYUIMX 1ICHAX Ha
imepron  paspaGoTku  CMCTHOM  fOKymeHTaumu ¢
[pUMEHEHHEM HIIEKCOB H3MEIIEHUS! CMETHONR CTOMMOCTI K
SJISMEHTAM [[PAMBIX 32TPAT PACUCHOK, .

[Tnanupopowinie
OrpalnyCHHUS

B XOI€ BbINOJHEHWS pa(')o’l llCOGXO}[VI MO yuecTth
cpejaenda 0 HAlW4YHe  Ha 0OBCKTE 30H € OCOOBIMH

CMU'I‘Hle JAOKYMCHTAIHIO pazpaf)om‘rb B COOTBCTCTBHH
c MC'I‘()[lL[KOﬁ OrpcacncHs CMCTHOMH CTOUMOCTH |

cHoca O0DBEKTOB KAUNTAILIOTO CTPOUTENLCTRA, p’d()OI’ 1o
coxparenmio 00BEKTOB KYJIHLTYPHOIO HACKIE U5 (Hkl\'\’lﬂ'l'lIHKM !

et i TR

[lCMCI‘]iMC anKaZOM MI/[HHC'ICpCTBH CTPOUTCILCTBA M
KUITHULIHO-KOMMYHAILIIOTO xo3sficTBa Poceuiickoit
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Ne VyacTok cKiiajga 0TX010B Ilnomans, O6bem, M
MZ

1 | Yuacrok Ne 1. Ilnomaaka (OKC:605) 10000 6192

2 | Yyacrok Ne 2. OTxoabl B rpaHMuax 4445 10 475
3eMeJbHOro yuactka (3Y:1285)

3 | Yuacrok Ne 3. Orxoanl 3a rpaHunei 6726 21184
3eMeJIbHOT0 y4acTKa

4 | Yyacrok Ned. OodBasioBKa 2575 3156
JIOLIAAKH.

5 | OxpaHHasi 30Ha ra300poOBOJA. 946 He

YYHMTBIBaeTCH
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(Fpalil/lllbl 30H C
0coBBLIMI
YCIOBUSIMHA
HCTIONB30RANUS:
QOIIT, C33,
OXPatiibIX 30H
HHBpPacTPy KLy PHBIX
obBexTos,
BOJOOXPAHHBIX 301,
30H OXpaHbl
0GLEKTOR
KYJILTYPHOTO
HACHCIMA W T.J1.)

YCNOBHSIMM  MCIIONBL3OBAITMA, collepikainiecs B
OpPraHoB MECTHOIO CaMOYHPABACHHS U YHOMHOMOUEHIIBIX
OPraHos  WCHONHUTCALHON  BIACTH,  IPAOCTPONTEILIIOM
maHe 3emelbioro yuactka (I'TI3Y), BBIIMCKAX W3 SAMHOIO
rOCYNAPCTBCHHOID PEECTPA HEABIIKUMOCTH.

OTBCTax

il ‘I'peGoparius Kk OTHeTHAS  JOKYMCHTAIIMS  OPHOCTABIACTCE B 2-X
cocrasy u popme  [axzeMiuIsipax la GyMaXkHBIX Hocwrensx W | 9K3eMIIspe a
OTYCTHON DNIEKTPOHHOM HOCHTEIlE B (hopvaTax:
JIOKYMEHTaLHK - pdf u mobom u3 nepeuncnesubix doc,doex, odt-mis
JIOKYMEHITOB € TEKCTOBBIM CONECPIKALNEM;
- pdf u moboM M3 nepeuncaentnbix dwe wodwx s
] JOKYMETOB ¢ TpaHHueCKHM COlepIKAHNC. T
12 | Cpokyu BbINOIHCHUS 9 (A1eBATL) MECSIICE ¢ MOMEIITA 3AKTIO4CHHS KOHTPAKTA
pador 112 BBITTOJHEIHE IIPOEKTHO-U3BICKATEILCKNX padoT.
13 LapanTus kavecrsa | Kauecrso BBITIONTHEHHBIX pabor JIOITKTTO
BLIIOANENHHS PAOOT |COOTBETCTBORATE YCHOBUAM KOUTPAKTA HA  BBIIONHEHHE
NpoeKTHO-M3bICKaTenscknx  pador.  Uapautns  kavecTsa
BLITONHCIMS paloT  pacmpocrpaHsercs 1 Bce
COCTABNSIONINE PC3YIBTATOB PaboT.
Capanruiinsie obs3atensersa cocrasiusior 24 (AsainaTsh
YeThipe) Mecsa ¢ MoMenta nognucanns Croponayu AKTa
0 Bbinogenun pabor. o
14 3akazunk Ouien Mo CTPOUTEJLETBY, APXUTEKTYPE M IKLJHIIHO-
BBUIONIEHUS PA0OT |KOMMYHAILHOMY XO34HCTBY @i MUHUCTPALIMU FOPOACKOIO
okpyra Boporoincknit [mkeroposickoft objracrn |
15 Hopmarnetiblie 1. Denepanbrbid sakon or 10.01.2002r. Ne7(dM3 «O6

JOKYMCHThI

[oxpalic oxpyskaotieli cpeiiny;

2. Qeacpanbrbiil sakou oT 24.06.1998r, Ne89-M3 «O6
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52:28:0150001

laTa IpHCBOGHIA KATACTpOBOTO HOMEpa:
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(Chexterns 0 Tlecax, BOQHELX 0GBEKTAX H 06 HHBIX IPHPOAHEX
0GEeKTax. PACTIOTOKEHHEIX B NDETeNaX 3eMeTBHOTO yHacTKA:
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paseiTis B Poccniickoii dexepammin, HropHOi 30HEL:

aHHBIE OTCYTCTEYIOT

TI0/HOE HAHMEHOBAHHE J0/KHOCTH

~
* JIOKYMEHT MOANMHCAH

MIEK TPOHHOM HOAIMCBIO
Coptal, 0OBBISGBTHOICBSSDZBISTOACDCS25108 I |
Brazese, MEAEPATHHAS CIVABA [OCYIAPCTREHHOI | HHHUHATBL, (aMHTHA |
PECHCTPALUIN, KATACTPA H KAPTOTPAGHI
Jeicrmmeren ¢ 3706 2023 o 1992024 )





image68.jpeg
JIucr 2

3eMenbHBI yTacTOK

BHJI 00BEKTa HETBHKHMOCTH

[
[
[

Jluct Ne 2 pasaena 1 |

Bcero THCTOB pasena 1: 2 [

Bcero pasenos: 5

Bcero JHCTOB BHITHCKH: 7

[13 .02.2024r. Ne KYBH-001/2024-45513088

|Kazactporstit mosep:

]52'28'0150001'1285
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recuuects:

1aHHBIE OTCYTCTBYIOT
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manuste oTcyTCTBYIOT

(CBeleHi 0 TOM, 170 3eMeIBHBIH YIaCTOK 06pA30BAH H3 3eMeE HIH
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(CReeRIA 0 HaTHTHI 3eMETRHOTO CTIOPA_ O MECTONONOKCHAN
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Ciertenms, HeoGxOTMMEIe 1% 3aTI0HEHTA pavtena: 4 - CBEACHAS 0 TACTIX 3eMETBHOTO YIACTRA, OTCY TCTEYIOT.

Moxy=arens pemucia:

Mapuis Asaromii @etoposme

(@

JIOKYMEHT HOJIHCAH

TI0/HOE HAHMEHOBAHHE J0/KHOCTH

Copi
Baaaeneu: MEIEPATBHAS| CIIVKBA FOCY JAPCTBEHHOI
PEIHICTPALIH, KATIACTPA H KAPTOTPA®HI
\_leficraimenen: ¢ 2706 2023 no 19.09.2024

VIEK TPOHHOM HOANCBIO
s, 0OBBOSOBT401

BISDIBISTOACDC

| HHHUHATBL, (aMHTHA





image69.png
T T T

TISOINOE SHRVEOHS NI SOREOT

o]
V15100 HHHOIONIO § HUSID HISORIDIGTSH L1391
oomarsadgo wuw vaeds simoaYLo (vaeds smvdadaf
“oroxadon) vavd mmedionsad gounousderfoos
e e
souaso1koro| on umamrson mmren o wimsvaus w wmvekimduowsdys| 11
TrammTd]
oomaNTE as® i KDL g0 MLLSURA osowIE: cag|
soudar>1o10 srmmer mmedzonsad yomsa dvzfoos mowxonzowa o suwrt>| ol
]
THHITRAR H XTRHORIAUT01 KT HIONINHATH|
soaraLfoto srsaer| vx0190 munsssn g0 wimomad s o wao8d| g
T T
sotarasiozo s momono @ maedson o mmars|
T e
101314010 arvaser| e K131 WHHOLTR1>0TSd HIDORXONEOR O MATAS|
TORET ToT0 S| Fireaog L v TR RORGIEAS & SHRRSTHeE| 9
T e G IO ROWTOT 4 PRI A RAGIoToT] G|
vt [ SRS TIN50 S50 # aedis swominedio]l )
oI VT O1TL FHRLIO) VRO
o @ ctonoxgoa sa9 veed waLars mameduoitiad
oot smmer| 1] OO AET D01 HHRALI>MA20 00 KIKATAS|
105760 €207 90T%
162088 S-S TH 10005 10°523s| v
assomarsgoy| 17| mmmedisrwind yommsasaderkoos swada u erer dawon mug|
T e
o110 e T 15 FILTEL 0T HISORYONEOR O KHHAToR |
T e S A e T )
SSETT000S 08T oo e

OSSO OO THAT N TF0e 20T

T T S om0 T T C viored worsut 0o T Tvmereed X N

ORI TSH PIN9150 THE

oLV

[ T S —

HISORIYHIH 2149990 90 HIoNIDHETRH vd123ad o010 OIOMHT £t WO

¢ 1ouyr ¢ ravseg




image70.png
G

TESOMVOT SHAVIORSIITH SORON |

sotfar 14010 orvE|

HRROTGHEOH OTORROTISNEONGNS 35 TLSNE T NOL3w
oot on vaedu sk dio Wiatomedyadis ‘wwovadan|
simedzonsad yomsasderkoos nsomvonsosan o sumarsad| 1

SSTTT000S 08T ] Towon Ry
SROE TS5 TT0T T00MAAY N THE0TT0E1]
T Sor o T S ot o T = Z veored o o T T T o ]

ORI VINTI90 TR

SOTSUER FEIROE

T




image71.png
RN T T

TESOMVEOT ST EONSNIVH SOMTOT |

o0 SRS

G00Z T 9L

h

LSV QIORTLAOt (¢KoXo ¥a1don) HEET]

R0 05EE]

oo oo

OSSO 00 AT W S0 a0

LI 0D 07930 T T worned o1g T T vereed doriE o1og

T T vt o o ]

TISORIV TSN SIR5150 T

SoTS UK

guompr g ravseg

LISV OIONTLANSE KIHHIKOLOLOLIAN SUMLIMLO

HIORIHITOH 2149990 90 HISONIDNISToH vdl1299d 010MHOLIMVK>01 QIORIT £ PXOHIISE




image72.png
N T

TISOIVLOT SHRVIOHN S0ME0T

ORI IA10 ST OIS IAS10 ST ORI IAS10 ST Gro v
ORI LASE0 ST ORI LAST0 ST TORISIAOT0 ST Tl =
ToRaIS LS50 ST ORI LAS10 ST OIS IA3T0 ST Sovol T
TORRTS LRSI SFHATE TORAIS AT ST OIS AT SRRV 5 A A
B T 5 B ¥ T |1
W
oo XTI aouseRg TR 20 e ‘ommavorody ol fumorox pravenen| g
e yatarvrergooedu xvoadre go mmorssy | vdawon smaodierey | v mmtsvnodes smeonng | somswernosndo) [mnommuaduy [ oL dawor | s

NISUA OIORTEaoT HHHAT M¥OLONOII S SHRESMIG

EHETE |

Torwon geodieres]

OSSR 00 TA N a0 20E1]

TSI SOTHE 0150

T S o o T T e vired woow o

I

T vioreed oy onT

TESORIVAESH SL9150 T

TSV EEEIRE

91omyr ¢ rorseg

[ —

HIONIDKHITSH 143190 90 HI>oRINT M vd1395d 010MHHTI 0! QIOMIT £ LI




image73.png
s T T

TISOHIOE SHAVEOHSNITH S0REOT

ST = 5799267 T

5T g [HEST v

5T = T 0FsLov B

TT g LrEeoLer H

5T = 5799261 T

< v T T
N AISUK CIOMTLaaT MBI No0L NFRASINede SIEdooy X ey
‘oraTd0 11sonmdIoN FUHMLLRTYEY KIS HISOHI9K PH FHHOLUSNVE SHHRMIO R TeRTo0y] dawon

O Z5 I TOTIO0N SRATHS

T T T T

EHEE |

PR T T T o o T e word won owon

T T T T

TISORIV TSR PI9950 T

SoTovA T

NISU1 QIONTIAINSE KHHIKOLOLOLIY MMIMLO)

HISOKINHATIH S1%9990 90 HISONILHEToH vdl1>90d 010HHIRLXVKS01 OIORHL Sif WIOHIITG

L 1wy s vaveeq





image74.png
(g Mg o
TPAJIOCTPOMTE/IBHBII IUIAH 3EMETBHOTO YYACTKA No

[Fe)- 512 0 [@- G- Elelz])- fE0TE)

Ap.nowep

T"POOCTPONTEAL I 1AM SEMEALIOTO YHACTIA NOAFOTORACH 1A OGHOBAINI 3AABACHIIS

000 ol pansCOEPA, oADMK b PANKIX HEMOMEII MYILUIAIENORD KOHTPAKTa Ne9T 07

13.11.2023 roza Pexynsusauts cuanku TBO, pacuonosennioft o p.n. Boporuiien Boporackoro

pafiona HikeropoicKofi o6aacti wa 3-ew kv atoaopors BopoTwinelt-Criacekoen

eI SRR TPaROO0TATE T SENEALIOTS YHISTES, FHOTO I & CAYHE, WPy ST

8eT0 1.1 CraTun 7.3 Tpaa0cTpoiTesioro koResca Possiickoft beacpatu, © yxasaon 1.0, e -

13 PR S  1 MCII SENITER GRS MU © BS TT
[———————

Mectonaxouietite seveabioro yuactka
Huokeropojcan ofaacrs.
(Eyovext Pocciicrol Deacpiun)
pei Boporsmekuii
3R PO W TOpOSERGT GRpYT)
2t toro-noctourice p.n. Boporsmeu
(noceneie)

Omncanne rpanmit sevenmioro yueria (06pasyemoro sevesioro yuacria):

OScamavcine (roucp)napa- | T Koopaias xapuctepuss oses  HGreve Kecpa, oy oo 2 pronns
Tepvol Tous EQinoro rcy peraciiono pescTp e
x v
1 497664,61 233161557
2 49763247 23177537
3 49753062 233175400
4 49756321 2331592.93

KAACTPOBLIL HOMEP JEMEALNORO YWACTI (DI HATHAIIN) WA s CAYSaC, HPEAYCMOTpENHON
HACTLI0 11 erathn 57.3 Ipatoctponteasiioro Koxewea Poccaiickoii ®etepauutn, yeaoniiss
HOMED OGPA3YEMOTO SEMELIIONO YIACTKA 1) OCHOBAININ YTEPAICHIILIX IDOCKTA MEAeni
TCPPHTODIH 1 (A1) CXCMLI PACTO0ACHIS SEMEALIOTO YIAETRA 1IN IEMCALILIY YHaCTION
A KIAACTPOBOM TAane TeppiTOpHH: 52:28:0150001:1285

0ro yuactica: 17020 k.
VINGODMALIS 0 PACTIOAOKCHNLIX B ¥PANILAX JEMEILIOTO YIACTRA 0Gbe
CTPONTEACTEA: CRCACHIA 06 OGTEKTAX KAIMTRILHOR CTPOWTEACTRS OTCYTCTRYIOT

HINOPMAIII O ¥AWNLAX S01LI TAANPYEMOTD pasMeueHIIA OGLEKTA KANITATLHOTD ¢Tpos
TCALCTEA B COOTBCTCTDINI ¢ YTBCPATICHNLN HPOSKTON IIAINPORI TEppITOpII (it
w): oreyteroyer.





image75.png
[ —— e e
fed Eamvor &

x

PEKBIITLA POCKTA IWAAHNPOBKIE TEPPUTODHI I (WIH) MIPOCKTA MCACRANIIN TEPPITOPIN 1
CAYHIAC, CCAN ICMEALNLL VHICTOK PACIOAOKEI 1 IDANMILX TEPPITODIH, & OTHOWICIHI KOTO-
POl Y FICPIAUIEIIL IPOEKT NARIMPOBIKH TEDPIFTOPII (1) IPOCKT MeACBAIIIS TEPPHTOPIS

[lpockr tiaimponKy Teppuropun e yracpen
TSKIIMBAETER by, CCM IENEARIIT SUACTON PACTOTOSH B TSR TEpPTTOPIT, § GTHOM
TP IPOSKE TARHPORKI TEPPIFTOPIN 1 (W1 MPOOKT MERCRAIINR TepITOpI)

wwoTopon

TpasocrpoTeat il nAaN noAroTORACH: OTACHOM O CTPONTEALCTRY, SpxHTerTYpe 1 KKX
ALMHIHCTpAUI FOPOACKOTo OKpyra Boporuinciaili Hitkeropozckoil 06aacTi

JavceTirens naaLIKa ot
10 CTpoNTEALCTRY, ApXHTEKTYPE
1 OKKX anvmmmcrpaisi

tcxuit HUKEropoACKofi oGaacT

) (pacuABposKa HGATHEH)





image76.jpeg
“lepmex 2paoCmpoumenc 020 NCHD 3MeNHHO20 UHOCMKA U AU ZpOBOCTIOUMENbHOZ0 PezynUPORaHUA " Cumyaiuorien orena M 1° 1000

3y

Yenobreie oBo3noseHUR

1285 | 605
19 - o e poon ¢ ducryolien
torsepon 52280%500041285
| - JEMRMGHIE YO, MBI B 20Cu30pcTeHOM
xaPornpe oo r Dasi A
HCBOCTOAN) KO, PELEHHE H0 OPUITEHY
w3 4 ‘coume opeea kodacmpobozn yema b cemy
5 “Wmepen®
- 36HMAIR LT, WHTEsi2 B 20CyBapaTReHHOM
1] Kadacmpe redbueacmy no B nubAssHOL
ORCTROb0L KGDTH. PUSHEEHHO] O QUGN
‘caime 092040 kadacpofiozo yem b cemu
Tmepen®
8 é‘ [5|
B g
BEBOC, KOOI XOPOUTEHX MOveK 2Dl IEHE20 00T
G = P o sy T NOOCRDI vep 52 25080001 1265
X G
f s s e D TUREA20 O BB (KD PN
2 w2 Smsa 10 o e 00 nasea e sl o u |
3 10753062 253175409 iy 2PN S CTODILL SEACTIC U PO etoie f?’ f’?:a‘ ,:" oy y””""‘”‘“m.."i.‘,{f,"“‘;m""“’» e B e
L] bl o Heckn Boajcrurazo proreues dhsecn apeles i S ieen o ety e | A vt
ety & Xt
moexupada b combencatus ¢ i npurensar, —
[ e———— | e
v T P e )
v y
Mol serencz0 YOCwa - 170200 kK -
N )
o
22 v
[ -





image77.png
2. Mugopmatis 0 rpajocTpOTEILION PEraanenTe 160 TPeGOBAMISIX K NAINAUCINIO, Na~
PANETPAM H PAIMEICHINO 05LEKTA KATNTAILIONO CTPOMTENLETDA 1A JCMCTLIOM YHACTE, 1)
KOTOpLiFi ACHCTBIE TPAAOCTPONTEILHONO PErIAMENTA Tie PACHPOCTPANSCTCH WA AR KOTO-
POTO IPALOCTONTELILIIE PErIAMENT HeyeTanaARIBACTEs:
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Basern eyrexta Poccuiickoii Deiepatim, OPrana MecTHOro caMoynpasaens, unoit opra-
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10T HCTIOAL30BANMNS! 3EMEALIONO yHacTKa:

Biuht paspemennioro uenoassonanis

Kon (ncsonoe ofo-
Inavcime s pas-
pewicnmoro uenoan- |

Hamvenonan
paspeuen

(€ BILA PASPEIIEIIOTO HCNOALIONAIINA oM

s e oro yuacria st sonesi-
o yuneria)
S OcHOBNLIC BWILI PAIPENICHHOIO HCMOLIOBAMMS
Roarios ok s stwxmn ammsioro cponsmens. s o] 37

e oGccnenenis waceehiss H OPFANHILIH KOMMYHLIRMNI YeayTa-

s, B daCTHOCTH: OCTaRKI DO, TenAA, SMeKTPUCCTER, rass,
npezocTaIEiE YT CBAM, OTBOR KAWANDAIOINLX CTOKOD,
ourCTIG 1 YGOpKH OBbEKTOD HEABKINOSTH (KOTEMIIE, 80203
Goph, OUICTIWE COOpYAewis, HACOCHE CTAIH, H010MPOROA,
i S7CKTpOREpERH, TPANCHOPUSTOPIME NOZCTANILIM, Fato-
OO, VMM CHEIW, TETCGONHIE CTAIIUNK, KANANIRALUIR, GTO-
W, TAPaXIH i MACTEDCKME /1A OBCYAHRAIIA YEOOULION 1 a0
PUIIHOT TeXILIKI, MYCOPOCAHFATEALNHIC 1 MYCOPONEpepaGATLIDA-
LG 33801, HOTHTONbI N0 SAXOPOHEIUIG it COpTHPOBKE GBITOBOrD
1yC0pa it OTXO0B, MeeTa €GOpa BeuLEH /1A WX BTOpHIION nepepa-
Gorcw, a TaKoke AR T ROMEULCIIL, IPEANIINAICHIME 1A%
prieMa HaGeICI 1 OPFAHISALLIR B CBESH ¢ TPETOCTADACHIEN It
oMuymanbx yer





image1.jpg
»‘ | TPAH/ICOEPA

nnnnnnnnnnnnnnnn




